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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Концентрация 2-аминоэтанола (Диапазон измерений: 0,048 - 5,976 мг/м3)
Отбор проб 2-аминоэтанола
	МВИ.МН 5917-2017
	247782, с/с Михайловский, 18, вблизи д. Митьки, Мозырский район, Гомельская область
	

	1.2**
	
	100.10/08.082, 100.10/08.155, 100.10/42.000
	Концентрация гидрофторида (в пересчете на фтор) (Диапазон измерений: 0,2 - 5,0 мг/м3)
Отбор проб гидрофторида (в пересчете на фтор)
Концентрация гидрофторида (в пересчете на фтор) (Диапазон измерений: 0,2 - 20,0 мг/м3)
	АМИ.КЛ 0024-2025;
ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	1.3**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Концентрация диЖелезо триоксида (Диапазон измерений: 0,2 - 28,6 мг/м3)
Отбор проб диЖелезо триокида
	МВИ.МН 5831-2017
	
	

	1.4**
	
	
	Концентрация марганца (Диапазон измерений: 0,02 - 4,00 мг/м3)
Отбор проб марганца
	
	
	

	1.5**
	
	
	Концентрация никеля (Диапазон измерений: 0,003 - 0,030 мг/м3)
Отбор проб никеля
	МВИ.БР 326-2017
	
	

	1.6**
	
	100.10/08.052, 100.10/42.000
	Отбор проб аэрозолей, преимущественно фиброгенного действия (пыли)
Концентрация аэрозолей, преимущественно фиброгенного действия (пыли) (Диапазон измерений: 0,25 - 500 мг/м3)
	МВИ.МН 5842-2017
	
	

	1.7**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб свинца
Концентрация свинца (Диапазон измерений: 0,002 - 0,500 мг/м3)
	МВИ.МН 5832-2017
	
	

	1.8**
	
	100.10/08.082, 100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб серной кислоты
Концентрация серной кислоты (Диапазон измерений: 0,1 - 5,0 мг/м3)
Концентрация серной кислоты (Диапазон измерений: 0,5 - 5 мг/м3)
	ГОСТ 12.1.014-84;
МВИ.МН 5766-2017
	
	

	1.9**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб хром (VI) триоксида
Концентрация хром (VI) триоксида (Диапазон измерений: 0,001 - 0,082 мг/м3)
	МВИ.МН 5830-2017
	
	

	1.10**
	
	100.10/08.082, 100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб щелочей едких (растворов в пересчете на гидроксид натрия)
Концентрация щелочей едких (растворов в пересчете на гидроксид натрия) (Диапазон измерений: 0,03 - 1,51 мг/м3)
Концентрация щелочей едких (растворов в пересчете на гидроксид натрия) (Диапазон измерений: 0,02 - 3,50 мг/м3)
	МВИ.МН 5866-2017 метод А;
МВИ.МН 5866-2017;
МВИ.МН 5866-2017 метод Б
	
	

	1.11**
	
	100.10/08.082, 100.10/08.169
	Концентрация аммиака (Диапазон измерений: 2 - 100 мг/м3)
Концентрация аммиака (Диапазон измерений: 0,0-213 мг/м3; Диапазон измерений: 10 - 150 мг/м3)
	АМИ.БР 0004-2021;
АМИ.КЛ 0025-2025;
ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	1.12**
	
	
	Концентрация азота оксидов (в пересчёте на NO2) (Диапазон измерений: 1 - 50 мг/м3)
Концентрация азота оксидов (в пересчёте на NO2) (Диапазон измерений: 5 - 50 мг/м3)
	АМИ.КЛ 0025-2025;
ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	1.13**
	
	100.10/08.082
	Концентрация ацетальдегида (Диапазон измерений: 1 - 50 мг/м3)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	1.14**
	
	100.10/08.082, 100.10/08.169
	Концентрация бензина (растворителя, топливного) (Диапазон измерений: 50 - 4000 мг/м3)
Концентрация бензина (растворителя, топливного) (Диапазон измерений: 0,0 - 4647 мг/м3; Диапазон измерений: 50 - 2000 мг/м3)
	АМИ.БР 0004-2021;
АМИ.КЛ 0025-2025;
ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	1.15**
	
	
	Концентрация бензола (Диапазон измерений: 2 - 30 мг/м3)
Концентрация бензола (Диапазон измерений: 0,0 - 3237 мг/м3; Диапазон измерений: 2,5 - 60 мг/м3)
	
	
	

	1.16**
	
	100.10/08.082
	Концентрация гидразина и его производных (Диапазон измерений: 0,05 - 4,0 мг/м3)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	1.17**
	
	100.10/08.082, 100.10/08.169
	Концентрация гидроксибензола (Диапазон измерений: 0,3 - 30 мг/м3)
Концентрация гидроксибензола (Диапазон измерений: 0,15 - 2,0 мг/м3)
	АМИ.КЛ 0025-2025;
ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	1.18**
	
	100.10/08.082
	Концентрация гидрохлорида (Диапазон измерений: 1 - 150 мг/м3)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	1.19**
	
	100.10/08.082, 100.10/08.169
	Концентрация дигидросульфида (Диапазон измерений: 0,0 - 142 мг/м3; Диапазон измерений: 5 - 200 мг/м3)
Концентрация дигидросульфида (Диапазон измерений: 2 - 120 мг/м3)
	АМИ.БР 0004-2021;
АМИ.КЛ 0025-2025;
ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	1.20**
	
	
	Концентрация диметилбензола (смеси 2-, 3-, 4-изомеров) (Диапазон измерений: 20 - 1500 мг/м3)
Концентрация диметилбензола (смеси 2-, 3-, 4-изомеров) (Диапазон измерений: 0,0 -1323 мг/м3; Диапазон измерений: 25 - 300 мг/м3)
	
	
	

	1.21**
	
	100.10/08.169
	Концентрация кислорода (Диапазон измерений: 0,0 - 25 % об.)
	АМИ.БР 0004-2021
	
	

	1.22**
	
	100.10/08.082, 100.10/08.169
	Концентрация метанола (Диапазон измерений: 2 - 250 мг/м3)
Концентрация метанола (Диапазон измерений: 0,0 - 266 мг/м3; Диапазон измерений: 5 - 50 мг/м3)
	АМИ.БР 0004-2021;
АМИ.КЛ 0025-2025;
ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	1.23**
	
	
	Концентрация метилбензола (Диапазон измерений: 20 - 2000  мг/м3)
Концентрация метилбензола (Диапазон измерений: 0,0 - 1149  мг/м3; Диапазон измерений: 25 - 300 мг/м3)
	
	
	

	1.24**
	
	100.10/08.169
	Концентрация 2-метил-2-метоксипропана (Диапазон измерений: 0,0 - 7315 мг/м3; Диапазон измерений: 50 - 600 мг/м3)
	АМИ.БР 0004-2021;
АМИ.КЛ 0025-2025
	
	

	1.25**
	
	100.10/08.082, 100.10/08.169
	Концентрация озона (Диапазон измерений: 0,0 - 2 мг/м3)
Концентрация озона (Диапазон измерений: 0,05 - 3,0 мг/м3)
	АМИ.БР 0004-2021;
ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	1.26**
	
	
	Концентрация пропан-2-она (Диапазон измерений: 100 - 10000 мг/м3)
Концентрация пропан-2-она (Диапазон измерений: 0,0 - 4820 мг/м3; Диапазон измерений: 100 - 1000  мг/м3)
	АМИ.БР 0004-2021;
АМИ.КЛ 0025-2025;
ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	1.27**
	
	100.10/08.082
	Концентрация пропан-2-ен-1-аля (Диапазон измерений: 0,1 - 2,0 мг/м3)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	1.28**
	
	100.10/08.082, 100.10/08.169
	Концентрация серы диоксида (Диапазон измерений: 2 - 130 мг/м3)
Концентрация серы диоксида (Диапазон измерений: 0,0-  266 мг/м3; Диапазон измерений: 5 - 50 мг/м3)
	АМИ.БР 0004-2021;
АМИ.КЛ 0025-2025;
ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	1.29**
	
	
	Концентрация тетрахлорэтилена (Диапазон измерений: 5 - 50 мг/м3)
Концентрация тетрахлорэтилена (Диапазон измерений: 10 - 2000 мг/м3)
	АМИ.КЛ 0025-2025;
ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	1.30**
	
	
	Концентрация углеводородов алифатических предельных С1-10 (в пересчете на С) (Диапазон измерений: 50 - 4000 мг/м3)
Концентрация углеводородов алифатических предельных С1-10 (в пересчете на С) (Диапазон измерений : 50 - 2000 мг/м3; Диапазон измерений: 0,0 - 4647 мг/м3)
	АМИ.БР 0004-2021;
АМИ.КЛ 0025-2025;
ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	1.31**
	
	
	Концентрация углерод оксида (Диапазон измерений: 2 - 350 мг/м3)
Концентрация углерод оксида (Диапазон измерений: 0,0 - 2320 мг/м3; Диапазон измерений: 10 - 100 мг/м3)
	
	
	

	1.32**
	
	
	Концентрация формальдегида (Диапазон измерений: 0,2 - 5,0 мг/м3)
Концентрация формальдегида (Диапазон измерений: 0,25 - 5,0 мг/м3)
	АМИ.КЛ 0025-2025;
ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	1.33**
	
	100.10/08.082
	Концентрация хлора (Диапазон измерений: 0,5 - 200 мг/м3)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	1.34**
	
	
	Концентрация этановой кислоты (Диапазон измерений: 2 - 300 мг/м3)
	
	
	

	1.35**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб 1,2-дихлорэтана
Концентрация 1,2-дихлорэтана (Диапазон измерений: 5,0 - 50,0 мг/м3)
	АМИ.КЛ 0023-2025
	
	

	1.36**
	
	100.10/08.082, 100.10/08.169
	Концентрация азота диоксида (Диапазон измерений: 1 - 50 мг/м3)
Концентрация азота диоксида (Диапазон измерений: 1 - 10 мг/м3)
	АМИ.КЛ 0025-2025;
ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	2.1**
	Рабочие места
	100.12/35.060, 100.12/35.065, 100.12/35.068, 100.12/35.070
	Параметры микроклимата: - скорость движения воздуха
- температура воздуха
- относительная влажность воздуха
- интенсивность теплового облучения
- температура наружных поверхностей
	МВИ.ГМ.1860-2020;
СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п. 9, 15-19
	247782, с/с Михайловский, 18, вблизи д. Митьки, Мозырский район, Гомельская область
	

	2.2**
	
	100.12/35.067
	Параметры шума: -уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц, дБ; - уровни звука, дБА; - эквивалентный уровень звука, дБА (I); - максимальный уровень звука, дБА (I)
	ГОСТ 12.1.003-83;
ГОСТ 12.1.050-86;
СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п. 15, 20-22
	
	

	2.3**
	
	
	Параметры инфразвука: - уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц, дБ; - общий уровень звукового давления, дБлин; - эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц, дБ; - эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ
	АМИ.КЛ 0029-2025;
СанПиН от 14.06.2013 № 47 п. 26
	
	

	2.4**
	
	100.12/35.059
	Параметры локальной вибрации: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001);
СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п. 15, 20, 23, 25
	
	

	2.5**
	
	
	Параметры общей вибрации: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003);
СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п. 15, 20, 23, 24
	
	

	2.6**
	
	100.12/35.063
	Ультрафиолетовое излучение для спектров УФ-А, УФ-В, УФ-С: - интенсивность ультрафиолетового излучения (облученность), Вт/м2
	АМИ.КЛ 0027-2025
	
	

	2.7**
	
	100.12/35.068
	Электромагнитные поля промышленной частоты (50 Гц): - напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц), кВ/м
	АМИ.КЛ 0030-2025;
ГОСТ 12.1.002-84
	
	

	2.8**
	
	
	Электромагнитные поля промышленной частоты (50 Гц): - напряженность (индукция) магнитного поля промышленной частоты (50 Гц), мТл
	АМИ.КЛ 0030-2025
	
	

	2.9**
	
	100.12/35.069
	Электростатические поля: - напряженность электростатического поля, кВ/м
	ГОСТ 12.1.045-84
	
	

	2.10**
	
	100.12/35.068
	Электромагнитные поля при работе с ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ в диапазонах частот от 5 Гц до 2 кГц, от 2 до 400 кГц, от 45 до 55 Гц: - напряженность электрического поля, В/м; - плотность магнитного потока магнитного поля, нТл
	АМИ.МН 0150-2024;
МВИ.ГМ.1754-2018
	
	

	2.11**
	
	100.12/35.069
	Электростатические поля при работе с ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ: - напряженность электростатического поля, кВ/м
	АМИ.КЛ 0028-2025
	
	

	2.12**
	
	100.12/35.071
	Аэроионный состав воздуха: - концентрация аэроионов положительной полярности, ион/см3; - концентрация аэроионов отрицательной полярности, ион/см3; - коэффициент униполярности
	АМИ.КЛ 0026-2025
	
	

	2.13**
	
	100.12/35.063
	Освещенность: - искусственная освещенность, - коэффициент естественной освещенности
	ГОСТ 24940-2016;
СанПиН от 14.06.2013 № 47 п. 27
	
	

	3.1**
	Помещения жилых и общественных зданий и сооружений
	100.11/35.063
	Освещенность: - искусственная освещенность, - коэффициент естественной освещенности
	ГОСТ 24940-2016
	247782, с/с Михайловский, 18, вблизи д. Митьки, Мозырский район, Гомельская область
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