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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Атмосферный воздух
	100.02/42.000
	Отбор проб
	ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	проезд Энергостроителей, д. 2, 246145, г. Гомель, Гомельская область
	

	1.2**
	
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	Отбор проб и определение концентрации азот (IV) оксида (азота диоксид) ДИ: 20-1440 мкг/м3
	МВИ.МН 5087-2014
	
	

	1.3**
	
	100.02/08.169, 100.02/42.000
	Отбор проб и определение концентрации оксида углерода ДИ: 0-50мг/м3
	МВИ.МН 5561-2016
	
	

	2.1**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/12.042
	Отбор проб и определение концентрации азота диоксида
	ГОСТ 12.1.014-84
	проезд Энергостроителей, д. 2, 246145, г. Гомель, Гомельская область
	

	2.2**
	
	100.10/08.052, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия, пыли (гравиметрический метод) ДИ: 0,25-500 мг/м3
	МВИ.МН 5842-2017
	
	

	2.3**
	
	100.10/12.042
	Отбор проб и определение концентрации бензина
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	2.4**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации дижелеза триоксида ДИ: 0,2-28,6 мг/м3
	МВИ.МН 5831-2017
	
	

	2.5**
	
	100.10/08.169, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации диоксида азота ДИ: 0-50 ppm ДИ: 0-95,5 мг/м3
	АМИ.БР 0004-2021
	
	

	2.6**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации диоксида серы ДИ: 0-100 ppm ДИ: 0-266 мг/м3
	
	
	

	2.7**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации марганца в сварочных аэрозолях ДИ: 0,02-4,00 мг/м3
	МВИ.МН 5831-2017
	
	

	2.8**
	
	100.10/08.107, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации масел минеральных нефтяных ДИ: 2,5-50 мг/м3
	МВИ.БР 317-2017
	
	

	2.9**
	
	100.10/12.042
	Отбор проб и определение концентрации озона
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	2.10**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации проп-2ен-1-аль (акролеин)
	
	
	

	2.11**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации свинца и его неорганических соединений ДИ:0,002 до 0,5 мг/м3
	МВИ.МН 5832-2017
	
	

	2.12**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ:от 0,1до5,0мг/м3
	МВИ.МН 5766-2017
	
	

	2.13**
	
	100.10/12.042
	Отбор проб и определение концентрации серы диоксида
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	2.14**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации углеводородов алифатических предельных С1-С10
	
	
	

	2.15**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации углерода оксида
	
	
	

	2.16**
	
	100.10/08.169, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации углерода оксида ДИ: 0-200 мг/м3
	АМИ.БР 0004-2021
	
	

	2.17**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации щелочей едких ДИ: 0,02-3,5 мг/м3
	МВИ.МН 5866-2017
	
	

	3.1**
	Выбросы от стационарных источников загрязнения
	100.01/23.000
	Давление газопылевых потоков ДИ: 0-200 кПа
	СТБ 17.08.05-03-2016
	проезд Энергостроителей, д. 2, 246145, г. Гомель, Гомельская область
	

	3.2**
	
	100.01/08.169
	Обор проб и определение концентрации азот (IY) оксида (азота диоксида) ДИ: 2,05-1000 мг/м3
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	3.3**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации азот (II) оксида ДИ: 1,34-4000 мг/м3
	
	
	

	3.4**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации кислорода ДИ: 0,1-21об.долей,%
	
	
	

	3.5**
	
	100.01/08.052, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации твёрдых частиц (пыли) ДИ: 15-20000 мг/м3
	МВИ.МН 4514-2012
	
	

	3.6**
	
	100.01/08.169
	Отбор проб и определение серы диоксида ДИ: 2,86-15000 мг/м3
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	3.7**
	
	
	Отбор проб и определение углерод оксида ДИ: 1,25-500000 мг/м3
	
	
	

	3.8**
	
	100.01/23.000
	Расход газопылевого потока
	СТБ 17.08.05-02-2016
	
	

	3.9**
	
	
	Скорость газопылевого потока ДИ: более 4м/с
	
	
	

	3.10**
	
	
	Температура газопылевых потоков ДИ: 0-500 0С
	СТБ 17.08.05-03-2016
	
	

	4.1**
	Рабочие места
	100.12/35.065
	-интенсивность теплового облучения
	ГОСТ 12.1.005-88 Раздел 2;
МВИ.ГМ.1860-2020;
СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ №47 от 14.06.2013 п.п.9, 15-19
	проезд Энергостроителей, д. 2, 246145, г. Гомель, Гомельская область
	

	4.2**
	
	100.12/35.060
	-относительная влажность
	
	
	

	4.3**
	
	100.12/35.070
	-скорость движения воздуха
	
	
	

	4.4**
	
	100.12/35.059
	Параметры локальной вибрации: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброус-корений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений
	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001)
	
	

	4.5**
	
	100.12/35.065
	Параметры микроклимата: -температура воздуха
	ГОСТ 12.1.005-88 Раздел 2;
МВИ.ГМ.1860-2020;
СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ №47 от 14.06.2013 п.п.9, 15-19
	
	

	4.6**
	
	100.12/35.059
	Параметры общей вибрации: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003)
	
	

	4.7**
	
	100.12/35.067
	Параметры шума: -уровни звукового давления в октавных полосах частот; -уровень звука; -эквивалентные по энергии уровни звука; -максимальные уровни звука
	ГОСТ 12.1.050-86;
СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ №47 от 14.06.2013 пп.15, 20-22
	
	

	4.8**
	
	100.12/35.068
	Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В», «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения
	АМИ.ГМ 0368-2025
	
	

	5.1**
	Рабочие места Помещения жилых и общественных зданий
	100.12/35.063, 100.11/35.063
	Освещённость
	ГОСТ 24940-2016
	проезд Энергостроителей, д. 2, 246145, г. Гомель, Гомельская область
	

	6.1*
	Сточные воды
	100.05/08.169
	Водородный показатель (рН) ДИ: 2-12 ед.рН
	СТБ ISO 10523-2009
	проезд Энергостроителей, д. 2, 246145, г. Гомель, Гомельская область
	

	6.2*
	
	100.05/08.156
	Концентрация железа ДИ: свыше 0,1 мг/дм3
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	6.3*
	
	100.05/08.155
	Концентрация нефтепродуктов ДИ: 0,005-50,0 мг/дм3
	ФР.1.31.2012.13169 ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012
	
	

	6.4*
	
	100.05/08.150
	Концентрация сульфат-иона ДИ: свыше 2,00 мг/дм3
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	6.5*
	
	100.05/08.149
	Концентрация хлорид-иона ДИ: свыше 10,00 мг/дм3
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	6.6**
	
	100.05/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012
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