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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	Концентрация азота диоксида (ДИ 192-1440 мкг/м3; ДИ 20-192 мкг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 5087-2014
	212035, с/с Вейнянский, западнее аг. Вейно, 36, Могилевский район, Могилевская область
	

	1.2**
	
	
	Концентрация серы диоксида (ДИ 100-500 мкг/м3; ДИ 12-100 мкг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 5834-2017
	
	

	1.3**
	
	100.02/08.169, 100.02/42.000
	Концентрация углерода оксида (ДИ 0,0-50,0 мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 5561-2016
	
	

	1.4**
	
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	Концентрация углерода черного (ДИ 0,03-1,8 мг/м3)
Отбор проб
	ФР.1.31.2016.23390 (РД 52.04.831-2015)
	
	

	1.5**
	
	100.02/42.000
	Отбор проб
	ТКП 17.13-15-2022 (33140) п.6
	
	

	2.1**
	Атмосферный воздух
Рабочие места, помещения жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, территория
	100.12/35.067, 100.11/35.067
	Шум: - уровень звука в дБА и уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ постоянного шума; - максимальные уровни звука в дБА, - эквивалентные уровни звука непо-стоянного шума, дБА
	ГОСТ 12.1.050-86;
ГОСТ 23337-2014
	212035, с/с Вейнянский, западнее аг. Вейно, 36, Могилевский район, Могилевская область
	

	3.1**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.169, 100.10/42.000
	Отбор проб
Концентрация азота диоксида (ДИ 0-38,2 мг/м3; ДИ 38,2-95,5 мг/м3)
	АМИ.БР 0004-2021
	212035, с/с Вейнянский, западнее аг. Вейно, 36, Могилевский район, Могилевская область
	

	3.2**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Концентрация гидрохлорида (ДИ 1,0-15 мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 6158-2019
	
	

	3.3**
	
	
	Концентрация кремния диоксида (ДИ 0,1-3,0 мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.БР 323-2017
	
	

	3.4**
	
	
	Концентрация марганца (ДИ 0,02-4,00 мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 5831-2017
	
	

	3.5**
	
	
	Концентрация оксида железа (III) (ДИ 0,15-20,00 мг/м3)
Отбор проб
	
	
	

	3.6**
	
	100.10/08.052, 100.10/42.000
	Концентрация пыли, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (ДИ 0,25-500,00 мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 5842-2017
	
	

	3.7**
	
	
	Концентрация сажи (углерода пыль) (ДИ 0,0-50 мг/м3; ДИ 0,25-500,00 мг/м3)
Отбор проб
	АМИ.МГ 0006-2023;
МВИ.МН 5842-2017
	
	

	3.8**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Концентрация сажи (углерода пыль) (ДИ  2-80,0 мг/м3)
Отбор проб
	ФР.1.31.2012.12433
	
	

	3.9**
	
	100.10/08.169, 100.10/42.000
	Концентрация серы диоксида (ДИ 0-266 мг/м3)
Отбор проб
	АМИ.БР 0004-2021
	
	

	3.10**
	
	100.10/08.158, 100.10/42.000
	Концентрация углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 (ДИ 0,2-1000,0 мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 5706-2016
	
	

	3.11**
	
	100.10/08.169, 100.10/42.000
	Концентрация углерода оксида (ДИ 0-23,2 мг/м3; ДИ 23,2-2320 мг/м3)
Отбор проб
	АМИ.БР 0004-2021
	
	

	4.1**
	Выбросы от стационарных источников
	100.01/23.000
	Давление газопылевых потоков
	СТБ 17.08.05-03-2016
	212035, с/с Вейнянский, западнее аг. Вейно, 36, Могилевский район, Могилевская область
	

	4.2**
	
	100.01/08.169, 100.01/42.000
	Концентрация азотов оксидов в пересчете на азота диоксид, оксиды азота (ДИ (NO) 1,34-134 мг/м3; ДИ (NO) 134-4000 мг/м3; ДИ (NO2) 102,5-1000 мг/м3; ДИ (NO2) 2,05-102,5 мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	4.3**
	
	100.01/08.158, 100.01/42.000
	Концентрация бензола (ДИ 0,2-1000,0 мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 5706-2016
	
	

	4.4**
	
	100.01/08.169, 100.01/42.000
	концентрация кислорода (ДИ 0,1-21 об. %)
Отбор проб
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	4.5**
	
	100.01/08.156, 100.01/42.000
	Концентрация сероводорода (ДИ 0,5-40,0 мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 5924-2017
	
	

	4.6**
	
	100.01/08.169, 100.01/42.000
	Концентрация серы диоксида (ДИ 2,86-572 мг/м3; ДИ 5717-15000 мг/м3; ДИ 572-5717 мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	4.7**
	
	100.01/08.052, 100.01/42.000
	Концентрация твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (углерод черный) (ДИ  0,0-50000 мг/м3; ДИ 15-20000 мг/м3; ДИ 5-15 мг/м3)
Отбор проб
	АМИ.МГ 0006-2023;
МВИ.МН 4514-2012;
МВИ.МН 5988-2018
	
	

	4.8**
	
	100.01/08.158, 100.01/42.000
	Концентрация толуола (ДИ 0,2-1000,0 мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 5706-2016
	
	

	4.9**
	
	
	Концентрация углеводородов ароматических (бензола, толуола, ксилолов, этилбензола, стирола) (ДИ 0,2-1000,0 мг/м3)
Отбор проб
	
	
	

	4.10**
	
	
	Концентрация углеводородов непредельных алифатического ряда С2-С5 (ДИ 1-1000,0 мг/м3)
Отбор проб
	
	
	

	4.11**
	
	
	Концентрация углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 (ДИ 0,2-1000,0 мг/м3)
Отбор проб
	
	
	

	4.12**
	
	
	Концентрация углеводородов предельных алифатического ряда С11-С19 (ДИ 0,4-200,0 мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 5707-2016
	
	

	4.13**
	
	100.01/08.169, 100.01/42.000
	Концентрация углерода оксида (ДИ 1,25-250 мг/м3; ДИ 12500-500000 мг/м3; ДИ 250-2500 мг/м3; ДИ 2500-12500 мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	4.14**
	
	100.01/23.000
	Расход газопылевых потоков
	СТБ 17.08.05-02-2016
	
	

	4.15**
	
	
	Скорость газопылевых потоков
	
	
	

	4.16**
	
	
	Температура
	СТБ 17.08.05-03-2016
	
	

	5.1*
	Дистиллированная вода
	100.09/08.169
	Водородный показатель (pH) (ДИ 2-12,0 ед.pH)
	ГОСТ ISO 10523-2017
	212035, с/с Вейнянский, западнее аг. Вейно, 36, Могилевский район, Могилевская область
	

	5.2*
	
	
	Удельная электрическая проводимость (ДИ 0-200 мСм/см)
	СТБ ИСО 7888-2006
	
	

	6.1*
	Коксохимическое сырье
	19.20/08.052
	Коксуемость (коксовое число)
	ГОСТ 11126-2019 6.8
	212035, с/с Вейнянский, западнее аг. Вейно, 36, Могилевский район, Могилевская область
	

	6.2*
	
	19.20/08.055
	Массовая (объемная) доля воды
	ГОСТ 11126-2019 6.4;
ГОСТ 2477-2014
	
	

	6.3*
	
	19.20/08.156
	Массовая доля ионов калия
	ГОСТ 11126-2019 6.9
	
	

	6.4*
	
	
	Массовая доля ионов натрия
	
	
	

	6.5*
	
	19.20/08.052
	Массовая доля механических примесей
	ГОСТ 11126-2019 6.10
	
	

	6.6**
	
	19.20/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 5445-2020 п.4.3.4
	
	

	6.7*
	
	19.20/29.040
	Плотность при 20 ºС
	ГОСТ 11126-2019 6.3;
ГОСТ 18995.1-73
	
	

	7.1*
	Нефть и нефтепродукты
	19.20/29.049
	Вязкость кинематическая (приложение А)
	ГОСТ 33-2016 приложение А
	212035, с/с Вейнянский, западнее аг. Вейно, 36, Могилевский район, Могилевская область
	

	7.2*
	
	19.20/08.052
	Коксуемость (коксовое число)
	ГОСТ 32392-2013
	
	

	7.3*
	
	19.20/08.055
	Массовая (объемная) доля воды
	ГОСТ 2477-2014
	
	

	7.4*
	
	19.20/08.052
	Массовая доля механических примесей
	ГОСТ 6370-2018
	
	

	7.5*
	
	19.20/08.130
	Массовая доля серы
	ГОСТ 32139-2019
	
	

	7.6**
	
	19.20/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 2517-2012 п.4.11
	
	

	7.7*
	
	19.20/29.040
	Плотность при 20 °С (приложение А)
	ГОСТ 33-2016 приложение А
	
	

	8.1**
	Рабочие места, помещения жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, территория
	100.12/35.063
	Освещенность (лк)
	ГОСТ 24940-2016
	212035, с/с Вейнянский, западнее аг. Вейно, 36, Могилевский район, Могилевская область
	

	8.2**
	
	100.12/35.060
	Относительная влажность воздуха (%)
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.ГМ.1860-2020
	
	

	8.3**
	
	100.12/35.065
	Температура воздуха (℃)
	
	
	

	9.1*
	Сточные воды
	100.05/08.149
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ 0,5-6 мгО2/дм3; ДИ 3-6000 мгО2/дм3)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003;
СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	212035, с/с Вейнянский, западнее аг. Вейно, 36, Могилевский район, Могилевская область
	

	9.2*
	
	100.05/08.156
	Бихроматная окисляемость (ХПК) (ДИ 200,0-800,0 мгО/дм3; ДИ 5,0-50,0 мгО/дм3; ДИ 50,0-200,0 мгО/дм3; ДИ св.800,0 мгО/дм3 с разбавлением)
	ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003)
	
	

	9.3*
	
	100.05/08.169
	Водородный показатель (pH) (ДИ 2-12,0 ед.pH)
	ГОСТ ISO 10523-2017
	
	

	9.4*
	
	100.05/08.156
	Концентрация аммоний-ион (ДИ 0,1-0,15 мг/дм3; ДИ 0,15-3,0 мг/дм3; ДИ 3,0-300,0 мг/дм3)
	ГОСТ 33045-2014 п.5
	
	

	9.5*
	
	100.05/08.052
	Концентрация взвешенных веществ (ДИ 3,0-50 мг/дм3; ДИ св.50 мг/дм3)
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	9.6*
	
	100.05/08.156
	Концентрация железа общего (ДИ 0,100-9,00 мг/дм3; ДИ св.9,00 мг/дм3 с разбавлением)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	9.7*
	
	100.05/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (ДИ 0,005-0,010 мг/дм3; ДИ 0,010-0,50 мг/дм3; ДИ 0,50-50,0 мг/дм3)
	ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012))
	
	

	9.8*
	
	
	Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионоактивных (ДИ 0,025-0,10 мг/дм3; ДИ 0,10-0,50 мг/дм3; ДИ 0,5-100,0 мг/дм3)
	ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013))
	
	

	9.9*
	
	100.05/08.150
	Концентрация сульфат-ионов (ДИ 2,0-40,0 мг/дм3; ДИ св.40,0 мг/дм3 с разбавлением)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	9.10*
	
	100.05/08.052
	Концентрация сухого остатка (минерализация) (ДИ 50-50000 мг/дм3)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	9.11*
	
	100.05/08.156
	Концентрация фосфора общего ((метод В); ДИ 0,1-1000 мг/дм3)
	ГОСТ 18309-2014 (метод В)
	
	

	9.12*
	
	100.05/08.149
	Концентрация хлоридов (ДИ 10,0-250,0 мг/дм3; ДИ св.250,0 мг/дм3 с разбавлением)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	9.13**
	
	100.05/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	
	

	10.1*
	Углерод технический
	20.12/08.149, 20.13/08.149
	Абсорбция масла (OAN)
	ASTM D 2414
	212035, с/с Вейнянский, западнее аг. Вейно, 36, Могилевский район, Могилевская область
	

	10.2*
	
	
	Абсорбция масла сжатого образца (COAN)
	ASTM D 3493
	
	

	10.3*
	
	
	Адсорбция йода (метод А)
	ASTM D 1510 метод А
	
	

	10.4*
	
	20.12/29.040, 20.13/29.040
	Гранулометрический состав
	ASTM D 1511
	
	

	10.5*
	
	20.12/08.169, 20.13/08.169
	Значение рН (метод В)
	ASTM D 1512 метод В
	
	

	10.6*
	
	20.12/08.150, 20.13/08.150
	Красящая способность
	ASTM D 3265
	
	

	10.7*
	
	20.12/08.052, 20.13/08.052
	Массовая доля золы (метод А)
	ASTM D 1506 метод А
	
	

	10.8*
	
	20.12/29.040, 20.13/29.040
	Массовая доля остатка после просева через сито с сеткой
	ASTM D 1514
	
	

	10.9*
	
	20.12/08.074, 20.13/08.074
	Массовая доля серы
	ASTM D 1619
	
	

	10.10*
	
	20.12/29.121, 20.13/29.121
	Массовая прочность
	ASTM D 1937
	
	

	10.11*
	
	20.12/29.040, 20.13/29.040
	Насыпная плотность
	ASTM D 1513
	
	

	10.12*
	
	20.12/08.050, 20.13/08.050
	Общая (NSA) и внешняя (STSA) площади поверхности по адсорбции азота
	ASTM D 6556
	
	

	10.13**
	
	20.12/42.000, 20.13/42.000
	Отбор проб
	ASTM D 1799;
ASTM D 1900;
ASTM D 5817
	
	

	10.14*
	
	20.12/08.052, 20.13/08.052
	Потери массы при нагревании
	ASTM D 1509
	
	

	10.15*
	
	20.12/29.121, 20.13/29.121
	Прочность отдельных гранул
	ASTM D 5230
	
	

	10.16*
	
	20.12/29.040, 20.13/29.040
	Содержание фракции очень мелких частиц и истирания
	ASTM D 1508
	
	

	10.17*
	
	20.12/08.156, 20.13/08.156
	Экстрагируемые вещества по светопропусканию толуольного экстракта
	ASTM D 1618
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