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ОПИСАНИЕ 
области аккредитации 

	№
п/п
	Виды поверки:
1 – первичная поверка;
2 – последующая поверка
	Средства измерений
	Место(а) осуществления деятельности

	
	
	код области деятельности

	наименование 
средства измерений
	наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений
	

	
	
	
	
	пределы, диапазоны, номинальные значения
	класс точности, разряд, погрешность
	



	[bookmark: _Hlk212822009]1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	2
	26.51/99.001
	Лазерные эллипсометры ЛЭФ-3М
	 от 0° до 360
 от 0° до 90
	ц.д. 1
 =  6
=  5
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	1.2*
	1,2
	26.51/99.001
	Микрометры окулярные винтовые МОВ-1-16х, МОВ-1-15х
	от 0 до 8 мм
	ц.д. 0,01 мм
 =  10 мкм
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	1.3*
	1,2
	26.51/99.001
	Меры длины концевые плоскопараллельные  (рабочие) набор    1, 2, 3, 11
	от 0,3 до 100 мм
	кл.т. 4,0
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	1.4*
	1,2
	26.51/99.001
	Линейки измерительные металлические
	от 0 до 1000 мм
	ц.д. 1 мм
[bookmark: _Hlk231223775]Δ = ± 0,1 мм
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	1.5*
	1,2
	26.51/99.001
	Щупы
	номинальная 
толщина
от 0,02 до 1,0 мм
	кл.т. 1,0
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	1.6*
	1,2
	26.51/99.001
	Штангенциркули:
ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦТ-I,
ШЦ-III, ШЦК

электронные

	
от 0 до 1000 мм


от 0 до 500 мм

	ц.д. 0,05 мм
 =  0,05 мм

ц.д. 0,01 мм
 =  0,03 мм
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	1.7*
	1,2
	26.51/99.001
	Штангенглубиномеры ШГ
	от 0 до 400 мм

	ц.д. 0,05 мм
 =  0,05 мм
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	1.8*
	1,2
	26.51/99.001
	Штангенрейсмасы ШР
	от 0 до 400 мм

	ц.д. 0,05 мм
  =  0,05 мм
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	1.9*
	1,2
	26.51/99.001
	Глубиномеры
индикаторные
	от 0 до 100 мм
	ц.д. 0,01 мм
 =  0,015 мм 
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	1.10*
	1,2
	26.51/99.001
	Нутромеры 
индикаторные
	от 6 до 250 мм
	ц.д. 0,01 мм
кл.т. 1,0
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	1.11*
	1,2
	26.51/99.001
	Скобы с отсчетным 
устройством
	от 0 до 100 мм
	ц.д. 0,001 мм
 =  0,0007 мм;
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	1.12*
	1,2
	26.51/99.001
	Микрометры МК, МЛ, МЗ
	от 0 до 300 мм

	ц.д. 0,01 мм
кл.т. 1,0
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	1.13*
	1,2
	26.51/99.001
	Индикаторы часового типа
	от 0 до 10 мм
	ц.д. 0,01 мм
кл.т. 0
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	1.14*
	1,2
	26.51/99.001
	Индикаторы 
рычажно-зубчатые
	от 0 до 0,8 мм
	ц.д. 0,01 мм
 =  0,004 мм 
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	1.15*
	1,2
	26.51/99.001
	Индикаторы многооборотные 1МИГ, 2МИГ
	от 0 до 1 мм
от 0 до 2 мм
	ц.д. 0,001 мм 
ц.д. 0,002 мм
кл.т. 0
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	1.16*














	1,2












	26.51/99.001














	Стойки для измерительных головок типа:
С-III,
C-IV

Штативы типа:
Ш-II, Ш-III, ШМ-II,
ШМ-III





	


от 0 до 100 мм
от 0 до 250 мм

от 0 до 250 мм







	для головок с
ц.д. от 0,001 до 0,01 мм:
отклонение от перпендикулярности оси отверстия под измерительную головку к рабочей поверхности
стола – 0,4 мм;
отклонение от плоскостности рабочей поверхности стола – 
0,001 мм;
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск












	1.17*
	1,2
	26.51/99.001
	Линейки лекальные
ЛД, ЛТ, ЛЧ
	от 0 до 320 мм

	кл.т. 0
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	1.18*
	1,2
	26.51/99.001
	Угольники поверочные 90, тип УП, УШ
	до 250 мм

	кл.т. 2,0
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	1.19*
	11,2
	26.51/99.001
	Угломеры с нониусом
тип 1

тип 2

тип 4

Угломер маятниковый
тип 3УРИ
	

от 0o до 180o

от 0o до 360o

от 0o до 180o

от 0o до 360o

	
ц.д. 2′,  =  2′,
ц.д. 5′,  =  5′

ц.д. 2′,  =  2′

ц.д. 10′,  =  10′

ц.д. 1o,  =  1o
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	3.1*
	1,2
	26.51/99.003
	Граммометры типов:
Г-0,05; Г-0,15; Г-0,25; 
Г-0,5; Г-0,6; Г-1,5; 
Г-3,0
	от 0,01 до 3,0 H

	кл.т. 4,0
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	4.1*
	1,2
	26.51/99.004
	Тягонапоромеры, 
тягомеры, напоромеры всех типов
	от минус 2,5 
до 40,0 кПа

	кл.т. 1,0 
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	4.2*
	1,2	
	26.51/99.004
	Манометры 
электроконтактные 
	от 0 до 40,0 МПа
	кл.т. 1,0 
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	 4.3*
	1,2
	26.51/99.004
	Манометры, мановакуумметры, дифманометры показывающие, самопишущие, показывающие и самопишущие
	для манометров и дифманометров
от 0 до 0,6 МПа,
для мановакуумметров
от 0 до 0,5 МПа
	кл.т. 1,0



кл.т. 1,5

	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	4.4*
	1,2
	26.51/99.004
	Манометры, мановакуумметры показывающие, самопишущие, показывающие и самопишущие
	для манометров
от 0 до 60,0 МПа,
для мановакуумметров
от 0 до 2,4 МПа
	кл.т. 1,0


кл.т. 1,5
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	4.5*
	1,2
	26.51/99.004
	Манометры, мановакуумметры, дифманометры показывающие и самопишущие
	для манометров и дифманометров с верхним пределом
от 0,25 до 0,6 МПа,
для мановакууметров  
от 0 до 0,5 МПа
	кл.т. 0,6 




кл.т. 1,0
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	4.6*
	1,2
	26.51/99.004
	Манометры, мановакуумметры показывающие, самопишущие, показывающие и самопишущие

	для манометров
от 0 до 6,0 МПа,
для мановакуумметров
от 0 до 2,4 МПа
	кл.т. 0,4 


кл.т. 1,0
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	4.7*
	1,2
	26.51/99.004
	Манометры манометрические показывающие и самопишущие

	от 0 до 40 МПа
	кл.т. 1,0
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	4.8*
	1,2
	26.51/99.004
	Манометры деформационные 
	от 0 до 6,0 МПа
	кл.т. 0,25 
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	4.9*
	1,2
	26.51/99.004
	Вакуумметры показывающие, самопишущие, показывающие и самопишущие
	от минус 0,06
до 0 МПа
	кл.т. 1,5
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	7.1*
	1,2
	26.51/99.007
	Расходомеры газа 
Ротаметры
	от 0,02 до 0,60 м3/ч
	4 
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	7.2*
	1, 2
	26.51/99.007.3
	Дозаторы пипеточные




	от 10 до 10000 мкл
	относительное отклонение среднего арифметического значения фактического объема дозы от номинального:
± 0,6 % 

 ОСКО фактического объема дозы:
± 0,2 %
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	9.1*
	1,2
	26.51/99.009
	Преобразователи промышленных рН-метров (вторичные приборы) без электродных систем
	от минус 20,00 
до 20,00 рХ
от минус 2000,0 
до 2000,0 мВ

	∆pX = ± 0,2 

Δ = ± 4мВ
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	9.2*
	1,2
	26.51/99.009
	Преобразователи лабораторных рН-метров 
	от минус 20,00 
до 20,00 рХ
от минус 2000,0 
до 2000,0 мВ
	∆pX = ± 0,05  

Δ = ± 2 мВ
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	9.3*
	1,2
	26.51/99.009
	Преобразователи лабораторных иономеров 
	от минус 20,00 
до 20,00 рХ 
от минус 3000 
до 2000 мВ
	∆pX = ± 0,02 

Δ = ± 0,1 мВ
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	9.4*
	1,2
	26.51/99.009
	Измерители удельного сопротивления воды
	от 0,03 
до 30 МОм·см

	δ = ± 15 % 
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	10.1*
	1,2
	26.51/99.010
	Термометры цифровые 
	от 0 С до 100 С
от 0 С до 200 С
от 0 С до 600 С
от 0 С до 1300 С
	Δ = ± 3 С  
Δ = ± 5 С  
Δ = ± 8 С  
δ = ± 0,1 %
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	10.2*
	1,2
	26.51/99.010
	Термометры жидкостные 
	от минус 30 С 
до 300 С
	ц.д. 0,1 С 
Δ = ± 0,1 С
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	10.3*
	1,2
	26.51/99.010
	Термометры электронные 
	от 32 С до 44 С

	Δ = ± 0,1 С 
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	10.4*
	1,2
	26.51/99.010
	Термометры сопротивления из неблагородных металлов
	от 0 С до 200 С
	кл.т. А, Б, С
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	10.5*
	1,2
	26.51/99.010
	Термопреобразователи сопротивления платиновые
	от 0 С до 600 С
	кл.т. А, Б, С
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	10.6*
	1,2
	26.51/99.010
	Логометры магнитоэлектрические
	от минус 200 С до 650 С
	кл.т. 1,0
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	10.7*
	1,2
	26.51/99.010
	Мосты уравновешенные автоматические
	от минус 200 С 
до 650 С
	кл.т. 0,25
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	10.8*
	1,2
	26.51/99.010
	Милливольтметры пирометрические
	от минус 50 С 
до 1600 С
	кл.т. 1,0
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	10.9*
	1,2
	26.51/99.010
	Потенциометры автоматические
	от минус 50 С 
до 1600 С
	кл.т. 0,25
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	10.10*
	1,2
	26.51/99.010
	Термометры термоэлектрические платинородий-платиновые
	от 300 С 
до 1200 С
	Δ = ± 1,5 С 
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	10.11*
	1,2
	26.51/99.010
	Термометры термоэлектрические из неблагородных металлов
	от 0 С до 1200 С
	Δ = ± 2,5 С 
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	13.1*
	1,2
	26.51/99.013
	Источники питания постоянного тока
	от 0 до 30 А
от 0 до 1000 В
	δ = ± 0,6  
δ = ± 0,1 %
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	13.2*
	1,2
	26.51/99.013
	Компараторы напряжения типа Р3003
	от 0,1 до 10 В
	кл.т. 0,0005
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	13.3*
	1,2
	26.51/99.013
	Калибраторы программируемые типа П320
	от 0,1 до 1000 В

от 1,0 до 100 мА
	δ = ± 0,0014 %
δ = ± 0,008 % 
 
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	13.4*
	1,2
	26.51/99.013
	Калибраторы напряжений 
	от 1·10-6 до 10 В
	Δ =  (2U + 0,4)
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	13.5*
	1,2
	26.51/99.013
	Калибраторы тока программируемые типа П321
	от 1·10-5 до 10 А

от 1 до 10 В
	δ = ± 0,006 

δ = ±  0,0025 
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	13.6*
	1,2
	26.51/99.013
	Вольтметры постоянного тока
	от 1·10-3 до 1·103 В
	кл.т. 1,0  
кл.т. 0,2 
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	13.7*
	1,2
	26.51/99.013
	Вольтметры цифровые постоянного тока
	от 0,001 до 10 В
от 10 до 1000 В
	δ = ± 0,01 
δ = ± 0,015 
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	13.8*
	1,2
	26.51/99.013
	Приборы для поверки вольтметров В1-12, В1-13
	от 0,1 до 1000 В

от 1,0 до 100 мА
	погрешность относительно меры ЭДС
± (0,001  - 0,017 )
± (0,01  - 0,02 )
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	13.9*
	1,2
	26.51/99.013
	Вольтметры переменного тока
	от 1·10-3 до 1·103 В
f = 50 Гц 
от 1·10-3 до 750 В
f = (40 - 2·104) Гц
	кл.т. 1,0 

кл.т. 0,2 
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	13.10*
	1,2
	26.51/99.013
	Вольтметры цифровые переменного тока
	от 0,1 до 0,2 В
от 1,0 до 200 В
от 200 до 1000 В
20 - 1·106 Гц 
	δ = ± 0,3 
δ = ± 0,15 
δ = ± 0,3 
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	13.11*

	1,2

	26.51/99.013

	Амперметры постоянного тока

	от 1·10-5 до 30 А
	кл.т. 1,0 
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	
	
	
	
	от 0 до 0,3 мкА
от 1·10-6 до 30 А
	кл.т. 0,5
кл.т. 0,2 
	

	13.12*
	1,2
	26.51/99.013
	Амперметры постоянного тока цифровые
	от 1·10-6 до 10 А
	δ = ± 0,1 
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	13.13*
	1,2
	26.51/99.013
	Амперметры переменного тока
	от 1·10-4 до 10 А
от 10 до 300 А
f = 50 Гц 
от 5·10-3 до 10 А
f = (40 - 2·104) Гц

	кл.т. 1,0 
кл.т. 1,5 

кл.т. 0,2 
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	13.14*
	1,2
	26.51/99.013
	Амперметры переменного тока цифровые
	от 0,01 до 10 А
от 40 до 20000 Гц
	δ = ± 0,15  
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск 

	13.15*

	1,2

	26.51/99.013

	Магазины сопротивления постоянного тока измерительные

	от 1·10-3 
до 1·105 Ом
	кл.т. 0,01 
3 разряд
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	
	
	
	
	от 1·104 
до 1·1010 Ом
	кл.т. 0,02 
3 разряд
	

	13.16*
	1,2
	26.51/99.013
	Омметры
Омметры цифровые
	от 1·10-3 
до 1·1012 Ом;
от 1·10-3 
до 1·105 Ом;
от 1·105 
до 1·1012 Ом
	кл.т. 0,1 

δ = ± 0,015 

δ = ± 0,02 

	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	15.1*
	1,2
	26.51/99.015
	Электронно-счетные частотомеры со вставными блоками и с преобразователями частоты 
	от 5·10-3 
до 1,2·1010 Гц
	δ = ± 10-8 %
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	15.2*
	1,2
	26.51/99.015
	Генераторы сигналов НЧ и ВЧ
	от 10 до 5·108 Гц
Кf 0,005 % и более
от 0 до 100 дБ

	δ = ± 3·10-7 %
0,001 %
Δ = ± 0,5 дБ
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	15.3*
	1,2
	26.51/99.015
	Секундомеры электронные 
	от 23437,477 
до 23437,523 мкс 
при номинальной частоте кварцевого генератора 32768,00 Гц
	




δ = ± 1·10-6 %
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	16.1*
	1,2
	26.51/99.016
	Генераторы с коаксиальным выходом 
	f = (0,3 - 10,5) ГГц
нестабильность
5·10-5f за 15 мин.
от 0 до 100 дБ
	δ = ± 0,5  


Δ = ± 0,5 дБ 
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	16.2*


























16.2*

	1,2


























1,2

	26.51/99.016


























26.51/99.016


	Измерители статических и динамических параметров полупроводниковых изделий
















Измерители статических и динамических параметров полупроводниковых изделий


	измерение постоянного напряжения
от 0 до 500 В

задание постоянного напряжения 
от 0 до 2000 В

задание постоянного тока
от 0,02 до 200 мА 

измерение постоянного тока 
от 2·10-7 до 100 А

погрешность 
измерения временных интервалов
от 3·10-10 до 4 с

измерение среднеквадратичного значения синусоидального напряжения
от 20 до 2·105 Гц
от 1·10-3 до 10 В

измерение коэффициента нелинейных искажений
от 400 до 8000 Гц
от 1 до 10 В
от 0,1 % до 10 %

погрешность измерения частоты f следования 
импульсов 
от 0,001 до 100 кГц

генератор синусоидального сигнала
от 20 до 100000 Гц:

погрешность задания частоты импульсов 
от 1 до 500 кГц

погрешность 
компарирования напряжений 
от 0 до 10 В

	δ = ± (0,1 %Uх +  0,05 %Uk) 


δ = ± (0,1 %Uх + 
0,1 %Uk) 


δ = ± (0,2 %Ix +
0,1 %Ik) 


δ = ± (0,3 %Ix + 
0,1 %Ik) 



δ = ± 0,5 % 



Δ = ± (0,015Uх + 
 + 1 мВ) 
  
δ = ± (10 ± 1,5/А) %
где А – 
амплитуда




Δ = ± 0,01Fx 
Δ = ± (0,02Fx + 1 Гц) 



Δ = ± 0,005f









δ = < 10 %




Δ = ± (1 % + 10 мВ) 




	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	16.3*
	1,2
	26.51/99.016
	Измерители LCR цифровые
	от 0 до 100 нФ

от 0 до 10 кОм

от 1·10-7 до 1 мГн
F = 1 МГц
	δ = ± 0,3  + 
4 ед. счёта 
δ = ± 0,3  + 
4 ед. счёта
δ = ± 0,4  + 
4 ед. счёта
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	16.4*
	1,2
	26.51/99.016
	Генераторы измерительные инфранизкочастотные

	от 1·10-3 до 1·106 Гц
	δ = ± 3·10-6 
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	16.5*
	1,2
	26.51/99.016
	Приборы общего применения для измерения параметров электронных ламп и полупроводниковых приборов типа Л2

	f = (0 - 100) МГц
U = (5·10-2 - 2000) В
	δ = ± 2  
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	16.6*
	1,2
	26.51/99.016
	Установки для поверки электронных вольтметров

	U = (1·10-5  - 300) В
f = (45, 400, 
1000) Гц
	δ = ± 0,2  
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	16.7*
	1,2
	26.51/99.016
	Диодные компенсационные вольтметры

	U= (1·10-2 - 100) В
f = (20 - 1·109) Гц
	δ = ± 0,2  
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	16.8*
	1,2
	26.51/99.016
	Электронные вольтметры переменного тока аналоговые и цифровые

	U = (1·10-5 - 1000) В
f = (5 - 1·109) Гц
	δ = ± 0,2  
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	16.9*
	1,2
	26.51/99.016
	Селективные 
вольтметры

	U = (1·10-6  - 3) В
f = (20 - 1·108) Гц
	δ = ± 2  
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	16.10*
	1,2
	26.51/99.016
	Генераторы сигналов НЧ прецизионные
	f = (0,01 - 2·106) Гц
	δ = ± 3·10-7 
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	16.11*
	1,2
	26.51/99.016
	Генераторы импульсов
	форма импульса
прямоугольная
U = (6·10-3 - 100) В
u = (1·10-9 - 5) c
Т = (2·10-9 - 100) с

fпов=(1·10-2 –
 5·108) Гц
	
δ = ± 1  
1·10-5 τ; 
δ = ± 1 
1·10-5 Т
δ = ± 0,01 
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	16.12*
	1,2
	26.51/99.016
	Осциллографы электронно-лучевые универсальные, запоминающие, специальные
	f = (0 - 500) МГц
U = (0,2·10-3 -300) В
	δ = ± 1  
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	16.13**
	1,2
	26.51/99.016
	Мониторы медицинские 
	диапазон входных напряжений
от 0,03 до 5,00 мВ;
от 0,1 до 0,5 мВ;
от 0,5 до 4,0 мВ;

чувствительность 2,5; 5; 10; 20; 40

диапазон измерений частоты сердечных сокращений (ЧСС):
от 15 до 350 уд/мин

диапазон измерения давления 
от минус 50 
до 300 мм рт.ст.

диапазон измерения температуры 
от 25 С до 45 С

диапазон измерения SpO2
от 70  до 100 

U = (0,1 - 0,5) мВ
U = (0,5 - 4,0) мВ
f = (0,5 - 75) Гц

объемная доля газа
CO2 от 0 % до 30 %
O2 от 0 % до 100 %
	

δ = ± 15,0 
δ = ± 7,0 
δ = ± 5,0 

δ = ± 5,0 


Δ = ± 2 уд/мин 



Δ = ± 2 мм рт.ст.



Δ = ± 0,1 С



δ = ± 15 


δ = ± 7 



Δ = ± 0,1 %
Δ = ± 0,2 %
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск

	16.14**
	2
	26.51/99.016
	Электрокардиографы

	диапазон входных напряжений
от 0,03 до 5,00 мВ
от 0,1 до 0,5 мВ
от 0,5 до 4,0 мВ

чувствительность 2,5; 5; 10; 20; 40
U = (0,1 - 0,5) мВ
U = (0,5 - 4,0) мВ
f = (0,5 - 75) Гц
	

δ = ± 15,0 
δ = ± 7,0 
δ = ± 5,0 


δ = ± 5,0 
δ = ± 15 
δ = ± 7 
	ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск
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