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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1* ТР
	Амортизаторы телескопические гидравлические и гидропневматические
	29.32/26.141
	Герметичность амортизатора
	ГОСТ 34339-2017 п. 5
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 018/2011

	1.2* ТР
	
	29.32/11.116
	Качество лакокрасочного покрытия
	
	
	

	1.3* ТР
	
	
	Маркировка
	
	
	

	1.4* ТР
	
	29.32/29.061
	Размеры габаритные
	
	
	

	1.5* ТР
	
	29.32/29.070
	Ресурс амортизатора
	
	
	

	1.6* ТР
	
	29.32/38.000
	Сила сопротивления амортизатора
	
	
	

	1.7* ТР
	
	29.32/26.095
	Усилие отбоя, сжатия
	
	
	

	2.1*
	Аппараты и камеры пневматической тормозной системы
	29.32/26.141
	Герметичность
	ГОСТ 33543-2015 п. 6
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	2.2* ТР
	
	
	Герметичность камер
	
	
	ТР ТС 018/2011

	2.3* ТР
	
	29.32/29.070
	Циклическая долговечность
	
	
	

	2.4*
	
	
	
	
	
	

	3.1*
	Вибрационная безопасность автотранспортных средств категорий M, N, M+O, N+O
	29.10/35.059
	Виброускорение (виброскорость)
	ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) п.п. 4-8, приложение А,D;
ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) п.п. 4-8, приложение А, В
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	4.1*
	Вибрация на рабочих местах
	100.12/35.059
	Параметры общей и локальной вибрации
	ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) п.п. 4-8, приложение А, D;
ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) п.п. 4-8, приложение А,В;
Проведение измерений и гигиеническая оценка производственной вибрации. Инструкция по применению.
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	5.1* ТР
	Гидравлические и пневматические испытания
	28.99/26.141, 28.99/29.070, 28.99/35.062, 28.99/38.000
	Гидроаппараты. Гидросистемы. Прочность, герметичность, ресурс.
Гидроаппараты. Гидросистемы. Прочность, герметичность, ресурс
	ГОСТ 20245-95 п. 5;
ГОСТ ISO 4413-2016 п. 6
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 010/2011

	5.2*
	
	28.99/26.141, 28.99/29.070, 28.99/35.062, 28.99/38.000, 30.99/26.141, 30.99/29.070, 30.99/35.062, 30.99/38.000
	Гидроаппараты. Гидросистемы. Прочность, герметичность, ресурс
Гидроаппараты. Гидросистемы. Прочность, герметичность, ресурс.
	ГОСТ 20245-95 п. 5;
ГОСТ ISO 4413-2016 п. 6;
СТБ ЕН 286-2-2004 п.п. 10.4-10.5
	
	

	5.3* ТР
	
	28.99/26.141, 28.99/35.062, 28.99/38.000
	Изделия машиностроения и приборостроения. Испытания на прочность и герметичность.
Изделия машиностроения и приборостроения. Испытания на прочность и герметичность
	ГОСТ ISO 4413-2016 п. 6
	
	ТР ТС 010/2011

	5.4*
	
	28.99/26.141, 28.99/35.062, 28.99/38.000, 30.99/26.141, 30.99/35.062, 30.99/38.000
	Изделия машиностроения и приборостроения. Испытания на прочность и герметичность
Изделия машиностроения и приборостроения. Испытания на прочность и герметичность.
	ГОСТ 24054-80 п. 2.3;
ГОСТ 24054-80 п.2.3;
ГОСТ ISO 4413-2016 п. 6;
СТБ ЕН 286-2-2004 п.п. 10.4-10.5
	
	

	5.5*
	
	28.99/39.000, 30.99/39.000
	Передачи гидродинамические. Стендовые и эксплуатационные испытания
	ГОСТ 17069-71 п.п. 3-5
	
	

	6.1*
	Диски, барабаны тормозные Автомобили категории М1, М2(диски), N1(диски)
	29.32/29.061
	Геометрические параметры
	СТБ 1046-97 п. 7
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	6.2*
	
	29.32/38.000
	Жесткость барабана
	Диски и барабаны тормозные автомобилей категории М1. Программа и методика сертификационных испытаний. п.п. 8.1, 8.3, 11
	
	

	6.3*
	
	
	Износостойкость диска, барабана
	Диски и барабаны тормозные автомобилей категории М1. Программа и методика сертификационных испытаний. п.п. 7, 11
	
	

	6.4*
	
	
	Теплостойкость диска, барабана
	Диски и барабаны тормозные автомобилей категории М1. Программа и методика сертификационных испытаний. п.п. 8.4, 11.7
	
	

	6.5*
	
	
	Фрикционные свойства: тормозной момент установившееся замедление
	Диски и барабаны тормозные автомобилей категории М1. Программа и методика сертификационных испытаний. п.п. 6.3, 6.4, 11;
Правила ООН № 13 (11)/Пересмотр 8 Приложение 4, 15;
Правила ООН № 13-Н (01)/Пересмотр 4 Приложение 3, 7
	
	

	7.1*
	Землеройные машины. Рабочие органы
	28.92/38.000
	Время перемещения
	ГОСТ 27251-87 (ИСО 5004-81) п.п. 4-7;
ГОСТ EN 474-5-2013 Приложение С
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	7.2*
	
	28.92/39.000
	Вырывное усилие
	ГОСТ ISO 14397-2-2015 п.п. 6.1-6.3
	
	

	7.3*
	
	
	Грузоподъемность на максимальной высоте
	ГОСТ ISO 10567-2014 п.п. 5.1-5.4;
ГОСТ ISO 14397-2-2015 п.п. 6.1, 6.2, 6.4
	
	

	7.4*
	
	28.92/38.000
	Опрокидывающие нагрузки
	ГОСТ 28921-91 (ИСО 6015-89) п.7.3;
ГОСТ ISO 14397-1-2015 п.6.3
	
	

	7.5*
	
	
	Устройство фиксации стрелы
	ГОСТ ISO 10533-2014 п.6
	
	

	8.1*
	Колодки с накладками в сборе тормозные автомобилей категории М1, М2(дисковые), N1(дисковые)
	29.32/29.061
	Геометрические параметры
	СТБ 1046-97 п. 7
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	8.2*
	
	29.32/26.095, 29.32/29.121
	Прочность соединения тормозной накладки с колодкой (при нормальной температуре)
	ГОСТ ISO 6312-2014;
Накладки с колодками в сборе тормозных механизмов автомобилей категории М1. Программа и методика сертификационных испытаний. п.п. 7, 10.5
	
	

	8.3*
	
	29.32/38.000
	Фрикционные свойства: тормозной момент установившееся замедление
	ГОСТ Р 52847-2007 п. 4.4;
Накладки с колодками в сборе тормозных механизмов автомобилей категории М1. Программа и методика сертификационных испытаний. п.п. 6.3, 6.4, 10;
Правила ООН № 13 (11)/Пересмотр 8 Приложение 4, 15;
Правила ООН № 13-Н (01)/Пересмотр 4 Приложение 3, 7;
Правила ООН № 90 (02)/Пересмотр 3 Приложение 3, п. 2.2
	
	

	9.1* ТР
	Легковые автомобили. Тягово-сцепные устройства шарового типа
	29.32/29.121
	Вертикальное статическое давление на тяговый крюк
	Правила ООН № 55 (01)/Пересмотр 2 Приложение 6, п.п. 2.4, 2.5
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 018/2011

	9.2* ТР
	
	29.32/29.061
	Основные размеры, испытания на прочность
	ГОСТ ИСО 1103-2006 п. 3;
Правила ООН № 55 (01)/Пересмотр 2
	
	

	10.1*
	Легковые автомобили. тягово-сцепные устройства шарового типа.
	29.32/29.061
	Вертикальное статическое давление на тяговый крюк
	Правила ООН № 55 (01)/Пересмотр 2 Приложение 6, п.п. 2.4, 2.5
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	10.2*
	
	
	Основные размеры, испытания на прочность
	ГОСТ ИСО 1103-2006 п. 3;
Правила ООН № 55 (01)/Пересмотр 2
	
	

	11.1*
	Машины землеройные
	28.92/11.116, 28.92/39.000
	Общие технические требования. Требования безопасности и охраны окружающей среды
	ГОСТ EN 474-1-2013 п. 6;
ГОСТ EN 474-1-2024 п.5;
ГОСТ EN 474-6-2013 п. 5;
ГОСТ ISO 13849-1-2014 п. 8.4
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	12.1*
	Машины землеройные. Вибрационная безопасность
	28.92/35.059
	Вибробезопасность
	ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) п.п. 4-8, приложение А,D;
ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) п.п. 4-8, приложение А, В;
ГОСТ ISO 7096-2016 п. 5
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	12.2* ТР
	
	
	
	ГОСТ ISO 7096-2016 п. 5
	
	ТР ТС 010/2011

	12.3*
	
	
	Лабораторная оценка вибрации, передаваемой сидением оператора
	ГОСТ ISO 7096-2016 п. 5;
ГОСТ ИСО 10326-1-2002 п.п. 7-8
	
	

	13.1*
	Машины землеройные. Защита от шума
	28.92/35.067
	Уровень внешнего шума
	ГОСТ ISO 6393-2016 п.п. 5-10;
ГОСТ ISO 6395-2014
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	13.2* ТР
	
	
	Шум на рабочем месте оператора: - уровень шума в октавных полосах; -эквивалентный уровень звука
	ГОСТ 12.1.050-86 п.п. 1-3
	
	ТР ТС 010/2011

	13.3*
	
	
	
	ГОСТ ISO 6394-2016 п.п. 5-10;
ГОСТ ISO 6396-2014
	
	

	14.1* ТР
	Машины землеройные. Землевозы. Требования к кузову
	28.92/29.061
	Объем кузова геометрический
	ГОСТ 27923-88 (ИСО 6483-80) п.п. 4-5
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 010/2011

	15.1*
	Машины землеройные. Кабины и рабочие места операторов
	28.92/26.141
	Герметичность кабины
	ГОСТ ISO 10263-3-2013 п. 6
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	15.2* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ТС 010/2011

	15.3*
	
	28.92/29.061
	Зоны комфорта, зоны досягаемости
	ГОСТ 12.2.106-85 п.п. 2.3, 2.6;
ГОСТ ISO 6682-2017 п. 4, Приложение А, В
	
	

	15.4* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ТС 010/2011

	15.5*
	
	
	Минимальная высота рабочего пространства
	ГОСТ EN 474-1-2013 п. 5.3.2.5;
ГОСТ EN 474-1-2024 п.4.3.1.2
	
	

	15.6* ТР
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 п. 5.3.2.5
	
	ТР ТС 010/2011

	15.7*
	
	28.92/11.116
	Органы управления и контрольные приборы
	ГОСТ 12.2.106-85 п.п. 2.3, 2.6, 2.7;
ГОСТ EN 474-1-2013 п.п 5.5, 6;
ГОСТ EN 474-1-2024 п.п. 4.5, 5
	
	

	15.8* ТР
	
	
	
	ГОСТ 12.2.106-85 п.п. 2.3, 2.6, 2.7;
ГОСТ EN 474-1-2013 п.п 5.5, 6
	
	ТР ТС 010/2011

	15.9* ТР
	
	28.92/26.080
	Отопление и вентиляция
	ГОСТ ИСО 10263-4-2000 п.п. 4-6, 8, 9
	
	

	15.10*
	
	
	
	
	
	

	15.11* ТР
	
	28.92/35.065
	Оттаивание ветрового стекла
	ГОСТ ISO 10263-5-2013 п. 6
	
	ТР ТС 010/2011

	15.12*
	
	28.92/11.116
	Притупленность кромок
	ГОСТ ИСО 12508-2000 п.п. 3.1-3.3
	
	

	15.13* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ТС 010/2011

	15.14*
	
	28.92/39.000
	Ремни безопасности
	СТБ ИСО 6683-2006 п. 7
	
	

	15.15* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ТС 010/2011

	15.16*
	
	28.92/29.061
	Сидение оператора
	ГОСТ ИСО 11112-2000 п. 3
	
	

	15.17* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ТС 010/2011

	15.18*
	
	28.92/39.000
	Система оттаивания
	ГОСТ ISO 10263-5-2013 п.6
	
	

	15.19*
	
	
	Системы доступа к рабочему месту
	ГОСТ 12.2.106-85 п.2.6;
ГОСТ ISO 2867-2015
	
	

	15.20* ТР
	
	28.92/29.061
	
	ГОСТ 12.2.106-85 п. 2.6;
ГОСТ ISO 2867-2015
	
	ТР ТС 010/2011

	16.1*
	Машины землеройные. Ковши погрузчиков
	28.92/29.040, 28.92/29.061
	Номинальная вместимость
Номинальная вместимомть
	ГОСТ 29290-92 (ИСО 7546-83) п.п. 3-6
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	17.1* ТР
	Машины землеройные. Обзорность с рабочего места водителя
	28.92/11.116
	Зона обзора через зеркала заднего вида
	ГОСТ ISO 14401-1-2015
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 010/2011

	17.2* ТР
	
	28.92/29.061
	Критерии обзорности
	ГОСТ ISO 5006-2014
	
	

	17.3*
	
	28.92/11.116, 28.92/29.061
	
	ГОСТ ISO 14401-1-2015;
ГОСТ ISO 5006-2014;
ГОСТ ISO 5006-2023
	
	

	18.1*
	Машины землеройные. Параметры поворота
	28.92/29.061
	Внешний и внутренний диаметры поворота по шинам
	ГОСТ ISO 7457-2017 п.п. 4-7
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	18.2*
	
	
	Радиус поворота. Габаритный диаметр поворота
	
	
	

	18.3*
	
	
	Ширина полосы безостановочного разворота
	
	
	

	19.1*
	Машины землеройные. Показатели масс
	28.92/29.040
	Максимальная полная масса, приходящаяся на одну ось
	ГОСТ ISO 6016-2014 п.5
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	19.2*
	
	
	Масса перевозимого груза
	
	
	

	19.3*
	
	
	Масса снаряженного транспортного средства
	
	
	

	19.4*
	
	
	Полная конструктивная масса автомобиля
	
	
	

	20.1*
	Машины землеройные. Преодолеваемый уклон
	28.92/29.061, 28.92/39.000
	Преодоление уклона
	ГОСТ 31555-2012 п.8
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	21.1* ТР
	Машины землеройные. Приборы внешние световые
	28.92/11.116, 28.92/29.061
	Количество, расположение, цвет, углы видимости
	ГОСТ ИСО 12509-2000 п. 4, Приложение А-Е
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 010/2011

	21.2*
	
	28.92/11.116
	
	
	
	

	22.1*
	Машины землеройные. Проверка возможности технического обслуживания
	28.92/29.061, 28.92/39.000
	Время обслуживания
	ГОСТ 31555-2012 п.8
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	23.1* ТР
	Машины землеройные. Размерные характеристики.
	28.92/29.061
	Размеры базовой машины
	ГОСТ 22748-77 п. 2
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 010/2011

	23.2* ТР
	
	
	Размеры рабочего и сменного оборудования
	ГОСТ 27256-87 (ИСО 7128-83) п. п. 5-7
	
	

	24.1*
	Машины землеройные. Размеры основные наружные
	28.92/29.061
	База автомобиля
	ГОСТ 22748-77 п. 2;
ГОСТ 27256-87 (ИСО 7128-83) п.п. 5-7;
ГОСТ ISO 7131-2014 п. 4.2;
ГОСТ ISO 7132-2017 п.п. 4.2.1-4.2.2
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	24.2*
	
	
	Внутренние размеры платформы
	ГОСТ 22748-77 п.2;
ГОСТ 27256-87 (ИСО 7128-83) п.п. 5-7;
ГОСТ ISO 7131-2014 п. 4.2;
ГОСТ ISO 7132-2017 п.п. 4.2.1-4.2.2
	
	

	24.3*
	
	
	Габаритные размеры автомобиля
	
	
	

	24.4*
	
	
	Погрузочная высота платформы
	
	
	

	24.5*
	
	
	Размеры рабочего и сменного оборудования
	ГОСТ 22748-77 п.2;
ГОСТ 27256-87 (ИСО 7128-83) п. п. 5-7;
ГОСТ ISO 7131-2014 п. 4.2;
ГОСТ ISO 7132-2017 п.п. 4.2.1-4.2.2
	
	

	25.1*
	Машины землеройные. Рулевое управление
	28.92/39.000
	Испытания рулевого управления
	ГОСТ EN 474-1-2013 п.6b;
ГОСТ ISO 5010-2011 п.10;
СТБ EN 12643-2007 п.10
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	25.2*
	
	
	Усилие управления
	ГОСТ ISO 5010-2011 п.п. 10.1.1, 10.2.3;
СТБ EN 12643-2007 п.п. 10.1.1, 10.2.3, 10.3.7, 10.4.3, 10.4.4.1, 10.4.4.3
	
	

	25.3*
	
	28.92/29.061
	Эффективность рулевого управления при движении по испытательным коридорам
	ГОСТ ISO 5010-2011 п.10;
СТБ EN 12643-2007 п.п. 9-10
	
	

	26.1* ТР
	Машины землеройные. Сигнальные приборы
	28.92/35.067
	Уровень звука.
	ГОСТ EN 474-1-2013 п. 5.9
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 010/2011

	27.1*
	Машины землеройные. Сигнальные приборы.
	28.92/35.067
	Уровень звука.
	ГОСТ EN 474-1-2013 п. 5.9;
ГОСТ EN 474-1-2024 п. 4.9;
ГОСТ ISO 9533-2012 п.п. 5, 7;
Правила ООН № 28 (00)
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	27.2* ТР
	
	
	
	ГОСТ ISO 9533-2012 п.п. 5, 7
	
	ТР ТС 010/2011

	28.1* ТР
	Машины землеройные. Сиденье инструктора
	28.92/11.116, 28.92/39.000
	Объем ограничения деформации, рабочее пространство и технические требования
	ГОСТ 27250-97 (ИСО 3411-95) п. 5;
ГОСТ ISO 2867-2015;
ГОСТ ISO 3449-2014 п. 5;
ГОСТ ISO 3471-2015 п.6;
ГОСТ ISO 5006-2014;
ГОСТ Р ИСО 3471-2009;
СТБ ИСО 6683-2006 п. 7
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 010/2011

	29.1* ТР
	Машины землеройные. Система защиты от падающих предметов. Защита при опрокидывании
	28.92/26.095, 28.92/39.000
	Лабораторные испытания устройств защиты при опрокидывании
	ГОСТ ISO 3471-2015 п. 6;
ГОСТ Р ИСО 3471-2009
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 010/2011

	29.2*
	
	
	
	ГОСТ ISO 10262-2014 п. 7.3;
ГОСТ ISO 3471-2015 п. 6
	
	

	29.3* ТР
	
	28.92/29.121, 28.92/39.000
	Ударные испытания
	ГОСТ ISO 3449-2014 п. 5
	
	ТР ТС 010/2011

	29.4*
	
	
	
	ГОСТ ISO 10262-2014 п.7.2;
ГОСТ ISO 3449-2014 п. 5
	
	

	30.1*
	Машины землеройные. Скоростные свойства
	28.92/38.000
	Скорость движения максимальная
	ГОСТ 22576-90 п.3;
ГОСТ 27927-88 (ИСО 6014-86) п.п. 3-5
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	31.1* ТР
	Машины землеройные. Смотровые отверстия
	28.92/11.116, 28.92/29.061
	Минимальные размеры
	ГОСТ ISO 2860-2012 п. 3
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 010/2011

	31.2*
	
	
	
	
	
	

	32.1* ТР
	Машины землеройные. Способность снижения вибрации, передаваемой оператору
	28.92/35.059
	Лабораторная оценка вибрации, передаваемой сидением оператора
	ГОСТ ISO 7096-2016 п. 5;
ГОСТ ИСО 10326-1-2002 п.п. 7-8
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 010/2011

	33.1*
	Машины землеройные. Топливная экономичность
	28.92/29.040, 28.92/39.000
	Время работы без дозаправки топливом
	ГОСТ 31555-2012 п.8
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	33.2*
	
	
	Часовой расход топлива
	
	
	

	34.1*
	Машины землеройные. Тормозные свойства
	28.92/29.061
	Путь тормозной
	ГОСТ ISO 3450-2015 п. 6.5
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	34.2* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ТС 010/2011

	34.3* ТР
	
	28.92/39.000
	Тормозная эффективность.
	ГОСТ ISO 3450-2015 п.п. 6.4, 6.2-6.5
	
	

	34.4*
	
	
	
	ГОСТ ISO 10265-2013 п.6.1.5;
ГОСТ ISO 3450-2015 п.п. 6.4, 6.5.5
	
	

	34.5* ТР
	
	
	Усилия на органах управления.
	ГОСТ ISO 10968-2013 п. 6;
ГОСТ ISO 3450-2015 п. 6.2
	
	ТР ТС 010/2011

	34.6*
	
	
	
	ГОСТ ISO 10968-2013 п. 6;
ГОСТ ISO 3450-2015 п. 6.1
	
	

	35.1*
	Машины землеройные. Устойчивость
	28.92/29.040, 28.92/39.000
	Устойчивость гусеничных и колесных погрузчиков
	ГОСТ EN 474-3-2013 п.5.6;
ГОСТ EN 474-3-2013 п. 5.6;
ГОСТ ISO 14397-1-2015 п.6;
ГОСТ ISO 14397-2-2015
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	35.2* ТР
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 п. 5.6
	
	ТР ТС 010/2011

	36.1*
	Машины землеройные. Устройства защитные
	28.92/11.116, 28.92/39.000
	Технические характеристики
	ГОСТ ISO 3457-2012 п.п. 4-10
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	36.2* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ТС 010/2011

	37.1*
	Машины землеройные. Устройство блокирующее шарнирно-сочлененные рамы
	28.92/29.121, 28.92/39.000
	Прочностные характеристики
	ГОСТ ISO 10570-2016 п. 4.4
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	37.2* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ТС 010/2011

	38.1*
	Машины землеройные. Устройство буксирное. Тяговое усилие
	28.92/39.000
	Максимальное тяговое усилие
	ГОСТ 27247-87 (ИСО 7464-83) п.п. 6-8( за исключением п.п. 7.6.1, 7.6.2, 8.2, 8.3), 4-7;
ГОСТ ИСО 10532-2000 п. 5
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	38.2* ТР
	
	
	
	ГОСТ ИСО 10532-2000 п. 5
	
	ТР ТС 010/2011

	39.1*
	Обзорность с места водителя автотранспортных средств категории M, N, M+O, N+O
	29.10/11.116, 29.10/29.061
	Передняя обзорность с места водителя
	ГОСТ 33988-2016 п.4
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	40.1* ТР
	Обзорность с места водителя автотранспортных средств категорий М, N, М+О, N+O
	29.10/11.116, 29.10/29.061
	Передняя обзорность
	ГОСТ 33988-2016 п. 4
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 018/2011

	41.1* ТР
	Оборудование гаражное. Требования безопасности, экологии и эргономики
	28.29/29.061
	Габаритные размеры и линейные перемещения частей гаражного оборудования
	ГОСТ 31489-2012 п. 5.19
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 010/2011

	41.2* ТР
	
	28.29/38.000
	Линейная скорость перемещения
	ГОСТ 31489-2012 п. 5.20
	
	

	41.3* ТР
	
	28.29/29.040
	Масса гаражного оборудования
	ГОСТ 31489-2012 п. 5.18
	
	

	41.4* ТР
	
	28.29/35.059, 28.29/35.065, 28.29/35.067, 28.29/39.000
	Требования к конструкциям, узлам, процессам управления, ограждениям, электробезопасности, эргономике
	ГОСТ 31489-2012 п.п. 5.10-5.14
	
	

	41.5* ТР
	
	28.29/29.061
	Угол поворота барабана
	ГОСТ 31489-2012 п. 5.22
	
	

	41.6* ТР
	
	28.29/39.000
	Усилия перемещения или воздействия на органы управления
	ГОСТ 31489-2012 п. 5.23
	
	

	41.7* ТР
	
	
	Частота вращения частей гаражного оборудования
	ГОСТ 31489-2012 п. 5.21
	
	

	42.1* ТР
	Органы управления автотранспортных средств
	29.10/29.061
	Прочность ограждения
	ГОСТ 27472-87 п.п 3.6, 4.3
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 018/2011

	42.2* ТР
	
	29.10/39.000
	Усилия, прилагаемые к рычагам управления спецоборудованием
	ГОСТ 31544-2012 п. 4.2
	
	

	43.1*
	Органы управления автотранспортных средств.
	29.10/39.000
	Прочность систем доступа
	ГОСТ 27472-87 п.п. 3.6, 4.3
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	43.2*
	
	29.10/29.061
	Расположение, размеры органов управления
	ГОСТ 27472-87 п.2.7
	
	

	43.3*
	
	29.10/39.000
	Системы доступа
	ГОСТ 27472-87 п.п. 3.3, 3.4
	
	

	43.4*
	
	
	Усилия на органах управления.
	ГОСТ 12.2.011-2012 п.5.3;
ГОСТ 31544-2012 п.4
	
	

	44.1*
	Параметры поворота автотранспортных средств категорий M, N, M+O, N+O
	29.10/29.061, 29.20/29.061
	Внешний габаритный радиус
	ГОСТ ISO 7457-2017 п.п. 4-7
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	44.2*
	
	
	Внутренний габаритный радиус, ширина коридора при заданном габаритном радиусе
	
	
	

	44.3*
	
	
	Радиус поворота минимальный
	
	
	

	45.1* ТР
	Показатели масс автотранспортных средств категорий М, N, O
	29.10/29.040, 29.20/29.040
	Максимальная масса транспортного средства
	ГОСТ 33987-2016 Приложение Г, Приложение Д
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 018/2011

	45.2* ТР
	
	
	Максимальная масса, приходящаяся на ось
	
	
	

	45.3*
	
	
	Максимальная полная масса, приходящаяся на одну ось
	ГОСТ 27339-2016 п.7;
ГОСТ 33987-2016 Приложение Г, Д
	
	

	45.4*
	
	
	Масса перевозимого груза
	
	
	

	45.5* ТР
	
	29.20/29.040
	Масса прицепа
	ГОСТ 33987-2016 Приложение Г, Приложение Д
	
	ТР ТС 018/2011

	45.6*
	
	29.10/29.040, 29.20/29.040
	Масса снаряженного транспортного средства
	ГОСТ 27339-2016 п.7;
ГОСТ 33987-2016 приложение Г,Д
	
	

	45.7*
	
	
	Полная конструктивная масса автомобиля
	ГОСТ 27339-2016 п.7;
ГОСТ 33987-2016 Приложение Г, Д
	
	

	46.1*
	Поковки и стали
	24.10/26.095, 24.10/29.061
	Изгиб
	ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) п.7
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	46.2*
	
	24.10/29.070, 24.10/29.121
	Испытания на усталость. Испытания на прочность
	ГОСТ 25.502-79 п.п. 2-4 (за исключением п.п. 3.9, 3.10);
ГОСТ 25.504-82 п.п. 1-5;
ГОСТ 25.507-85 п.п. 3-6;
ГОСТ 25.507-85 п..п 3-6
	
	

	46.3*
	
	24.10/29.061
	Кручение
	ГОСТ 3565-80 п.4
	
	

	47.1*
	Приборы внешние световые автотранспортных средств категорий M, N, M+O, N+O
	29.10/11.116, 29.10/29.061
	Количество, расположение, цвет, углы видимости внешних световых приборов
	ГОСТ 8769-75 п.2;
Правила ООН № 4 (00)/Пересмотр 3 п. 8, Приложение 4;
Правила ООН № 48 (06)/Пересмотр 12 п.п 5, 6;
Правила ООН № 6 (01)/Пересмотр 6 Приложение 1;
Правила ООН № 7 (02)/Пересмотр 6 п. 7, Приложение 1
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	48.1* ТР
	Приборы внешние световые автотранспортных средств категорий М, N, М+О, N+O
	29.10/11.116, 29.10/29.061
	Количество, расположение, цвет, углы видимости внешних световых приборов
	Правила ООН № 4 (00)/Пересмотр 3 п. 8, Приложение 4;
Правила ООН № 48 (06)/Пересмотр 12 п.п 5, 6;
Правила ООН № 6 (01)/Пересмотр 6 Приложение 1;
Правила ООН № 7 (02)/Пересмотр 6 п. 7, Приложение 1
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 018/2011

	49.1* ТР
	Пружины винтовые, цилиндрические, стабилизаторы подвески
	25.99/26.095, 25.99/29.070
	Технические требования
	ГОСТ Р 53827-2010 п. 5
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 018/2011

	50.1*
	Размеры основные наружные автотранспортных средств категорий М, N, O
	29.10/29.061, 29.20/29.061
	База автомобиля
	ГОСТ 22748-77 п. 2;
ГОСТ 27339-2016 п.7;
ГОСТ 33987-2016 п.4.1.4
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	50.2*
	
	
	Внутренние размеры кузова, барабана
	ГОСТ 22748-77 п.2;
ГОСТ 27339-2016 п.7;
ГОСТ 33987-2016 п.4.1.4
	
	

	50.3* ТР
	
	
	Максимальная высота транспортного средства
	ГОСТ 33987-2016 п. 4.1.4
	
	ТР ТС 018/2011

	50.4* ТР
	
	
	Максимальная длина транспортного средства
	
	
	

	50.5* ТР
	
	
	Максимальная ширина транспортного средства
	
	
	

	50.6*
	
	
	Максимальные размеры транспортных средств
	ГОСТ 22748-77 п. 2;
ГОСТ 27339-2016 п. 7;
ГОСТ 33987-2016 п.4.1.4
	
	

	50.7*
	
	
	Погрузочная высота кузова
	ГОСТ 22748-77 п.2;
ГОСТ 27339-2016 п.7;
ГОСТ 33987-2016 п.4.1.4
	
	

	51.1* ТР
	Рычаги регулировочные барабанных тормозных механизмов грузовых автомобилей и автобусов
	29.32/29.121
	Изгибающее усилие
	ГОСТ Р 53805-2010 п. 5.6
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 018/2011

	52.1* ТР
	Самосвалы карьерные Землевозы. Кабины и рабочие места операторов
	28.92/11.116
	Конструкция, оборудование и рабочее место оператора
	ГОСТ 12.2.120-2015 п.п. 3-5;
ГОСТ 27250-97 (ИСО 3411-95) п. 5;
ГОСТ ISO 6682-2017 п. 4, Приложение А, В
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 010/2011

	52.2*
	
	
	
	
	
	

	52.3* ТР
	
	28.92/26.080
	Отопление и вентиляция
	ГОСТ ИСО 10263-4-2000 п.п. 4-6, 8, 9
	
	ТР ТС 010/2011

	52.4* ТР
	
	28.92/11.116
	Системы доступа
	ГОСТ ISO 2867-2015 п.п. 4-9, Приложение А-В
	
	

	52.5*
	
	
	
	
	
	

	52.6*
	
	28.92/39.000
	Системы отопление и вентиляции
	ГОСТ ИСО 10263-4-2000 п.п. 4-6, 8, 9
	
	

	52.7* ТР
	
	
	Устройства защитные
	ГОСТ ISO 3457-2012 п.п. 4-10
	
	ТР ТС 010/2011

	52.8*
	
	
	
	
	
	

	53.1* ТР
	Самосвалы карьерные Землевозы. Приборы внешние световые
	28.92/11.116, 28.92/29.061
	Количество, расположение, цвет, углы видимости
	ГОСТ ИСО 12509-2000 п. 4, Приложение А-Е
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 010/2011

	53.2*
	
	
	Количество, расположение, цвет, углы видимости внешних световых приборов
	ГОСТ ИСО 12509-2000 п.4, Приложение А-G;
ГОСТ ИСО 12509-2000 п.4, Приложение А-G
	
	

	54.1* ТР
	Самосвалы карьерные. Землевозы. Вибрационная безопасность
	28.92/35.059
	Виброускорение (виброскорость)
	ГОСТ 12.1.049-86 п.п. 4, 5
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 010/2011

	54.2*
	
	
	
	ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) п.п. 4-8, приложение А,D;
ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) п.п. 4-8, приложение А, В
	
	

	54.3*
	
	
	Лабораторная оценка вибрации, передаваемой сидением оператора
	ГОСТ ISO 7096-2016 п. 5;
ГОСТ ИСО 10326-1-2002 п.п. 7-8
	
	

	55.1*
	Самосвалы карьерные. Землевозы. Защита от шума
	28.92/35.067
	Уровень внешнего шума
	ГОСТ ISO 6393-2016 п.п. 5-10;
ГОСТ ISO 6395-2014
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	55.2* ТР
	
	
	Шум на рабочем месте оператора: - уровень шума в октавных полосах; -эквивалентный уровень звука
	ГОСТ 12.1.050-86 п.п. 1-3
	
	ТР ТС 010/2011

	55.3*
	
	
	
	ГОСТ ISO 6394-2016 п.п. 5-10;
ГОСТ ISO 6396-2014
	
	

	56.1*
	Самосвалы карьерные. Землевозы. Обзорность с рабочего места оператора
	28.92/11.116, 28.92/29.061
	Критерии обзорности
	ГОСТ ISO 14401-1-2015;
ГОСТ ISO 5006-2014;
ГОСТ ISO 5006-2023
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	56.2* ТР
	
	
	
	ГОСТ ISO 5006-2014
	
	ТР ТС 010/2011

	57.1* ТР
	Самосвалы карьерные. Землевозы. Органы управления
	28.92/39.000
	Усилия на органах управления.
	ГОСТ ISO 10968-2013 п. 6;
СТБ EN 12643-2007 п. 10
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 010/2011

	57.2*
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 п.6b;
ГОСТ ISO 10968-2013 п. 6;
СТБ EN 12643-2007 п. 10
	
	

	58.1* ТР
	Самосвалы карьерные. Землевозы. Основные параметры
	28.92/11.116, 28.92/39.000
	Общие технические требования. Требования безопасности и охраны окружающей среды
	ГОСТ EN 474-1-2013 п. 6;
ГОСТ EN 474-6-2013 п. 5;
ГОСТ ISO 13849-1-2014 п. 8.4
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 010/2011

	59.1*
	Самосвалы карьерные. Землевозы. Показатели масс
	28.92/29.040
	Масса эксплуатационная
	ГОСТ ISO 6016-2014
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	59.2*
	
	
	Нагрузка полезная (грузоподъемность)
	
	
	

	59.3*
	
	
	Полная масса самосвала
	
	
	

	59.4*
	
	
	Распределение полной массы по осям
	
	
	

	60.1*
	Самосвалы карьерные. Землевозы. Преодолеваемый подъем
	28.92/39.000
	Подъем преодолеваемый
	7547-0000010 ПМ1 п. 3.5
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	61.1*
	Самосвалы карьерные. Землевозы. Рулевое управление
	28.92/29.061
	Внешний и внутренний диаметры поворота по шинам
	ГОСТ ISO 7457-2017 п.7
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	61.2*
	
	
	Радиус поворота минимальный
	
	
	

	61.3*
	
	
	Ширина полосы безостановочного разворота
	
	
	

	61.4*
	
	
	Эффективность рулевого управления при движении по испытательным коридорам
	ГОСТ ISO 7457-2017 п.7;
СТБ EN 12643-2007 п.п. 9-10
	
	

	61.5* ТР
	
	
	
	СТБ EN 12643-2007 п.п. 9-10
	
	ТР ТС 010/2011

	62.1*
	Самосвалы карьерные. Землевозы. Скоростные свойства
	28.92/38.000
	Время разгона
	ГОСТ 22576-90 п.п. 3.3, 3.4
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	62.2*
	
	
	Путь свободного качения
	ГОСТ 22576-90 п.3.5
	
	

	62.3*
	
	
	Скорость движения максимальная
	ГОСТ 27927-88 (ИСО 6014-86) п.п. 3-5
	
	

	63.1*
	Самосвалы карьерные. Землевозы. Тормозные свойства.
	28.92/29.061
	Путь тормозной и замедление
	ГОСТ ISO 3450-2015 п.п. 3.6, 6.6, 6.7, 3.5, 6.5, 6.6
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	63.2* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ТС 010/2011

	63.3*
	
	28.92/39.000
	Тормозная эффективность.
	ГОСТ ISO 3450-2015 п.п. 6.2-6.5
	
	

	63.4* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ТС 010/2011

	63.5* ТР
	
	
	Энергоемкость тормозной системы
	ГОСТ ISO 3450-2015 п.п. 6.2-6.3
	
	

	63.6*
	
	
	
	
	
	

	64.1*
	Самосвалы карьерные. Землевозы. Требования к кузову
	28.92/39.000
	Время подъема и опускания груженого кузова
	ГОСТ 27251-87 (ИСО 5004-81) п.6
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	64.2*
	
	28.92/29.061
	Объем кузова геометрический
	ГОСТ 27923-88 (ИСО 6483-80) п.п. 4-5
	
	

	64.3*
	
	28.92/38.000
	Устройство фиксации кузова и кабины
	СТБ ИСО 13333-2001 п.6
	
	

	65.1*
	Самосвалы карьерные.Землевозы. Топливная экономичность
	28.92/39.000
	Запас хода по контрольному расходу топлива
	ГОСТ Р 54810-2011 п.5
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	65.2*
	
	28.92/29.040
	Расход топлива контрольный
	
	
	

	66.1*
	Самосвалы карьерные.Землевозы. Требования к приборам звуковым сигнальным
	28.92/35.067
	Уровень звукового сигнала, установка звукового сигнала
	ГОСТ ISO 9533-2012 п.7;
Правила ООН № 28 (00) п.6.2
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	67.1*
	Скоростные свойства автотранспортных средств категорий M, N, M+O, N+O
	29.10/39.000, 29.20/39.000
	Время разгона
	ГОСТ 22576-90 п.3;
ГОСТ 27927-88 (ИСО 6014-86) п.5
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	67.2*
	
	
	Максимальная скорость
	
	
	

	67.3*
	
	
	Разгон-выбег
	ГОСТ 22576-90 п.3;
ГОСТ 27927-88 (ИСО 6014-86) п.8
	
	

	68.1*
	Средства транспортные
	28.92/11.116
	Маркировка
	СТБ 984-2009 п.4
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	69.1*
	Средства транспортные специальные БЕЛАЗ. Защита от шума и вибробезопасность
	28.92/35.067
	Уровень внешнего шума
	ГОСТ 27436-87 п.п. 3-6, 2-6
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	69.2* ТР
	
	
	Уровень внутреннего шума и вибрации
	ГОСТ 12.1.003-83 п.5, Приложение 2;
ГОСТ 12.1.049-86 п.п. 4-5;
ГОСТ 12.1.050-86 п.п. 1-3;
ГОСТ 12.2.106-85 п. 2.9, Приложение 3
	
	ТР ТС 010/2011

	69.3*
	
	
	
	ГОСТ 12.1.003-83 п.5, Приложение 2;
ГОСТ 12.1.049-86 п.п. 4-5;
ГОСТ 12.2.106-85 п. 2.9, Приложение 3;
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) п.п. 4-8, Приложение А, D;
ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) п.п. 4-8, Приложение А, В;
ГОСТ 31367-2008 (ЕН 1915-3:2004) п.п. 6-9;
ГОСТ ISO 6394-2016 п.п. 5-10
	
	

	70.1*
	Средства транспортные специальные БЕЛАЗ. Органы управления
	28.92/39.000
	Усилия на органах управления.
	ГОСТ ISO 10968-2013 п. 6;
ГОСТ ISO 3450-2015 п. 6.1;
СТБ EN 12643-2007 п. 10
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	70.2* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ТС 010/2011

	71.1*
	Средства транспортные специальные БЕЛАЗ. Параметры поворота
	28.92/29.061
	Внешний габаритный диаметр поворота
	ГОСТ ISO 7457-2017 п.7
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	71.2*
	
	
	Наименьший радиус поворота
	
	
	

	72.1*
	Средства транспортные специальные БЕЛАЗ. Показатели масс
	28.92/29.040
	Масса эксплуатационная
	ГОСТ ISO 6016-2014
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	72.2*
	
	
	Полная масса
	
	
	

	72.3*
	
	
	Распределение полной массы по осям
	
	
	

	72.4*
	
	
	Распределение эксплуатационной массы по осям
	
	
	

	73.1* ТР
	Средства транспортные специальные БЕЛАЗ. Приборы внешние световые
	28.92/32.115
	Количество, расположение, цвет, углы видимости
	ГОСТ ИСО 12509-2000 п. 4
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 010/2011

	73.2*
	
	28.92/11.116, 28.92/29.061
	Количество, расположение, цвет, углы видимости внешних световых приборов
	ГОСТ 8769-75 п.2;
ГОСТ ИСО 12509-2000 п.4, Приложение А-G;
ГОСТ ИСО 12509-2000 п.4, Приложение А-G
	
	

	74.1*
	Средства транспортные специальные БЕЛАЗ. Приборы звуковые сигнальные
	28.92/35.067
	Уровень звукового давления
	ГОСТ ISO 9533-2012 п.п. 5, 7;
Правила ООН № 28 (00) п.п. 14.2-14.7
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	75.1*
	Средства транспортные специальные БЕЛАЗ. Скоростные свойства
	28.92/38.000
	Скорость движения максимальная
	ГОСТ 27927-88 (ИСО 6014-86) п.п. 3-5
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	76.1* ТР
	Средства транспортные специальные БЕЛАЗ. Тормозные свойства
	28.92/39.000
	Эффективность тормозных систем
	ГОСТ ISO 3450-2015 п.п. 3.6, 6.2-6.7
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 010/2011

	76.2*
	
	
	
	
	
	

	77.1*
	Средства транспортные специальные БЕЛАЗ. Требования к трансмиссии
	28.92/39.000
	Максимальное тяговое усилие
	ГОСТ 27247-87 (ИСО 7464-83) п.п. 6-8( за исключением п.п. 7.6.1, 7.6.2, 8.2, 8.3), 4-7
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	78.1*
	Топливная экономичность автотранспортных средств категорий M, N, M+O, N+O
	29.10/29.040, 29.20/29.040
	Контрольный расход топлива
	ГОСТ Р 54810-2011 п.5
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	79.1* ТР
	Тормозные механизмы
	29.32/38.000
	Фрикционные свойства: тормозной момент, установившееся замедление, прочность
	ГОСТ Р 52847-2007 п. 4;
Правила ООН № 13 (11)/Пересмотр 8 Приложение 15;
Правила ООН № 13-Н (01)/Пересмотр 4 Приложение 7;
Правила ООН № 90 (02)/Пересмотр 3 Приложение 3 п. 2.2
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 018/2011

	80.1*
	Тормозные свойства автотранспортных средств категорий M, N, M+O, M+O
	29.10/29.061, 29.10/39.000, 29.20/29.061, 29.20/39.000
	Путь тормозной и замедление
	Правила ООН № 13 (11)/Пересмотр 8 Приложение 4, п.п. 1.1-1.6;
Правила ООН № 13 (11)/Пересмотр 8 приложение 4, п.п. 1.1-1.6
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	80.2*
	
	29.10/39.000, 29.20/39.000
	Скорость спуска, обеспечиваемая вспомогательной тормозной системой
	Правила ООН № 13 (11)/Пересмотр 8 Приложение 4, п.1.8
	
	

	80.3*
	
	
	Эффективность стояночной тормозной системы
	Правила ООН № 13 (11)/Пересмотр 8 Приложение, п.2.3
	
	

	81.1*
	Требования в отношении механизма измерения скорости транспортных средств
	29.10/39.000
	Скорость движения
	Правила ООН № 39 (00)/Пересмотр 1 п.п. 5.2.1-5.2.6
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	82.1* ТР
	Требования к идентификации
	28.92/11.116, 29.10/11.116
	Требования к маркировке
	СТБ 984-2009 п. 4
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 018/2011

	82.2* ТР
	
	
	Требования к установке регистрационного знака
	СТБ 914-99 (ИСО 7591:1982) п.п 3.12, 3.13, 5.5-5.7
	
	

	83.1* ТР
	Требования к наружным выступам, расположенным перед задней панелью кабины водителя автотранспортных средств категорий N1, N2, N3
	29.10/29.061
	Линейные размеры, радиусы кривизны наружных выступов
	Правила ООН № 61 (00) п. п. 5, 6
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 018/2011

	84.1*
	Требования к наружным выступам, расположенным перед задней панелью кабины водителя автотранспортных средств категорий N1, N2, N3.
	29.10/29.061
	Линейные размеры, радиусы кривизны наружных выступов
	Правила ООН № 61 (00) п. п. 5, 6
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	85.1*
	Требования к приборам звуковым сигнальным автотранспортных средств категорий M, N, M+O, N+O
	29.10/35.067
	Уровень звукового давления
	Правила ООН № 28 (00) п.п. 14.2-14.7
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	86.1* ТР
	Требования к приборам звуковым сигнальным автотранспортных средств категорий М, N, М+О, N+O
	29.10/35.067
	Максимальный уровень звука звукового сигнального прибора
	Правила ООН № 28 (00) п.п 14.2-14.7
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 018/2011

	87.1* ТР
	Тросы привода стояночного тормоза автомобилей категории М1
	29.32/26.095
	Прочность заделки наконечников
	ГОСТ Р 53806-2010 п. 5
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 018/2011

	88.1* ТР
	Управляемость и устойчивость автотранспортных средств
	29.10/39.000
	Стабилизация рулевого управления
	ГОСТ 31507-2012 п. 5.4
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 018/2011

	89.1*
	Управляемость и устойчивость автотранспортных средств.
	29.10/39.000
	Стабилизация рулевого управления
	ГОСТ 31507-2012 п. 5.4
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	89.2*
	
	
	Управляемость в критических режимах движения
	ГОСТ 31507-2012 п.п. 5.6, 5.7, 5.8
	
	

	89.3*
	
	
	Усилие на рулевом колесе
	ГОСТ 31507-2012 п.5.3
	
	

	90.1* ТР
	Цилиндры, трубки, рукава и шланги гидравлических и пневматических тормозов и сцепления транспортных средств
	29.32/26.141
	Герметичность
	ГОСТ 25452-2017 п.3 (за исключением п.п.3.2, 3.4), п.8 ( за исключением п.п. 8.6, 8.9);
ГОСТ 30731-2016 п.п.7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8;
ГОСТ ISO 1436-2020 п. 7;
ГОСТ Р 52431-2005 п. 4;
ГОСТ Р 52452-2005 п. 4;
ГОСТ Р 53834-2010 п. 6
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 018/2011

	90.2* ТР
	
	29.32/29.061
	Основные параметры
	
	
	

	90.3* ТР
	
	29.32/38.000
	Податливость
	ГОСТ 25452-2017 п.3 (за исключением п.п.3.2, 3.4), п.8 ( за исключением п.п. 8.6, 8.9);
ГОСТ 30731-2016 п.п.7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8;
ГОСТ ISO 1436-2020 п. 7;
ГОСТ Р 52431-2005 п. 4;
ГОСТ Р 52452-2005 п. 4;
ГОСТ Р 53843-2010 п. 6
	
	

	90.4* ТР
	
	29.32/26.095
	Разрушающее давление
	
	
	

	90.5* ТР
	
	29.32/29.070
	Ресурсные испытания
	
	
	

	90.6* ТР
	
	29.32/35.062
	Сила разрушения рукава с наконечником
	
	
	

	90.7* ТР
	
	29.32/26.045
	Стойкость элементов
	
	
	

	90.8* ТР
	
	29.32/26.095
	Требования к конструкции
	ГОСТ 25452-2017 п.3 (за исключением п.п.3.2, 3.4), п.8 ( за исключением п.п. 8.6, 8.9);
ГОСТ 30731-2016 п.п.7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8;
ГОСТ ISO 1436-2020 п. 7;
ГОСТ Р 52431-2005 п. 4;
ГОСТ Р 52452-2005 п. 4;
ГОСТ Р 53834-2010 п. 6
	
	

	91.1* ТР
	Шарниры шаровые рулевого управления и подвесок автомобилей, наконечники рулевых тяг и рулевые тяги с шаровыми шарнирами
	29.32/38.000
	Статическая прочность на изгиб корпуса наконечника
	ГОСТ Р 52433-2005 п. 4
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 018/2011

	91.2* ТР
	
	29.32/35.062
	Усилие выдавливания шарового пальца из корпуса в сторону заглушающего элемента
	
	
	

	91.3* ТР
	
	29.32/26.095
	Усилие вырыва шарового пальца из корпуса шарнира
	
	
	

	91.4* ТР
	
	29.32/29.070
	Циклическая долговечность при поперечной нагрузке
	
	
	

	92.1*
	Шкворни сцепные автомобильные полуприцепов
	29.20/38.000
	Тяговое усилие, горизонтальная нагрузка
	ГОСТ Р 50586-93 п.п. 4.1-4.5
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	93.1*
	Шум автотранспортных средств категорий M, N, M+O, N+O
	29.10/35.067, 29.20/35.067
	Уровень внешнего шума
	ГОСТ 27436-87 п.п. 3-6, 2-6
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	93.2*
	
	
	Уровень внутреннего шума
	ГОСТ 33555-2015 п.5;
ГОСТ 33555-2022 п.5
	
	

	94.1* ТР
	Шум автотранспортных средств категорий М, N, М+О, N+O
	29.10/35.067, 29.20/35.067
	Допустимый уровень шума на рабочих местах
	ГОСТ 33555-2015 п. 5
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	ТР ТС 018/2011

	95.1*
	Шум на рабочих местах
	100.12/35.067
	Параметры постоянного и непостоянного шума: - уровень звука в октавных полосах; - эквивалентный уровень звука; - инфразвук
	Гигиенические нгормативы "Показатели безопасности и безвредности шумого воздействия на человека", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37;
ГОСТ 12.1.050-86 п.п. 1-3
	ул.  40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область
	

	95.2* ТР
	
	
	
	ГОСТ 12.1.050-86 п.п. 1-3
	
	ТР ТС 010/2011
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