|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 1.1816 |
| от 13.03.2020 |
| на бланке № \_\_\_\_  на 81 листе |
| редакция 09 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от31 января 2025 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| испытательной лаборатории  Общества с ограниченной ответственностью  "Научно-практический центр инновационного машиностроения" | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Будславская, 25а, г. Минск, Минская область (Испытательная лаборатория)** | | | | | |
| 1.1\* | Специализированные и специальные транспортные средства категорий N, О | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования к автобетононасосам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.1, пп. 2.1, пп. 2.3 | ГОСТ 12.2.004-75 пп. 1.2–1.19, 1.23–1.25, 2.2, 2.4, 2.5,1–2.5.3, 2.6.1, 3.1, 3.2; ГОСТ 12.2.011-2012 пп. 5.1–5.3, 5.6 –5.12, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 –6.1.17, 8.1, 8.4.1, 8.5, 9.1–9.9, 10; ГОСТ 12.2.011-2012 пп. 1, 3, 4 (кроме проверки выброса вредных веществ и дымности дизельных двигателей по ГОСТ 17.2.2.05-97 и ГОСТ 17.2.2.01-84); ГОСТ 12.4.026-2015 п. 6; ГОСТ 27336-2016 пп. 7.1, 7.2, 7.3.1.1, 7.3.2.4, 7.3.2.6–7.3.2.9; ГОСТ EN 474-1-2013 пп. 5.2, 5.3.1.1–5.3.1.6, 5.3.2.1–5.3.2.6, 5.3.2.8–5.3.2.10, 5.4.1.1–5.4.1.3, 5.5–5.10, 5.13.2, 5.14, 5.15.3, 5.15.4, 5.15.6, 5.17.1, 5.17.3, 5.17.5, 5.17.6, 5.17.8, 5.19.1, 5.19.2, 5.20.2, 5.21, 5.22, 6, 7 |
| 1.2\* | Требования к автобетоносмесителям | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.2, пп. 2.1, пп. 2.3, пп. 3.3 | ГОСТ 12.1.003-2014 п. 7 ; ГОСТ 12.2.004-75 пп. 1.2–1.19, 1.23–1.25, 2.2, 2.4, 2.5.1–2.5.3, 2.6.1, 3.1, 3.2; ГОСТ 12.2.011-2012 пп. 1, 3, 4 (кроме проверки выброса вредных веществ и дымности дизельных двигателей по ГОСТ 17.2.2.05-97 и ГОСТ 17.2.2.01-84)), 5.1–5.3, 5.6–5.12, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 –6.1.17, 8.1, 8.4.1, 8.5, 9.1–9.9, 10; ГОСТ 12.4.026-2015 п. 6; ГОСТ 27336-2016 пп. 7.1, 7.2, 7.3.1–7.3.3, 7.3.9, 7.3.10, 7.3.16; ГОСТ EN 474-1-2013 пп. 5.2, 5.3.1.1–5.3.1.6, 5.3.2.1–5.3.2.6, 5.3.2.8–5.3.2.10, 5.4.1.1–5.4.1.3, 5.5–5.10, 5.13.2, 5.14, 5.15.3, 5.15.4, 5.15.6, 5.17.1, 5.17.3, 5.17.5, 5.17.6, 5.17.8, 5.19.1, 5.19.2, 5.20.2, 5.21, 5.22, 6, 7 |
| 1.3\* | Требования к автогудронаторам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.3, пп. 2.1, пп. 2.3, пп. 3.3 | ГОСТ 12.1.003-2014 п. 7 ; ГОСТ 12.2.004-75 пп. 1.2–1.19, 1.23–1.25, 2.2, 2.4, 2.5.1–2.5.3, 2.6.1, 3.1, 3.2; ГОСТ 12.2.011-2012 пп. 1, 3, 4 (кроме проверки выброса вредных веществ и дымности дизельных двигателей по ГОСТ 17.2.2.05-97 и ГОСТ 17.2.2.01-84), 5.1–5.3, 5.6–5.12, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4–6.1.17, 8.1, 8.4.1, 8.5, 9.1–9.9, 10; ГОСТ 12.4.026-2015 п. 6 ; ГОСТ 27811-2016 пп.7.1, 7.2, 7.3.1, 7.3.5, 7.3.7, 7.3.8, 7.3.10; ГОСТ EN 474-1-2013 пп. 5.2, 5.3.1.1–5.3.1.6, 5.3.2.1–5.3.2.6, 5.3.2.8–5.3.2.10, 5.4.1.1–5.4.1.3, 5.5–5.10, 5.13.2, 5.14, 5.15.3, 5.15.4, 5.15.6, 5.17.1, 5.17.3, 5.17.5, 5.17.6, 5.17.8, 5.19.1, 5.19.2, 5.20.2, 5.21, 5.22, 6, 7 |
| 1.4\* | Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.4 | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 3.1 |
| 1.5\* | Требования к автолесовозам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.5 | ГОСТ 12.2.102-2013 пп. 4.4.19–4.4.26 |
| 1.6\* | Требования к автосамосвалам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.7, пп. 2.2.13, 2.2.14 | ГОСТ 27472-87 пп. 5.2; ГОСТ Р ЕН 13018-2014 п. 4, 5 |
| 1.7\* | Требования к автоцементовозам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.8 (кроме пп.1.8.5 в части концентрации), пп. 2.1, пп. 2.3, пп. 3.3 | ГОСТ 12.1.003-2014 п. 7 ; ГОСТ 12.2.004-75 пп. 1.2–1.19, 1.23–1.25, 2.2, 2.4, 2.5.1–2.5.3, 2.6.1, 3.1, 3.2; ГОСТ 12.2.011-2012 пп. 1, 3, 4 (кроме проверки выброса вредных веществ и дымности дизельных двигателей по ГОСТ 17.2.2.05-97 и ГОСТ 17.2.2.01-84), 5.1–5.3, 5.6–5.12, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4–6.1.17, 8.1, 8.4.1, 8.5, 9.1–9.9, 10; ГОСТ 12.4.026-2015 п. 6; ГОСТ 27614-2016 пп. 7.3; ГОСТ EN 474-1-2013 пп. 5.2, 5.3.1.1–5.3.1.6, 5.3.2.1–5.3.2.6, 5.3.2.8–5.3.2.10, 5.4.1.1–5.4.1.3, 5.5–5.10, 5.13.2, 5.14, 5.15.3, 5.15.4, 5.15.6, 5.17.1, 5.17.3, 5.17.5, 5.17.6, 5.17.8, 5.19.1, 5.19.2, 5.20.2, 5.21, 5.22, 6, 7 |
| 1.8\* | Требования к автоэвакуаторам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.9, пп. 2.2 | ГОСТ 27472-87 п. 2–9; ГОСТ Р ЕН 13018-2014 п. 4, 5 |
| 1.9\* | Требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.17 | ГОСТ Р ЕН 13018-2014 п. 4, 5 |
| 1.10\* | Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.18, пп. 2.5 | ГОСТ 33666-2015 пп. 4, 5.1.1, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6.12–5 .1.6.20, 5.1.6.26–5.1.6.33, 5.1.6.36, 5.2–5.4, 6; ТР ТС 018/2011 приложение 6 п. 1.18 |
| 1.11\* | Требования к транспортным средствам для перевозки пищевых жидкостей | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.19 (кроме п. 1.19.12) | ГОСТ 9218-2015 пп. 6.1, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.12, 6.13, 6.17 |
| 1.12\* | Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 МПа | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.20, пп. 2.5 | ГОСТ 21561-2017 пп. 7.1, 7.3-7.5; Правила ООН № 105 (04)/Пересмотр 1 пп. 5.1 |
| 1.13\* | Требования к машинам строительным, дорожным и землеройным | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 2.1, пп. 2.3, пп. 3.1, Приложение 3 п. 6 | ГОСТ 12.2.004-75 пп. 1.2–1.19, 1.23–1.25, 2.2, 2.4, 2.5.1–2.5.3, 2.6.1, 3.1, 3.2; ГОСТ 12.2.011-2012 пп. 1, 3, 4 (кроме проверки выброса вредных веществ и дымности дизельных двигателей по ГОСТ 17.2.2.05-97 и ГОСТ 17.2.2.01-84), 5.1–5.3, 5.6–5.12, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4–6.1.17, 8.1, 8.4.1, 8.5, 9.1–9.9, 10; ГОСТ 12.4.026-2015 п. 6 ; ГОСТ 30593-2015 п. 5, приложение А; ГОСТ EN 474-1-2013 пп. 5.2, 5.3.1.1–5.3.1.6, 5.3.2.1–5.3.2.6, 5.3.2.8–5.3.2.10, 5.4.1.1–5.4.1.3, 5.5–5.10, 5.13.2, 5.14, 5.15.3, 5.15.4, 5.15.6, 5.17.1, 5.17.3, 5.17.5, 5.17.6, 5.17.8, 5.19.1, 5.19.2, 5.20.2, 5.21, 5.22, 6, 7 |
| 1.14\* | Требования к охране труда и эргономике | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 2.2, пп. 3.2, пп.3.3 | ГОСТ 27472-87 п. 2–9 |
| 1.15\* | Требования к цветам сигнальным, знакам безопасности и разметке сигнальной | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 2.3 | ГОСТ 12.4.026-2015 пп. 5.1, 5.2.4, 6, 7, 8.1, 8.2, 11.1 |
| 1.16\* | Требования к объемным гидроприводам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 3.1 | ГОСТ 16514-96; ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) |
| 1.17\* | Требования безопасности производственного оборудования | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 3.2 | ГОСТ 12.2.062-81 п. 2–18 |
| 2.1\* | Специализированные и специальные транспортные средства | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Требования к автомобилям скорой медицинской помощи | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.6 (кроме пп. 1.6.52), пп. 2.4 | ГОСТ 27472-87 пп. 2.2-2.7, 4.3, 8.4, 9.1-9.3; ГОСТ 30593-2015 п. 5, приложение А; ГОСТ 33665-2015 пп. 5.1-5.3, 5.5-5.7, 5.9, 5.10, 6; ГОСТ Р 50574-2002 п. 4–6 (кроме пп. 6.2.2); СТБ 1738-2007 пп. 3.1–3.24; СТБ 1835-2008 п. 2, 3; СТБ 1840-2009 п. 2, 3 |
| 2.2\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования к медицинским комплексам на шасси транспортных средств | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.10 | ГОСТ 28385-89 п. 3 |
| 2.3\* | Требования к транспортным средствам для аварийно-спасательных служб и для милиции (полиции) | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.12, пп. 2.4 | ГОСТ Р 50574-2002 пп. 4–6; СТБ 1738-2007 пп. 3.1–3.24; СТБ 1835-2008 п. 2, 3.1–3.3; СТБ 1840-2009 п. 2, 3 |
| 2.4\* | Требования к транспортным средствам, предназначенным для обслуживания нефтяных и газовых скважин | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.14, пп. 2.3 | ГОСТ 12.4.026-2015 п. 6; ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.14 |
| 2.5\* | Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.15 (кроме пп. 1.15.13) | ГОСТ 33988-2016 п. 4; ГОСТ Р 51266-99 пп. 5.1–5.3, 6, приложение В; СТБ 51.3.01-96 пп. 5.1.1–5.1.6, 5.1.8–5.1.32, 5.1.34–5.1.36, 5.1.39–5.1.66, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 5.4 |
| 2.6\* | Требования к транспортным средствам оперативно-служебным для перевозки лиц, находящихся под стражей | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.21 | ГОСТ Р ЕН 13018-2014 п. 4, 5 |
| 2.7\* | Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.22, пп. 2.3, пп. 3.1, пп. 3.3 | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.22 |
| 3.1\* | Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.13, пп. 3.3 | ГОСТ 12.1.003-2014 п. 7; ГОСТ 23941-2002 пп. 4.2, 5, 6; ГОСТ 31544-2012 п. 2, 3, 4, 5–8; ГОСТ EN 13019-2012 раздел 8; ГОСТ EN 13021-2012 п. 6; ГОСТ EN 13524-2012 раздел 8, приложение В; ГОСТ EN 1501-1-2014 разделы 4,6 пп. 5.10.3.3.3, 5.10.3.3.4, 5.15.2- 5.15.4, 5.17; ГОСТ EN 1501-2-2012 пп. 6.10.2, 6.12, 6.14, раздел 8 |
| 4.1\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 2.4 | ГОСТ Р 50574-2002 п. 4–6; СТБ 1738-2007 пп. 3.1–3.24; СТБ 1835-2008 пп. 2, 3.1–3.3; СТБ 1840-2009 п. 2, 3 |
| 5.1\* | Защита от разбрызгивания из-под колес транспортных средств категории М | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Требования к транспортным средствам категории М1 в отношении защиты от разбрызгивания из-под колес | ТР ТС 018/2011 приложение 3 п. 10 | ГОСТ Р 52422-2005 п. 5–8; СТБ 2022-2009 п. 5–8 |
| 6.1\* | Защита от разбрызгивания из-под колес транспортных средств категорий N, О | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования к транспортным средствам в отношении защиты от разбрызгивания из-под колес | ТР ТС 018/2011 приложение 3 п. 9 | ГОСТ Р 52422-2005 п. 5–8; СТБ 2022-2009 п. 5–8 |
| 7.1\* | Транспортные средства категорий М1 и N1, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Требования к транспортным средствам категорий М1 и N1, предназначенным для лиц с ограниченными физическими возможностями | ТР ТС 018/2011 приложение 3 п. 15 | ГОСТ 8.050-73 пп. 2, 3; ГОСТ 8.051-81 п. 1 ; ГОСТ Р ЕН 13018-2014 пп. 4, 5 |
| 8.1\* | Транспортные средства категории N, L | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Защита транспортного средства от несанкционированного использования | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 15 таблицы | Правила ООН № 18 (03)/Пересмотр 3 (кроме пп. 6.1.3, 6.2.4, 6.3.5, 5.8) |
| 9.1\* | Транспортные средства | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Параметры установки двигателя на транспортное средство | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 20 таблицы | Правила ООН № 24 (03)/Пересмотр 2 Часть II п. 15.2.1 |
| 10.1\* | Транспортные средства категорий N, М, О | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования безопасности в части установки официально утвержденного топливного бака | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 27 таблицы | Правила ООН № 34 (02)/Пересмотр 2 пп. 5.4-5.8, 5.10, 5.11, 8 |
| 11.1\* | Транспортные средства М, N | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Системы отопления | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 94 таблицы | Правила ООН № 122 (00) п. 5.1, 5.2.1, 5.3, п. 4 приложения 7 |
| 12.1\* | Транспортные средства категории N2, N3, O3 и O4 | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования к конструкции заднего противоподкатного защитного устройства (ЗПЗУ) | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 48 таблицы | Правила ООН № 58 (02)/Пересмотр 2 п. 16, приложение 5 п.2 (кроме п. 2.4) |
| 12.2\* | Требования в отношении боковых защитных устройств (БЗУ) транспортных средств | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 59 таблицы | Правила ЕЭК ООН № 73 (00); Правила ООН № 73 (01)/Пересмотр 1 пп. 12.1 - 12.9, 12.11, 12.12 приложение 3 (кроме п.2.4) |
| 13.1\* | Транспортные средства категорий M, N, O, L | 29.10/29.061, 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/29.061, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/29.061, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Знаки регистрационные и знаки отличия | ТР ТС 018/2011 приложение 7 п. 4 | ГОСТ Р 50577-93 Приложение Ж; СТБ 914-99 (ИСО 7591:1982) Приложение Е; ТР ТС 018/2011 приложение 7 п. 4 |
| 13.2\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Маркировка транспортных средств | ТР ТС 018/2011 приложение 7 п.1, 2 | ГОСТ 33670-2015 приложение А п.А.1.1; ГОСТ 33990-2016; ГОСТ Р 51980-2002; ТР ТС 018/2011 приложение 7 п. 1, 2 |
| 13.3\* | 29.10/29.040, 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/29.040, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/29.040, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Общие технические требования параметры массы | ТР ТС 018/2011 приложение 3 п.14, приложение 5; ГОСТ 33987-2016 п. 3.13, 4.3, приложения Г, Д | ГОСТ 33987-2016 пп. 3.13, 4.3, приложения Г, Д; ТР ТС 018/2011 приложение 3 п.14 |
| 13.4\* | 29.10/29.061, 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/29.061, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/29.061, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Наружные размеры | ТР ТС 018/2011 приложение 5; ГОСТ 33987-2016 пп. 3.27, пп. 4.1, приложение В | ГОСТ 33987-2016 пп. 3.27, пп. 4.1, приложение В |
| 13.5\* | Параметры установки устройств освещения и световой сигнализации | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 38, 43, 60 таблицы | Правила ООН № 48 (04)/Пересмотр 10; Правила ООН № 53 (01)/Пересмотр 3; Правила ООН № 74 (01)/Пересмотр 2 |
| 13.6\* | Наружные выступы | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 50 таблицы | Правила ООН № 61 (00) п. 6, приложение 4 |
| 13.7\* | Параметры установки и формы задних опознавательных знаков | ТР ТС 018/2011 приложение 10 п.68 | Правила ООН № 70 (01)/Пересмотр 1 приложение 15 |
| 13.8\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к органам управления и системам специализированных кузовов автомобилей, прицепов и полуприцепов | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 2.2 | ГОСТ 27472-87 пп. 2.2 – 2.8, 4.3, 5.2, 8.4, 9.1 – 9.3 |
| 14.1\* | Транспортные средства - фургоны для перевозки пищевых продуктов | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.23 (кроме пп. 1.23.6) | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.23 (кроме пп. 1.23.6) |
| 15.1\* | Оборудование специализированных и специальных транспортных средств | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования к объемным гидроприводам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 3.1 | ГОСТ 16514-96; ГОСТ 20245-95 п.2; ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996); ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 3.1 |
| 16.1\* | Автомобильные транспортные средства | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования безопасности | ТР ТС 018/2011 раздел IV п. 10–15 | ТР ТС 018/2011 раздел IV п. 10–15 |
| 17.1\* | Автотранспортные средства для городского коммунального хозяйства и содержания дорог | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Специальные требования безопасности к машинам для городского коммунального хозяйства и содержания дорог | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 31544-2012 пп. 3, 4, 7, 8, 9 | ГОСТ 31544-2012 п.п. 3, 4, 7, 8, 9; ГОСТ EN 13019-2012 раздел 8; ГОСТ EN 13021-2012 раздел 6; ГОСТ EN 13524-2012 раздел 8, приложение В ; ГОСТ EN 1501-1-2014 разделы 4, 6, пп. 5.10.3.3.3, 5.10.3.3.4, 5.15.2- 5.15.4, 5.17; ГОСТ EN 1501-2-2012 пп.6.10.2, 6.12, 6.14, раздел 8 |
| 18.1\* | Автомобильные транспортные средства категорий N2, N3, N2G, N3G | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Требования в отношении передних противоподкатных защитных устройств | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 74 таблицы; Правила ООН № 93 пп. 8.1–8.8 | Правила ООН № 93 пп. 8.1–8.8 |
| 19.1\* | Автомобильные транспортные средства категорий M, N, O, L6, L7 | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования в отношении расположения и идентификации ручных органов управления, контрольных сигналов и индикаторов | ТР ТС 018/2011 приложение 2, п. 93 таблицы; Правила ООН № 121 (00)/Пересмотр 1 п. 5 | Правила ООН № 121 (00)/Пересмотр 1 п. 5 |
| 19.2\* | Требования к цветам сигнальным, знакам безопасности и разметке сигнальной | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 2.3 | ГОСТ 12.4.026-2015 п. 4, п.5.1 |
| 19.3\* | Требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 2.4 (кроме пп. 2.4.3.1.7, 2.4.3.3); ГОСТ Р 50574-2002 кроме раздела 6.3; СТБ 1738-2007 кроме пп. 3.14-3.25 | ГОСТ Р 50574-2002 кроме раздела 6.3; СТБ 1738-2007 кроме пп. 3.14-3.25 |
| 20.1\* | Автотранспортные средства категорий M, N, O | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Визуальная оценка автокранов и транспортных средств, оснащенных кранами-манипуляторами | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.4 | ГОСТ 27472-87 п. 5.2; ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.4 |
| 21.1\* | Транспортные средства категорий N | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Установка оборудования для питания двигателя газообразным топливом (компримированным природным газом – КПГ, сжиженным нефтяным газом – СНГ) и демонтаж такого оборудования | ТР ТС 018/2011 приложение 9 п. 8 | ГОСТ 31507-2012 пп. 5.15.8; Правила ООН № 110 (00)/Пересмотр 1 п. 17 (кроме пп. 17.4.4, 17.5.5.5); Правила ООН № 115 (00)/Пересмотр 1 пп. 4, 6.1.1, 6.2.1, 7; Правила ООН № 36 (03)/Пересмотр 3 пп. 5.5.4.1–5.5.4.4; Правила ООН № 52 (01)/Пересмотр 3 пп. 5.1–5.35.6; Правила ООН № 67 (01)/Пересмотр 4 п. 17 (кроме пп. 17.1.2.1, 17.4.6, 17.6.5.5) |
| 22.1\* | Транспортные средства категорий М, N, O, L | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к единичным транспортным средствам | ТР ТС 018/2011 приложение 4 | ГОСТ 33670-2015 таблицы А.1, А.2, А3, А.4, А.5.1.1.1, А.5.1.1.2, А.5.1.2.1, А.5.1.3, А.5.2, А.5.3, А.5.4, А.5.5.1, А.5.5.2, А.5.6, А.5.7, А.6, А.7.2-А.7.7, А.8.1-А.8.13, А.9.1-А.9.33, А.10.1, А.11, А.12, А.13, А.14, А.15, А.16, А.17, А.18, А.19, А.20, А.21.1-А.21-6, А.23, А.27; ГОСТ 33987-2016 п.4.1, 4.2, 4.3, приложение В, Г, Д; ГОСТ Р ЕН 13018-2014 пп. 4, 5; Правила ООН № 107 (04)/Пересмотр 4 приложение 3 пп. 7.1.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6.1.1, 7.6.1.2, 7.6.1.3, 7.6.1.4, 7.6.1.11 - 7.6.1.15, 7.6.2.1 – 7.6.2.7, 7.6.3.1.2, 7.6.4.1-7.6.4.7, 7.6.4.9, 7.6.8, 7.6.11, 7.6.12.2, 7.6.12.2.1-7.6.12.2.5, 7.7.5.5-7.7.5.7, 7.7.5.9, 7.7.9, 7.7.13, 7.7.14, 7.8, 7.11-7.12, 7.13, 7.14.1, 7.15.1, приложение 8 пп 3.1-3.3 (кроме пп. 3.2.7), 3.5- 3.7, 3.9, 3.11 (кроме пп. 3.11.3, 3.11.4) приложение 11 пп. 3.1-3.3; Правила ООН № 48 (04)/Пересмотр 10; Правила ООН № 61 (00) пп. 6, приложение 4 |
| 23.1\* | Транспортные средства категорий О1, О2, L | 29.20/29.040, 29.20/29.061, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/29.040, 30.91/29.061, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к единичным транспортным средствам | ТР ТС 018/2011 приложение 4 | ГОСТ 33670-2015 таблицы А.1, А.2, А3, А.4, А.5.1.1.1, А.5.1.1.2, А.5.1.2.1, А.5.1.3, А.5.2, А.5.3, А.5.4, А.5.5.1, А.5.5.2, А.5.6, А.5.7, А.6, А.7.2-А.7.7, А.8.1-А.8.13, А.9 (кроме А.9.7, А9.8.4, А9.15, А9.27, А.9.34), А.10.1, А.11, А.12, А.13, А.14, А.15, А.16, А.17, А.18, А.19, А.20, А.23, А.27; ГОСТ 33987-2016 п.4.1, 4.2, 4.3, приложение В, Г, Д; ГОСТ Р ЕН 13018-2014 пп. 4, 5; Правила ООН № 107 (04)/Пересмотр 4 приложение 3 пп. 7.1.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6.1.1, 7.6.1.2, 7.6.1.3, 7.6.1.4, 7.6.1.11 - 7.6.1.15, 7.6.2.1 – 7.6.2.7, 7.6.3.1.2, 7.6.4.1-7.6.4.7, 7.6.4.9, 7.6.8, 7.6.11, 7.6.12.2, 7.6.12.2.1-7.6.12.2.5, 7.7.5.5-7.7.5.7, 7.7.5.9, 7.7.9, 7.7.13, 7.7.14, 7.8, 7.11-7.12, 7.13, 7.14.1, 7.15.1, приложение 8 пп 3.1-3.3 (кроме пп. 3.2.7), 3.5- 3.7, 3.9, 3.11 (кроме пп. 3.11.3, 3.11.4) приложение 11 пп. 3.1-3.3; Правила ООН № 48 (04)/Пересмотр 10; Правила ООН № 61 (00) пп. 6, приложение 4 |
| 24.1\* | Транспортные средства категории М, N, L3, L4, L5 | 30.91/39.000, 30.91/40.000, 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Механизмы измерения скорости | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 31 таблицы; Правила ООН № 39 (00)/Пересмотр 1 пп. 5.1.1-5.1.3 | Правила ООН № 39 (00)/Пересмотр 1 пп. 5.1.1-5.1.3 |
| 25.1\* | Транспортные средства категории М2, М3 | 29.10/29.040, 29.10/29.061, 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Общие требования безопасности к пассажирским транспортным средствам | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 83 таблицы; Правила ООН № 107 (04)/Пересмотр 4 | ГОСТ 33987-2016 п. 3.13, 3.27, 4.1, 4.3, приложения В, Г, Д; Правила ООН № 107 (04)/Пересмотр 4 приложение 3 пп. 7.1.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6.1.1, 7.6.1.2, 7.6.1.3, 7.6.1.4, 7.6.1.11 – 7.6.1.15, 7.6.2.1 – 7.6.2.7, 7.6.3.1.2, 7.6.4.1–7.6.4.7, 7.6.4.9, 7.6.8, 7.6.11, 7.6.12.2, 7.6.12.2.1–7.6.12.2.5, 7.7.5.5–7.7.5.7, 7.7.5.9, 7.7.9, 7.7.13, 7.7.14, 7.8, 7.11–7.12, 7.13, 7.14.1, 7.15.1, приложение 8 пп. 3.1–3.3 (кроме пп. 3.2.7), 3.5- 3.7, 3.9, 3.11 (кроме пп. 3.11.3, 3.11.4), приложение 11 пп. 3.1-3.3 |
| 26.1\* | Транспортные средства категории N, О2, О3 и О4, предназначенные для перевозки опасных грузов | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования в отношении конструктивных особенностей | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 2.5.1 | Правила ООН № 105 (04)/Пересмотр 1 пп. 5.1 ; ТР ТС 018/2011 |
| 27.1\*\* | Транспортные средства М2, М3, N2, N3, О2, O3 | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования в отношении отдельных изменений, внесенных в конструкцию транспортного средства | ТР ТС 018/2011 приложение 9 | ГОСТ 27472-87 п. 2–9; ГОСТ 31507-2012 пп. 5.1–5.8; ГОСТ 33670-2015 таблицы А.1, А.2, А3, А.4, А.5, А.6, А.7, А.8, А.9.1-А.9.33, А10, А.11, А.12, А.13, А.14, А.15, А.16, А.17, А.18, А.19, А.20, А.23, А.27; ГОСТ 33987-2016 пп. 4.1, 4.2, 4.3, приложение В, Г, Д; ГОСТ 33987-2016 пп. 3.13, 3.27, 4.1, 4.3, приложения В, Г, Д; ГОСТ 33990-2016; ГОСТ 33997-2016 пп. 5.1, 5.2–5.7, 5.12–5.17, приложение А, Б, В; ГОСТ Р 55887-2013 п.6; Правила ООН № 110 (00)/Пересмотр 1 п. 17 (кроме пп. 17.4.4, 17.5.5.5); Правила ООН № 36 (03)/Пересмотр 3 пп. 5.1.1, 5.1.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.1.1 – 5.2.1.3, 5.2.2, 5.2.2.1, 5.2.2.1.1 – 5.2.2.1.7, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.2.1 – 5.3.2.3, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.4.1, 5.3.4.2, 5.5.1 – 5.5.5, 5.5.7, 5.5.8, 5.6.1, 5.6.1.1 – 5.6.1.5, 5.6.1.7, 5.6.1.9, 5.6.2.1 – 5.6.2.7, 5.6.3.1, 5.6.4.1 – 5.6.4.9, 5.6.5.3 – 5.6.5.6, 5.6.5.6.1, 5.6.5.6.3.1, 5.6.5.6.4.2, 5.6.5.7, 5.6.8.1, 5.6.8.2, 5.6.8.2.2, 5.6.8.3 –5.6.8.6, 5.6.9.1 – 5.6.9.5, 5.6.11.1 –5.6.11.4, 5.7.6.1, 5.7.7.1, 5.7.7.3, 5.7.7.5; Правила ООН № 36 (03)/Пересмотр 3 пп. 5.7.8.1.1.1, 5.7.8.1.2.1, 5.7.8.1.2.2, 5.7.8.2.2, 5.7.8.3, 5.7.8.4.1, 5.7.8.4.3, 5.7.8.5.1, 5.7.8.5.2, 5.7.8.6.1, 5.7.9.1, 5.7.9.2, 5.8.1.1, 5.8.1.2 – 5.8.1.5, 5.12.1.1 – 5.12.1.5, 5.12.2.3, 5.12.2.4, 5.12.3.1, 5.12.3.2.1, 5.12.3.2.2, 5.13, 5.15; Правила ООН № 48 (04)/Пересмотр 10; Правила ООН № 52 (01)/Пересмотр 3 пп. 5.1–5.35.6; Правила ООН № 58 (02)/Пересмотр 2 пп. 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 приложение 5 п. 2 (кроме пп. 2.4) ; Правила ООН № 61 (00) п. 6, приложение 4; Правила ООН № 67 (01)/Пересмотр 4 п.17 (кроме пп. 17.1.2.1, 17.4.6, 17.6.5.5); Правила ООН № 73 (01)/Пересмотр 1 пп. 12.1 – 12.9, 12.11, 12.12 приложение 3 (кроме пп.2.4); СТБ 1641-2019 пп. 5.1, 5.2–5.8, 5.10–5.11; СТБ 1730-2016 пп. 5.2–5.7, 5.9; ТР ТС 018/2011 приложение 8, 9 |
| 27.2\*\* | Требования к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации | ТР ТС 018/2011 приложение 8 | ГОСТ 27472-87 п. 2–9; ГОСТ 31507-2012 пп. 5.1–5.8; ГОСТ 33670-2015 таблицы А.1, А.2, А3, А.4, А.5, А.6, А.7, А.8, А.9.1-А.9.33, А10, А.11, А.12, А.13, А.14, А.15, А.16, А.17, А.18, А.19, А.20, А.23, А.27; ГОСТ 33987-2016 пп. 4.1, 4.2, 4.3, приложение В, Г, Д; ГОСТ 33987-2016 пп. 3.13, 3.27, 4.1, 4.3, приложения В, Г, Д; ГОСТ 33990-2016; ГОСТ 33997-2016 пп. 5.1, 5.2–5.7, 5.12–5.17, приложение А, Б, В; ГОСТ 33997-2016 пп. 5.1, 5.2–5.7, 5.12–5.17, приложение А, Б, В; ГОСТ Р 55887-2013 п.6; Правила ООН № 110 (00)/Пересмотр 1 п. 17 (кроме пп. 17.4.4, 17.5.5.5); Правила ООН № 36 (03)/Пересмотр 3 пп. 5.1.1, 5.1.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.1.1 – 5.2.1.3, 5.2.2, 5.2.2.1, 5.2.2.1.1 – 5.2.2.1.7, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.2.1 – 5.3.2.3, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.4.1, 5.3.4.2, 5.5.1 – 5.5.5, 5.5.7, 5.5.8, 5.6.1, 5.6.1.1 – 5.6.1.5, 5.6.1.7, 5.6.1.9, 5.6.2.1 – 5.6.2.7, 5.6.3.1, 5.6.4.1 – 5.6.4.9, 5.6.5.3 – 5.6.5.6, 5.6.5.6.1, 5.6.5.6.3.1, 5.6.5.6.4.2, 5.6.5.7, 5.6.8.1, 5.6.8.2, 5.6.8.2.2, 5.6.8.3 –5.6.8.6, 5.6.9.1 – 5.6.9.5, 5.6.11.1 –5.6.11.4, 5.7.6.1, 5.7.7.1, 5.7.7.3, 5.7.7.5; Правила ООН № 36 (03)/Пересмотр 3 пп. 5.7.8.1.1.1, 5.7.8.1.2.1, 5.7.8.1.2.2, 5.7.8.2.2, 5.7.8.3, 5.7.8.4.1, 5.7.8.4.3, 5.7.8.5.1, 5.7.8.5.2, 5.7.8.6.1, 5.7.9.1, 5.7.9.2, 5.8.1.1, 5.8.1.2 – 5.8.1.5, 5.12.1.1 – 5.12.1.5, 5.12.2.3, 5.12.2.4, 5.12.3.1, 5.12.3.2.1, 5.12.3.2.2, 5.13, 5.15; Правила ООН № 48 (04)/Пересмотр 10; Правила ООН № 52 (01)/Пересмотр 3 пп. 5.1–5.35.6; Правила ООН № 58 (02)/Пересмотр 2 пп. 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 приложение 5 п. 2 (кроме пп. 2.4) ; Правила ООН № 61 (00) п. 6, приложение 4; Правила ООН № 67 (01)/Пересмотр 4 п.17 (кроме пп. 17.1.2.1, 17.4.6, 17.6.5.5); Правила ООН № 73 (01)/Пересмотр 1 пп. 12.1 – 12.9, 12.11, 12.12 приложение 3 (кроме пп.2.4); СТБ 1641-2019 пп. 5.1, 5.2–5.8, 5.10–5.11; СТБ 1730-2016 пп. 5.2–5.7, 5.9; ТР ТС 018/2011 приложение 8, 9 |
| 28.1\*\* | Транспортные средства М1, N1, О1, O2 | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования в отношении отдельных изменений, внесенных в конструкцию транспортного средства | ТР ТС 018/2011 приложение 9 | ГОСТ 27472-87 п. 2–9; ГОСТ 31507-2012 пп. 5.1–5.8; ГОСТ 33670-2015 таблицы А.1, А.2, А3, А.4, А.5, А.6, А.7, А.8, А.9.1- А.9.33, А10, А.11, А.12, А.13, А.14, А.15, А.16, А.17, А.18, А.19, А.20, А.23, А.27; ГОСТ 33670-2015 таблицы А.1 , А.2, А3, А.4, А.5, А.6, А.7, А.8, А.9.1-А.9.33, А10, А.11, А.12, А.13, А.14, А.15, А.16, А.17, А.18, А.19, А.20, А.23, А.27; ГОСТ 33987-2016 пп. 4.1, 4.2, 4.3, приложение В, Г, Д; ГОСТ 33987-2016 пп. 3.13, 3.27, 4.1, 4.3, приложения В, Г, Д; ГОСТ 33990-2016; ГОСТ 33997-2016 пп. 5.1, 5.2–5.7, 5.12–5.17 приложение А, Б, В ; ГОСТ 33997-2016 пп. 5.1 , 5.2–5.7, 5.12–5.17 приложение А, Б, В; ГОСТ Р 55887-2013 п.6; Правила ООН № 110 (00)/Пересмотр 1 п. 17 (кроме пп. 17.4.4, 17.5.5.5); Правила ООН № 48 (04)/Пересмотр 10; Правила ООН № 52 (01)/Пересмотр 3 пп. 5.1–5.35.6; Правила ООН № 58 (02)/Пересмотр 2 пп. 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 приложение 5 п. 2 (кроме пп. 2.4) ; Правила ООН № 61 (00) п. 6, приложение 4; Правила ООН № 67 (01)/Пересмотр 4 п.17 (кроме пп. 17.1.2.1, 17.4.6, 17.6.5.5); Правила ООН № 73 (01)/Пересмотр 1 пп. 12.1 – 12.9, 12.11, 12.12 приложение 3 (кроме пп.2.4); СТБ 1641-2019 пп. 5.1, 5.2–5.8, 5.10–5.11; СТБ 1730-2016 пп. 5.2–5.7, 5.9; ТР ТС 018/2011 приложение 8, 9 |
| 28.2\*\* | Требования к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации | ТР ТС 018/2011 приложение 8 | ГОСТ 27472-87 п. 2–9; ГОСТ 31507-2012 пп. 5.1–5.8; ГОСТ 33670-2015 таблицы А.1, А.2, А3, А.4, А.5, А.6, А.7, А.8, А.9.1- А.9.33, А10, А.11, А.12, А.13, А.14, А.15, А.16, А.17, А.18, А.19, А.20, А.23, А.27; ГОСТ 33987-2016 пп. 4.1, 4.2, 4.3, приложение В, Г, Д; ГОСТ 33987-2016 пп. 3.13, 3.27, 4.1, 4.3, приложения В, Г, Д; ГОСТ 33990-2016; ГОСТ 33997-2016 пп. 5.1, 5.2–5.7, 5.12–5.17 приложение А, Б, В; ГОСТ Р 55887-2013 п.6; Правила ООН № 110 (00)/Пересмотр 1 п. 17 (кроме пп. 17.4.4, 17.5.5.5); Правила ООН № 48 (04)/Пересмотр 10; Правила ООН № 52 (01)/Пересмотр 3 пп. 5.1–5.35.6; Правила ООН № 58 (02)/Пересмотр 2 пп. 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 приложение 5 п. 2 (кроме пп. 2.4) ; Правила ООН № 61 (00) п. 6, приложение 4; Правила ООН № 67 (01)/Пересмотр 4 п.17 (кроме пп. 17.1.2.1, 17.4.6, 17.6.5.5); Правила ООН № 73 (01)/Пересмотр 1 пп. 12.1 – 12.9, 12.11, 12.12 приложение 3 (кроме пп.2.4); СТБ 1641-2019 пп. 5.1, 5.2–5.8, 5.10–5.11; СТБ 1730-2016 пп. 5.2–5.7, 5.9; ТР ТС 018/2011 приложение 8, 9 |
| 29.1\*\* | Транспортные средства категорий М, N, О, L | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к идентификации транспортных средств | ТР ТС 018/2011 приложение 7 | ГОСТ 33670-2015 таблица А.1; ГОСТ 33990-2016; ГОСТ Р 50577-93 Приложение Ж; ГОСТ Р 51980-2002; Правила ООН № 121 (00)/Пересмотр 1 п.5; СТБ 914-99 (ИСО 7591:1982); ТР ТС 018/2011 приложение 7 |
| 30.1\* | Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов | ТР ТС 018/2011 приложение 6, п. 2.5; ДОПОГ:2021 Глава 9.3–9.8 Часть 9 приложение В | Правила ООН № 105 (04)/Пересмотр 1 пп. 5.1 |
| **ул. Героев Танкограда, 24п, бокс № 6, открытая площадка (70,0 х 4,0) м, г. Челябинск, Челябинская область, Челябинская область, Российская Федерация (Испытательная лаборатория)** | | | | | |
| 44.1\* | Транспортные средства категорий M, N, O, L:   - длинной не более 14 м | 29.10/29.061, 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/29.061, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/29.061, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам | ТР ТС 018/2011 приложение 7 п.4 | СТБ 914-99 (ИСО 7591:1982) приложение Е (кроме п.Е.4.6, п.Е.5)); ТР ТС 018/2011 приложение 7 п.4 |
| 44.2\* | Требования к габаритным размерам транспортных средств | ТР ТС 018/2011 приложение 5, пп.1.1-1.3, 3.1; ГОСТ 33987-2016 приложения В | ГОСТ 33987-2016 приложения В |
| 44.3\* | 29.10/29.040, 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/29.040, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/29.040, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к весовым параметрам транспортных средств | ТР ТС 018/2011 приложение 5, п.2 | ГОСТ 33987-2016 приложение Г, Д |
| 44.4\*\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования безопасности | ТР ТС 018/2011 раздел IV пп.11–14 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.2; ТР ТС 018/2011 раздел IV пп.11–14 |
| 44.5\*\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Требования к транспортным средствам в отношении установки устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб для транспортных средств категории M, N | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.5.1-5.3 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.3.1-А.3.2 |
| 44.6\*\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к устройствам для предотвращения несанкционированного использования для транспортных средств категории L, M, N | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.1.1.1; 1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.2.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 1.1.7; 1.1.7.1; 1.1.7.2; 1.1.8; 1.1.9 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп. А.1а, А.6.1-А.6.9 |
| 44.7\*\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Требования к системам отопления для транспортных средств категории M, N | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.1.2.1-1.2.6 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.7.2-А.7.7 |
| 44.8\* | 29.10/29.061, 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/29.061, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/29.061, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к устройствам освещения и световой сигнализации | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.1.3.1-1.3.13.2, таблица 1.3.1 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.8.1-А.8.13 |
| 44.9\*\* | 29.10/29.061, 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Дополнительные требования к общей безопасности пассажирских транспортных средств категорий М2 и М3 | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.1.4-1.4.23 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.9.1-А.9.33; Правила ООН № 107 (04)/Пересмотр 4 приложение 3, пп.7.1.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6.1.1, 7.6.1.2, 7.6.1.3, 7.6.1.4, 7.6.1.11-7.6.1.15, 7.6.2.1-7.6.2.7, 7.6.3.1.2, 7.6.4.1-7.6.4.7, 7.6.4.9, 7.6.8, 7.6.11, 7.6.12.2, 7.6.12.2.1-7.6.12.2.5, 7.7.5.5-7.7.5.7, 7.7.5.9, 7.7.9, 7.7.13, 7.7.14, 7.8, 7.11-7.12, 7.13, 7.14.1, 7.15.1, приложение 8 п.3.1-3.3 (кроме п.3.2.7), 3.5-3.7, 3.9, 3.11 (кроме пп.3.11.3, 3.11.4) |
| 44.10\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к тормозным системам | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.2.1.1-2.1.7 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.5.1.1.1; А.5.1.1.2; А.5.1.2.1; А.5.1.3; А.5.2; А.5.3; А.5.4; А.5.5.1; А.5.5.2; А.5.6; А.5.7 |
| 44.11\*\* | Требования к шинам и колесам | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.2.2.1.1-2.2.1.2 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.10.1 |
| 44.12\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к средствам обеспечения обзорности | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.2.3.1-2.3.4 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.11.1-А.11.4 |
| 44.13\*\* | Требования к спидометрам для транспортных средств категории L, M, N | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.2.4.1-2.4.3 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.12.1-А.12.3 |
| 44.14\*\* | Требования к ремням безопасности и местам их крепления для транспортных средств категории L, M, N | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.3.2.1-3.2.17 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.13.1-А.13.17 |
| 44.15\*\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Требования к сиденьям и их креплениям для транспортных средств категории M, N | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.3.3.1-3.3.3 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.14.1-А.14.3 |
| 44.16\*\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к дверям, замкам и петлям дверей транспортных средств категории М1, N, L6 и L7 (с кузовом закрытого типа) | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.3.5.1-3.5.3 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.15.1-А.15.3 |
| 44.17\* | Требования к травмобезопасности наружных выступов транспортных средств категории М1, N, L6 и L7 (с кузовом закрытого типа) | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.3.6.1-3.6.18 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.16.1-А.16.18 |
| 44.18\*\* | Требования к травмобезопасности рулевого управления транспортных средств категорий М1, N1, L6 и L7 (с автомобильной компоновкой) | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.3.1.1-3.1.3 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.17.1-А.17.3 |
| 44.19\*\* | Требования к травмобезопасности внутреннего оборудования транспортных средств категории М1, L6 и L7 (с кузовом закрытого типа) | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.3.4.1-3.4.5 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.18.1-А.18.5 |
| 44.20\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования к боковым и задним защитным устройствам для транспортных средств категории N2, N3, O3, O4 | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.3.7.1-3.7.15 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.19.1-А.19.15 |
| 44.21\*\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к пожарной безопасности для транспортных средств категории L, M, N | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.3.8.1-3.8.8 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.20.1-А.20.8 |
| 44.22\*\* | Требования к экологической безопасности для транспортных средств категории L, M, N | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.4.1, 4.1.1-4.1.6 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.21.1-А.21.6 |
| **учетный квартал 135, зд. 43, с. Атамекен, сельский округ Атамекен, Панфиловский район, область Жетысу, Республика Казахстан, Территории за пределами Республики Беларусь, Республика Казахстан (Испытательная лаборатория)** | | | | | |
| 45.1\*\* | Транспортные средства категорий M, N, O, L:   (по адресу учетный квартал 135, зд. 43, с. Атамекен, сельский округ Атамекен, Панфиловский район, область Жетысу, Республика Казахстан: ТС длиной не более 10 м, высотой не более 3 м) | 29.10/29.061, 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/29.061, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/29.061, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам | ТР ТС 018/2011 приложение 7 п.4 | СТБ 914-99 (ИСО 7591:1982) приложение Е (кроме п.Е.4.6, п.Е.5)); ТР ТС 018/2011 приложение 7 п.4 |
| 45.2\* | Требования к габаритным размерам транспортных средств | ТР ТС 018/2011 приложение 5, пп.1.1-1.3, 3.1; ГОСТ 33987-2016 приложения В | ГОСТ 33987-2016 приложения В |
| 45.3\* | 29.10/29.040, 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/29.040, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/29.040, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к весовым параметрам транспортных средств | ТР ТС 018/2011 приложение 5, п.2 | ГОСТ 33987-2016 приложение Г, Д |
| 45.4\*\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования безопасности | ТР ТС 018/2011 раздел IV пп.11–14 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.2; ТР ТС 018/2011 раздел IV пп.11–14 |
| 45.5\*\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Требования к транспортным средствам в отношении установки устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб для транспортных средств категории M, N | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.5.1-5.3 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.3.1-А.3.2 |
| 45.6\*\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования к устройствам для предотвращения несанкционированного использования для транспортных средств категории L, M, N | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.1.1.1; 1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.2.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 1.1.7; 1.1.7.1; 1.1.7.2; 1.1.8; 1.1.9 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп. А.1а, А.6.1-А.6.9 |
| 45.7\*\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к системам отопления для транспортных средств категории M, N | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.1.2.1-1.2.6 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.7.2-А.7.7 |
| 45.8\* | Требования к устройствам освещения и световой сигнализации | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.1.3.1-1.3.13.2, таблица 1.3.1 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.8.1-А.8.13 |
| 45.9\*\* | 29.10/29.061, 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Дополнительные требования к общей безопасности пассажирских транспортных средств категорий М2 и М3 | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.1.4-1.4.23 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.9.1-А.9.33; Правила ООН № 107 (04)/Пересмотр 4 приложение 3, пп.7.1.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6.1.1, 7.6.1.2, 7.6.1.3, 7.6.1.4, 7.6.1.11-7.6.1.15, 7.6.2.1-7.6.2.7, 7.6.3.1.2, 7.6.4.1-7.6.4.7, 7.6.4.9, 7.6.8, 7.6.11, 7.6.12.2, 7.6.12.2.1-7.6.12.2.5, 7.7.5.5-7.7.5.7, 7.7.5.9, 7.7.9, 7.7.13, 7.7.14, 7.8, 7.11-7.12, 7.13, 7.14.1, 7.15.1, приложение 8 п.3.1-3.3 (кроме п.3.2.7), 3.5-3.7, 3.9, 3.11 (кроме пп.3.11.3, 3.11.4) |
| 45.10\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к тормозным системам | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.2.1.1-2.1.7 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.5.1.1.1; А.5.1.1.2; А.5.1.2.1; А.5.1.3; А.5.2; А.5.3; А.5.4; А.5.5.1; А.5.5.2; А.5.6; А.5.7 |
| 45.11\*\* | Требования к шинам и колесам | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.2.2.1.1-2.2.1.2 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.10.1 |
| 45.12\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к средствам обеспечения обзорности | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.2.3.1-2.3.4 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.11.1-А.11.4 |
| 45.13\*\* | Требования к спидометрам для транспортных средств категории L, M, N | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.2.4.1-2.4.3 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.12.1-А.12.3 |
| 45.14\*\* | Требования к ремням безопасности и местам их крепления для транспортных средств категории L, M, N | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.3.2.1-3.2.17 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.13.1-А.13.17 |
| 45.15\*\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Требования к сиденьям и их креплениям для транспортных средств категории M, N | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.3.3.1-3.3.3 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.14.1-А.14.3 |
| 45.16\*\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к дверям, замкам и петлям дверей транспортных средств категории М1, N, L6 и L7 (с кузовом закрытого типа) | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.3.5.1-3.5.3 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.15.1-А.15.3 |
| 45.17\* | Требования к травмобезопасности наружных выступов транспортных средств категории М1, N, L6 и L7 (с кузовом закрытого типа) | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.3.6.1-3.6.18 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.16.1-А.16.18 |
| 45.18\*\* | Требования к травмобезопасности рулевого управления транспортных средств категорий М1, N1, L6 и L7 (с автомобильной компоновкой) | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.3.1.1-3.1.3 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.17.1-А.17.3 |
| 45.19\*\* | Требования к травмобезопасности внутреннего оборудования транспортных средств категории М1, L6 и L7 (с кузовом закрытого типа) | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.3.4.1-3.4.5 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.18.1-А.18.5 |
| 45.20\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования к боковым и задним защитным устройствам для транспортных средств категории N2, N3, O3, O4 | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.3.7.1-3.7.15 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.19.1-А.19.15 |
| 45.21\*\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к пожарной безопасности для транспортных средств категории L, M, N | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.3.8.1-3.8.8 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.20.1-А.20.8 |
| 45.22\*\* | Требования к экологической безопасности для транспортных средств категории L, M, N | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.4.1, 4.1.1-4.1.6 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.21.1-А.21.6 |
| **учетный квартал 85, уч. 1272, с. Атамекен, сельский округ Атамекен, Панфиловский район, область Жетысу, Республика Казахстан, Территории за пределами Республики Беларусь, Республика Казахстан (Испытательная лаборатория)** | | | | | |
| 45.1\*\* | Транспортные средства категорий M, N, O, L:   (по адресу учетный квартал 135, зд. 43, с. Атамекен, сельский округ Атамекен, Панфиловский район, область Жетысу, Республика Казахстан: ТС длиной не более 10 м, высотой не более 3 м) | 29.10/29.061, 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/29.061, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/29.061, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам | ТР ТС 018/2011 приложение 7 п.4 | СТБ 914-99 (ИСО 7591:1982) приложение Е (кроме п.Е.4.6, п.Е.5)); ТР ТС 018/2011 приложение 7 п.4 |
| 45.2\* | Требования к габаритным размерам транспортных средств | ТР ТС 018/2011 приложение 5, пп.1.1-1.3, 3.1; ГОСТ 33987-2016 приложения В | ГОСТ 33987-2016 приложения В |
| 45.3\* | 29.10/29.040, 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/29.040, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/29.040, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к весовым параметрам транспортных средств | ТР ТС 018/2011 приложение 5, п.2 | ГОСТ 33987-2016 приложение Г, Д |
| 45.4\*\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования безопасности | ТР ТС 018/2011 раздел IV пп.11–14 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.2; ТР ТС 018/2011 раздел IV пп.11–14 |
| 45.5\*\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Требования к транспортным средствам в отношении установки устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб для транспортных средств категории M, N | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.5.1-5.3 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.3.1-А.3.2 |
| 45.6\*\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования к устройствам для предотвращения несанкционированного использования для транспортных средств категории L, M, N | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.1.1.1; 1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.2.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 1.1.7; 1.1.7.1; 1.1.7.2; 1.1.8; 1.1.9 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп. А.1а, А.6.1-А.6.9 |
| 45.7\*\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к системам отопления для транспортных средств категории M, N | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.1.2.1-1.2.6 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.7.2-А.7.7 |
| 45.8\* | Требования к устройствам освещения и световой сигнализации | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.1.3.1-1.3.13.2, таблица 1.3.1 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.8.1-А.8.13 |
| 45.9\*\* | 29.10/29.061, 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Дополнительные требования к общей безопасности пассажирских транспортных средств категорий М2 и М3 | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.1.4-1.4.23 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.9.1-А.9.33; Правила ООН № 107 (04)/Пересмотр 4 приложение 3, пп.7.1.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6.1.1, 7.6.1.2, 7.6.1.3, 7.6.1.4, 7.6.1.11-7.6.1.15, 7.6.2.1-7.6.2.7, 7.6.3.1.2, 7.6.4.1-7.6.4.7, 7.6.4.9, 7.6.8, 7.6.11, 7.6.12.2, 7.6.12.2.1-7.6.12.2.5, 7.7.5.5-7.7.5.7, 7.7.5.9, 7.7.9, 7.7.13, 7.7.14, 7.8, 7.11-7.12, 7.13, 7.14.1, 7.15.1, приложение 8 п.3.1-3.3 (кроме п.3.2.7), 3.5-3.7, 3.9, 3.11 (кроме пп.3.11.3, 3.11.4) |
| 45.10\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к тормозным системам | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.2.1.1-2.1.7 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.5.1.1.1; А.5.1.1.2; А.5.1.2.1; А.5.1.3; А.5.2; А.5.3; А.5.4; А.5.5.1; А.5.5.2; А.5.6; А.5.7 |
| 45.11\*\* | Требования к шинам и колесам | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.2.2.1.1-2.2.1.2 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.10.1 |
| 45.12\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к средствам обеспечения обзорности | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.2.3.1-2.3.4 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.11.1-А.11.4 |
| 45.13\*\* | Требования к спидометрам для транспортных средств категории L, M, N | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.2.4.1-2.4.3 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.12.1-А.12.3 |
| 45.14\*\* | Требования к ремням безопасности и местам их крепления для транспортных средств категории L, M, N | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.3.2.1-3.2.17 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.13.1-А.13.17 |
| 45.15\*\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Требования к сиденьям и их креплениям для транспортных средств категории M, N | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.3.3.1-3.3.3 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.14.1-А.14.3 |
| 45.16\*\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к дверям, замкам и петлям дверей транспортных средств категории М1, N, L6 и L7 (с кузовом закрытого типа) | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.3.5.1-3.5.3 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.15.1-А.15.3 |
| 45.17\* | Требования к травмобезопасности наружных выступов транспортных средств категории М1, N, L6 и L7 (с кузовом закрытого типа) | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.3.6.1-3.6.18 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.16.1-А.16.18 |
| 45.18\*\* | Требования к травмобезопасности рулевого управления транспортных средств категорий М1, N1, L6 и L7 (с автомобильной компоновкой) | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.3.1.1-3.1.3 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.17.1-А.17.3 |
| 45.19\*\* | Требования к травмобезопасности внутреннего оборудования транспортных средств категории М1, L6 и L7 (с кузовом закрытого типа) | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.3.4.1-3.4.5 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.18.1-А.18.5 |
| 45.20\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования к боковым и задним защитным устройствам для транспортных средств категории N2, N3, O3, O4 | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.3.7.1-3.7.15 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.19.1-А.19.15 |
| 45.21\*\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к пожарной безопасности для транспортных средств категории L, M, N | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.3.8.1-3.8.8 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.20.1-А.20.8 |
| 45.22\*\* | Требования к экологической безопасности для транспортных средств категории L, M, N | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.4.1, 4.1.1-4.1.6 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.21.1-А.21.6 |
| **с/с Горочичский, 2, Полигон Южный, Калинковичский район, Гомельская область (Испытательная лаборатория)** | | | | | |
| 1.1\* | Специализированные и специальные транспортные средства категорий N, О | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования к автобетононасосам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.1, пп. 2.1, пп. 2.3 | ГОСТ 12.2.004-75 пп. 1.2–1.19, 1.23–1.25, 2.2, 2.4, 2.5,1–2.5.3, 2.6.1, 3.1, 3.2; ГОСТ 12.2.011-2012 пп. 5.1–5.3, 5.6 –5.12, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 –6.1.17, 8.1, 8.4.1, 8.5, 9.1–9.9, 10; ГОСТ 12.2.011-2012 пп. 1, 3, 4 (кроме проверки выброса вредных веществ и дымности дизельных двигателей по ГОСТ 17.2.2.05-97 и ГОСТ 17.2.2.01-84); ГОСТ 12.4.026-2015 п. 6; ГОСТ 27336-2016 пп. 7.1, 7.2, 7.3.1.1, 7.3.2.4, 7.3.2.6–7.3.2.9; ГОСТ EN 474-1-2013 пп. 5.2, 5.3.1.1–5.3.1.6, 5.3.2.1–5.3.2.6, 5.3.2.8–5.3.2.10, 5.4.1.1–5.4.1.3, 5.5–5.10, 5.13.2, 5.14, 5.15.3, 5.15.4, 5.15.6, 5.17.1, 5.17.3, 5.17.5, 5.17.6, 5.17.8, 5.19.1, 5.19.2, 5.20.2, 5.21, 5.22, 6, 7 |
| 1.2\* | Требования к автобетоносмесителям | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.2, пп. 2.1, пп. 2.3, пп. 3.3 | ГОСТ 12.1.003-2014 п. 7 ; ГОСТ 12.2.004-75 пп. 1.2–1.19, 1.23–1.25, 2.2, 2.4, 2.5.1–2.5.3, 2.6.1, 3.1, 3.2; ГОСТ 12.2.011-2012 пп. 1, 3, 4 (кроме проверки выброса вредных веществ и дымности дизельных двигателей по ГОСТ 17.2.2.05-97 и ГОСТ 17.2.2.01-84)), 5.1–5.3, 5.6–5.12, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 –6.1.17, 8.1, 8.4.1, 8.5, 9.1–9.9, 10; ГОСТ 12.4.026-2015 п. 6; ГОСТ 27336-2016 пп. 7.1, 7.2, 7.3.1–7.3.3, 7.3.9, 7.3.10, 7.3.16; ГОСТ EN 474-1-2013 пп. 5.2, 5.3.1.1–5.3.1.6, 5.3.2.1–5.3.2.6, 5.3.2.8–5.3.2.10, 5.4.1.1–5.4.1.3, 5.5–5.10, 5.13.2, 5.14, 5.15.3, 5.15.4, 5.15.6, 5.17.1, 5.17.3, 5.17.5, 5.17.6, 5.17.8, 5.19.1, 5.19.2, 5.20.2, 5.21, 5.22, 6, 7 |
| 1.3\* | Требования к автогудронаторам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.3, пп. 2.1, пп. 2.3, пп. 3.3 | ГОСТ 12.1.003-2014 п. 7 ; ГОСТ 12.2.004-75 пп. 1.2–1.19, 1.23–1.25, 2.2, 2.4, 2.5.1–2.5.3, 2.6.1, 3.1, 3.2; ГОСТ 12.2.011-2012 пп. 1, 3, 4 (кроме проверки выброса вредных веществ и дымности дизельных двигателей по ГОСТ 17.2.2.05-97 и ГОСТ 17.2.2.01-84), 5.1–5.3, 5.6–5.12, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4–6.1.17, 8.1, 8.4.1, 8.5, 9.1–9.9, 10; ГОСТ 12.4.026-2015 п. 6 ; ГОСТ 27811-2016 пп.7.1, 7.2, 7.3.1, 7.3.5, 7.3.7, 7.3.8, 7.3.10; ГОСТ EN 474-1-2013 пп. 5.2, 5.3.1.1–5.3.1.6, 5.3.2.1–5.3.2.6, 5.3.2.8–5.3.2.10, 5.4.1.1–5.4.1.3, 5.5–5.10, 5.13.2, 5.14, 5.15.3, 5.15.4, 5.15.6, 5.17.1, 5.17.3, 5.17.5, 5.17.6, 5.17.8, 5.19.1, 5.19.2, 5.20.2, 5.21, 5.22, 6, 7 |
| 1.4\* | Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.4 | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 3.1 |
| 1.5\* | Требования к автолесовозам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.5 | ГОСТ 12.2.102-2013 пп. 4.4.19–4.4.26 |
| 1.6\* | Требования к автосамосвалам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.7, пп. 2.2.13, 2.2.14 | ГОСТ 27472-87 пп. 5.2; ГОСТ Р ЕН 13018-2014 п. 4, 5 |
| 1.7\* | Требования к автоцементовозам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.8 (кроме пп.1.8.5 в части концентрации), пп. 2.1, пп. 2.3, пп. 3.3 | ГОСТ 12.1.003-2014 п. 7 ; ГОСТ 12.2.004-75 пп. 1.2–1.19, 1.23–1.25, 2.2, 2.4, 2.5.1–2.5.3, 2.6.1, 3.1, 3.2; ГОСТ 12.2.011-2012 пп. 1, 3, 4 (кроме проверки выброса вредных веществ и дымности дизельных двигателей по ГОСТ 17.2.2.05-97 и ГОСТ 17.2.2.01-84), 5.1–5.3, 5.6–5.12, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4–6.1.17, 8.1, 8.4.1, 8.5, 9.1–9.9, 10; ГОСТ 12.4.026-2015 п. 6; ГОСТ 27614-2016 пп. 7.3; ГОСТ EN 474-1-2013 пп. 5.2, 5.3.1.1–5.3.1.6, 5.3.2.1–5.3.2.6, 5.3.2.8–5.3.2.10, 5.4.1.1–5.4.1.3, 5.5–5.10, 5.13.2, 5.14, 5.15.3, 5.15.4, 5.15.6, 5.17.1, 5.17.3, 5.17.5, 5.17.6, 5.17.8, 5.19.1, 5.19.2, 5.20.2, 5.21, 5.22, 6, 7 |
| 1.8\* | Требования к автоэвакуаторам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.9, пп. 2.2 | ГОСТ 27472-87 п. 2–9; ГОСТ Р ЕН 13018-2014 п. 4, 5 |
| 1.9\* | Требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.17 | ГОСТ Р ЕН 13018-2014 п. 4, 5 |
| 1.10\* | Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.18, пп. 2.5 | ГОСТ 33666-2015 пп. 4, 5.1.1, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6.12–5 .1.6.20, 5.1.6.26–5.1.6.33, 5.1.6.36, 5.2–5.4, 6; ТР ТС 018/2011 приложение 6 п. 1.18 |
| 1.11\* | Требования к транспортным средствам для перевозки пищевых жидкостей | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.19 (кроме п. 1.19.12) | ГОСТ 9218-2015 пп. 6.1, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.12, 6.13, 6.17 |
| 1.12\* | Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 МПа | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.20, пп. 2.5 | ГОСТ 21561-2017 пп. 7.1, 7.3-7.5; Правила ООН № 105 (04)/Пересмотр 1 пп. 5.1 |
| 1.13\* | Требования к машинам строительным, дорожным и землеройным | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 2.1, пп. 2.3, пп. 3.1, Приложение 3 п. 6 | ГОСТ 12.2.004-75 пп. 1.2–1.19, 1.23–1.25, 2.2, 2.4, 2.5.1–2.5.3, 2.6.1, 3.1, 3.2; ГОСТ 12.2.011-2012 пп. 1, 3, 4 (кроме проверки выброса вредных веществ и дымности дизельных двигателей по ГОСТ 17.2.2.05-97 и ГОСТ 17.2.2.01-84), 5.1–5.3, 5.6–5.12, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4–6.1.17, 8.1, 8.4.1, 8.5, 9.1–9.9, 10; ГОСТ 12.4.026-2015 п. 6 ; ГОСТ 30593-2015 п. 5, приложение А; ГОСТ EN 474-1-2013 пп. 5.2, 5.3.1.1–5.3.1.6, 5.3.2.1–5.3.2.6, 5.3.2.8–5.3.2.10, 5.4.1.1–5.4.1.3, 5.5–5.10, 5.13.2, 5.14, 5.15.3, 5.15.4, 5.15.6, 5.17.1, 5.17.3, 5.17.5, 5.17.6, 5.17.8, 5.19.1, 5.19.2, 5.20.2, 5.21, 5.22, 6, 7 |
| 1.14\* | Требования к охране труда и эргономике | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 2.2, пп. 3.2, пп.3.3 | ГОСТ 27472-87 п. 2–9 |
| 1.15\* | Требования к цветам сигнальным, знакам безопасности и разметке сигнальной | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 2.3 | ГОСТ 12.4.026-2015 пп. 5.1, 5.2.4, 6, 7, 8.1, 8.2, 11.1 |
| 1.16\* | Требования к объемным гидроприводам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 3.1 | ГОСТ 16514-96; ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) |
| 1.17\* | Требования безопасности производственного оборудования | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 3.2 | ГОСТ 12.2.062-81 п. 2–18 |
| 2.1\* | Специализированные и специальные транспортные средства | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Требования к автомобилям скорой медицинской помощи | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.6 (кроме пп. 1.6.52), пп. 2.4 | ГОСТ 27472-87 пп. 2.2-2.7, 4.3, 8.4, 9.1-9.3; ГОСТ 30593-2015 п. 5, приложение А; ГОСТ 33665-2015 пп. 5.1-5.3, 5.5-5.7, 5.9, 5.10, 6; ГОСТ Р 50574-2002 п. 4–6 (кроме пп. 6.2.2); СТБ 1738-2007 пп. 3.1–3.24; СТБ 1835-2008 п. 2, 3; СТБ 1840-2009 п. 2, 3 |
| 2.2\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования к медицинским комплексам на шасси транспортных средств | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.10 | ГОСТ 28385-89 п. 3 |
| 2.3\* | Требования к транспортным средствам для аварийно-спасательных служб и для милиции (полиции) | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.12, пп. 2.4 | ГОСТ Р 50574-2002 пп. 4–6; СТБ 1738-2007 пп. 3.1–3.24; СТБ 1835-2008 п. 2, 3.1–3.3; СТБ 1840-2009 п. 2, 3 |
| 2.4\* | Требования к транспортным средствам, предназначенным для обслуживания нефтяных и газовых скважин | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.14, пп. 2.3 | ГОСТ 12.4.026-2015 п. 6; ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.14 |
| 2.5\* | Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.15 (кроме пп. 1.15.13) | ГОСТ 33988-2016 п. 4; ГОСТ Р 51266-99 пп. 5.1–5.3, 6, приложение В; СТБ 51.3.01-96 пп. 5.1.1–5.1.6, 5.1.8–5.1.32, 5.1.34–5.1.36, 5.1.39–5.1.66, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 5.4 |
| 2.6\* | Требования к транспортным средствам оперативно-служебным для перевозки лиц, находящихся под стражей | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.21 | ГОСТ Р ЕН 13018-2014 п. 4, 5 |
| 2.7\* | Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.22, пп. 2.3, пп. 3.1, пп. 3.3 | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.22 |
| 3.1\* | Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.13, пп. 3.3 | ГОСТ 12.1.003-2014 п. 7; ГОСТ 23941-2002 пп. 4.2, 5, 6; ГОСТ 31544-2012 п. 2, 3, 4, 5–8; ГОСТ EN 13019-2012 раздел 8; ГОСТ EN 13021-2012 п. 6; ГОСТ EN 13524-2012 раздел 8, приложение В; ГОСТ EN 1501-1-2014 разделы 4,6 пп. 5.10.3.3.3, 5.10.3.3.4, 5.15.2- 5.15.4, 5.17; ГОСТ EN 1501-2-2012 пп. 6.10.2, 6.12, 6.14, раздел 8 |
| 4.1\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 2.4 | ГОСТ Р 50574-2002 п. 4–6; СТБ 1738-2007 пп. 3.1–3.24; СТБ 1835-2008 пп. 2, 3.1–3.3; СТБ 1840-2009 п. 2, 3 |
| 5.1\* | Защита от разбрызгивания из-под колес транспортных средств категории М | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Требования к транспортным средствам категории М1 в отношении защиты от разбрызгивания из-под колес | ТР ТС 018/2011 приложение 3 п. 10 | ГОСТ Р 52422-2005 п. 5–8; СТБ 2022-2009 п. 5–8 |
| 6.1\* | Защита от разбрызгивания из-под колес транспортных средств категорий N, О | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования к транспортным средствам в отношении защиты от разбрызгивания из-под колес | ТР ТС 018/2011 приложение 3 п. 9 | ГОСТ Р 52422-2005 п. 5–8; СТБ 2022-2009 п. 5–8 |
| 7.1\* | Транспортные средства категорий М1 и N1, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Требования к транспортным средствам категорий М1 и N1, предназначенным для лиц с ограниченными физическими возможностями | ТР ТС 018/2011 приложение 3 п. 15 | ГОСТ 8.050-73 пп. 2, 3; ГОСТ 8.051-81 п. 1 ; ГОСТ Р ЕН 13018-2014 пп. 4, 5 |
| 8.1\* | Транспортные средства категории N, L | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Защита транспортного средства от несанкционированного использования | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 15 таблицы | Правила ООН № 18 (03)/Пересмотр 3 (кроме пп. 6.1.3, 6.2.4, 6.3.5, 5.8) |
| 9.1\* | Транспортные средства | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Параметры установки двигателя на транспортное средство | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 20 таблицы | Правила ООН № 24 (03)/Пересмотр 2 Часть II п. 15.2.1 |
| 10.1\* | Транспортные средства категорий N, М, О | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования безопасности в части установки официально утвержденного топливного бака | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 27 таблицы | Правила ООН № 34 (02)/Пересмотр 2 пп. 5.4-5.8, 5.10, 5.11, 8 |
| 11.1\* | Транспортные средства М, N | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Системы отопления | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 94 таблицы | Правила ООН № 122 (00) п. 5.1, 5.2.1, 5.3, п. 4 приложения 7 |
| 12.1\* | Транспортные средства категории N2, N3, O3 и O4 | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования к конструкции заднего противоподкатного защитного устройства (ЗПЗУ) | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 48 таблицы | Правила ООН № 58 (02)/Пересмотр 2 п. 16, приложение 5 п.2 (кроме п. 2.4) |
| 12.2\* | Требования в отношении боковых защитных устройств (БЗУ) транспортных средств | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 59 таблицы | Правила ЕЭК ООН № 73 (00); Правила ООН № 73 (01)/Пересмотр 1 пп. 12.1 - 12.9, 12.11, 12.12 приложение 3 (кроме п.2.4) |
| 13.1\* | Транспортные средства категорий M, N, O, L | 29.10/29.061, 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/29.061, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/29.061, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Знаки регистрационные и знаки отличия | ТР ТС 018/2011 приложение 7 п. 4 | ГОСТ Р 50577-93 Приложение Ж; СТБ 914-99 (ИСО 7591:1982) Приложение Е; ТР ТС 018/2011 приложение 7 п. 4 |
| 13.2\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Маркировка транспортных средств | ТР ТС 018/2011 приложение 7 п.1, 2 | ГОСТ 33670-2015 приложение А п.А.1.1; ГОСТ 33990-2016; ГОСТ Р 51980-2002; ТР ТС 018/2011 приложение 7 п. 1, 2 |
| 13.3\* | 29.10/29.040, 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/29.040, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/29.040, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Общие технические требования параметры массы | ТР ТС 018/2011 приложение 3 п.14, приложение 5; ГОСТ 33987-2016 п. 3.13, 4.3, приложения Г, Д | ГОСТ 33987-2016 пп. 3.13, 4.3, приложения Г, Д; ТР ТС 018/2011 приложение 3 п.14 |
| 13.4\* | 29.10/29.061, 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/29.061, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/29.061, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Наружные размеры | ТР ТС 018/2011 приложение 5; ГОСТ 33987-2016 пп. 3.27, пп. 4.1, приложение В | ГОСТ 33987-2016 пп. 3.27, пп. 4.1, приложение В |
| 13.5\* | Параметры установки устройств освещения и световой сигнализации | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 38, 43, 60 таблицы | Правила ООН № 48 (04)/Пересмотр 10; Правила ООН № 53 (01)/Пересмотр 3; Правила ООН № 74 (01)/Пересмотр 2 |
| 13.6\* | Наружные выступы | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 50 таблицы | Правила ООН № 61 (00) п. 6, приложение 4 |
| 13.7\* | Параметры установки и формы задних опознавательных знаков | ТР ТС 018/2011 приложение 10 п.68 | Правила ООН № 70 (01)/Пересмотр 1 приложение 15 |
| 13.8\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к органам управления и системам специализированных кузовов автомобилей, прицепов и полуприцепов | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 2.2 | ГОСТ 27472-87 пп. 2.2 – 2.8, 4.3, 5.2, 8.4, 9.1 – 9.3 |
| 14.1\* | Транспортные средства - фургоны для перевозки пищевых продуктов | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.23 (кроме пп. 1.23.6) | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.23 (кроме пп. 1.23.6) |
| 15.1\* | Оборудование специализированных и специальных транспортных средств | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования к объемным гидроприводам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 3.1 | ГОСТ 16514-96; ГОСТ 20245-95 п.2; ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996); ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 3.1 |
| 16.1\* | Автомобильные транспортные средства | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования безопасности | ТР ТС 018/2011 раздел IV п. 10–15 | ТР ТС 018/2011 раздел IV п. 10–15 |
| 17.1\* | Автотранспортные средства для городского коммунального хозяйства и содержания дорог | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Специальные требования безопасности к машинам для городского коммунального хозяйства и содержания дорог | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 31544-2012 пп. 3, 4, 7, 8, 9 | ГОСТ 31544-2012 п.п. 3, 4, 7, 8, 9; ГОСТ EN 13019-2012 раздел 8; ГОСТ EN 13021-2012 раздел 6; ГОСТ EN 13524-2012 раздел 8, приложение В ; ГОСТ EN 1501-1-2014 разделы 4, 6, пп. 5.10.3.3.3, 5.10.3.3.4, 5.15.2- 5.15.4, 5.17; ГОСТ EN 1501-2-2012 пп.6.10.2, 6.12, 6.14, раздел 8 |
| 18.1\* | Автомобильные транспортные средства категорий N2, N3, N2G, N3G | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Требования в отношении передних противоподкатных защитных устройств | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 74 таблицы; Правила ООН № 93 пп. 8.1–8.8 | Правила ООН № 93 пп. 8.1–8.8 |
| 19.1\* | Автомобильные транспортные средства категорий M, N, O, L6, L7 | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования в отношении расположения и идентификации ручных органов управления, контрольных сигналов и индикаторов | ТР ТС 018/2011 приложение 2, п. 93 таблицы; Правила ООН № 121 (00)/Пересмотр 1 п. 5 | Правила ООН № 121 (00)/Пересмотр 1 п. 5 |
| 19.2\* | Требования к цветам сигнальным, знакам безопасности и разметке сигнальной | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 2.3 | ГОСТ 12.4.026-2015 п. 4, п.5.1 |
| 19.3\* | Требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 2.4 (кроме пп. 2.4.3.1.7, 2.4.3.3); ГОСТ Р 50574-2002 кроме раздела 6.3; СТБ 1738-2007 кроме пп. 3.14-3.25 | ГОСТ Р 50574-2002 кроме раздела 6.3; СТБ 1738-2007 кроме пп. 3.14-3.25 |
| 20.1\* | Автотранспортные средства категорий M, N, O | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Визуальная оценка автокранов и транспортных средств, оснащенных кранами-манипуляторами | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.4 | ГОСТ 27472-87 п. 5.2; ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.4 |
| 21.1\* | Транспортные средства категорий N | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Установка оборудования для питания двигателя газообразным топливом (компримированным природным газом – КПГ, сжиженным нефтяным газом – СНГ) и демонтаж такого оборудования | ТР ТС 018/2011 приложение 9 п. 8 | ГОСТ 31507-2012 пп. 5.15.8; Правила ООН № 110 (00)/Пересмотр 1 п. 17 (кроме пп. 17.4.4, 17.5.5.5); Правила ООН № 115 (00)/Пересмотр 1 пп. 4, 6.1.1, 6.2.1, 7; Правила ООН № 36 (03)/Пересмотр 3 пп. 5.5.4.1–5.5.4.4; Правила ООН № 52 (01)/Пересмотр 3 пп. 5.1–5.35.6; Правила ООН № 67 (01)/Пересмотр 4 п. 17 (кроме пп. 17.1.2.1, 17.4.6, 17.6.5.5) |
| 22.1\* | Транспортные средства категорий М, N, O, L | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к единичным транспортным средствам | ТР ТС 018/2011 приложение 4 | ГОСТ 33670-2015 таблицы А.1, А.2, А3, А.4, А.5.1.1.1, А.5.1.1.2, А.5.1.2.1, А.5.1.3, А.5.2, А.5.3, А.5.4, А.5.5.1, А.5.5.2, А.5.6, А.5.7, А.6, А.7.2-А.7.7, А.8.1-А.8.13, А.9.1-А.9.33, А.10.1, А.11, А.12, А.13, А.14, А.15, А.16, А.17, А.18, А.19, А.20, А.21.1-А.21-6, А.23, А.27; ГОСТ 33987-2016 п.4.1, 4.2, 4.3, приложение В, Г, Д; ГОСТ Р ЕН 13018-2014 пп. 4, 5; Правила ООН № 107 (04)/Пересмотр 4 приложение 3 пп. 7.1.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6.1.1, 7.6.1.2, 7.6.1.3, 7.6.1.4, 7.6.1.11 - 7.6.1.15, 7.6.2.1 – 7.6.2.7, 7.6.3.1.2, 7.6.4.1-7.6.4.7, 7.6.4.9, 7.6.8, 7.6.11, 7.6.12.2, 7.6.12.2.1-7.6.12.2.5, 7.7.5.5-7.7.5.7, 7.7.5.9, 7.7.9, 7.7.13, 7.7.14, 7.8, 7.11-7.12, 7.13, 7.14.1, 7.15.1, приложение 8 пп 3.1-3.3 (кроме пп. 3.2.7), 3.5- 3.7, 3.9, 3.11 (кроме пп. 3.11.3, 3.11.4) приложение 11 пп. 3.1-3.3; Правила ООН № 48 (04)/Пересмотр 10; Правила ООН № 61 (00) пп. 6, приложение 4 |
| 23.1\* | Транспортные средства категорий О1, О2, L | 29.20/29.040, 29.20/29.061, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/29.040, 30.91/29.061, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к единичным транспортным средствам | ТР ТС 018/2011 приложение 4 | ГОСТ 33670-2015 таблицы А.1, А.2, А3, А.4, А.5.1.1.1, А.5.1.1.2, А.5.1.2.1, А.5.1.3, А.5.2, А.5.3, А.5.4, А.5.5.1, А.5.5.2, А.5.6, А.5.7, А.6, А.7.2-А.7.7, А.8.1-А.8.13, А.9 (кроме А.9.7, А9.8.4, А9.15, А9.27, А.9.34), А.10.1, А.11, А.12, А.13, А.14, А.15, А.16, А.17, А.18, А.19, А.20, А.23, А.27; ГОСТ 33987-2016 п.4.1, 4.2, 4.3, приложение В, Г, Д; ГОСТ Р ЕН 13018-2014 пп. 4, 5; Правила ООН № 107 (04)/Пересмотр 4 приложение 3 пп. 7.1.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6.1.1, 7.6.1.2, 7.6.1.3, 7.6.1.4, 7.6.1.11 - 7.6.1.15, 7.6.2.1 – 7.6.2.7, 7.6.3.1.2, 7.6.4.1-7.6.4.7, 7.6.4.9, 7.6.8, 7.6.11, 7.6.12.2, 7.6.12.2.1-7.6.12.2.5, 7.7.5.5-7.7.5.7, 7.7.5.9, 7.7.9, 7.7.13, 7.7.14, 7.8, 7.11-7.12, 7.13, 7.14.1, 7.15.1, приложение 8 пп 3.1-3.3 (кроме пп. 3.2.7), 3.5- 3.7, 3.9, 3.11 (кроме пп. 3.11.3, 3.11.4) приложение 11 пп. 3.1-3.3; Правила ООН № 48 (04)/Пересмотр 10; Правила ООН № 61 (00) пп. 6, приложение 4 |
| 24.1\* | Транспортные средства категории М, N, L3, L4, L5 | 30.91/39.000, 30.91/40.000, 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Механизмы измерения скорости | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 31 таблицы; Правила ООН № 39 (00)/Пересмотр 1 пп. 5.1.1-5.1.3 | Правила ООН № 39 (00)/Пересмотр 1 пп. 5.1.1-5.1.3 |
| 25.1\* | Транспортные средства категории М2, М3 | 29.10/29.040, 29.10/29.061, 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Общие требования безопасности к пассажирским транспортным средствам | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 83 таблицы; Правила ООН № 107 (04)/Пересмотр 4 | ГОСТ 33987-2016 п. 3.13, 3.27, 4.1, 4.3, приложения В, Г, Д; Правила ООН № 107 (04)/Пересмотр 4 приложение 3 пп. 7.1.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6.1.1, 7.6.1.2, 7.6.1.3, 7.6.1.4, 7.6.1.11 – 7.6.1.15, 7.6.2.1 – 7.6.2.7, 7.6.3.1.2, 7.6.4.1–7.6.4.7, 7.6.4.9, 7.6.8, 7.6.11, 7.6.12.2, 7.6.12.2.1–7.6.12.2.5, 7.7.5.5–7.7.5.7, 7.7.5.9, 7.7.9, 7.7.13, 7.7.14, 7.8, 7.11–7.12, 7.13, 7.14.1, 7.15.1, приложение 8 пп. 3.1–3.3 (кроме пп. 3.2.7), 3.5- 3.7, 3.9, 3.11 (кроме пп. 3.11.3, 3.11.4), приложение 11 пп. 3.1-3.3 |
| 26.1\* | Транспортные средства категории N, О2, О3 и О4, предназначенные для перевозки опасных грузов | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования в отношении конструктивных особенностей | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 2.5.1 | Правила ООН № 105 (04)/Пересмотр 1 пп. 5.1 ; ТР ТС 018/2011 |
| 27.1\*\* | Транспортные средства М2, М3, N2, N3, О2, O3 | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования в отношении отдельных изменений, внесенных в конструкцию транспортного средства | ТР ТС 018/2011 приложение 9 | ГОСТ 27472-87 п. 2–9; ГОСТ 31507-2012 пп. 5.1–5.8; ГОСТ 33670-2015 таблицы А.1, А.2, А3, А.4, А.5, А.6, А.7, А.8, А.9.1-А.9.33, А10, А.11, А.12, А.13, А.14, А.15, А.16, А.17, А.18, А.19, А.20, А.23, А.27; ГОСТ 33987-2016 пп. 4.1, 4.2, 4.3, приложение В, Г, Д; ГОСТ 33987-2016 пп. 3.13, 3.27, 4.1, 4.3, приложения В, Г, Д; ГОСТ 33990-2016; ГОСТ 33997-2016 пп. 5.1, 5.2–5.7, 5.12–5.17, приложение А, Б, В; ГОСТ Р 55887-2013 п.6; Правила ООН № 110 (00)/Пересмотр 1 п. 17 (кроме пп. 17.4.4, 17.5.5.5); Правила ООН № 36 (03)/Пересмотр 3 пп. 5.1.1, 5.1.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.1.1 – 5.2.1.3, 5.2.2, 5.2.2.1, 5.2.2.1.1 – 5.2.2.1.7, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.2.1 – 5.3.2.3, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.4.1, 5.3.4.2, 5.5.1 – 5.5.5, 5.5.7, 5.5.8, 5.6.1, 5.6.1.1 – 5.6.1.5, 5.6.1.7, 5.6.1.9, 5.6.2.1 – 5.6.2.7, 5.6.3.1, 5.6.4.1 – 5.6.4.9, 5.6.5.3 – 5.6.5.6, 5.6.5.6.1, 5.6.5.6.3.1, 5.6.5.6.4.2, 5.6.5.7, 5.6.8.1, 5.6.8.2, 5.6.8.2.2, 5.6.8.3 –5.6.8.6, 5.6.9.1 – 5.6.9.5, 5.6.11.1 –5.6.11.4, 5.7.6.1, 5.7.7.1, 5.7.7.3, 5.7.7.5; Правила ООН № 36 (03)/Пересмотр 3 пп. 5.7.8.1.1.1, 5.7.8.1.2.1, 5.7.8.1.2.2, 5.7.8.2.2, 5.7.8.3, 5.7.8.4.1, 5.7.8.4.3, 5.7.8.5.1, 5.7.8.5.2, 5.7.8.6.1, 5.7.9.1, 5.7.9.2, 5.8.1.1, 5.8.1.2 – 5.8.1.5, 5.12.1.1 – 5.12.1.5, 5.12.2.3, 5.12.2.4, 5.12.3.1, 5.12.3.2.1, 5.12.3.2.2, 5.13, 5.15; Правила ООН № 48 (04)/Пересмотр 10; Правила ООН № 52 (01)/Пересмотр 3 пп. 5.1–5.35.6; Правила ООН № 58 (02)/Пересмотр 2 пп. 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 приложение 5 п. 2 (кроме пп. 2.4) ; Правила ООН № 61 (00) п. 6, приложение 4; Правила ООН № 67 (01)/Пересмотр 4 п.17 (кроме пп. 17.1.2.1, 17.4.6, 17.6.5.5); Правила ООН № 73 (01)/Пересмотр 1 пп. 12.1 – 12.9, 12.11, 12.12 приложение 3 (кроме пп.2.4); СТБ 1641-2019 пп. 5.1, 5.2–5.8, 5.10–5.11; СТБ 1730-2016 пп. 5.2–5.7, 5.9; ТР ТС 018/2011 приложение 8, 9 |
| 27.2\*\* | Требования к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации | ТР ТС 018/2011 приложение 8 | ГОСТ 27472-87 п. 2–9; ГОСТ 31507-2012 пп. 5.1–5.8; ГОСТ 33670-2015 таблицы А.1, А.2, А3, А.4, А.5, А.6, А.7, А.8, А.9.1-А.9.33, А10, А.11, А.12, А.13, А.14, А.15, А.16, А.17, А.18, А.19, А.20, А.23, А.27; ГОСТ 33987-2016 пп. 4.1, 4.2, 4.3, приложение В, Г, Д; ГОСТ 33987-2016 пп. 3.13, 3.27, 4.1, 4.3, приложения В, Г, Д; ГОСТ 33990-2016; ГОСТ 33997-2016 пп. 5.1, 5.2–5.7, 5.12–5.17, приложение А, Б, В; ГОСТ 33997-2016 пп. 5.1, 5.2–5.7, 5.12–5.17, приложение А, Б, В; ГОСТ Р 55887-2013 п.6; Правила ООН № 110 (00)/Пересмотр 1 п. 17 (кроме пп. 17.4.4, 17.5.5.5); Правила ООН № 36 (03)/Пересмотр 3 пп. 5.1.1, 5.1.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.1.1 – 5.2.1.3, 5.2.2, 5.2.2.1, 5.2.2.1.1 – 5.2.2.1.7, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.2.1 – 5.3.2.3, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.4.1, 5.3.4.2, 5.5.1 – 5.5.5, 5.5.7, 5.5.8, 5.6.1, 5.6.1.1 – 5.6.1.5, 5.6.1.7, 5.6.1.9, 5.6.2.1 – 5.6.2.7, 5.6.3.1, 5.6.4.1 – 5.6.4.9, 5.6.5.3 – 5.6.5.6, 5.6.5.6.1, 5.6.5.6.3.1, 5.6.5.6.4.2, 5.6.5.7, 5.6.8.1, 5.6.8.2, 5.6.8.2.2, 5.6.8.3 –5.6.8.6, 5.6.9.1 – 5.6.9.5, 5.6.11.1 –5.6.11.4, 5.7.6.1, 5.7.7.1, 5.7.7.3, 5.7.7.5; Правила ООН № 36 (03)/Пересмотр 3 пп. 5.7.8.1.1.1, 5.7.8.1.2.1, 5.7.8.1.2.2, 5.7.8.2.2, 5.7.8.3, 5.7.8.4.1, 5.7.8.4.3, 5.7.8.5.1, 5.7.8.5.2, 5.7.8.6.1, 5.7.9.1, 5.7.9.2, 5.8.1.1, 5.8.1.2 – 5.8.1.5, 5.12.1.1 – 5.12.1.5, 5.12.2.3, 5.12.2.4, 5.12.3.1, 5.12.3.2.1, 5.12.3.2.2, 5.13, 5.15; Правила ООН № 48 (04)/Пересмотр 10; Правила ООН № 52 (01)/Пересмотр 3 пп. 5.1–5.35.6; Правила ООН № 58 (02)/Пересмотр 2 пп. 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 приложение 5 п. 2 (кроме пп. 2.4) ; Правила ООН № 61 (00) п. 6, приложение 4; Правила ООН № 67 (01)/Пересмотр 4 п.17 (кроме пп. 17.1.2.1, 17.4.6, 17.6.5.5); Правила ООН № 73 (01)/Пересмотр 1 пп. 12.1 – 12.9, 12.11, 12.12 приложение 3 (кроме пп.2.4); СТБ 1641-2019 пп. 5.1, 5.2–5.8, 5.10–5.11; СТБ 1730-2016 пп. 5.2–5.7, 5.9; ТР ТС 018/2011 приложение 8, 9 |
| 28.1\*\* | Транспортные средства М1, N1, О1, O2 | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования в отношении отдельных изменений, внесенных в конструкцию транспортного средства | ТР ТС 018/2011 приложение 9 | ГОСТ 27472-87 п. 2–9; ГОСТ 31507-2012 пп. 5.1–5.8; ГОСТ 33670-2015 таблицы А.1, А.2, А3, А.4, А.5, А.6, А.7, А.8, А.9.1- А.9.33, А10, А.11, А.12, А.13, А.14, А.15, А.16, А.17, А.18, А.19, А.20, А.23, А.27; ГОСТ 33670-2015 таблицы А.1 , А.2, А3, А.4, А.5, А.6, А.7, А.8, А.9.1-А.9.33, А10, А.11, А.12, А.13, А.14, А.15, А.16, А.17, А.18, А.19, А.20, А.23, А.27; ГОСТ 33987-2016 пп. 4.1, 4.2, 4.3, приложение В, Г, Д; ГОСТ 33987-2016 пп. 3.13, 3.27, 4.1, 4.3, приложения В, Г, Д; ГОСТ 33990-2016; ГОСТ 33997-2016 пп. 5.1, 5.2–5.7, 5.12–5.17 приложение А, Б, В ; ГОСТ 33997-2016 пп. 5.1 , 5.2–5.7, 5.12–5.17 приложение А, Б, В; ГОСТ Р 55887-2013 п.6; Правила ООН № 110 (00)/Пересмотр 1 п. 17 (кроме пп. 17.4.4, 17.5.5.5); Правила ООН № 48 (04)/Пересмотр 10; Правила ООН № 52 (01)/Пересмотр 3 пп. 5.1–5.35.6; Правила ООН № 58 (02)/Пересмотр 2 пп. 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 приложение 5 п. 2 (кроме пп. 2.4) ; Правила ООН № 61 (00) п. 6, приложение 4; Правила ООН № 67 (01)/Пересмотр 4 п.17 (кроме пп. 17.1.2.1, 17.4.6, 17.6.5.5); Правила ООН № 73 (01)/Пересмотр 1 пп. 12.1 – 12.9, 12.11, 12.12 приложение 3 (кроме пп.2.4); СТБ 1641-2019 пп. 5.1, 5.2–5.8, 5.10–5.11; СТБ 1730-2016 пп. 5.2–5.7, 5.9; ТР ТС 018/2011 приложение 8, 9 |
| 28.2\*\* | Требования к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации | ТР ТС 018/2011 приложение 8 | ГОСТ 27472-87 п. 2–9; ГОСТ 31507-2012 пп. 5.1–5.8; ГОСТ 33670-2015 таблицы А.1, А.2, А3, А.4, А.5, А.6, А.7, А.8, А.9.1- А.9.33, А10, А.11, А.12, А.13, А.14, А.15, А.16, А.17, А.18, А.19, А.20, А.23, А.27; ГОСТ 33987-2016 пп. 4.1, 4.2, 4.3, приложение В, Г, Д; ГОСТ 33987-2016 пп. 3.13, 3.27, 4.1, 4.3, приложения В, Г, Д; ГОСТ 33990-2016; ГОСТ 33997-2016 пп. 5.1, 5.2–5.7, 5.12–5.17 приложение А, Б, В; ГОСТ Р 55887-2013 п.6; Правила ООН № 110 (00)/Пересмотр 1 п. 17 (кроме пп. 17.4.4, 17.5.5.5); Правила ООН № 48 (04)/Пересмотр 10; Правила ООН № 52 (01)/Пересмотр 3 пп. 5.1–5.35.6; Правила ООН № 58 (02)/Пересмотр 2 пп. 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 приложение 5 п. 2 (кроме пп. 2.4) ; Правила ООН № 61 (00) п. 6, приложение 4; Правила ООН № 67 (01)/Пересмотр 4 п.17 (кроме пп. 17.1.2.1, 17.4.6, 17.6.5.5); Правила ООН № 73 (01)/Пересмотр 1 пп. 12.1 – 12.9, 12.11, 12.12 приложение 3 (кроме пп.2.4); СТБ 1641-2019 пп. 5.1, 5.2–5.8, 5.10–5.11; СТБ 1730-2016 пп. 5.2–5.7, 5.9; ТР ТС 018/2011 приложение 8, 9 |
| 29.1\*\* | Транспортные средства категорий М, N, О, L | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к идентификации транспортных средств | ТР ТС 018/2011 приложение 7 | ГОСТ 33670-2015 таблица А.1; ГОСТ 33990-2016; ГОСТ Р 50577-93 Приложение Ж; ГОСТ Р 51980-2002; Правила ООН № 121 (00)/Пересмотр 1 п.5; СТБ 914-99 (ИСО 7591:1982); ТР ТС 018/2011 приложение 7 |
| 30.1\* | Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов | ТР ТС 018/2011 приложение 6, п. 2.5; ДОПОГ:2021 Глава 9.3–9.8 Часть 9 приложение В | Правила ООН № 105 (04)/Пересмотр 1 пп. 5.1 |
| **территория «Индустриальный парк Кабаново», 1, корпус 5, производственное складское здание № 5, д. Кабаново, Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, Орехово-Зуевский городской округ, Московская область, Российская Федерация (Испытательная лаборатория)** | | | | | |
| 1.1\* | Специализированные и специальные транспортные средства категорий N, О | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования к автобетононасосам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.1, пп. 2.1, пп. 2.3 | ГОСТ 12.2.004-75 пп. 1.2–1.19, 1.23–1.25, 2.2, 2.4, 2.5,1–2.5.3, 2.6.1, 3.1, 3.2; ГОСТ 12.2.011-2012 пп. 5.1–5.3, 5.6 –5.12, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 –6.1.17, 8.1, 8.4.1, 8.5, 9.1–9.9, 10; ГОСТ 12.2.011-2012 пп. 1, 3, 4 (кроме проверки выброса вредных веществ и дымности дизельных двигателей по ГОСТ 17.2.2.05-97 и ГОСТ 17.2.2.01-84); ГОСТ 12.4.026-2015 п. 6; ГОСТ 27336-2016 пп. 7.1, 7.2, 7.3.1.1, 7.3.2.4, 7.3.2.6–7.3.2.9; ГОСТ EN 474-1-2013 пп. 5.2, 5.3.1.1–5.3.1.6, 5.3.2.1–5.3.2.6, 5.3.2.8–5.3.2.10, 5.4.1.1–5.4.1.3, 5.5–5.10, 5.13.2, 5.14, 5.15.3, 5.15.4, 5.15.6, 5.17.1, 5.17.3, 5.17.5, 5.17.6, 5.17.8, 5.19.1, 5.19.2, 5.20.2, 5.21, 5.22, 6, 7 |
| 1.2\* | Требования к автобетоносмесителям | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.2, пп. 2.1, пп. 2.3, пп. 3.3 | ГОСТ 12.1.003-2014 п. 7 ; ГОСТ 12.2.004-75 пп. 1.2–1.19, 1.23–1.25, 2.2, 2.4, 2.5.1–2.5.3, 2.6.1, 3.1, 3.2; ГОСТ 12.2.011-2012 пп. 1, 3, 4 (кроме проверки выброса вредных веществ и дымности дизельных двигателей по ГОСТ 17.2.2.05-97 и ГОСТ 17.2.2.01-84)), 5.1–5.3, 5.6–5.12, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 –6.1.17, 8.1, 8.4.1, 8.5, 9.1–9.9, 10; ГОСТ 12.4.026-2015 п. 6; ГОСТ 27336-2016 пп. 7.1, 7.2, 7.3.1–7.3.3, 7.3.9, 7.3.10, 7.3.16; ГОСТ EN 474-1-2013 пп. 5.2, 5.3.1.1–5.3.1.6, 5.3.2.1–5.3.2.6, 5.3.2.8–5.3.2.10, 5.4.1.1–5.4.1.3, 5.5–5.10, 5.13.2, 5.14, 5.15.3, 5.15.4, 5.15.6, 5.17.1, 5.17.3, 5.17.5, 5.17.6, 5.17.8, 5.19.1, 5.19.2, 5.20.2, 5.21, 5.22, 6, 7 |
| 1.3\* | Требования к автогудронаторам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.3, пп. 2.1, пп. 2.3, пп. 3.3 | ГОСТ 12.1.003-2014 п. 7 ; ГОСТ 12.2.004-75 пп. 1.2–1.19, 1.23–1.25, 2.2, 2.4, 2.5.1–2.5.3, 2.6.1, 3.1, 3.2; ГОСТ 12.2.011-2012 пп. 1, 3, 4 (кроме проверки выброса вредных веществ и дымности дизельных двигателей по ГОСТ 17.2.2.05-97 и ГОСТ 17.2.2.01-84), 5.1–5.3, 5.6–5.12, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4–6.1.17, 8.1, 8.4.1, 8.5, 9.1–9.9, 10; ГОСТ 12.4.026-2015 п. 6 ; ГОСТ 27811-2016 пп.7.1, 7.2, 7.3.1, 7.3.5, 7.3.7, 7.3.8, 7.3.10; ГОСТ EN 474-1-2013 пп. 5.2, 5.3.1.1–5.3.1.6, 5.3.2.1–5.3.2.6, 5.3.2.8–5.3.2.10, 5.4.1.1–5.4.1.3, 5.5–5.10, 5.13.2, 5.14, 5.15.3, 5.15.4, 5.15.6, 5.17.1, 5.17.3, 5.17.5, 5.17.6, 5.17.8, 5.19.1, 5.19.2, 5.20.2, 5.21, 5.22, 6, 7 |
| 1.4\* | Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.4 | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 3.1 |
| 1.5\* | Требования к автолесовозам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.5 | ГОСТ 12.2.102-2013 пп. 4.4.19–4.4.26 |
| 1.6\* | Требования к автосамосвалам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.7, пп. 2.2.13, 2.2.14 | ГОСТ 27472-87 пп. 5.2; ГОСТ Р ЕН 13018-2014 п. 4, 5 |
| 1.7\* | Требования к автоцементовозам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.8 (кроме пп.1.8.5 в части концентрации), пп. 2.1, пп. 2.3, пп. 3.3 | ГОСТ 12.1.003-2014 п. 7 ; ГОСТ 12.2.004-75 пп. 1.2–1.19, 1.23–1.25, 2.2, 2.4, 2.5.1–2.5.3, 2.6.1, 3.1, 3.2; ГОСТ 12.2.011-2012 пп. 1, 3, 4 (кроме проверки выброса вредных веществ и дымности дизельных двигателей по ГОСТ 17.2.2.05-97 и ГОСТ 17.2.2.01-84), 5.1–5.3, 5.6–5.12, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4–6.1.17, 8.1, 8.4.1, 8.5, 9.1–9.9, 10; ГОСТ 12.4.026-2015 п. 6; ГОСТ 27614-2016 пп. 7.3; ГОСТ EN 474-1-2013 пп. 5.2, 5.3.1.1–5.3.1.6, 5.3.2.1–5.3.2.6, 5.3.2.8–5.3.2.10, 5.4.1.1–5.4.1.3, 5.5–5.10, 5.13.2, 5.14, 5.15.3, 5.15.4, 5.15.6, 5.17.1, 5.17.3, 5.17.5, 5.17.6, 5.17.8, 5.19.1, 5.19.2, 5.20.2, 5.21, 5.22, 6, 7 |
| 1.8\* | Требования к автоэвакуаторам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.9, пп. 2.2 | ГОСТ 27472-87 п. 2–9; ГОСТ Р ЕН 13018-2014 п. 4, 5 |
| 1.9\* | Требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.17 | ГОСТ Р ЕН 13018-2014 п. 4, 5 |
| 1.10\* | Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.18, пп. 2.5 | ГОСТ 33666-2015 пп. 4, 5.1.1, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6.12–5 .1.6.20, 5.1.6.26–5.1.6.33, 5.1.6.36, 5.2–5.4, 6; ТР ТС 018/2011 приложение 6 п. 1.18 |
| 1.11\* | Требования к транспортным средствам для перевозки пищевых жидкостей | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.19 (кроме п. 1.19.12) | ГОСТ 9218-2015 пп. 6.1, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.12, 6.13, 6.17 |
| 1.12\* | Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 МПа | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.20, пп. 2.5 | ГОСТ 21561-2017 пп. 7.1, 7.3-7.5; Правила ООН № 105 (04)/Пересмотр 1 пп. 5.1 |
| 1.13\* | Требования к машинам строительным, дорожным и землеройным | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 2.1, пп. 2.3, пп. 3.1, Приложение 3 п. 6 | ГОСТ 12.2.004-75 пп. 1.2–1.19, 1.23–1.25, 2.2, 2.4, 2.5.1–2.5.3, 2.6.1, 3.1, 3.2; ГОСТ 12.2.011-2012 пп. 1, 3, 4 (кроме проверки выброса вредных веществ и дымности дизельных двигателей по ГОСТ 17.2.2.05-97 и ГОСТ 17.2.2.01-84), 5.1–5.3, 5.6–5.12, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4–6.1.17, 8.1, 8.4.1, 8.5, 9.1–9.9, 10; ГОСТ 12.4.026-2015 п. 6 ; ГОСТ 30593-2015 п. 5, приложение А; ГОСТ EN 474-1-2013 пп. 5.2, 5.3.1.1–5.3.1.6, 5.3.2.1–5.3.2.6, 5.3.2.8–5.3.2.10, 5.4.1.1–5.4.1.3, 5.5–5.10, 5.13.2, 5.14, 5.15.3, 5.15.4, 5.15.6, 5.17.1, 5.17.3, 5.17.5, 5.17.6, 5.17.8, 5.19.1, 5.19.2, 5.20.2, 5.21, 5.22, 6, 7 |
| 1.14\* | Требования к охране труда и эргономике | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 2.2, пп. 3.2, пп.3.3 | ГОСТ 27472-87 п. 2–9 |
| 1.15\* | Требования к цветам сигнальным, знакам безопасности и разметке сигнальной | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 2.3 | ГОСТ 12.4.026-2015 пп. 5.1, 5.2.4, 6, 7, 8.1, 8.2, 11.1 |
| 1.16\* | Требования к объемным гидроприводам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 3.1 | ГОСТ 16514-96; ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) |
| 1.17\* | Требования безопасности производственного оборудования | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 3.2 | ГОСТ 12.2.062-81 п. 2–18 |
| 2.1\* | Специализированные и специальные транспортные средства | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Требования к автомобилям скорой медицинской помощи | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.6 (кроме пп. 1.6.52), пп. 2.4 | ГОСТ 27472-87 пп. 2.2-2.7, 4.3, 8.4, 9.1-9.3; ГОСТ 30593-2015 п. 5, приложение А; ГОСТ 33665-2015 пп. 5.1-5.3, 5.5-5.7, 5.9, 5.10, 6; ГОСТ Р 50574-2002 п. 4–6 (кроме пп. 6.2.2); СТБ 1738-2007 пп. 3.1–3.24; СТБ 1835-2008 п. 2, 3; СТБ 1840-2009 п. 2, 3 |
| 2.2\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования к медицинским комплексам на шасси транспортных средств | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.10 | ГОСТ 28385-89 п. 3 |
| 2.3\* | Требования к транспортным средствам для аварийно-спасательных служб и для милиции (полиции) | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.12, пп. 2.4 | ГОСТ Р 50574-2002 пп. 4–6; СТБ 1738-2007 пп. 3.1–3.24; СТБ 1835-2008 п. 2, 3.1–3.3; СТБ 1840-2009 п. 2, 3 |
| 2.4\* | Требования к транспортным средствам, предназначенным для обслуживания нефтяных и газовых скважин | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.14, пп. 2.3 | ГОСТ 12.4.026-2015 п. 6; ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.14 |
| 2.5\* | Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.15 (кроме пп. 1.15.13) | ГОСТ 33988-2016 п. 4; ГОСТ Р 51266-99 пп. 5.1–5.3, 6, приложение В; СТБ 51.3.01-96 пп. 5.1.1–5.1.6, 5.1.8–5.1.32, 5.1.34–5.1.36, 5.1.39–5.1.66, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 5.4 |
| 2.6\* | Требования к транспортным средствам оперативно-служебным для перевозки лиц, находящихся под стражей | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.21 | ГОСТ Р ЕН 13018-2014 п. 4, 5 |
| 2.7\* | Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.22, пп. 2.3, пп. 3.1, пп. 3.3 | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.22 |
| 3.1\* | Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.13, пп. 3.3 | ГОСТ 12.1.003-2014 п. 7; ГОСТ 23941-2002 пп. 4.2, 5, 6; ГОСТ 31544-2012 п. 2, 3, 4, 5–8; ГОСТ EN 13019-2012 раздел 8; ГОСТ EN 13021-2012 п. 6; ГОСТ EN 13524-2012 раздел 8, приложение В; ГОСТ EN 1501-1-2014 разделы 4,6 пп. 5.10.3.3.3, 5.10.3.3.4, 5.15.2- 5.15.4, 5.17; ГОСТ EN 1501-2-2012 пп. 6.10.2, 6.12, 6.14, раздел 8 |
| 4.1\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 2.4 | ГОСТ Р 50574-2002 п. 4–6; СТБ 1738-2007 пп. 3.1–3.24; СТБ 1835-2008 пп. 2, 3.1–3.3; СТБ 1840-2009 п. 2, 3 |
| 5.1\* | Защита от разбрызгивания из-под колес транспортных средств категории М | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Требования к транспортным средствам категории М1 в отношении защиты от разбрызгивания из-под колес | ТР ТС 018/2011 приложение 3 п. 10 | ГОСТ Р 52422-2005 п. 5–8; СТБ 2022-2009 п. 5–8 |
| 6.1\* | Защита от разбрызгивания из-под колес транспортных средств категорий N, О | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования к транспортным средствам в отношении защиты от разбрызгивания из-под колес | ТР ТС 018/2011 приложение 3 п. 9 | ГОСТ Р 52422-2005 п. 5–8; СТБ 2022-2009 п. 5–8 |
| 7.1\* | Транспортные средства категорий М1 и N1, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Требования к транспортным средствам категорий М1 и N1, предназначенным для лиц с ограниченными физическими возможностями | ТР ТС 018/2011 приложение 3 п. 15 | ГОСТ 8.050-73 пп. 2, 3; ГОСТ 8.051-81 п. 1 ; ГОСТ Р ЕН 13018-2014 пп. 4, 5 |
| 8.1\* | Транспортные средства категории N, L | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Защита транспортного средства от несанкционированного использования | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 15 таблицы | Правила ООН № 18 (03)/Пересмотр 3 (кроме пп. 6.1.3, 6.2.4, 6.3.5, 5.8) |
| 9.1\* | Транспортные средства | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Параметры установки двигателя на транспортное средство | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 20 таблицы | Правила ООН № 24 (03)/Пересмотр 2 Часть II п. 15.2.1 |
| 10.1\* | Транспортные средства категорий N, М, О | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования безопасности в части установки официально утвержденного топливного бака | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 27 таблицы | Правила ООН № 34 (02)/Пересмотр 2 пп. 5.4-5.8, 5.10, 5.11, 8 |
| 11.1\* | Транспортные средства М, N | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Системы отопления | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 94 таблицы | Правила ООН № 122 (00) п. 5.1, 5.2.1, 5.3, п. 4 приложения 7 |
| 12.1\* | Транспортные средства категории N2, N3, O3 и O4 | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования к конструкции заднего противоподкатного защитного устройства (ЗПЗУ) | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 48 таблицы | Правила ООН № 58 (02)/Пересмотр 2 п. 16, приложение 5 п.2 (кроме п. 2.4) |
| 12.2\* | Требования в отношении боковых защитных устройств (БЗУ) транспортных средств | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 59 таблицы | Правила ЕЭК ООН № 73 (00); Правила ООН № 73 (01)/Пересмотр 1 пп. 12.1 - 12.9, 12.11, 12.12 приложение 3 (кроме п.2.4) |
| 13.1\* | Транспортные средства категорий M, N, O, L | 29.10/29.061, 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/29.061, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/29.061, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Знаки регистрационные и знаки отличия | ТР ТС 018/2011 приложение 7 п. 4 | ГОСТ Р 50577-93 Приложение Ж; СТБ 914-99 (ИСО 7591:1982) Приложение Е; ТР ТС 018/2011 приложение 7 п. 4 |
| 13.2\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Маркировка транспортных средств | ТР ТС 018/2011 приложение 7 п.1, 2 | ГОСТ 33670-2015 приложение А п.А.1.1; ГОСТ 33990-2016; ГОСТ Р 51980-2002; ТР ТС 018/2011 приложение 7 п. 1, 2 |
| 13.3\* | 29.10/29.040, 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/29.040, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/29.040, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Общие технические требования параметры массы | ТР ТС 018/2011 приложение 3 п.14, приложение 5; ГОСТ 33987-2016 п. 3.13, 4.3, приложения Г, Д | ГОСТ 33987-2016 пп. 3.13, 4.3, приложения Г, Д; ТР ТС 018/2011 приложение 3 п.14 |
| 13.4\* | 29.10/29.061, 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/29.061, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/29.061, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Наружные размеры | ТР ТС 018/2011 приложение 5; ГОСТ 33987-2016 пп. 3.27, пп. 4.1, приложение В | ГОСТ 33987-2016 пп. 3.27, пп. 4.1, приложение В |
| 13.5\* | Параметры установки устройств освещения и световой сигнализации | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 38, 43, 60 таблицы | Правила ООН № 48 (04)/Пересмотр 10; Правила ООН № 53 (01)/Пересмотр 3; Правила ООН № 74 (01)/Пересмотр 2 |
| 13.6\* | Наружные выступы | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 50 таблицы | Правила ООН № 61 (00) п. 6, приложение 4 |
| 13.7\* | Параметры установки и формы задних опознавательных знаков | ТР ТС 018/2011 приложение 10 п.68 | Правила ООН № 70 (01)/Пересмотр 1 приложение 15 |
| 13.8\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к органам управления и системам специализированных кузовов автомобилей, прицепов и полуприцепов | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 2.2 | ГОСТ 27472-87 пп. 2.2 – 2.8, 4.3, 5.2, 8.4, 9.1 – 9.3 |
| 14.1\* | Транспортные средства - фургоны для перевозки пищевых продуктов | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.23 (кроме пп. 1.23.6) | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.23 (кроме пп. 1.23.6) |
| 15.1\* | Оборудование специализированных и специальных транспортных средств | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования к объемным гидроприводам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 3.1 | ГОСТ 16514-96; ГОСТ 20245-95 п.2; ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996); ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 3.1 |
| 16.1\* | Автомобильные транспортные средства | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования безопасности | ТР ТС 018/2011 раздел IV п. 10–15 | ТР ТС 018/2011 раздел IV п. 10–15 |
| 17.1\* | Автотранспортные средства для городского коммунального хозяйства и содержания дорог | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Специальные требования безопасности к машинам для городского коммунального хозяйства и содержания дорог | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 31544-2012 пп. 3, 4, 7, 8, 9 | ГОСТ 31544-2012 п.п. 3, 4, 7, 8, 9; ГОСТ EN 13019-2012 раздел 8; ГОСТ EN 13021-2012 раздел 6; ГОСТ EN 13524-2012 раздел 8, приложение В ; ГОСТ EN 1501-1-2014 разделы 4, 6, пп. 5.10.3.3.3, 5.10.3.3.4, 5.15.2- 5.15.4, 5.17; ГОСТ EN 1501-2-2012 пп.6.10.2, 6.12, 6.14, раздел 8 |
| 18.1\* | Автомобильные транспортные средства категорий N2, N3, N2G, N3G | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Требования в отношении передних противоподкатных защитных устройств | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 74 таблицы; Правила ООН № 93 пп. 8.1–8.8 | Правила ООН № 93 пп. 8.1–8.8 |
| 19.1\* | Автомобильные транспортные средства категорий M, N, O, L6, L7 | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования в отношении расположения и идентификации ручных органов управления, контрольных сигналов и индикаторов | ТР ТС 018/2011 приложение 2, п. 93 таблицы; Правила ООН № 121 (00)/Пересмотр 1 п. 5 | Правила ООН № 121 (00)/Пересмотр 1 п. 5 |
| 19.2\* | Требования к цветам сигнальным, знакам безопасности и разметке сигнальной | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 2.3 | ГОСТ 12.4.026-2015 п. 4, п.5.1 |
| 19.3\* | Требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 2.4 (кроме пп. 2.4.3.1.7, 2.4.3.3); ГОСТ Р 50574-2002 кроме раздела 6.3; СТБ 1738-2007 кроме пп. 3.14-3.25 | ГОСТ Р 50574-2002 кроме раздела 6.3; СТБ 1738-2007 кроме пп. 3.14-3.25 |
| 20.1\* | Автотранспортные средства категорий M, N, O | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Визуальная оценка автокранов и транспортных средств, оснащенных кранами-манипуляторами | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.4 | ГОСТ 27472-87 п. 5.2; ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.4 |
| 21.1\* | Транспортные средства категорий N | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Установка оборудования для питания двигателя газообразным топливом (компримированным природным газом – КПГ, сжиженным нефтяным газом – СНГ) и демонтаж такого оборудования | ТР ТС 018/2011 приложение 9 п. 8 | ГОСТ 31507-2012 пп. 5.15.8; Правила ООН № 110 (00)/Пересмотр 1 п. 17 (кроме пп. 17.4.4, 17.5.5.5); Правила ООН № 115 (00)/Пересмотр 1 пп. 4, 6.1.1, 6.2.1, 7; Правила ООН № 36 (03)/Пересмотр 3 пп. 5.5.4.1–5.5.4.4; Правила ООН № 52 (01)/Пересмотр 3 пп. 5.1–5.35.6; Правила ООН № 67 (01)/Пересмотр 4 п. 17 (кроме пп. 17.1.2.1, 17.4.6, 17.6.5.5) |
| 22.1\* | Транспортные средства категорий М, N, O, L | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к единичным транспортным средствам | ТР ТС 018/2011 приложение 4 | ГОСТ 33670-2015 таблицы А.1, А.2, А3, А.4, А.5.1.1.1, А.5.1.1.2, А.5.1.2.1, А.5.1.3, А.5.2, А.5.3, А.5.4, А.5.5.1, А.5.5.2, А.5.6, А.5.7, А.6, А.7.2-А.7.7, А.8.1-А.8.13, А.9.1-А.9.33, А.10.1, А.11, А.12, А.13, А.14, А.15, А.16, А.17, А.18, А.19, А.20, А.21.1-А.21-6, А.23, А.27; ГОСТ 33987-2016 п.4.1, 4.2, 4.3, приложение В, Г, Д; ГОСТ Р ЕН 13018-2014 пп. 4, 5; Правила ООН № 107 (04)/Пересмотр 4 приложение 3 пп. 7.1.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6.1.1, 7.6.1.2, 7.6.1.3, 7.6.1.4, 7.6.1.11 - 7.6.1.15, 7.6.2.1 – 7.6.2.7, 7.6.3.1.2, 7.6.4.1-7.6.4.7, 7.6.4.9, 7.6.8, 7.6.11, 7.6.12.2, 7.6.12.2.1-7.6.12.2.5, 7.7.5.5-7.7.5.7, 7.7.5.9, 7.7.9, 7.7.13, 7.7.14, 7.8, 7.11-7.12, 7.13, 7.14.1, 7.15.1, приложение 8 пп 3.1-3.3 (кроме пп. 3.2.7), 3.5- 3.7, 3.9, 3.11 (кроме пп. 3.11.3, 3.11.4) приложение 11 пп. 3.1-3.3; Правила ООН № 48 (04)/Пересмотр 10; Правила ООН № 61 (00) пп. 6, приложение 4 |
| 23.1\* | Транспортные средства категорий О1, О2, L | 29.20/29.040, 29.20/29.061, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/29.040, 30.91/29.061, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к единичным транспортным средствам | ТР ТС 018/2011 приложение 4 | ГОСТ 33670-2015 таблицы А.1, А.2, А3, А.4, А.5.1.1.1, А.5.1.1.2, А.5.1.2.1, А.5.1.3, А.5.2, А.5.3, А.5.4, А.5.5.1, А.5.5.2, А.5.6, А.5.7, А.6, А.7.2-А.7.7, А.8.1-А.8.13, А.9 (кроме А.9.7, А9.8.4, А9.15, А9.27, А.9.34), А.10.1, А.11, А.12, А.13, А.14, А.15, А.16, А.17, А.18, А.19, А.20, А.23, А.27; ГОСТ 33987-2016 п.4.1, 4.2, 4.3, приложение В, Г, Д; ГОСТ Р ЕН 13018-2014 пп. 4, 5; Правила ООН № 107 (04)/Пересмотр 4 приложение 3 пп. 7.1.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6.1.1, 7.6.1.2, 7.6.1.3, 7.6.1.4, 7.6.1.11 - 7.6.1.15, 7.6.2.1 – 7.6.2.7, 7.6.3.1.2, 7.6.4.1-7.6.4.7, 7.6.4.9, 7.6.8, 7.6.11, 7.6.12.2, 7.6.12.2.1-7.6.12.2.5, 7.7.5.5-7.7.5.7, 7.7.5.9, 7.7.9, 7.7.13, 7.7.14, 7.8, 7.11-7.12, 7.13, 7.14.1, 7.15.1, приложение 8 пп 3.1-3.3 (кроме пп. 3.2.7), 3.5- 3.7, 3.9, 3.11 (кроме пп. 3.11.3, 3.11.4) приложение 11 пп. 3.1-3.3; Правила ООН № 48 (04)/Пересмотр 10; Правила ООН № 61 (00) пп. 6, приложение 4 |
| 24.1\* | Транспортные средства категории М, N, L3, L4, L5 | 30.91/39.000, 30.91/40.000, 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Механизмы измерения скорости | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 31 таблицы; Правила ООН № 39 (00)/Пересмотр 1 пп. 5.1.1-5.1.3 | Правила ООН № 39 (00)/Пересмотр 1 пп. 5.1.1-5.1.3 |
| 25.1\* | Транспортные средства категории М2, М3 | 29.10/29.040, 29.10/29.061, 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Общие требования безопасности к пассажирским транспортным средствам | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 83 таблицы; Правила ООН № 107 (04)/Пересмотр 4 | ГОСТ 33987-2016 п. 3.13, 3.27, 4.1, 4.3, приложения В, Г, Д; Правила ООН № 107 (04)/Пересмотр 4 приложение 3 пп. 7.1.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6.1.1, 7.6.1.2, 7.6.1.3, 7.6.1.4, 7.6.1.11 – 7.6.1.15, 7.6.2.1 – 7.6.2.7, 7.6.3.1.2, 7.6.4.1–7.6.4.7, 7.6.4.9, 7.6.8, 7.6.11, 7.6.12.2, 7.6.12.2.1–7.6.12.2.5, 7.7.5.5–7.7.5.7, 7.7.5.9, 7.7.9, 7.7.13, 7.7.14, 7.8, 7.11–7.12, 7.13, 7.14.1, 7.15.1, приложение 8 пп. 3.1–3.3 (кроме пп. 3.2.7), 3.5- 3.7, 3.9, 3.11 (кроме пп. 3.11.3, 3.11.4), приложение 11 пп. 3.1-3.3 |
| 26.1\* | Транспортные средства категории N, О2, О3 и О4, предназначенные для перевозки опасных грузов | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования в отношении конструктивных особенностей | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 2.5.1 | Правила ООН № 105 (04)/Пересмотр 1 пп. 5.1 ; ТР ТС 018/2011 |
| 27.1\*\* | Транспортные средства М2, М3, N2, N3, О2, O3 | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования в отношении отдельных изменений, внесенных в конструкцию транспортного средства | ТР ТС 018/2011 приложение 9 | ГОСТ 27472-87 п. 2–9; ГОСТ 31507-2012 пп. 5.1–5.8; ГОСТ 33670-2015 таблицы А.1, А.2, А3, А.4, А.5, А.6, А.7, А.8, А.9.1-А.9.33, А10, А.11, А.12, А.13, А.14, А.15, А.16, А.17, А.18, А.19, А.20, А.23, А.27; ГОСТ 33987-2016 пп. 4.1, 4.2, 4.3, приложение В, Г, Д; ГОСТ 33987-2016 пп. 3.13, 3.27, 4.1, 4.3, приложения В, Г, Д; ГОСТ 33990-2016; ГОСТ 33997-2016 пп. 5.1, 5.2–5.7, 5.12–5.17, приложение А, Б, В; ГОСТ Р 55887-2013 п.6; Правила ООН № 110 (00)/Пересмотр 1 п. 17 (кроме пп. 17.4.4, 17.5.5.5); Правила ООН № 36 (03)/Пересмотр 3 пп. 5.1.1, 5.1.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.1.1 – 5.2.1.3, 5.2.2, 5.2.2.1, 5.2.2.1.1 – 5.2.2.1.7, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.2.1 – 5.3.2.3, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.4.1, 5.3.4.2, 5.5.1 – 5.5.5, 5.5.7, 5.5.8, 5.6.1, 5.6.1.1 – 5.6.1.5, 5.6.1.7, 5.6.1.9, 5.6.2.1 – 5.6.2.7, 5.6.3.1, 5.6.4.1 – 5.6.4.9, 5.6.5.3 – 5.6.5.6, 5.6.5.6.1, 5.6.5.6.3.1, 5.6.5.6.4.2, 5.6.5.7, 5.6.8.1, 5.6.8.2, 5.6.8.2.2, 5.6.8.3 –5.6.8.6, 5.6.9.1 – 5.6.9.5, 5.6.11.1 –5.6.11.4, 5.7.6.1, 5.7.7.1, 5.7.7.3, 5.7.7.5; Правила ООН № 36 (03)/Пересмотр 3 пп. 5.7.8.1.1.1, 5.7.8.1.2.1, 5.7.8.1.2.2, 5.7.8.2.2, 5.7.8.3, 5.7.8.4.1, 5.7.8.4.3, 5.7.8.5.1, 5.7.8.5.2, 5.7.8.6.1, 5.7.9.1, 5.7.9.2, 5.8.1.1, 5.8.1.2 – 5.8.1.5, 5.12.1.1 – 5.12.1.5, 5.12.2.3, 5.12.2.4, 5.12.3.1, 5.12.3.2.1, 5.12.3.2.2, 5.13, 5.15; Правила ООН № 48 (04)/Пересмотр 10; Правила ООН № 52 (01)/Пересмотр 3 пп. 5.1–5.35.6; Правила ООН № 58 (02)/Пересмотр 2 пп. 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 приложение 5 п. 2 (кроме пп. 2.4) ; Правила ООН № 61 (00) п. 6, приложение 4; Правила ООН № 67 (01)/Пересмотр 4 п.17 (кроме пп. 17.1.2.1, 17.4.6, 17.6.5.5); Правила ООН № 73 (01)/Пересмотр 1 пп. 12.1 – 12.9, 12.11, 12.12 приложение 3 (кроме пп.2.4); СТБ 1641-2019 пп. 5.1, 5.2–5.8, 5.10–5.11; СТБ 1730-2016 пп. 5.2–5.7, 5.9; ТР ТС 018/2011 приложение 8, 9 |
| 27.2\*\* | Требования к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации | ТР ТС 018/2011 приложение 8 | ГОСТ 27472-87 п. 2–9; ГОСТ 31507-2012 пп. 5.1–5.8; ГОСТ 33670-2015 таблицы А.1, А.2, А3, А.4, А.5, А.6, А.7, А.8, А.9.1-А.9.33, А10, А.11, А.12, А.13, А.14, А.15, А.16, А.17, А.18, А.19, А.20, А.23, А.27; ГОСТ 33987-2016 пп. 4.1, 4.2, 4.3, приложение В, Г, Д; ГОСТ 33987-2016 пп. 3.13, 3.27, 4.1, 4.3, приложения В, Г, Д; ГОСТ 33990-2016; ГОСТ 33997-2016 пп. 5.1, 5.2–5.7, 5.12–5.17, приложение А, Б, В; ГОСТ 33997-2016 пп. 5.1, 5.2–5.7, 5.12–5.17, приложение А, Б, В; ГОСТ Р 55887-2013 п.6; Правила ООН № 110 (00)/Пересмотр 1 п. 17 (кроме пп. 17.4.4, 17.5.5.5); Правила ООН № 36 (03)/Пересмотр 3 пп. 5.1.1, 5.1.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.1.1 – 5.2.1.3, 5.2.2, 5.2.2.1, 5.2.2.1.1 – 5.2.2.1.7, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.2.1 – 5.3.2.3, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.4.1, 5.3.4.2, 5.5.1 – 5.5.5, 5.5.7, 5.5.8, 5.6.1, 5.6.1.1 – 5.6.1.5, 5.6.1.7, 5.6.1.9, 5.6.2.1 – 5.6.2.7, 5.6.3.1, 5.6.4.1 – 5.6.4.9, 5.6.5.3 – 5.6.5.6, 5.6.5.6.1, 5.6.5.6.3.1, 5.6.5.6.4.2, 5.6.5.7, 5.6.8.1, 5.6.8.2, 5.6.8.2.2, 5.6.8.3 –5.6.8.6, 5.6.9.1 – 5.6.9.5, 5.6.11.1 –5.6.11.4, 5.7.6.1, 5.7.7.1, 5.7.7.3, 5.7.7.5; Правила ООН № 36 (03)/Пересмотр 3 пп. 5.7.8.1.1.1, 5.7.8.1.2.1, 5.7.8.1.2.2, 5.7.8.2.2, 5.7.8.3, 5.7.8.4.1, 5.7.8.4.3, 5.7.8.5.1, 5.7.8.5.2, 5.7.8.6.1, 5.7.9.1, 5.7.9.2, 5.8.1.1, 5.8.1.2 – 5.8.1.5, 5.12.1.1 – 5.12.1.5, 5.12.2.3, 5.12.2.4, 5.12.3.1, 5.12.3.2.1, 5.12.3.2.2, 5.13, 5.15; Правила ООН № 48 (04)/Пересмотр 10; Правила ООН № 52 (01)/Пересмотр 3 пп. 5.1–5.35.6; Правила ООН № 58 (02)/Пересмотр 2 пп. 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 приложение 5 п. 2 (кроме пп. 2.4) ; Правила ООН № 61 (00) п. 6, приложение 4; Правила ООН № 67 (01)/Пересмотр 4 п.17 (кроме пп. 17.1.2.1, 17.4.6, 17.6.5.5); Правила ООН № 73 (01)/Пересмотр 1 пп. 12.1 – 12.9, 12.11, 12.12 приложение 3 (кроме пп.2.4); СТБ 1641-2019 пп. 5.1, 5.2–5.8, 5.10–5.11; СТБ 1730-2016 пп. 5.2–5.7, 5.9; ТР ТС 018/2011 приложение 8, 9 |
| 28.1\*\* | Транспортные средства М1, N1, О1, O2 | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования в отношении отдельных изменений, внесенных в конструкцию транспортного средства | ТР ТС 018/2011 приложение 9 | ГОСТ 27472-87 п. 2–9; ГОСТ 31507-2012 пп. 5.1–5.8; ГОСТ 33670-2015 таблицы А.1, А.2, А3, А.4, А.5, А.6, А.7, А.8, А.9.1- А.9.33, А10, А.11, А.12, А.13, А.14, А.15, А.16, А.17, А.18, А.19, А.20, А.23, А.27; ГОСТ 33670-2015 таблицы А.1 , А.2, А3, А.4, А.5, А.6, А.7, А.8, А.9.1-А.9.33, А10, А.11, А.12, А.13, А.14, А.15, А.16, А.17, А.18, А.19, А.20, А.23, А.27; ГОСТ 33987-2016 пп. 4.1, 4.2, 4.3, приложение В, Г, Д; ГОСТ 33987-2016 пп. 3.13, 3.27, 4.1, 4.3, приложения В, Г, Д; ГОСТ 33990-2016; ГОСТ 33997-2016 пп. 5.1, 5.2–5.7, 5.12–5.17 приложение А, Б, В ; ГОСТ 33997-2016 пп. 5.1 , 5.2–5.7, 5.12–5.17 приложение А, Б, В; ГОСТ Р 55887-2013 п.6; Правила ООН № 110 (00)/Пересмотр 1 п. 17 (кроме пп. 17.4.4, 17.5.5.5); Правила ООН № 48 (04)/Пересмотр 10; Правила ООН № 52 (01)/Пересмотр 3 пп. 5.1–5.35.6; Правила ООН № 58 (02)/Пересмотр 2 пп. 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 приложение 5 п. 2 (кроме пп. 2.4) ; Правила ООН № 61 (00) п. 6, приложение 4; Правила ООН № 67 (01)/Пересмотр 4 п.17 (кроме пп. 17.1.2.1, 17.4.6, 17.6.5.5); Правила ООН № 73 (01)/Пересмотр 1 пп. 12.1 – 12.9, 12.11, 12.12 приложение 3 (кроме пп.2.4); СТБ 1641-2019 пп. 5.1, 5.2–5.8, 5.10–5.11; СТБ 1730-2016 пп. 5.2–5.7, 5.9; ТР ТС 018/2011 приложение 8, 9 |
| 28.2\*\* | Требования к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации | ТР ТС 018/2011 приложение 8 | ГОСТ 27472-87 п. 2–9; ГОСТ 31507-2012 пп. 5.1–5.8; ГОСТ 33670-2015 таблицы А.1, А.2, А3, А.4, А.5, А.6, А.7, А.8, А.9.1- А.9.33, А10, А.11, А.12, А.13, А.14, А.15, А.16, А.17, А.18, А.19, А.20, А.23, А.27; ГОСТ 33987-2016 пп. 4.1, 4.2, 4.3, приложение В, Г, Д; ГОСТ 33987-2016 пп. 3.13, 3.27, 4.1, 4.3, приложения В, Г, Д; ГОСТ 33990-2016; ГОСТ 33997-2016 пп. 5.1, 5.2–5.7, 5.12–5.17 приложение А, Б, В; ГОСТ Р 55887-2013 п.6; Правила ООН № 110 (00)/Пересмотр 1 п. 17 (кроме пп. 17.4.4, 17.5.5.5); Правила ООН № 48 (04)/Пересмотр 10; Правила ООН № 52 (01)/Пересмотр 3 пп. 5.1–5.35.6; Правила ООН № 58 (02)/Пересмотр 2 пп. 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 приложение 5 п. 2 (кроме пп. 2.4) ; Правила ООН № 61 (00) п. 6, приложение 4; Правила ООН № 67 (01)/Пересмотр 4 п.17 (кроме пп. 17.1.2.1, 17.4.6, 17.6.5.5); Правила ООН № 73 (01)/Пересмотр 1 пп. 12.1 – 12.9, 12.11, 12.12 приложение 3 (кроме пп.2.4); СТБ 1641-2019 пп. 5.1, 5.2–5.8, 5.10–5.11; СТБ 1730-2016 пп. 5.2–5.7, 5.9; ТР ТС 018/2011 приложение 8, 9 |
| 29.1\*\* | Транспортные средства категорий М, N, О, L | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к идентификации транспортных средств | ТР ТС 018/2011 приложение 7 | ГОСТ 33670-2015 таблица А.1; ГОСТ 33990-2016; ГОСТ Р 50577-93 Приложение Ж; ГОСТ Р 51980-2002; Правила ООН № 121 (00)/Пересмотр 1 п.5; СТБ 914-99 (ИСО 7591:1982); ТР ТС 018/2011 приложение 7 |
| 30.1\* | Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов | ТР ТС 018/2011 приложение 6, п. 2.5; ДОПОГ:2021 Глава 9.3–9.8 Часть 9 приложение В | Правила ООН № 105 (04)/Пересмотр 1 пп. 5.1 |
| **ул. Будславская, 19/1, г. Минск, Минская область (Испытательная лаборатория)** | | | | | |
| 31.1\* | Специализированные и специальные транспортные средства категорий N, О | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования к автобетононасосам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.1, пп. 2.1, пп. 2.3 | ГОСТ 12.2.004-75 пп. 1.2–1.19, 1.23–1.25, 2.2, 2.4, 2.5,1–2.5.3, 2.6.1, 3.1, 3.2; ГОСТ 12.2.011-2012 пп. 5.1–5.3, 5.6 –5.12, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 –6.1.17, 8.1, 8.4.1, 8.5, 9.1–9.9, 10; ГОСТ 12.2.011-2012 пп. 1, 3, 4 (кроме проверки выброса вредных веществ и дымности дизельных двигателей по ГОСТ 17.2.2.05-97 и ГОСТ 17.2.2.01-84); ГОСТ 12.4.026-2015 п. 6; ГОСТ 27336-2016 пп. 7.1, 7.2, 7.3.1.1, 7.3.2.4, 7.3.2.6–7.3.2.9; ГОСТ EN 474-1-2013 пп. 5.2, 5.3.1.1–5.3.1.6, 5.3.2.1–5.3.2.6, 5.3.2.8–5.3.2.10, 5.4.1.1–5.4.1.3, 5.5–5.10, 5.13.2, 5.14, 5.15.3, 5.15.4, 5.15.6, 5.17.1, 5.17.3, 5.17.5, 5.17.6, 5.17.8, 5.19.1, 5.19.2, 5.20.2, 5.21, 5.22, 6, 7 |
| 31.2\* | Требования к автобетоносмесителям | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.2, пп. 2.1, пп. 2.3, пп. 3.3 | ГОСТ 12.1.003-2014 п. 7 ; ГОСТ 12.2.004-75 пп. 1.2–1.19, 1.23–1.25, 2.2, 2.4, 2.5.1–2.5.3, 2.6.1, 3.1, 3.2; ГОСТ 12.2.011-2012 пп. 1, 3, 4 (кроме проверки выброса вредных веществ и дымности дизельных двигателей по ГОСТ 17.2.2.05-97 и ГОСТ 17.2.2.01-84)), 5.1–5.3, 5.6–5.12, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 –6.1.17, 8.1, 8.4.1, 8.5, 9.1–9.9, 10; ГОСТ 12.4.026-2015 п. 6; ГОСТ 27336-2016 пп. 7.1, 7.2, 7.3.1–7.3.3, 7.3.9, 7.3.10, 7.3.16; ГОСТ EN 474-1-2013 пп. 5.2, 5.3.1.1–5.3.1.6, 5.3.2.1–5.3.2.6, 5.3.2.8–5.3.2.10, 5.4.1.1–5.4.1.3, 5.5–5.10, 5.13.2, 5.14, 5.15.3, 5.15.4, 5.15.6, 5.17.1, 5.17.3, 5.17.5, 5.17.6, 5.17.8, 5.19.1, 5.19.2, 5.20.2, 5.21, 5.22, 6, 7 |
| 31.3\* | Требования к автогудронаторам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.3, пп. 2.1, пп. 2.3, пп. 3.3 | ГОСТ 12.1.003-2014 п. 7 ; ГОСТ 12.2.004-75 пп. 1.2–1.19, 1.23–1.25, 2.2, 2.4, 2.5.1–2.5.3, 2.6.1, 3.1, 3.2; ГОСТ 12.2.011-2012 пп. 1, 3, 4 (кроме проверки выброса вредных веществ и дымности дизельных двигателей по ГОСТ 17.2.2.05-97 и ГОСТ 17.2.2.01-84), 5.1–5.3, 5.6–5.12, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4–6.1.17, 8.1, 8.4.1, 8.5, 9.1–9.9, 10; ГОСТ 12.4.026-2015 п. 6 ; ГОСТ 27811-2016 пп.7.1, 7.2, 7.3.1, 7.3.5, 7.3.7, 7.3.8, 7.3.10; ГОСТ EN 474-1-2013 пп. 5.2, 5.3.1.1–5.3.1.6, 5.3.2.1–5.3.2.6, 5.3.2.8–5.3.2.10, 5.4.1.1–5.4.1.3, 5.5–5.10, 5.13.2, 5.14, 5.15.3, 5.15.4, 5.15.6, 5.17.1, 5.17.3, 5.17.5, 5.17.6, 5.17.8, 5.19.1, 5.19.2, 5.20.2, 5.21, 5.22, 6, 7 |
| 31.4\* | Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.4 | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 3.1 |
| 31.5\* | Требования к автолесовозам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.5 | ГОСТ 12.2.102-2013 пп. 4.4.19–4.4.26 |
| 31.6\* | Требования к автосамосвалам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.7, пп. 2.2.13, 2.2.14 | ГОСТ 27472-87 пп. 5.2; ГОСТ Р ЕН 13018-2014 п. 4, 5 |
| 31.7\* | Требования к автоцементовозам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.8 (кроме пп.1.8.5 в части концентрации), пп. 2.1, пп. 2.3, пп. 3.3 | ГОСТ 12.1.003-2014 п. 7 ; ГОСТ 12.2.004-75 пп. 1.2–1.19, 1.23–1.25, 2.2, 2.4, 2.5.1–2.5.3, 2.6.1, 3.1, 3.2; ГОСТ 12.2.011-2012 пп. 1, 3, 4 (кроме проверки выброса вредных веществ и дымности дизельных двигателей по ГОСТ 17.2.2.05-97 и ГОСТ 17.2.2.01-84), 5.1–5.3, 5.6–5.12, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4–6.1.17, 8.1, 8.4.1, 8.5, 9.1–9.9, 10; ГОСТ 12.4.026-2015 п. 6; ГОСТ 27614-2016 пп. 7.3; ГОСТ EN 474-1-2013 пп. 5.2, 5.3.1.1–5.3.1.6, 5.3.2.1–5.3.2.6, 5.3.2.8–5.3.2.10, 5.4.1.1–5.4.1.3, 5.5–5.10, 5.13.2, 5.14, 5.15.3, 5.15.4, 5.15.6, 5.17.1, 5.17.3, 5.17.5, 5.17.6, 5.17.8, 5.19.1, 5.19.2, 5.20.2, 5.21, 5.22, 6, 7 |
| 31.8\* | Требования к автоэвакуаторам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.9, пп. 2.2 | ГОСТ 27472-87 п. 2–9; ГОСТ Р ЕН 13018-2014 п. 4, 5 |
| 31.9\* | Требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.17 | ГОСТ Р ЕН 13018-2014 п. 4, 5 |
| 31.10\* | Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.18, пп. 2.5 | ГОСТ 33666-2015 пп. 4, 5.1.1, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6.12–5 .1.6.20, 5.1.6.26–5.1.6.33, 5.1.6.36, 5.2–5.4, 6; ТР ТС 018/2011 приложение 6 п. 1.18 |
| 31.11\* | Требования к транспортным средствам для перевозки пищевых жидкостей | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.19 (кроме п. 1.19.12) | ГОСТ 9218-2015 пп. 6.1, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.12, 6.13, 6.17 |
| 31.12\* | Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 МПа | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.20, пп. 2.5 | ГОСТ 21561-2017 пп. 7.1, 7.3-7.5; Правила ООН № 105 (04)/Пересмотр 1 пп. 5.1 |
| 31.13\* | Требования к машинам строительным, дорожным и землеройным | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 2.1, пп. 2.3, пп. 3.1, Приложение 3 п. 6 | ГОСТ 12.2.004-75 пп. 1.2–1.19, 1.23–1.25, 2.2, 2.4, 2.5.1–2.5.3, 2.6.1, 3.1, 3.2; ГОСТ 12.2.011-2012 пп. 1, 3, 4 (кроме проверки выброса вредных веществ и дымности дизельных двигателей по ГОСТ 17.2.2.05-97 и ГОСТ 17.2.2.01-84), 5.1–5.3, 5.6–5.12, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4–6.1.17, 8.1, 8.4.1, 8.5, 9.1–9.9, 10; ГОСТ 12.4.026-2015 п. 6 ; ГОСТ 30593-2015 п. 5, приложение А; ГОСТ EN 474-1-2013 пп. 5.2, 5.3.1.1–5.3.1.6, 5.3.2.1–5.3.2.6, 5.3.2.8–5.3.2.10, 5.4.1.1–5.4.1.3, 5.5–5.10, 5.13.2, 5.14, 5.15.3, 5.15.4, 5.15.6, 5.17.1, 5.17.3, 5.17.5, 5.17.6, 5.17.8, 5.19.1, 5.19.2, 5.20.2, 5.21, 5.22, 6, 7 |
| 31.14\* | Требования к охране труда и эргономике | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 2.2, пп. 3.2, пп.3.3 | ГОСТ 27472-87 п. 2–9 |
| 31.15\* | Требования к цветам сигнальным, знакам безопасности и разметке сигнальной | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 2.3 | ГОСТ 12.4.026-2015 пп. 5.1, 5.2.4, 6, 7, 8.1, 8.2, 11.1 |
| 31.16\* | Требования к объемным гидроприводам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 3.1 | ГОСТ 16514-96; ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) |
| 31.17\* | Требования безопасности производственного оборудования | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 3.2 | ГОСТ 12.2.062-81 п. 2–18 |
| 32.1\* | Специализированные и специальные транспортные средства | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Требования к автомобилям скорой медицинской помощи | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.6 (кроме пп. 1.6.52), пп. 2.4 | ГОСТ 27472-87 пп. 2.2-2.7, 4.3, 8.4, 9.1-9.3; ГОСТ 30593-2015 п. 5, приложение А; ГОСТ 33665-2015 пп. 5.1-5.3, 5.5-5.7, 5.9, 5.10, 6; ГОСТ Р 50574-2002 п. 4–6 (кроме пп. 6.2.2); СТБ 1738-2007 пп. 3.1–3.24; СТБ 1835-2008 п. 2, 3; СТБ 1840-2009 п. 2, 3 |
| 32.2\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования к медицинским комплексам на шасси транспортных средств | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.10 | ГОСТ 28385-89 п. 3 |
| 32.3\* | Требования к транспортным средствам для аварийно-спасательных служб и для милиции (полиции) | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.12, пп. 2.4 | ГОСТ Р 50574-2002 пп. 4–6; СТБ 1738-2007 пп. 3.1–3.24; СТБ 1835-2008 п. 2, 3.1–3.3; СТБ 1840-2009 п. 2, 3 |
| 32.4\* | Требования к транспортным средствам, предназначенным для обслуживания нефтяных и газовых скважин | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.14, пп. 2.3 | ГОСТ 12.4.026-2015 п. 6; ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.14 |
| 32.5\* | Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.15 (кроме пп. 1.15.13) | ГОСТ 33988-2016 п. 4; ГОСТ Р 51266-99 пп. 5.1–5.3, 6, приложение В; СТБ 51.3.01-96 пп. 5.1.1–5.1.6, 5.1.8–5.1.32, 5.1.34–5.1.36, 5.1.39–5.1.66, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 5.4 |
| 32.6\* | Требования к транспортным средствам оперативно-служебным для перевозки лиц, находящихся под стражей | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.21 | ГОСТ Р ЕН 13018-2014 п. 4, 5 |
| 32.7\* | Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.22, пп. 2.3, пп. 3.1, пп. 3.3 | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.22 |
| 33.1\* | Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.13, пп. 3.3 | ГОСТ 12.1.003-2014 п. 7; ГОСТ 23941-2002 пп. 4.2, 5, 6; ГОСТ 31544-2012 п. 2, 3, 4, 5–8; ГОСТ EN 13019-2012 раздел 8; ГОСТ EN 13021-2012 п. 6; ГОСТ EN 13524-2012 раздел 8, приложение В; ГОСТ EN 1501-1-2014 разделы 4,6 пп. 5.10.3.3.3, 5.10.3.3.4, 5.15.2- 5.15.4, 5.17; ГОСТ EN 1501-2-2012 пп. 6.10.2, 6.12, 6.14, раздел 8 |
| 34.1\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 2.4 | ГОСТ Р 50574-2002 п. 4–6; СТБ 1738-2007 пп. 3.1–3.24; СТБ 1835-2008 пп. 2, 3.1–3.3; СТБ 1840-2009 п. 2, 3 |
| 35.1\* | Транспортные средства категорий M, N, O, L | 29.10/29.061, 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/29.061, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/29.061, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Знаки регистрационные и знаки отличия | ТР ТС 018/2011 приложение 7 п. 4 | ГОСТ Р 50577-93 Приложение Ж; СТБ 914-99 (ИСО 7591:1982) Приложение Е; ТР ТС 018/2011 приложение 7 п. 4 |
| 35.2\* | 29.10/29.040, 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/29.040, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/29.040, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Общие технические требования параметры массы | ТР ТС 018/2011 приложение 3 п.14, приложение 5; ГОСТ 33987-2016 п. 3.13, 4.3, приложения Г, Д | ГОСТ 33987-2016 пп. 3.13, 4.3, приложения Г, Д; ТР ТС 018/2011 приложение 3 п.14 |
| 35.3\* | 29.10/29.061, 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/29.061, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/29.061, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Наружные размеры | ТР ТС 018/2011 приложение 5; ГОСТ 33987-2016 пп. 3.27, пп. 4.1, приложение В | ГОСТ 33987-2016 пп. 3.27, пп. 4.1, приложение В |
| 35.4\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к органам управления и системам специализированных кузовов автомобилей, прицепов и полуприцепов | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 2.2 | ГОСТ 27472-87 пп. 2.2 – 2.8, 4.3, 5.2, 8.4, 9.1 – 9.3 |
| 36.1\* | Транспортные средства - фургоны для перевозки пищевых продуктов | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.23 (кроме пп. 1.23.6) | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.23 (кроме пп. 1.23.6) |
| 37.1\* | Оборудование специализированных и специальных транспортных средств | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования к объемным гидроприводам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 3.1 | ГОСТ 16514-96; ГОСТ 20245-95 п.2; ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996); ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 3.1 |
| 38.1\* | Автомобильные транспортные средства | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования безопасности | ТР ТС 018/2011 раздел IV п. 10–15 | ТР ТС 018/2011 раздел IV п. 10–15 |
| 39.1\* | Автомобильные транспортные средства категорий M, N, O, L6, L7 | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к цветам сигнальным, знакам безопасности и разметке сигнальной | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 2.3 | ГОСТ 12.4.026-2015 п. 4, п.5.1 |
| 39.2\* | Требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 2.4 (кроме пп. 2.4.3.1.7, 2.4.3.3); ГОСТ Р 50574-2002 кроме раздела 6.3; СТБ 1738-2007 кроме пп. 3.14-3.25 | ГОСТ Р 50574-2002 кроме раздела 6.3; СТБ 1738-2007 кроме пп. 3.14-3.25 |
| 40.1\* | Автотранспортные средства категорий M, N, O | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Визуальная оценка автокранов и транспортных средств, оснащенных кранами-манипуляторами | ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.4 | ГОСТ 27472-87 п. 5.2; ТР ТС 018/2011 приложение 6 пп. 1.4 |
| 41.1\* | Транспортные средства категорий М, N, O, L | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к единичным транспортным средствам | ТР ТС 018/2011 приложение 4 | ГОСТ 33670-2015 таблицы А.1, А.2, А3, А.4, А.5.1.1.1, А.5.1.1.2, А.5.1.2.1, А.5.1.3, А.5.2, А.5.3, А.5.4, А.5.5.1, А.5.5.2, А.5.6, А.5.7, А.6, А.7.2-А.7.7, А.8.1-А.8.13, А.9 (кроме А.9.7, А9.8.4, А9.15, А9.27, А.9.34), А.10.1, А.11, А.12, А.13, А.14, А.15, А.16, А.17, А.18, А.19, А.20, А.23, А.27; ГОСТ 33987-2016 п.4.1, 4.2, 4.3, приложение В, Г, Д; ГОСТ Р ЕН 13018-2014 пп. 4, 5; Правила ООН № 107 (04)/Пересмотр 4 приложение 3 пп. 7.1.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6.1.1, 7.6.1.2, 7.6.1.3, 7.6.1.4, 7.6.1.11 - 7.6.1.15, 7.6.2.1 – 7.6.2.7, 7.6.3.1.2, 7.6.4.1-7.6.4.7, 7.6.4.9, 7.6.8, 7.6.11, 7.6.12.2, 7.6.12.2.1-7.6.12.2.5, 7.7.5.5-7.7.5.7, 7.7.5.9, 7.7.9, 7.7.13, 7.7.14, 7.8, 7.11-7.12, 7.13, 7.14.1, 7.15.1, приложение 8 пп 3.1-3.3 (кроме пп. 3.2.7), 3.5- 3.7, 3.9, 3.11 (кроме пп. 3.11.3, 3.11.4) приложение 11 пп. 3.1-3.3; Правила ООН № 48 (04)/Пересмотр 10; Правила ООН № 61 (00) пп. 6, приложение 4 |
| 42.1\* | Транспортные средства категорий О1, О2, L | 29.20/29.040, 29.20/29.061, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/29.040, 30.91/29.061, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к единичным транспортным средствам | ТР ТС 018/2011 приложение 4 | ГОСТ 33670-2015 таблицы А.1, А.2, А3, А.4, А.5.1.1.1, А.5.1.1.2, А.5.1.2.1, А.5.1.3, А.5.2, А.5.3, А.5.4, А.5.5.1, А.5.5.2, А.5.6, А.5.7, А.6, А.7.2-А.7.7, А.8.1-А.8.13, А.9 (кроме А.9.7, А9.8.4, А9.15, А9.27, А.9.34), А.10.1, А.11, А.12, А.13, А.14, А.15, А.16, А.17, А.18, А.19, А.20, А.23, А.27; ГОСТ 33987-2016 п.4.1, 4.2, 4.3, приложение В, Г, Д; ГОСТ Р ЕН 13018-2014 пп. 4, 5; Правила ООН № 107 (04)/Пересмотр 4 приложение 3 пп. 7.1.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6.1.1, 7.6.1.2, 7.6.1.3, 7.6.1.4, 7.6.1.11 - 7.6.1.15, 7.6.2.1 – 7.6.2.7, 7.6.3.1.2, 7.6.4.1-7.6.4.7, 7.6.4.9, 7.6.8, 7.6.11, 7.6.12.2, 7.6.12.2.1-7.6.12.2.5, 7.7.5.5-7.7.5.7, 7.7.5.9, 7.7.9, 7.7.13, 7.7.14, 7.8, 7.11-7.12, 7.13, 7.14.1, 7.15.1, приложение 8 пп 3.1-3.3 (кроме пп. 3.2.7), 3.5- 3.7, 3.9, 3.11 (кроме пп. 3.11.3, 3.11.4) приложение 11 пп. 3.1-3.3; Правила ООН № 48 (04)/Пересмотр 10; Правила ООН № 61 (00) пп. 6, приложение 4 |
| **б-р имени Хусаина Ямашева, 21, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, , Республика Татарстан, Российская Федерация (Испытательная лаборатория)** | | | | | |
| 43.1\* | Транспортные средства категорий M, N, O, L:   - длинной не более 16 м | 29.10/29.061, 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/29.061, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/29.061, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам | ТР ТС 018/2011 приложение 7 п.4 | СТБ 914-99 (ИСО 7591:1982) приложение Е (кроме п.Е.4.6, п.Е.5)); ТР ТС 018/2011 приложение 7 п.4 |
| 43.2\* | Требования к габаритным размерам транспортных средств | ТР ТС 018/2011 приложение 5, пп.1.1-1.3, 3.1; ГОСТ 33987-2016 приложения В | ГОСТ 33987-2016 приложения В |
| 43.3\* | 29.10/29.040, 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/29.040, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/29.040, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к весовым параметрам транспортных средств | ТР ТС 018/2011 приложение 5, п.2 | ГОСТ 33987-2016 приложение Г, Д |
| 43.4\*\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования безопасности | ТР ТС 018/2011 раздел IV пп.11–14 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.2; ТР ТС 018/2011 раздел IV пп.11–14 |
| 43.5\*\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Требования к транспортным средствам в отношении установки устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб для транспортных средств категории M, N | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.5.1-5.3 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.3.1-А.3.2 |
| 43.6\*\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования к устройствам для предотвращения несанкционированного использования для транспортных средств категории L, M, N | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.1.1.1; 1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.2.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 1.1.7; 1.1.7.1; 1.1.7.2; 1.1.8; 1.1.9 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп. А.1а, А.6.1-А.6.9 |
| 43.7\*\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к системам отопления для транспортных средств категории M, N | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.1.2.1-1.2.6 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.7.2-А.7.7 |
| 43.8\* | Требования к устройствам освещения и световой сигнализации | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.1.3.1-1.3.13.2, таблица 1.3.1 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.8.1-А.8.13 |
| 43.9\*\* | 29.10/29.061, 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Дополнительные требования к общей безопасности пассажирских транспортных средств категорий М2 и М3 | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.1.4-1.4.23 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.9.1-А.9.33; Правила ООН № 107 (04)/Пересмотр 4 приложение 3, пп.7.1.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6.1.1, 7.6.1.2, 7.6.1.3, 7.6.1.4, 7.6.1.11-7.6.1.15, 7.6.2.1-7.6.2.7, 7.6.3.1.2, 7.6.4.1-7.6.4.7, 7.6.4.9, 7.6.8, 7.6.11, 7.6.12.2, 7.6.12.2.1-7.6.12.2.5, 7.7.5.5-7.7.5.7, 7.7.5.9, 7.7.9, 7.7.13, 7.7.14, 7.8, 7.11-7.12, 7.13, 7.14.1, 7.15.1, приложение 8 п.3.1-3.3 (кроме п.3.2.7), 3.5-3.7, 3.9, 3.11 (кроме пп.3.11.3, 3.11.4) |
| 43.10\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к тормозным системам | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.2.1.1-2.1.7 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.5.1.1.1; А.5.1.1.2; А.5.1.2.1; А.5.1.3; А.5.2; А.5.3; А.5.4; А.5.5.1; А.5.5.2; А.5.6; А.5.7 |
| 43.11\*\* | Требования к шинам и колесам | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.2.2.1.1-2.2.1.2 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.10.1 |
| 43.12\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к средствам обеспечения обзорности | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.2.3.1-2.3.4 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.11.1-А.11.4 |
| 43.13\*\* | Требования к спидометрам для транспортных средств категории L, M, N | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.2.4.1-2.4.3 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.12.1-А.12.3 |
| 43.14\*\* | Требования к ремням безопасности и местам их крепления для транспортных средств категории L, M, N | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.3.2.1-3.2.17 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.13.1-А.13.17 |
| 43.15\*\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000 | Требования к сиденьям и их креплениям для транспортных средств категории M, N | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.3.3.1-3.3.3 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.14.1-А.14.3 |
| 43.16\*\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к дверям, замкам и петлям дверей транспортных средств категории М1, N, L6 и L7 (с кузовом закрытого типа) | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.3.5.1-3.5.3 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.15.1-А.15.3 |
| 43.17\* | Требования к травмобезопасности наружных выступов транспортных средств категории М1, N, L6 и L7 (с кузовом закрытого типа) | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.3.6.1-3.6.18 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.16.1-А.16.18 |
| 43.18\*\* | Требования к травмобезопасности рулевого управления транспортных средств категорий М1, N1, L6 и L7 (с автомобильной компоновкой) | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.3.1.1-3.1.3 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.17.1-А.17.3 |
| 43.19\*\* | Требования к травмобезопасности внутреннего оборудования транспортных средств категории М1, L6 и L7 (с кузовом закрытого типа) | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.3.4.1-3.4.5 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.18.1-А.18.5 |
| 43.20\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000 | Требования к боковым и задним защитным устройствам для транспортных средств категории N2, N3, O3, O4 | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.3.7.1-3.7.15 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.19.1-А.19.15 |
| 43.21\*\* | 29.10/39.000, 29.10/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к пожарной безопасности для транспортных средств категории L, M, N | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.3.8.1-3.8.8 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.20.1-А.20.8 |
| 43.22\*\* | Требования к экологической безопасности для транспортных средств категории L, M, N | ТР ТС 018/2011 приложение 4, пп.4.1, 4.1.1-4.1.6 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, пп.А.1а, А.21.1-А.21.6 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |