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[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Сточные воды
	100.05/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
Инструкция по применению № 037-0409 «Санитарно-бактериологический, санитарно-вирусологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов», утв. 08.05.2009 Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь (глава 2);
СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992;
СТБ ISO 19458-2011;
СТБ ISO 5667-14-2023;
СТБ ISO 5667-3-2021
	ул. Инженерная, 1/17, 220075, г. Минск
	

	1.2**
	
	100.05/29.145
	Температура (ДИ: (0-40) °С)
	МВИ.МН 5350-2015
	
	

	1.3*
	
	100.05/08.052
	Концентрация взвешенных веществ (ДИ: от 3,0 мг/дм3 и более)
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	1.4**
	
	100.05/08.169
	Водородный показатель рН (ДИ: (2-12) ед. рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	1.5**
	
	
	Удельная электрическая проводимость (мСм/м)
	СТБ ИСО 7888-2006
	
	

	1.6*
	
	100.05/08.052
	Концентрация сухого остатка (минерализация) (ДИ: (50-50000) мг/дм3)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	1.7**
	
	100.05/08.169
	Концентрация растворенного кислорода (мгО2/дм3 и (или) ДИ: (0-100) % насыщения)
	СТБ ISO 5814-2021
	
	

	1.8**
	
	100.05/08.149
	Концентрация растворенного кислорода (ДИ: (0,2-20) мг О2/дм3)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	1.9*
	
	100.05/08.156
	Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода – ХПКCr) (ДИ: (5-16000) мгО2/дм3)
	ФР.1.31.2012.12706
	
	

	1.10*
	
	100.05/08.149
	Биохимическое потребление кислорода (БПКn) (ДИ: (3-6000) мгО2/дм3)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 Йодометрический метод
	
	

	1.11*
	
	100.05/08.169
	
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 Метод с применением электрохимического элемента
	
	

	1.12*
	
	100.05/08.149
	Биохимическое потребление кислорода (БПКn) (ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм3)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 Йодометрический метод
	
	

	1.13*
	
	100.05/08.169
	
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 Метод с применением электрохимического элемента
	
	

	1.14*
	
	100.05/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (ДИ: (0,005-50) мг/дм3)
	ФР.1.31.2012.13169
	
	

	1.15*
	
	100.05/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,1-300) мг/дм3; ДИ: (0,078-234) мгN/дм3)
	ГОСТ 33045-2014 Метод А
	
	

	1.16*
	
	100.05/08.079
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,5-5000) мг/дм3; ДИ: (0,39-3900) мгN/дм3)
	ФР.1.31.2013.14076
	
	

	1.17*
	
	100.05/08.156
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм3 и более; ДИ:  от 0,008 мг/дм3 и более)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	1.18*
	
	100.05/08.079
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,2 мг/дм3 и более; ДИ: от 0,06 мгN/дм3 и более )
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	1.19*
	
	
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,2 мг/дм3 и  более; ДИ: от 0,045 мгN/дм3 и более )
	
	
	

	1.20*
	
	100.05/08.149
	Азот по Къельдалю (ДИ: (0,5-500) мг/дм3)
	МВИ.МН 4139-2011
	
	

	1.21*
	
	100.05/08.156
	Концентрация фосфат-иона (ДИ: (0,005-2,1) мгР/дм3;  ДИ: (0,015-6,4) мг/дм3)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	
	

	1.22*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (ДИ: (0,1-1000) мгР/дм3; ДИ: (0,3-3070) мг/дм3)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	1.23*
	
	100.05/08.079
	Концентрация фосфат-иона (ДИ: от 0,25 мг/дм3 и  более;  ДИ: от 0,08 мгР/дм3 и более )
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	1.24*
	
	100.05/08.156
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,1-1000) мг/дм3)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	1.25*
	
	100.05/08.079
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	1.26*
	
	
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более)
	
	
	

	1.27*
	
	100.05/08.156
	Концентрация хрома (VI) (ДИ: от 0,0010 мг/дм3 и более)
	СТБ 17.13.05-33-2014
	
	

	1.28*
	
	
	Концентрация хрома общего (ДИ: от 0,0050 мг/дм3 и более)
	
	
	

	1.29*
	
	100.05/08.032
	Концентрация хрома общего (ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	1.30*
	
	100.05/08.156
	Концентрация железа общего (ДИ: от 0,100 мг/дм3 и более)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	1.31*
	
	100.05/08.032
	Концентрация железа общего (ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	1.32*
	
	100.05/08.155
	Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) анионоактивные (ДИ: (0,025-100,0) мг/дм3)
	ФР.1.31.2014.17189
	
	

	1.33*
	
	
	Концентрация цинка ((0,005-100,0) мг/дм3)
	ФР.1.31.2019.35829
	
	

	1.34*
	
	100.05/08.032
	Концентрация цинка (ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	1.35*
	
	100.05/08.155
	Концентрация фенолов (общих и летучих) (ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3)
	ФР.1.31.2006.02371
	
	

	1.36*
	
	
	Концентрация формальдегида (ДИ: (0,02-50,0) мг/дм3)
	ГОСТ Р 55227-2012 Метод В
	
	

	1.37*
	
	100.05/08.032
	Концентрация кадмия (ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	1.38*
	
	
	Концентрация свинца (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3)
	
	
	

	1.39*
	
	
	Концентрация меди (ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3)
	
	
	

	1.40*
	
	
	Концентрация никеля (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3)
	
	
	

	1.41*
	
	
	Концентрация марганца (ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3)
	
	
	

	1.42*
	
	
	Концентрация кобальта (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3)
	
	
	

	1.43*
	
	
	Концентрация алюминия (ДИ: (0,02-20,0) мг/дм3)
	
	
	

	1.44*
	
	100.05/08.156
	Концентрация сульфид-иона (сульфиды, сероводород) (ДИ: от 0,010 мг/дм3 и более)
	СТБ 17.13.05-31-2014
	
	

	1.45*
	
	100.05/08.032
	Концентрация ртути (ДИ: (0,0002-0,01) мг/дм3)
	МВИ.МН 1138-99
	
	

	1.47*
	
	100.05/01.086
	- Общее микробное число (ОМЧ) - Общие колиформные бактерии (ОКБ) - Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)
	Инструкция по применению № 037-0409 «Санитарно-бактериологический, санитарно-вирусологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов», утв. 08.05.2009 Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь п.20, п.15, п.16
	
	

	1.48*
	
	
	Колифаги
	Методика по определению колифагов в водных объектах № 120-9814, утв. 18.05.1999 Заместителем министра здравоохранения Республики Беларусь
	
	

	1.49*
	
	100.05/07.096
	Яйца гельминтов и цисты патогенных простейших кишечника
	Инструкция по применению № 65-0605 «Экспресс-методы санитарно-паразитологического исследования объектов окружающей среды», утв. 13.06.2005 Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь
	
	

	2.1**
	Поверхностные воды
	100.03/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
Инструкция по применению № 037-0409 «Санитарно-бактериологический, санитарно-вирусологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов», утв. 08.05.2009 Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь (глава 2);
СТБ ISO 19458-2011;
СТБ ISO 5667-14-2023;
СТБ ISO 5667-3-2021;
СТБ ISO 5667-6-2021
	ул. Инженерная, 1/17, 220075, г. Минск
	

	2.2**
	
	100.03/29.145
	Температура (ДИ: (0-40) °С)
	МВИ.МН 5350-2015
	
	

	2.3*
	
	100.03/08.156
	Цветность, градусы цветности (ДИ: от 1 и более)
	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
	
	

	2.4*
	
	100.03/08.052
	Концентрация взвешенных веществ (ДИ: от 3,0 мг/дм3 и более)
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	2.5**
	
	100.03/08.169
	Водородный показатель рН (ДИ: (2-12) ед. рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	2.6**
	
	
	Удельная электрическая проводимость (мСм/м)
	СТБ ИСО 7888-2006
	
	

	2.7*
	
	100.03/08.052
	Концентрация сухого остатка (минерализация) (ДИ: (50-50000) мг/дм3)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	2.8**
	
	100.03/08.169
	Концентрация растворенного кислорода (мгО2/дм3 и (или) ДИ: (0-100) % насыщения)
	СТБ ISO 5814-2021
	
	

	2.9**
	
	100.03/08.149
	Концентрация растворенного кислорода (ДИ: (0,2-20) мг О2/дм3)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	2.10*
	
	100.03/08.156
	Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода – ХПКCr) (ДИ: (5-16000) мгО2/дм3)
	ФР.1.31.2012.12706
	
	

	2.11*
	
	100.03/08.149
	Биохимическое потребление кислорода (БПКn) (ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм3)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 Йодометрический метод
	
	

	2.12*
	
	100.03/08.169
	
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 Метод с применением электрохимического элемента
	
	

	2.13*
	
	100.03/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (ДИ: (0,005-50) мг/дм3)
	ФР.1.31.2012.13169
	
	

	2.14*
	
	100.03/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,1-300) мг/дм3; ДИ: (0,078-234) мгN/дм3)
	ГОСТ 33045-2014 Метод А
	
	

	2.15*
	
	100.03/08.079
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,5-5000) мг/дм3; ДИ: (0,39-3900) мгN/дм3)
	ФР.1.31.2013.14076
	
	

	2.16*
	
	100.03/08.156
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм3 и более; ДИ:  от 0,008 мг/дм3 и более)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	2.17*
	
	100.03/08.079
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,2 мг/дм3 и более; ДИ: от 0,06 мгN/дм3 и более )
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	2.18*
	
	
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,2 мг/дм3 и  более; ДИ: от 0,045 мгN/дм3 и более )
	
	
	

	2.19*
	
	100.03/08.149
	Азот по Къельдалю (ДИ: (0,5-500) мг/дм3)
	МВИ.МН 4139-2011
	
	

	2.20*
	
	100.03/08.079
	Концентрация фосфат-иона (ДИ: от 0,25 мг/дм3 и  более;  ДИ: от 0,08 мгР/дм3 и более )
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	2.21*
	
	100.03/08.156
	Концентрация фосфат-иона (ДИ: (0,005-2,1) мгР/дм3;  ДИ: (0,015-6,4) мг/дм3)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	
	

	2.22*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (ДИ: (0,025-1000) мгР/дм3;  ДИ: (0,077-3070) мг/дм3)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	2.23*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,025-1000) мг/дм3)
	
	
	

	2.24*
	
	100.03/08.079
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	2.25*
	
	
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более)
	
	
	

	2.26*
	
	100.03/08.156
	Концентрация хрома (VI) (ДИ: от 0,0010 мг/дм3 и более)
	СТБ 17.13.05-33-2014
	
	

	2.27*
	
	
	Концентрация хрома общего (ДИ: от 0,0050 мг/дм3 и более)
	
	
	

	2.28*
	
	100.03/08.032
	Концентрация хрома общего (ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	2.29*
	
	100.03/08.155
	Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) анионоактивные (ДИ: (0,025-100,0) мг/дм3)
	ФР.1.31.2014.17189
	
	

	2.30*
	
	
	Концентрация цинка ((0,005-100,0) мг/дм3)
	ФР.1.31.2019.35829
	
	

	2.31*
	
	100.03/08.032
	Концентрация цинка (ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	2.32*
	
	100.03/08.156
	Концентрация железа общего (ДИ: от 0,100 мг/дм3 и более)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	2.33*
	
	100.03/08.032
	Концентрация железа общего (ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	2.34*
	
	
	Концентрация кадмия (ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3)
	
	
	

	2.35*
	
	
	Концентрация свинца (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3)
	
	
	

	2.36*
	
	
	Концентрация меди (ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3)
	
	
	

	2.37*
	
	
	Концентрация никеля (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3)
	
	
	

	2.38*
	
	
	Концентрация марганца (ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3)
	
	
	

	2.39*
	
	
	Концентрация кобальта (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3)
	
	
	

	2.40*
	
	
	Концентрация алюминия (ДИ: (0,02-20,0) мг/дм3)
	
	
	

	2.41*
	
	
	Концентрация ртути (ДИ: (0,0002-0,01) мг/дм3)
	МВИ.МН 1138-99
	
	

	2.43*
	
	100.03/01.086
	- Общее микробное число (ОМЧ) - Общие колиформные бактерии (ОКБ) - Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)
	Инструкция по применению № 037-0409 «Санитарно-бактериологический, санитарно-вирусологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов», утв. 08.05.2009 Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь п.20, п.15, п.16
	
	

	2.44*
	
	
	Колифаги
	Методика по определению колифагов в водных объектах № 120-9814, утв. 18.05.1999 Заместителем министра здравоохранения Республики Беларусь
	
	

	2.45*
	
	100.03/07.096
	Яйца гельминтов и цисты патогенных простейших кишечника
	Инструкция по применению № 037-0409 «Санитарно-бактериологический, санитарно-вирусологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов», утв. 08.05.2009 Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь (глава 5)
	
	

	3.1**
	Подземные воды
	100.04/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-11-2011;
СТБ ISO 5667-3-2021
	ул. Инженерная, 1/17, 220075, г. Минск
	

	3.2**
	
	100.04/29.145
	Температура (ДИ: (0-40) °С)
	МВИ.МН 5350-2015
	
	

	3.3**
	
	100.04/08.169
	Водородный показатель рН (ДИ: (2-12) ед. рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	3.4**
	
	
	Удельная электрическая проводимость (мСм/м)
	СТБ ИСО 7888-2006
	
	

	3.5*
	
	100.04/08.052
	Концентрация сухого остатка (минерализация) (ДИ: (50-50000) мг/дм3)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	3.6*
	
	100.04/08.079
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	3.7*
	
	
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более)
	
	
	

	3.8*
	
	100.04/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (ДИ: (0,005-50) мг/дм3)
	ФР.1.31.2012.13169
	
	

	3.9*
	
	
	Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) анионоактивные (ДИ: (0,025-100,0) мг/дм3)
	ФР.1.31.2014.17189
	
	

	3.10*
	
	100.04/08.079
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,5-5000) мг/дм3; ДИ: (0,39-3900) мгN/дм3)
	ФР.1.31.2013.14076
	
	

	3.11*
	
	100.04/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,1-300) мг/дм3; ДИ: (0,078-234) мгN/дм3)
	ГОСТ 33045-2014 Метод А
	
	

	3.12*
	
	100.04/08.079
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,2 мг/дм3 и  более; ДИ: от 0,045 мгN/дм3 и более )
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	3.13*
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,2 мг/дм3 и более; ДИ: от 0,06 мгN/дм3 и более )
	
	
	

	3.14*
	
	100.04/08.156
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм3 и более; ДИ:  от 0,008 мг/дм3 и более)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	3.15*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (ДИ: (0,005-2,1) мгР/дм3;  ДИ: (0,015-6,4) мг/дм3)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	
	

	3.16*
	
	100.04/08.079
	Концентрация фосфат-иона (ДИ: от 0,25 мг/дм3 и  более;  ДИ: от 0,08 мгР/дм3 и более )
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	3.17*
	
	100.04/08.032
	Концентрация хрома общего (ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	3.18*
	
	100.04/08.156
	Концентрация хрома общего (ДИ: от 0,0050 мг/дм3 и более)
	СТБ 17.13.05-33-2014
	
	

	3.19*
	
	100.04/08.032
	Концентрация меди (ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	3.20*
	
	
	Концентрация цинка (ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3)
	
	
	

	3.21*
	
	100.04/08.155
	Концентрация цинка ((0,005-100,0) мг/дм3)
	ФР.1.31.2019.35829
	
	

	3.22*
	
	100.04/08.032
	Концентрация марганца (ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	3.23*
	
	100.04/08.156
	Концентрация железа общего (ДИ: от 0,100 мг/дм3 и более)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	3.24*
	
	100.04/08.032
	Концентрация железа общего (ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	3.25*
	
	
	Концентрация свинца (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3)
	
	
	

	3.26*
	
	
	Концентрация кадмия (ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3)
	
	
	

	3.27*
	
	
	Концентрация алюминия (ДИ: (0,02-20,0) мг/дм3)
	
	
	

	3.28*
	
	
	Концентрация кобальта (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3)
	
	
	

	3.29*
	
	
	Концентрация никеля (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3)
	
	
	

	3.30*
	
	
	Концентрация ртути (ДИ: (0,0002-0,01) мг/дм3)
	МВИ.МН 1138-99
	
	

	3.32*
	
	100.04/08.155
	Концентрация фенолов (общих и летучих) (ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3)
	ФР.1.31.2006.02371
	
	

	3.33*
	
	100.04/08.032
	Концентрация мышьяка (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	4.1**
	Твёрдые отходы (осадки сточных вод)
	100.08/42.000
	Отбор проб
	СТБ CEN/TR 15310-2-2018 п.6.5.3.1, п.10.1.4, п.10.2.4.2, п.12.3.4;
СТБ CEN/TR 15310-3-2018
	ул. Инженерная, 1/17, 220075, г. Минск
	

	4.2*
	
	100.08/08.032
	Концентрация цинка (ДИ: (10,0-1000,0) мг/кг )
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	4.3*
	
	
	Концентрация алюминия (ДИ: (50,0-1000,0) мг/кг )
	
	
	

	4.4*
	
	
	Концентрация железа общего (ДИ: (50,0-1000,0) мг/кг )
	
	
	

	4.5*
	
	
	Концентрация кадмия (ДИ: (0,25-25,0) мг/кг)
	
	
	

	4.6*
	
	
	Концентрация кобальта (ДИ: (2,5-200,0) мг/кг )
	
	
	

	4.7*
	
	
	Концентрация марганца (ДИ: (40,0-2000,0) мг/кг)
	
	
	

	4.8*
	
	
	Концентрация хрома общего (ДИ: (3,0-500,0) мг/кг)
	
	
	

	4.9*
	
	
	Концентрация меди (ДИ: (1,5-250,0) мг/кг )
	
	
	

	4.10*
	
	
	Концентрация свинца (ДИ: (3,0-500,0) мг/кг)
	
	
	

	4.11*
	
	
	Концентрация никеля (ДИ: (2,0-250,0) мг/кг )
	
	
	

	4.12*
	
	
	Концентрация мышьяка (ДИ: (1,0-250,0) мг/кг)
	
	
	

	4.13*
	
	
	Концентрация ртути (ДИ: (0,0002-0,01) мг/кг)
	МВИ.МН 1138-99
	
	

	4.14*
	
	100.08/07.096
	Яйца гельминтов и цисты патогенных простейших кишечника
	Инструкция по применению № 021-0306 «Санитарно- паразитологическое исследование почвы, осадков сточных вод, иловых площадок, донных отложений и сточных вод», утв. 05.01.2007 Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь
	
	

	5.1**
	Атмосферный воздух
	100.02/42.000
	Отбор проб
	Инструкция по применению № 005-0314 «Метод аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воз-духе на границе санитарно-защитной и жилой зоны», утв. Заместителем министра-Главным санитарным врачом Республики Беларусь 25.03.2014 (главы 4,5);
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	ул. Инженерная, 1/17, 220075, г. Минск
	

	5.2**
	
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	Определение концентрации сероводорода (ДИ: (3,0-100,0) мкг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 5591-2016
	
	

	5.3**
	
	
	Определение концентрации сероводорода (ДИ: (0,0048-5) мг/м3)
Отбор проб
	ФР.1.31.2009.06144
	
	

	5.4**
	
	
	Определение концентрации аммиака (ДИ: (10,0-2500) мкг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 5631-2016
	
	

	5.5**
	
	
	Определение концентрации аммиака (ДИ: (0,024-10) мг/м3)
Отбор проб
	ФР.1.31.2009.06144
	
	

	5.7**
	
	100.02/08.158, 100.02/42.000
	Определение концентрации метана (ДИ: (700-200000) мкг/м3)
Отбор проб
	МВИ.ГМ.1890-2020
	
	

	5.8**
	
	100.02/08.169, 100.02/42.000
	Определение концентрации метана (ДИ: (30-3500) мг/м3)
Отбор проб
	ФР.1.31.2009.06144
	
	

	5.9**
	
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	Определение концентрации фенола (ДИ: (3,0-100,0) мкг/дм3)
Отбор проб
	МВИ.МН 5693-2016
	
	

	5.10**
	
	
	Определение концентрации фенола (ДИ: (0,0018-0,15) мг/м3)
Отбор проб
	ФР.1.31.2009.06144
	
	

	5.11**
	
	
	Определение концентрации формальдегида (метаналь) (ДИ: (10-250) мкг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 5493-2016
	
	

	5.12**
	
	100.02/08.169, 100.02/42.000
	Определение концентрации формальдегида (метаналь) (ДИ: (0,0018-0,25) мг/м3)
Отбор проб
	ФР.1.31.2009.06144
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