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	ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ
	BY/112 3.0271



ОПИСАНИЕ 
области аккредитации

	№
п/п
	Виды поверки:
1 – первичная поверка;
2 – последующая поверка
	Средства измерений
	Место(а) осуществления деятельности

	
	
	код области деятельности
	наименование 
средства измерений
	наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений
	

	
	
	
	
	пределы, диапазоны, номинальные значения
	класс точности, разряд, погрешность
	

	4.1**
	2
	26.51/99.004
	Тягонапоромеры, напоромеры
	от минус 40 
до 40 кПа
	кл. т. 1,0 
	Филиал «Гомельское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 247023, Гомельская обл., Гомельский р-н, Урицкий с/с, 1; 
Гомельская обл., Мозырский р-н, 
д. Пеньки

	4.2**
	2
	26.51/99.004
	Манометры 
электроконтактные
	от 0 до 40 МПа
	кл. т. 0,6 
	

	4.3**
	2
	26.51/99.004
	Манометры,
мановакуумметры
показывающие
	для манометров: 
от 0 до 60 МПа, 
для мановакуумметров: 
от минус 0,1 
до 0 МПа,
от 0 до 2,4 МПа
	кл. т. 0,6 
	

	4.4**
	2
	26.51/99.004
	Манометры
Самопишущие
	от 0 до 6 МПа
	кл. т. 0,6 
	

	4.5**










	2
	26.51/99.004
	Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока
	от 0 до 60 МПа, 
от 0 до 5 мА,
от 0 до 20 мА,
от 4 до 20 мА
	кл. т. 0,2 
	

	10.1**
	2
	26.51/99.010
	Термометры жидкостные стеклянные

	от минус 24 °С 
до 100 °С
	ц. д.  0,2 °С 

	Филиал «Гомельское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 
Гомельская обл., Гомельский р-н, Урицкий с/с, 1; 


	10.2**
	2
	26.51/99.010
	Термометры манометрические, термометры биметаллические
(глубина погружения 
до 140 мм, диаметр не более 18 мм)
	от минус 24 °С 
до 100 °С, 
от 100 °С 
до 155 °С
	кл. т. 1,0 
	

	4.6**
	2
	26.51/99.004
	Тягонапоромеры, напоромеры
	от минус 40 
до 40 кПа

	кл. т. 1,0 
	Филиал «Кобринское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 225862, Брестская обл., Кобринский р-н, 
д. Петьки;
Брестская обл., 
Каменецкий р-н, 
д. Волчин


	4.7**
	2
	26.51/99.004
	Манометры электроконтактные
	от 0 до 60 МПа
	кл. т. 0,6 
	

	4.8**
	2
	26.51/99.004
	Манометры,
мановакуумметры
показывающие
	для манометров: 
от 0 до 60 МПа, 
для мановакуумметров: 
от минус 0,1 
до 0 МПа,
от 0 до 2,4 МПа
	кл. т. 0,6 
	

	4.9**
	2
	26.51/99.004
	Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока
	от 0 до 60 МПа, 
от 0 до 5 мА,
от 0 до 20 мА, 
от 4 до 20 мА
	кл. т. 0,2 
	

	10.3**
	2
	26.51/99.010
	
Термометры манометрические Термометры биметаллические (глубина погружения не более 140 мм, диаметр погружаемой части не более 18 мм)

	от минус 24 °С 
до 155 °С
	кл. т. 1,0 

	Филиал «Кобринское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 
Брестская обл., 
Кобринский р-н, 
д. Петьки

	4.10**
	2
	26.51/99.004
	
Манометры
электроконтактные

	от 0 до 60 МПа
	кл. т. 0,6 
	Филиал «Крупское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 
а/г Староселье, Крупский р-н, Минская обл.

	4.11**
	2
	26.51/99.004
	
Манометры
показывающие
	от 0 до 60 МПа
	кл. т. 0,6 
	

	4.12**
	2
	26.51/99.004
	Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока
	от 0 до 13,5 МПа,
от 0 до 5 мА,
от 0 до 20 мА,
от 4 до 20 мА
	кл. т. 0,2 
	

	4.13**
	2
	26.51/99.004
	Манометры,
мановакуумметры
показывающие
	для манометров:
от 0 до 60 МПа,
для мановакуумметров:
от минус 0,1
до 0 МПа,
от 0 до 2,4 МПа

	кл. т. 0,6 
	Филиал «Мозырское подземное хранилище газа ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»,
Козенский с/с, 1/12, вблизи 
д. Бобренята, Мозырский р-н, Гомельская обл.

	4.14**
	2
	26.51/99.004
	Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока
	от 0 до 40 МПа,
от 0 до 5 мА,
от 0 до 20 мА,
от 4 до 20 мА
	кл. т. 0,2 
	

	4.15**
	2
	26.51/99.004
	Тягонапоромеры, напоромеры


	от минус 40
до 40 кПа
	кл. т. 1,0 
	[bookmark: bookmark4]Филиал «Несвижское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 
Несвижский р-н, Городейский с/с, 1/10, Минская обл.

	4.16**
	2
	26.51/99.004
	Манометры электроконтактные


	от 0 до 40 МПа
	кл. т. 0,6 
	

	4.17**
	2
	26.51/99.004
	Манометры
показывающие


	от 0 до 40 МПа
	кл. т. 0,6 
	

	4.18**
	2
	26.51/99.004
	Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока



	от 0 до 40 МПа,
от 0 до 5 мА,
от 0 до 20 мА,
от 4 до 20 мА
	кл. т. 0,2 
	Филиал «Несвижское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»,  Несвижский р-н, 
Городейский с/с, 1/10, Минская обл.

	10.4**
	2
	26.51/99.010
	Термометры манометрические
	от минус 24 °С
до 155 °С
	кл. т. 1,0 
	

	
	
	
	Термометры биметаллические (глубина погружения не более 140 мм, диаметр погружаемой части не более 18 мм)
	
	кл. т. 1,0 
	

	4.19**
	2
	26.51/99.004
	Манометры электроконтактные
	от 0 до 40 МПа
	кл. т. 0,6 
	Филиал «Оршанское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 
 Оршанский р-н, г.п. Ореховск, Витебская обл.

	4.20**
	2
	26.51/99.004
	Манометры, мановакуумметры
показывающие
	для манометров:
от 0 до 40 МПа,
для
мановакуумметров:
от минус 0,1
до 0 МПа,
от 0 до 6 МПа

	кл. т. 0,6 
	

	4.21**
	2
	26.51/99.004
	

Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока


	от 0 до 16 МПа,
от 0 до 5 мА,
от 0 до 20 мА,
от 4 до 20 мА
	кл. т. 0,2 
	

	4.22**
	2
	26.51/99.004
	
Тягонапоромеры, напоромеры


	от минус 25
до 40 кПа
	кл. т. 1,0 
	Филиал «Оршанское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 
 Оршанский р-н, г.п. Ореховск, 
Витебская обл.

	10.5**
	2
	26.51/99.010
	
Термометры
манометрические

	от минус 24 °С
до 155 °С
	кл. т. 1,0 
	

	
	
	
	
Термометры биметаллические (глубина погружения не более 140 мм, диаметр погружаемой части не более 18 мм)

	
	кл. т. 1,0 
	

	4.23**
	2
	26.51/99.004
	
Тягонапоромеры, напоромеры

	от минус 25
до 40 кПа
	кл. т. 1,0 
	Филиал «Осиповичское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Могилевская обл., Осиповичский р-н, а/г Лапичи

	4.24**
	2
	26.51/99.004
	

Манометры 
электроконтактные

	от 0 до 60 МПа
	кл. т. 0,6 
	

	4.25**
	2
	26.51/99.004
	
Манометры самопишущие

	от 0 до 60 МПа
	кл. т. 0,6 
	

	4.26**
	2
	26.51/99.004
	Манометры,
мановакуумметры
показывающие
	для манометров:
от 0 до 60 МПа,
для мановакуумметров:
от минус 0,1
до 0 МПа,
от 0 до 2,4 МПа

	кл. т. 0,6 
	

	4.27**
	2
	26.51/99.004
	
Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока

	от 0 до 60 МПа,
от 0 до 5 мА,
от 0 до 20 мА,
от 4 до 20 мА
	кл. т. 0,2 
	

	4.28**
	2
	26.51/99.004
	Тягонапоромеры, напоромеры
	от минус 25
до 40 кПа
	кл. т. 1,0 
	Филиал «Слонимское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Василевичский с/с, 15, южнее 
д. Новоселки,  Гродненская область

	4.29**
	2
	26.51/99.004
	Манометры электроконтактные
	от 0 до 40 МПа
	кл. т. 0,6 
	

	4.30**
	2
	26.51/99.004
	Манометры,
мановакуумметры
показывающие
	для манометров:
от 0 до 60 МПа,
для мановакуумметров:
от минус 0,1
до 0 МПа,
от 0 до 2,4 МПа

	кл. т. 0,6 
	

	4.31**
	2
	26.51/99.004
	Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока
	от 0 до 40 МПа,
от 0 до 5 мА,
от 0 до 20 мА,
от 4 до 20 мА
	кл. т. 0,2 
	

	4.32**
	2
	26.51/99.004
	Тягонапоромеры, напоромеры
	от минус 25
до 40 кПа
	кл. т. 1,0 
	Филиал «Минское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Минская обл., Минский р-н, Луговослободской с/с, восточнее 
д. Ксаверово

	4.33**
	2
	26.51/99.004
	Манометры электроконтактные
	от 0 до 60 МПа
	кл. т. 0,6 
	

	4.34**
	2
	26.51/99.004
	Манометры,
мановакуумметры
показывающие
	для манометров:
от 0 до 60 МПа,
для мановакуумметров:
от минус 0,1
до 0 МПа,
от 0 до 2,4 МПа

	кл. т. 0,6 
	

	4.35**
	2
	26.51/99.004
	Манометры
Самопишущие
	от 0 до 60 МПа
	кл. т. 0,6 
	







Филиал «Минское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 
Минская обл., Минский р-н, 
Луговослободской с/с, восточнее д. Ксаверово

	4.36**
	2
	26.51/99.004
	Манометры показывающие
	от 0 до 0,1 МПа
	кл. т. 0,4
	

	4.37**
	2
	26.51/99.004
	Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока
	от 0 до 40 кПа,
от 0 до 5 мА,
от 0 до 20 мА,
от 4 до 20 мА

	кл. т. 0,2
	

	
	
	
	
	от 0 до 60 МПа,
от 0 до 5 мА,
от 0 до 20 мА,
от 4 до 20 мА,
	
	

	10.6**
	2
	26.51/99.010
	Термометры манометрические
	от минус 24 °С
до 155 °С
	кл. т. 1,0 
	

	
	
	
	Термометры биметаллические (глубина погружения не более 140 мм, диаметр погружаемой части не более 18 мм)
	
	кл. т. 1,0 
	

	4.38**
	2
	26.51/99.004
	
Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока

	от минус 0,1
до 0 МПа,
от 0 до 40 МПа,
от 0 до 5 мА,
от 0 до 20 мА,
от 4 до 20 мА
	кл. т. 0,2 
	Филиал «Инженерно-технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 
 г. Минск, 
ул. Ф. Скорины, 4, к.424


	7.1**

	2
	26.51/99.007
	Корректоры объема газа электронные (вычислители)
СПГ 741
ВКГ-2
	
Диапазон измерений давления:
от 0 до 12 МПа

	γ= ± 0,1 %
	

	
	
	
	
	
Диапазон измерений температуры:
от минус 40 °С
до 85 °С

	Δ = ± 0,1 °С
	

	
	
	
	
	
Диапазон измерений объема газа: от 0
до 99999999 м3


	δ = ± 0,1 %
δ = ± 0,01 %
δ = ± 0,02 %
	

	7.2**
	2
	26.51/99.007
	Вычислители количества газа «Ирга-2»

	
Диапазон измерений давления: 
от 0 до 30 МПа

	δ = ± 0,1 %
	Филиал «Инженерно-технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 
 г. Минск, 
ул. Ф. Скорины, 4, к.424


	
	
	
	
	
Диапазон измерений температуры:
 от минус 50 °С
до 600 °С

	Δ = ± 0,15 °С
	

	
	
	
	
	
Вычисление приведенного к стандартным условиям объемного расхода газа

	δ = ± 0,2 %
	

	7.3**
	2
	26.51/99.007
	Преобразователи-корректоры 
электронные 
серии ERZ
	от минус 20 °С
 до плюс 60 °С,
от 92,04 
до 123,61 Ом,
от 0 до 16 МПа,
от 4 до 20 мА,
от 1 до 1000 имп.

	γ = ± 0,1 %

γ = ± 0,02 %
γ = ± 0,1 %
γ = ± 0,01 %
Δ = ± 1 имп.
	

	9.1**
	2
	26.51/99.009
	Преобразователи точки росы, анализаторы точки росы, гигрометры
	Диапазон измерений температуры точки росы:
от минус 30 °С
до 30 °С
	Δ = ± 1 °С
	











Филиал «Инженерно-технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 
г. Минск,
 ул. Ф.Скорины, 4, к.424






















Филиал «Инженерно-технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 
г. Минск, 
ул. Ф.Скорины, 4, к.424
















Филиал «Инженерно-технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 
 г. Минск,
 ул. Ф.Скорины, 4, к.424


	
	
	
	
	Диапазон измерений объемной доли влаги
от 0 ppm до 1 ppm
от 1 ppm
до 10 ppm,
от 10 ppm
до 2000 ppm
	


γ = ± 10 %
γ = ± 4 %

γ = ± 2,5 %
	

	10.7**
	2
	26.51/99.010
	Устройства
регистрирующие
«Трасса»
	

Диапазон измерений температуры:
от минус 30 °С
до 30 °С
	Δ = ± 0,3 °С
	

	
	
	
	
	Диапазон измерений температуры точки росы:
от минус 30 °С
до 30 °С
	Δ = ± 0,3 °С
	

	
	
	
	
	Диапазон измерений давления:
от 0 до 40 МПа
	γ = ±0,3 %
	

	13.1**
	2
	26.51/99.013
	
Регистраторы цифровые VR и PR с входными электрическими сигналами постоянного тока

	от 0 до 20 мА,
от 4 до 20 мА 
	γ = ± 0,1 %
	

	13.2**
	2
	26.51/99.013
	
Регистраторы цифровые VR и PR с входными электрическими сигналами постоянного тока, напряжения постоянного тока и сопротивления.

	от 0 до 20 мА,
от 0 до 400 Ом,
от минус 9,835
до 76,373 мВ
	


γ = ± 0,1 %
Δ = ± 0,4 °С
Δ = ± 1 °С
	

	13.3**
	2
	26.51/99.013
	
Комплекс измерительный видеографический VizoGraf

	от 0 до 20 мА,
от 0 до 400 Ом,
от 0 до 10 В
	γ = ± 0,25 %
γ = ± 0,20 %
γ = ± 0,20 %
	

	13.4**
	2
	26.51/99.013
	Элементы измерительные ИЭ-05Е
	от 0 до 20 мА
	γ = ± 0,1 %
	

	23.1**
	2
	26.51/99.023
	Измерительные 
каналы
систем автоматического управления и регулирования
	от 0 до 20 мА
	γ = ± 0,1 %
	

	
	
	
	
	от 0 до 10 В
	γ = ± 0,1 %
	

	
	
	
	
	от 39 до 200 Ом
	γ = ± 0,5 %
	

	
	
	
	
	от 0 до 20000 Гц
	Δ =  ± 0,01 Гц
	

	23.2**
	2
	26.51/99.023
	Комплексы
многониточные
измерительные
микропроцессорные
«Суперфлоу-IIЕ»,
«Суперфлоу-IIET»
	Диапазон измерений перепада давления:
от 0 до 250 кПа 
	γ = ± 0,1 %
	

	
	
	
	
	Диапазон измерений избыточного, абсолютного давления:
от 0 до 10000 кПа 
	γ = ± 0,1 %
	

	
	
	
	
	Диапазон измерений температуры 
от минус 20 °С
до 50 °С
	Δ = ± 0,3 °С
	

	4.39**
	2
	26.51/99.004
	Манометры электроконтактные
	от 0 до 60 МПа
	кл. т. 0,6 
	[bookmark: bookmark10]Филиал «Инженерно-технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 
 Минская обл., Минский р-н,
 а/г Михановичи, ул. Советская, 14

	4.40**
	2
	26.51/99.004
	Манометры показывающие
	от 0 до 60 МПа
	кл. т. 0,6 
	

	7.4*
	2
	26.51/99.007
	Счетчики газа
	от 0,016
до 2500 м³/ч
	δ = ± 1 % 
	

	10.8**
	2
	26.51/99.010
	Термопреобразо-  ватели
сопротивления с унифицированным выходным сигналом постоянного тока
	от минус 50 ºС
до 250 ºС
	кл.т. 0,25 
	

	
	
	
	
	от 0 до 5 мА
	
	

	
	
	
	
	от 0 до 20 мА
	
	

	
	
	
	
	от 4 до 20 мА
	
	

	10.9**
	2
	26.51/99.010
	Термопреобразо-ватели
сопротивления
	от минус 50 ºС
до 600 ºС
	кл. А, В, С
	

	10.10**
	2
	26.51/99.010
	Термометры жидкостные
стеклянные
	от минус 40 ºС
до 250 ºС
	ц. д. 0,2 ºС
	Филиал «Инженерно-технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 
 Минская обл., Минский р-н,
 а/г Михановичи, ул. Советская, 14

	10.11**
	2
	26.51/99.010
	Термометры манометрические
Термометры биметаллические
	от минус 40 ºС
до 250 ºС
	кл. т. 1,0 
	

	4.41**
	2
	26.51/99.004
	Тягонапоромеры,
напоромеры
	от минус 25
до 40 кПа
	кл. т. 1,0 
	






Филиал «Инженерно-технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»,
Василевичский с/с, 15, южнее
 д. Новоселки, 
 Гродненская область

	4.42**
	2
	26.51/99.004
	
Манометры 
электроконтактные

	от 0 до 40 МПа
	кл. т. 0,6 
	

	4.43**
	2
	26.51/99.004
	Манометры
мановакуумметры
показывающие
	для манометров:
от 0 до 60 МПа,
для мановакуумметров:
от минус 0,1
до 0 МПа,
от 0 до 6 МПа

	кл. т. 0,6 
	

	4.44**
	2
	26.51/99.004
	Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока

	от 0 до 40 МПа,
от 0 до 5 мА,
от 0 до 20 мА,
от 4 до 20 мА
	кл. т. 0,2 
	

	23.3**
	2
	26.51/99.023
	Измерительные каналы систем автоматического управления и регулирования
	от 0 до 20 мА
	γ = ± 0,1 %
	Филиал «Инженерно-технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»,
Василевичский с/с, 15, южнее 
д. Новоселки,  Гродненская область

	
	
	
	
	от 0 до 10 В
	γ = ± 0,1 %
	

	
	
	
	
	от 39 до 200 Ом
	γ = ± 0,5 %
	

	
	
	
	
	от 0 до 20000 Гц
	Δ  =  ±  0,01  Гц
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