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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Атмосферный воздух
	100.02/08.156
	Отбор проб и определение концентрации азота (IV) оксида (азота диоксида) (ДИ: (20,0-1440,0 мкг/м3)
	МВИ.МН 5087-2014;
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	247760, с/с Михалковский, 6, Мозырский район, Гомельская область
	

	1.2*
	
	100.02/08.150
	Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (ангидрида сернистого, серы (IV) оксида, сернистого газа) (ДИ: (0,08-1,50) мг/м3)
	МВИ.МН 4160-2011;
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	
	

	1.3*
	
	100.02/08.169
	Отбор проб и определение концентрации углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) (ДИ: (0-50,0))
	МВИ.МН 5561-2016;
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	
	

	2.1*
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.169
	Отбор проб и измерение концентрации азота диоксида (ДИ: (0-50)ррм; ДИ: (0-95,5) мг/м3)
	АМИ.БР 0004-2021
	247760, с/с Михалковский, 6, Мозырский район, Гомельская область
	

	2.2*
	
	100.10/12.042
	Отбор проб и измерение концентрации азота диоксида (ДИ: (1,0-250,0)мг/м3 )
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	2.3*
	
	
	Отбор проб и измерение концентрации гидразина и его производных (ДИ: (0,05-0,1)мг/м3)
	
	
	

	2.4*
	
	
	Отбор проб и измерение концентрации озона (ДИ: (0,05-15,0) мг/м3)
	
	
	

	2.5*
	
	100.10/08.169
	Отбор проб и измерение концентрации серы диоксид (ДИ: (0-100) ррм; ДИ: (0-266) мг/м3)
	АМИ.БР 0004-2021
	
	

	2.6*
	
	100.10/12.042
	Отбор проб и измерение концентрации углеводородов (ДИ: (41,8-3344) мг/м3)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	2.7*
	
	
	Отбор проб и измерение концентрации углерода оксида (ДИ: (5-50), мг/м3)
	
	
	

	2.8*
	
	100.10/08.169
	Отбор проб и измерение концентрации углерода оксида (ДИ: (0-2000) ррм; ДИ: (0-2320) мг/м3)
	АМИ.БР 0004-2021
	
	

	2.9*
	
	100.10/12.042
	Отбор проб и измерение концентрации формальдегида (ДИ: ( 0,2-5,0) мг/м3)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	2.10*
	
	100.10/08.156
	Отбор проб и определение концентрации аммиака (ДИ: (5,0-20,0) мг/м3)
	МВИ.МН 5750-2017
	
	

	2.11*
	
	100.10/08.052
	Отбор проб и определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия, пыли (гравиметрический метод) (ДИ: (0,25-500,00) мг/м3)
	МВИ.МН 5842-2017
	
	

	2.12*
	
	100.10/08.156
	Отбор проб и определение концентрации дижелеза триоксида (ДИ: (0,2-28,6) мг/м3)
	МВИ.МН 5831-2017
	
	

	2.13*
	
	
	Отбор проб и определение концентрации марганца (ДИ: (0,02-4,00) мг/м3)
	
	
	

	2.14*
	
	100.10/08.107
	Отбор проб и определение концентрации масел минеральных нефтяных (ДИ: (2,5-50,0/) мг/м3)
	МВИ.БР 317-2017
	
	

	2.15*
	
	100.10/08.156
	Отбор проб и определение концентрации свинца и его неорганических соединений (по свинцу) (ДИ: (0,002-0,500) мг/м3)
	МВИ.МН 5832-2017
	
	

	2.16*
	
	
	Отбор проб и определение концентрации серной кислоты (ДИ: ( 0,1-5,0) мг/м3)
	МВИ.МН 5766-2017 метод А
	
	

	2.17*
	
	
	Отбор проб и определение концентрации хрома (VI) триоксида (ДИ: (0,001-0,082Э) мг/м3)
	МВИ.МН 5830-2017
	
	

	2.18*
	
	100.10/08.082
	Отбор проб и определение концентрации щелочей едких (растворы в пересчёте на гидроксид натрия) (ДИ: (0,03-1,51/) мг/м3)
	МВИ.МН 5866-2017 метод А
	
	

	2.19*
	
	100.10/08.156
	Отбор проб и определение концентрации щелочей едких (растворы в пересчете на гидроксид натрия)* (ДИ (0,02-3,50) мг/м3)
	МВИ.МН 5866-2017 метод Б
	
	

	3.1*
	Выбросы от стационарных источников
	100.01/08.169
	Отбор и определение концентрации азота (IV) оксид (азота диоксид) (ДИ: (2,05-1000) мг/м3)
	МВИ.МН 1003-2017
	247760, с/с Михалковский, 6, Мозырский район, Гомельская область
	

	3.2*
	
	
	Отбор и определение концентрации азота оксидов в пересчёте на азота диоксид
	
	
	

	3.3*
	
	
	Отбор и определение концентрации кислорода (ДИ: (0,1-21,0) %)
	
	
	

	3.4*
	
	
	Отбор и определение концентрации углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) (ДИ: (1,25-12500) мг/м3)
	
	
	

	3.5*
	
	
	Отбор проб и определение концентрации азота(II) оксида (азота оксида) (ДИ: (1,34-4000) мг/м3)
	
	
	

	3.6*
	
	
	Отбор проб и определение концентрации серы диоксид (ангидрида сернистого, серы (IV) оксид, сернистого газа) (ДИ: (2,86-15000) мг/м3)
	
	
	

	4.1*
	Рабочие места
	100.12/35.063
	Освещенность
	ГОСТ 24940-2016
	247760, с/с Михалковский, 6, Мозырский район, Гомельская область
	

	4.2*
	
	100.12/35.060
	Относительная влажность
	МВИ.ГМ.1860-2020
	
	

	4.3*
	
	100.12/35.070
	Скорость воздуха
	
	
	

	4.4*
	
	100.12/35.065
	Температура воздуха
	
	
	

	4.5*
	
	100.12/35.067
	Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБА; - уровни звука, дБА - эквивалентный по энергии уровень звука, дБА; - Максимальный уровень звука, дБА
	ГОСТ 12.1.050-86
	
	

	5.1*
	Сточные воды
	100.05/08.169
	Водородный показатель(рН) (ДИ: (2-12) ед.рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	247760, с/с Михалковский, 6, Мозырский район, Гомельская область
	

	5.2*
	
	100.05/08.156
	Концентрации аммоний-ион (ДИ: (0,1-3,0/) мг/дм3)
	ГОСТ 33045-2014 метод А
	
	

	5.3*
	
	100.05/08.052
	Концентрации взвешенных веществ (ДИ: (свыше 3,0 мг/дм3)
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	5.4*
	
	100.05/08.156
	Концентрации железа (ДИ: (0,10-9,00) мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	5.5*
	
	100.05/08.155
	Концентрации нефтепродуктов (ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3)
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	5.6*
	
	100.05/08.156
	Концентрации нитрат-ионов (ДИ: (0,020-0,45Э) мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	
	

	5.7*
	
	
	Концентрации нитрит-ионов (ДИ: (0,0025-0,25) мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	5.8*
	
	100.05/08.150
	Концентрации сульфат-иона (ДИ: (2,00-40,0) мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	5.9*
	
	100.05/08.052
	Концентрации сухого остатка(минерализации) (ДИ: /(50-50000) мг/дм3)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	5.10*
	
	100.05/08.149
	Концентрации хлорид-ион (ДИ: (10,0-250,0) мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	5.11*
	
	100.05/08.156
	Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) (ДИ: (5,0-800) мгО2/дм3)
	ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003
	
	

	5.12*
	
	100.05/42.000
	Отбор проб
	СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	
	

	5.13*
	
	100.05/35.065
	Температура (ДИ: (0-50,0) гр. С)
	МВИ.МН 5350-2015
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