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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Перчатки диэлектрические
	22.19/29.113
	Испытание повышенным напряжением с измерением тока протекающего через изделие
	МВИ МН 728-2013;
ТКП 290-2026 (33240)
	пер. Велосипедный, дом 5, корп. 2, пом. 1, 220033, г. Минск
	

	1.2*
	Галоши диэлектрические
	22.19/29.113
	Испытание повышенным напряжением с измерением тока протекающего через изделие
	МВИ МН 728-2013;
ТКП 290-2026 (33240)
	пер. Велосипедный, дом 5, корп. 2, пом. 1, 220033, г. Минск
	

	2.1*
	Указатели напряжения до 1000 В
	26.51/29.113
	Напряжение индикации
	МВИ МН 728-2013;
ТКП 290-2026 (33240)
	пер. Велосипедный, дом 5, корп. 2, пом. 1, 220033, г. Минск
	

	2.2*
	
	
	Проверка схемы повышенным испытательным напряжением
	
	
	

	2.3*
	
	
	Измерение тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении
	
	
	

	2.4*
	
	
	Испытание повышенным напряжением
	
	
	

	3.1*
	Ручной инструмент для работ под напряжением в электроустановках до 1000 В
	25.73/29.113
	Испытание повышенным напряжением
	МВИ МН 728-2013;
ТКП 290-2026 (33240)
	пер. Велосипедный, дом 5, корп. 2, пом. 1, 220033, г. Минск
	

	4.1*
	Клещи электроизмерительные до 1000 В
	25.73/29.113
	Испытание повышенным напряжением
	МВИ МН 728-2013;
ТКП 290-2026 (33240)
	пер. Велосипедный, дом 5, корп. 2, пом. 1, 220033, г. Минск
	

	5.1*
	Клещи электроизолирующие до 1000 В
	25.73/29.113
	Испытание повышенным напряжением
	МВИ МН 728-2013;
ТКП 290-2026 (33240)
	пер. Велосипедный, дом 5, корп. 2, пом. 1, 220033, г. Минск
	

	6.1**
	Заземляющие устройства, в том числе заземляющие (зануляющие) устройства лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских
	27.11/22.000, 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000, 28.22/22.000
	Проверка (испытание) цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.ГМ 0241-2023
	пер. Велосипедный, дом 5, корп. 2, пом. 1, 220033, г. Минск
	

	6.2**
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	АМИ.ГМ 0257-2023
	
	

	7.1**
	Электроустановки до 1000 В, в том числе аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии, лифты, строительные грузопассажирские подъемники, эскалаторы, конвейеры пассажирские, электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В, трансформаторы напряжением до 1000 В, переносные и передвижные электроприемники
	27.11/22.000, 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000, 28.22/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.ГМ 0214-2023
	пер. Велосипедный, дом 5, корп. 2, пом. 1, 220033, г. Минск
	

	8.1**
	Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков)
	100.13/23.000
	Аэродинамические испытания: -скорость; -давление; -потери полного давления; -расход воздуха; -коэффициент потерь давления
	ГОСТ 12.3.018-79
	пер. Велосипедный, дом 5, корп. 2, пом. 1, 220033, г. Минск
	

	9.1**
	Здания и сооружения (системы противодымной вентиляции)
	100.13/23.000
	Аэродинамические испытания: - фактический массовый расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства, приведенный к нормальным условиям
	ГОСТ 12.3.018-79;
НПБ 23-2010
	пер. Велосипедный, дом 5, корп. 2, пом. 1, 220033, г. Минск
	

	9.2**
	
	
	Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущем наружу, скорость настильных воздушных струй сопловых аппаратов над противопожарными воротами, дверями, шторами (роллетами) изолированных рамп подземных гаражей-стоянок, установленных со стороны помещений хранения автомобилей
	
	
	

	9.3**
	
	
	Аэродинамические испытания: - фактические значения избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секций лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях, в которых согласно проектной документации, ТНПА требуется подача наружного воздуха для защиты людей от дыма при пожаре
	
	
	

	9.4**
	
	
	Аэродинамические испытания: - перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации
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