Приложение № 1 
к аттестату аккредитации
№ BY/112 2.5042
от 15 июня 2018 года
На бланке № 0010294
На 17 листах
Редакция 01

   ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 
от 15 июня 2023 года

	       испытательной лаборатории по анализу питьевых и сточных вод   
филиала «Новополоцкводоканал»
                  Витебского областного коммунального унитарного предприятия
водопроводно-канализационного хозяйства «Витебскоблводоканал»

	 № п/п
	Наименование объекта

	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
 
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований(испытаний и измерений, в том числе правила отбора образцов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул. Колоса, 80, 211501, г. Новополоцк
Физико-химическое подразделение по испытанию питьевой воды

	1. 1 ***
	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного 
питьевого водоснабжения

	100.09/42.000
	Отбор проб
	СТБ ГОСТ Р 51592-2001 
ГОСТ Р 56237-2014
СТБ ISO 19458-2011 
ГОСТ 31861-2012
ГОСТ 31942-2012
СТБ ISO 5667-3-2021
	СТБ ГОСТ Р 51592-2001
ГОСТ Р 56237-2014
СТБ ISO 19458-2011 п.4.4.1, п.4.4.2, р.5
ГОСТ 31861-2012
ГОСТ 31942-2012 р.5, п.п.6.1, п.п.6.2, р.7, р.8
СТБ ISO 5667-3-2021

	1.2*
	
	100.09/11.116
	Привкус, запах, 
баллы
Диапазон измерений: 
(0-5) баллов
	СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Министерства здраво-охранения Республики Беларусь от 19.10.1999 №46
 СанПиН и ГН «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения”, утв. постановлением Министерства здравоохранения  Республики Беларусь от 02.08.2010 №105
Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37
	ГОСТ 3351-74 р.р.2,3

	1.3*
	
	100.09/08.156
	Мутность, мг/дм3
Диапазон измерений:
(0,58-4,64) мг/дм3
	
	ГОСТ 3351-74 р.5

	1.4*
	
	

100.09/11.116

100.09/08.156
	Цветность, градусы цветности
Диапазон измерений: (5 - 70) градусов цветности, 
более 70 градусов   цветности при разбавлении


	
	

ГОСТ 31868-2012
метод А
ГОСТ 31868-2012
метод Б






	1.5*
	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного 
питьевого водоснабжения

	100.09/08.149
	Окисляемость перманганатная, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,5-10) мг/дм3, 
более 10 мг/дм3 при разбавлении  
	СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Министерства здраво-охранения Республики Беларусь от 19.10.1999  № 46
СанПиН и ГН «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010 №105
Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 25.01.2021 № 37
	СТБ ISO 8467-2009

	1.6*
	
	100.09/08.149
	Жесткость общая, (0Ж)
Диапазон измерений: от 0,1°Ж
	
	ГОСТ 31954-2012 р.4 метод А

	1.7*
	
	100.09/08.169
	Водородный 
показатель, ед. рН
Диапазон измерений: (2-12) ед. рН
	
	СТБ  ISO 10523-2009


	1.8*
	
	100.09/08.052
	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	
	ГОСТ 18164-72 п.3.1

	1.9*
	
	100.09/08.156

	Концентрация нитратов, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3. 
Свыше 2,0 мг/дм3 при разбавлении 
Концентрация нитратов азота, мг/дм3
	
	ГОСТ 33045-2014 метод Д

	1.10*
	
	100.09/08.150

	Концентрация сульфатов, мг/дм3
Диапазон измерений: (2,0-50,0) мг/дм3
	
	ГОСТ 31940-2013 р.6 метод 3


	1.11*
	
	100.09/08.149



	Концентрация хлоридов,  мг/дм3
Диапазон измерений: - до 10  мг/дм3; 
более 10  мг/дм3 при разбавлении
	
	ГОСТ 4245-72  р.3



	1.12*
	
	100.09/08.032
	Концентрация мышьяка, мг/дм3
Диапазон измерений: - (0,005-0,3) мг/дм3; 
более 0,3  мг/дм3 при разбавлении
	
	ГОСТ 31870-2012 метод 1

	1.13*
	
	100.09/08.156
	Концентрация 
железа общего, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,10-2,00) мг/дм3; более 2,0 мг/дм3 при разбавлении
	
	ГОСТ 4011-72 р.2

	1.14*
	
	100.09/08.149
	Концентрация остаточного 
активного хлора, мг/дм3
	
	ГОСТ 18190-72 р.2




	1.15*
	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения
	100.09/08.156






100.09/08.032
	Концентрация марганца, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,01-5,0) мг/дм3; 
более 5,0 мг/дм3 при разбавлении.
Диапазон измерений: (0,001-0,05) мг/дм3; более 0,05 мг/дм3 при разбавлении
	СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Министерства здраво-охранения Республики Беларусь от 19.10.1999  № 46
СанПиН и ГН «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения”, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010 №105
Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 25.01.2021 № 37
	ГОСТ 4974-2014 метод А вариант 3




ГОСТ 31870-2012 метод 1

	1.16*
	
	100.09/08.156
	Концентрация фторидов, мг/дм3
Диапазон измерений:
(0,05-1,0) мг/дм3
	
	ГОСТ 4386-89 р. 1 вариант А

	1.17*
	
	100.09/08.156








	Концентрация ионов аммония
Диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/дм3; 
более 3,0 мг/дм3 при разбавлении.
Концентрация аммонийного
азота, мг/дм3 
	
	ГОСТ 33045-2014 метод А

	1.18*
	
	100.09/08.156




	Концентрация нитритов, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3; более 0,3 мг/дм3 при разбавлении.
Концентрация нитритов азота мг/дм3
	
	ГОСТ 33045-2014 метод Б

	1.19*
	
	100.09/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (суммарно),мг/дм3
Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3
	
	ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (издание 2012 г.)

	1.20*
	
	100.09/08.155
	Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ), мг/дм3
Диапазон измерений: (0,025-2,0) мг/дм3; более 2,0 мг/дм3 при разбавлении 
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2009г.)

	1.21*
	
	100.09/08.155
	Фенольный индекс (концентрация фенолов), мг/дм3
Диапазон измерений: (0,0005-25) мг/дм3
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 метод А (издание 2010 г.)

	1.22*
	
	100.09/08.032
	Концентрация 
селена, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,002-0,05) мг/дм3; более 0,05 мг/дм3 при разбавлении
	
	ГОСТ 31870-2012 метод 1



	1.23*
	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного 
питьевого водоснабжения

	100.09/08.156
	Концентрация алюминия, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,04-0,56) мг/дм3; более 0,56 мг/дм3 при разбавлении
	СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Министерства здраво-охранения Республики Беларусь от 19.10.1999  № 46
 СанПиН и ГН «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения”, утв. постановлением Министерства здравоохранения  Республики Беларусь от 02.08.2010 №105
Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 25.01.2021 № 37
	ГОСТ 18165-2014 метод Б

	1.24*
	
	100.09/08.156
	Концентрация 
цианидов, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,01-0,25) мг/дм3; более 0,25 мг/дм3 при разбавлении
	
	СТБ ГОСТ Р 51680-2001

	1.25*
	
	100.09/08.155






100.09/08.032
	Концентрация цинка, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,005-2,0) мг/дм3; более 2,0 мг/дм3 при разбавлении
Диапазон измерений: (0,001-0,05) мг/дм3; более 0,05 мг/дм3 при разбавлении
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.)



ГОСТ 31870-2012 метод 1

	1.26*
	
	100.09/08.156






100.09/08.032
	Концентрация 
меди, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,02-0,5) мг/дм3; 
более 0,5 мг/дм3 при разбавлении.
Диапазон измерений: (0,001-0,05) мг/дм3; более 0,05 мг/дм3 при разбавлении
	
	ГОСТ 4388-72 р.2




ГОСТ 31870-2012 метод 1

	1.27*
	
	100.09/08.032
	Концентрация 
бериллия, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,0001-0,002) мг/дм3; более 0,002 мг/дм3 при разбавлении
	
	ГОСТ 31870-2012 метод 1

	1.28*
	
	100.09/08.032

	Концентрация 
бария, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,01-0,2) мг/дм3; 
более 0,2 мг/дм3 при разбавлении
	
	ГОСТ 31870-2012 метод 1


	1.29*
	
	100.09/08.032
	Концентрация кадмия, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,0001-0,01) мг/дм3; более 0,01 мг/дм3 при разбавлении
	
	ГОСТ 31870-2012 метод 1


	1.30*
	
	100.09/08.032
	Концентрация 
молибдена, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,001-0,2) мг/дм3; более 0,2 мг/дм3 при разбавлении
	
	ГОСТ 31870-2012 метод 1


	1.31*
	
	100.09/08.032
	Концентрация 
никеля, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,001-0,05) мг/дм3; более 0,05 мг/дм3 при разбавлении
	
	ГОСТ 31870-2012 метод 1
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	_______________________________
 подпись ведущего эксперта  по аккредитации

	02.06.2023
  дата принятия решения
	Лист 1 Листов 17






	_______________________________
  подпись ведущего эксперта  по аккредитации

	02.06.2023
   дата принятия решения
	              Лист 2 Листов 17



	1.32*
	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения

	100.09/08.032
	Концентрация свинца, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,001-0,05) мг/дм3, более 0,05 мг/дм3 при разбавлении
	СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением  Министерства здраво-охранения  Республики Беларусь от 19.10.1999  № 46
 СанПиН и ГН «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения”, утв. постановлением Министерства здравоохранения  Республики Беларусь от 02.08.2010 №105
Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 25.01.2021 № 37
	ГОСТ 31870-2012 метод 1

	1.33*
	
	100.09/08.032
	Концентрация общей ртути, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,1-5,0) мкг/дм3
	
	СТБ ГОСТ Р 51212-2001 метод 1

	1.34*
	
	100.09/08.155
	Концентрация 
бора, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,05-5,0) мг/дм3
	
	ГОСТ 31949-2012

	1.35*
	
	100.09/08.156
	Концентрация хрома (VI) и 
общего хрома, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,025-25) мг/дм3
	
	ГОСТ 31956-203 
метод А

	проезд Устье, 9Б/1, 211446, г. Новополоцк
Микробиологическое  подразделение по испытанию  питьевой воды

	1.37*
	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения

	100.09/01.086
	Общее микробное число, число 
образующих 
колонии бактерий в 1 см3
	СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением  Министерства здраво-охранения  Республики Беларусь от 19.10.1999  № 46
 СанПиН и ГН «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения», утв. постановлением Министерства здравоохранения  Республики 
Беларусь от 02.08.2010 № 105
Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 25.01.2021 № 37
	МУК РБ 
№ 11-10-1-2002  п.8.1 


	1.38*
	
	100.09/01.086
	Общие колиформные бактерии, 
число бактерий в 100 см3
	
	МУК РБ 
№ 11-10-1-2002  п.8.2 


	1.39*
	
	100.09/01.086
	Термотолерантные колиформные бактерии, число    бактерий в 100 см3
	
	МУК РБ 
№ 11-10-1-2002 п.8.2 













	_______________________________
 подпись ведущего эксперта  по аккредитации

	16.10.2026
  дата принятия решения
	Лист 1 Листов 17



	      ул. Колоса, 80, 211501, г. Новополоцк
Физико-химическое подразделение по испытанию питьевой воды

	1.40*
	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения

	100.09/08.079
	Концентрация хлоридов, мг/дм3
Диапазон измерений:   (0,5-200) мг/дм3;
более 200 мг/дм3 при разбавлении
	СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Министерства здравоохранения  Республики Беларусь от 19.10.1999  № 46
СанПиН и ГН «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения”, утв. постановлением Министерства здравоохранения  Республики 
Беларусь от 02.08.2010 № 105
Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 25.01.2021 № 37
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)

	1.41*
	
	100.09/08.079
	Концентрация сульфатов, мг/дм3.
Диапазон измерений: (0,5-200,0) мг/дм3; более 200 мг/дм3- при разбавлении
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)

	1.42*
	
	100.09/08.079
	Концентрация нитратов, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,2-50,0), мг/дм3. более 50 мг/дм3 - при разбавлении
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)


	1.43*
	
	100.09/08.079
	Концентрация нитритов, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,2-50) мг/дм3; 
более 50 мг/дм3 при разбавлении
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)


	1.44*
	
	100.09/08.079
	Концентрация фторидов, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,1-10) мг/дм3 
более 10,0 мг/дм3 при разбавлении
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)


	1.45*
	
	100.09/08.079
	Концентрация 
бария, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,05-5,0) мг/дм3
	
	ГОСТ 31869-2012 метод А

	1.46*
	
	100.09/08.079
	Концентрация стронция, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,5-50) мг/дм3
	
	ГОСТ 31869-2012 метод А

	1.47*
	
	100.09/08.079
	Концентрация ионов аммония.
Диапазон измерений: (0,5-5000) мг/дм3
	
	ГОСТ 31869-2012 метод А

	1.48*
	
	100.09/08.079
	Концентрация 
калия, мг/дм3 
Диапазон измерений: (0,500-5000) мг/дм3
	
	ГОСТ 31869-2012 метод А

	1.49*
	
	100.09/08.079
	Концентрация 
кальция, мг/дм3
 Диапазон измерений: (0,500-5000) мг/дм3
	
	ГОСТ 31869-2012 метод А

	1.50*
	
	100.09/08.079
	Концентрация 
магния, мг/дм3
 Диапазон измерений:   (0,25-2500) мг/дм3
	
	ГОСТ 31869-2012 метод А

	1.51*
	
	100.09/08.079
	Концентрация 
натрия, мг/дм3 
Диапазон измерений: (0,500-5000) мг/дм3
	
	ГОСТ 31869-2012 метод А




	1.52*
	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного 
питьевого водоснабжения

	100.09/08.079
	Концентрация 
лития, мг/дм3 
Диапазон измерений: (0,015-2,0) мг/дм3
	СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Министерства здравоохранения  Республики Беларусь от 19.10.1999  № 46
СанПиН и ГН «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения”, утв. постановлением Министерства здравоохранения  Республики 
Беларусь от 02.08.2010 № 105
Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 25.01.2021 № 37
	ГОСТ 31869-2012 метод А

	1.53*
	
	100.09/08.032
	Концентрация сурьмы, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,005-0,02) мг/дм3; более 0,02 мг/дм3 при разбавлении
	
	ГОСТ 31870-2012 метод 1

	2.1 ***
	Подземные воды
	100.04/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
СТБ ИСО 5667-11-2011 

	ГОСТ 31861-2012
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
СТБ ИСО 5667-11-2011 


	2.2*
	
	100.04/08.149
	Жесткость общая, (0Ж)
Диапазон измерений: от 0,1°Ж
	Фактические значения
	ГОСТ 31954-2012 р.4 метод А

	2.3*
	
	100.04/08.169
	Водородный 
показатель (рН),
ед. рН   
Диапазон измерений: (2-12) ед. рН
	ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Г.
Фактические значения
	СТБ ISO 10523-2009

	2.4*
	
	100.04/08.032
	Концентрация мышьяка, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,005-0,3) мг/дм3; более 0,3 мг/дм3 при разбавлении
	
	ГОСТ 31870-2012 метод 1

	2.5*
	
	100.04/08.156
	Концентрация железа общего, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,1-9,0) мг/дм3; 
более 9,0 мг/дм3 при разбавлении
	
	СТБ 17.13.05-45-2016

	2.6*
	
	100.04/08.156
	Концентрация марганца, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,01-5,0) мг/дм3; 
более 5,0 мг/дм3 при разбавлении
	
	ГОСТ 4974-2014 метод А вариант 3



	2.7*
	Подземные воды


















































	100.04/08.156
	Концентрация фторидов, мг/дм3
Диапазон измерений:
(0,05-1,0) мг/дм3
	ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Г.
Фактические значения
	ГОСТ 4386-89 р. 1 вариант А

	2.8*
	
	100.04/08.149
	Концентрация хлоридов, мг/дм3
Диапазон измерений: (10-250) мг/дм3; 
более 250 мг/дм3 при разбавлении
	
	СТБ 17.13.05-39-2015

	2.9*
	
	100.04/08.150
	Концентрация сульфатов, мг/дм3.
Диапазон измерений: (0,5-200,0) мг/дм3. Более 200 мг/дм3 при разбавлении
	
	ГОСТ 31940-2013 р.6 метод 3

	2.10*
	
	100.04/08.156
	Концентрация ионов аммония, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,5-5000) мг/дм3
Концентрация аммонийного 
азота мг/дм3
	
	ГОСТ 33045-2014 метод А

	2.11*
	
	100.04/08.156
	Концентрация нитритов, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3; более 0,3 мг/дм3 при разбавлении.
Концентрация нитритов азота  мг/дм3
	
	ГОСТ 33045-2014 метод Б


	2.12*
	
	100.04/08.052
	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3
	
	МВИ.МН 4218-2012

	2.13*
	
	100.04/08.155
	Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3
	
	ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (издание 2012 г.)

	2.14*
	
	100.04/08.155
	Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ), мг/дм3
Диапазон измерений: (0,025-2,0) мг/дм3; более 2,0 мг/дм3 – при разбавлении  
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2009 г.)

	2.15*
	
	100.04/08.155
	Фенольный индекс (концентрация фенолов), мг/дм3
Диапазон измерений: (0,0005-25) мг/дм3
	Фактические значения
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 метод А (издание 2010 г.)



	2.16*

	Подземные воды
	100.04/08.032

	Концентрация 
селена, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,002-0,05) мг/дм3; более 0,05 мг/дм3 при разбавлении
	ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Г.
Фактические значения
 
	ГОСТ 31870-2012 метод 1


	2.17*
	
	100.04/08.156
	Концентрация алюминия, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,04-0,56) мг/дм3; более 0,56 мг/дм3 при разбавлении.
	
	ГОСТ 18165-2014 метод Б

	2.18*
	
	100.04/08.155





100.04/08.032
	Концентрация цинка, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,005-2,0) мг/дм3; более 2,0 мг/дм3 при разбавлении.
Диапазон измерений: (0,001-0,05) мг/дм3; более 0,05 мг/дм3 при разбавлении
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.)



ГОСТ 31870-2012 метод 1

	2.19*
	
	100.04/08.032
	Концентрация 
меди, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,001-0,05) мг/дм3; более 0,05 мг/дм3 – при разбавлении
	
	ГОСТ 31870-2012 метод 1

	2.20*
	
	100.04/08.032
	Концентрация 
бария, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,01-0,2) мг/дм3; более 0,2 мг/дм3 – при разбавлении
	
	ГОСТ 31870-2012 метод 1

	2.21*
	
	100.04/08.032
	Концентрация кадмия, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,0001-0,01) мг/дм3; более 0,01 мг/дм3 при разбавлении
	
	ГОСТ 31870-2012 метод 1

	2.22*
	
	100.04/08.032
	Концентрация 
молибдена, мг/дм3
Диапазон измерений: 
(0,001-0,2) мг/дм3; более 0,2 мг/дм3 при разбавлении
	
	ГОСТ 31870-2012 метод 1

	2.23*
	
	100.04/08.032
	Концентрация 
никеля, мг/дм3
Диапазон измерений: 
(0,001-0,05) мг/дм3; более 0,05 мг/дм3 при разбавлении
	
	ГОСТ 31870-2012 метод 1

	2.24*
	
	100.04/08.032
	Концентрация свинца, мг/дм3
Диапазон измерений: 
(0,001-0,05) мг/дм3; более 0,05  мг/дм3 при разбавлении
	
	ГОСТ 31870-2012 метод 1

	2.25*
	
	100.04/08.032
	Концентрация общей ртути, мг/дм3
Диапазон измерений: 
(0,1-5,0) мкг/дм3
	
	СТБ ГОСТ Р 51212-2001 метод 1



	2.26*
	Подземные воды

	100.04/08.156
	Концентрация хрома (VI) и хрома общего, мг/дм3
Диапазон измерений хрома (VI): (0,0010-0,20) мг/дм3; 
более 0,2 мг/дм3 при разбавлении
Диапазон измерений хрома общего: 
(0,005-0,2) мг/дм3; 
более 0,2 мг/дм3 при разбавлении 
	ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Г.
Фактические значения  


	СТБ 17.13.05-33-2014

	2.27*
	
	100.04/08.032
	Концентрация 
бериллия, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,0001-0,002) мг/дм3; более 0,002 мг/дм3 при разбавлении
	
	ГОСТ 31870-2012 метод 1

	2.28*
	
	100.04/08.079





	Концентрация хлоридов, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,5-200) мг/дм3; 
более 200 мг/дм3 при разбавлении 
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 20103 г.)


	2.29*
	
	100.04/08.079






	Концентрация сульфатов, мг/дм3. Диапазон измерений: (0,5-200,0) мг/дм3. Более 200 мг/дм3 при разбавлении
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 20103г.)


	2.30*
	
	100.04/08.079
	Концентрация нитритов, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,2-50) мг/дм3; 
более 50 мг/дм3 при разбавлении
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 20103г.)


	2.31*
	
	100.04/08.079





	Концентрация фторидов, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,1-10) мг/дм3; 
более 10,0 мг/дм3 при разбавлении
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 20103г.)


	2.32*
	
	100.04/08.079
	Концентрация нитратов, мг/дм3.
Диапазон измерений: (0,2-50,0), мг/дм3; 
более 50 мг/дм3 при разбавлении
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 20103г.)


	2.33*
	
	
100.04/08.079
	Концентрация 
бария, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,05-5,0) мг/дм3
	
	ГОСТ 31869-2012 метод А

	2.34*
	
	100.04/08.079

	Концентрация ионов аммония, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,5-5000) мг/дм3
	
	ГОСТ 31869-2012 метод А






	2.35*
	Подземные воды
	100.04/08.079
	Концентрация стронция, мг/дм3
Диапазон измерений: 
(0,5-50) мг/дм3
	Фактические значения  
	ГОСТ 31869-2012 метод А

	2.36*
	
	100.04/08.079
	Концентрация 
калия, мг/дм3 
Диапазон измерений: 
(0,500-5000) мг/дм3
	
	ГОСТ 31869-2012 метод А

	2.37*
	
	100.04/08.079
	Концентрация 
кальция, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,500-5000) мг/дм3
	
	ГОСТ 31869-2012 метод А

	2.38*
	
	100.04/08.079
	Концентрация магния, мг/дм3
Диапазон измерений:   
(0,25-2500) мг/дм3
	
	ГОСТ 31869-2012 метод А

	2.39*
	
	100.04/08.079
	Концентрация натрия, мг/дм3 
Диапазон измерений: 
(0,500-5000) мг/дм3
	
	ГОСТ 31869-2012 метод А

	2.40*
	
	100.04/08.079
	Концентрация 
лития, мг/дм3 
Диапазон измерений: 
(0,015-2,0) мг/дм3
	
	ГОСТ 31869-2012 метод А

	2.41*
	
	100.04/08.079
	Концентрация фосфатов, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,25-25,0) мг/дм3; более 25,0 мг/дм3 – при разбавлении
	ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Г.
Фактические значения  
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 20103г.)

	проезд Устье, 9Б/1, 211446, г. Новополоцк
Физико-химическое  подразделение по испытанию  сточной  воды

	2.42*
	Подземные воды

	100.04/08.156
	Концентрация азота нитратов, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,02-0,45) мг/дм3; более 0,45 мг/дм3 при разбавлении
	ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Г.
Фактические значения  
 
	СТБ 17.13.05-43-2016



	2.43*
	
	100.04/08.052
	Концентрация взвешенных 
веществ, мг/дм3
Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 и более
	
	МВИ.МН 4362-2012

	2.44*
	
	100.04/08.156
	Химическое 
потребление кислорода, мгО/дм3
Диапазон измерений: (10-800) мгО/дм3; 
более 800 мгО/дм3 при разбавлении 
	
	ГОСТ 31859-2012

	2.45*
	
	100.04/08.156
	Концентрация фосфора общего и фосфора фосфатного, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,025-1000) мг/дм3
	
	ГОСТ 18309-2014 р.7 метод В

	3.1
***
	Сточные воды
	100.05/42.000
	Отбор проб
	СТБ ГОСТ Р 51592-2001
ГОСТ 31861-2012
СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992
	СТБ ГОСТ Р 51592-2001
ГОСТ 31861-2012
СТБ 17.13.05-29-2014/
ISO 5667-10:1992

	3.2*
	
	100.05/08.156
	Концентрация 
железа общего
Диапазон измерений: (0,1-9,0) мг/дм3; 
более 9,0 мг/дм3 при разбавлении 
	Фактические значения. 
Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами     Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов.
	СТБ 17.13.05-45-2016

	3.3*
	
	100.05/08.150
	Концентрация сульфат-ионов
Диапазон измерений: (2,0-40,0) мг/дм3; 
более 40,0 мг/дм3 при разбавлении
	
	СТБ 17.13.05-42-2015

	3.4*
	
	100.05/08.156
	Химическое 
потребление 
кислорода (ХПК)
Диапазон измерений: (10-800) мгО/дм3; 
более 800 мгО/дм3 при разбавлении 
	
	ГОСТ 31859-2012

	3.5*
	
	100.05/08.155
	Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3
	
	ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (издание 2012 г.)

	3.6*
	
	100.05/08.156






100.05/08.156
	Концентрация азота аммонийного, мг/л
Диапазон измерений: до 1 мг/ мг/дм3; 
более 1 мг/ мг/дм3 при разбавлении  
Концентрация ионов аммония, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,5-5000) мг/дм3
Концентрация аммонийного 
азота, мг/дм3
	
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984




ГОСТ 33045-2014 метод А

	3.7*
	
	100.05/08.155
	Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ), мг/дм3
Диапазон измерений: (0,025-2,0) мг/дм3; более 2,0 мг/дм3 при разбавлении 
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2009 г.)

	3.8*
	
	100.05/08.149
	Биохимическое потребление 
кислорода (БПК5), мгО2/л  
Диапазон измерений:
мг О2/л (3-6000) мгО2/л
Диапазон измерений:   (0,5-6) мгО2/л
	
	СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003
СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003



	3.9*
	Сточные воды

	100.05/08.169
	Концентрация 
меди, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,0006-1,0) мг/дм3; более 1,0 мг/дм3 при разбавлении
	Фактические значения. 
Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики  Беларусь.
Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов

	СТБ 1290-2001

	3.10*
	
	100.05/08.169
	Концентрация цинка, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,0005-10,0) мг/дм3; более 10,0 мг/дм3 – при разбавлении
	
	СТБ 1290-2001

	3.11*
	
	100.05/08.169
	Концентрация кадмия, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,0002-0,005) мг/дм3; более 0,005 мг/дм3 при разбавлении
	
	СТБ 1290-2001

	3.12*
	
	100.05/08.169
	Концентрация 
никеля, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,0005-50) мг/дм3
	
	МУ 31-14/06

	3.13*
	
	100.05/08.156
	Концентрация хрома (VI) и 
хрома общего, мг/дм3
Диапазон измерений хрома (VI): (0,0010-0,20) мг/дм3; 
более 0,2 мг/дм3 при разбавлении
Диапазон измерений хрома общего: 
(0,005-0,2) мг/дм3; 
более 0,2 мг/дм3 при разбавлении пробы
	
	СТБ 17.13.05-33-2014

	3.14*
	
	100.05/08.149
	Концентрация хлоридов, мг/дм3
Диапазон измерений: (10-250) мг/дм3; 
более 250 мг/дм3 при разбавлении
	
	СТБ 17.13.05-39-2015

	3.15*
	
	100.05/08.156
	Концентрация фосфора общего и фосфора фосфатного, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,025-1000) мг/дм3
	
	ГОСТ 18309-2014 р.7 метод В

	3.16*
	
	100.05/08.169
	Водородный 
показатель (рН),
ед. рН   
Диапазон измерений: (2-12) ед. рН
	
	СТБ ISO 10523-2009

	3.17*
	
	100.05/08.052
	Концентрация взвешенных 
веществ, мг/дм3
Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 и более
	
	МВИ.МН 4362-2012

	3.18*
	
	100.05/08.052
	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3
	
	МВИ.МН 4218-2012



	3.19*
	Сточные воды

	100.05/08.156
	Концентрация азота нитратов, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,02-0,45) мг/дм3; более 0,45 мг/дм3 при разбавлении
	Фактические значения. 
Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь.
Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов
	СТБ 17.13.05-43-2016

	3.20*
	
	100.05/08.149
	Содержание 
растворенного кислорода
Диапазон измерений: от 0,2 мг/л
	
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983

	3.21*
	
	100.05/08.169
	Концентрация свинца, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,0002-0,05) мг/дм3; более 0,05 мг/дм3 при разбавлении
	
	СТБ 1290-2001

	3.22*
	
	100.05/08.156
	Концентрация нитритов, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3; более 0,3 мг/дм3 при разбавлении.
Концентрация нитритов мг/дм3
	
	ГОСТ 33045-2014 метод Б


	4.1
***
	Поверхностные воды
	100.03/42.000
	Отбор проб
	СТБ ГОСТ Р 51592-2001
ГОСТ 31861-2012
СТБ ISO 5667-4-2021
	СТБ ГОСТ Р 51592-2001
ГОСТ 31861-2012
СТБ ISO 5667-4-2021

	4.2*
	
	100.03/08.150
	Концентрация сульфат-ионов
Диапазон измерений: (2,0-40,0) мг/дм3; 
более 40,0 мг/дм3 при разбавлении
	Постановление 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь от 30.03.2015 № 13
	СТБ 17.13.05-42-2015

	4.3*
	
	100.03/08.156
	Химическое 
потребление 
кислорода (ХПК)
Диапазон измерений: (10-800) мгО/дм3; 
более 800 мгО/дм3 при разбавлении  
	
	ГОСТ 31859-2012

	4.4*
	
	100.03/08.155
	Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3
	
	ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (издание 2012 г.)

	4.5*
	
	100.03/08.156
	Концентрация азота нитратов, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,02-0,45) мг/дм3; более 0,45 мг/дм3 при разбавлении
	
	СТБ 17.13.05-43-2016





	4.6*
	Поверхностные воды
 
	100.03/08.156
	Концентрация азота аммонийного, мг/л
Диапазон измерений: до 1 мг/ мг/дм3; 
более 1 мг/ мг/дм3при разбавлении  
Концентрация ионов аммония, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,5-5000) мг/дм3
Концентрация аммонийного 
азота мг/дм3
	Постановление 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь от 30.03.2015 № 13
 
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984




ГОСТ 33045-2014 метод А

	4.7*
	
	100.03/08.155
	Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ), мг/дм3
Диапазон измерений: (0,025-2,0) мг/дм3; более 2,0 мг/дм3 при разбавлении
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2009 г.)

	4.8*
	
	100.05/08.149
	Биохимическое потребление 
кислорода (БПК5), мгО2/ мг/дм3
Диапазон измерений:
(3-6000) мгО2/ мг/дм3
Диапазон измерений: (0,5-6) мгО2/ мг/дм3
	
	СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003
СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003


	4.9*
	
	100.03/08.156
	Концентрация 
железа общего
Диапазон измерений: (0,1-9,0) мг/дм3; 
более 9,0 мг/дм3 при разбавлении 
	
	СТБ 17.13.05-45-2016

	4.10*
	
	100.03/08.169
	Концентрация 
меди, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,0006-1,0) мг/дм3; более 1,0 мг/дм3 при разбавлении
	
	СТБ 1290-2001

	4.11*
	
	100.03/08.169
	Концентрация цинка, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,0005-10,0) мг/дм3; более 10,0 мг/дм3 при разбавлении
	
	СТБ 1290-2001

	4.12*
	
	100.03/08.169
	Концентрация кадмия, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,0002-0,005) мг/дм3; более 0,005 мг/дм3 при разбавлении
	
	СТБ 1290-2001



	4.13*
	Поверхностные воды

	100.03/08.169
	Концентрация 
никеля, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,0005-50) мг/дм3
	Постановление 
Министерства при-родных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь от 30.03.2015 № 13
	МУ 31-14/06

	4.14*
	
	100.03/08.156
	Концентрация хрома (VI) и 
хрома общего, мг/дм3
Диапазон измерений хрома (VI): 
(0,0010-0,20) мг/дм3; 
более 0,2 мг/дм3 при разбавлении
Диапазон измерений хрома общего: 
(0,005-0,2) мг/дм3; более 0,2 мг/дм3 при разбавлении  
	
	СТБ 17.13.05-33-2014

	4.15*
	
	100.03/08.149
	Концентрация хлоридов, мг/дм3
Диапазон измерений: (10-250) мг/дм3; 
более 250 мг/дм3 при разбавлении
	
	СТБ 17.13.05-39-2015

	4.16*
	
	100.03/08.156
	Концентрация фосфора общего и фосфора фосфатного, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,025-1000) мг/дм3
	
	ГОСТ 18309-2014 р.7 метод В

	4.17*
	
	100.03/08.169
	Водородный 
показатель (рН),
ед.рН   
Диапазон измерений: (2-12) ед. рН
	
	СТБ ISO 10523-2009

	4.18*
	
	100.03/08.052
	Концентрация взвешенных 
веществ, мг/дм3
Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 и более
	
	МВИ. МН 4362-2012

	4.19*
	
	100.03/08.052
	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3
	
	МВИ.МН 4218-2012

	4.20*
	
	100.05/08.149
	Содержание 
растворенного кислорода, мг/ дм3
Диапазон измерений растворенного кислорода: от 0,2 мг/ дм3
	
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983

	4.21*
	
	100.03/08.169
	Концентрация свинца, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,0002-0,05) мг/дм3; более 0,05 мг/дм3 при разбавлении
	
	СТБ 1290-2001




	4.22*
	
	100.03/08.156
	Концентрация нитритов, мг/дм3
Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3; более 0,3 мг/дм3 при разбавлении
Концентрация нитритов азота мг/дм3
	Постановление 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь от 30.03.2015 № 13
	ГОСТ 33045-2014 метод Б




Примечание: 
* – деятельность осуществляется непосредственно в испытательной лаборатории;
** – деятельность осуществляется непосредственно в испытательной лаборатории и за пределами в испытательной лаборатории;
*** – деятельность осуществляется за пределами испытательной лаборатории. 

Руководитель  органа 
по аккредитации 
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