|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 3.0048 |
| от 29.08.2008 |
| на бланке №  на 39 листах |
| редакция 01 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от30 апреля 2022 года | |
|  |  |

|  |
| --- |
| лаборатории метрологии  открытого акционерного общества «558 авиационный ремонтный завод» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код (наимено-вание) вида работ:  1 – первичная поверка;  2 – последующая поверка | Средства измерений | | | |
| код области измерений | наименование  (тип средства  измерений) | метрологические характеристики | |
| пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **ул. 50 лет ВЛКСМ, 7, 225415, г. Барановичи, Брестская область** | | | | | | |
| 1.1\* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Стойки и штативы для измерительных головок CI; СIII; CIV; ШМП; ШМШ | (0 – 250) мм | ± (0,0006 – 0,004) мм |
| 1.2\* | 2 | 26.51/99.001 | Шаблоны радиусные и резьбовые | R (1 – 25) мм;  Р (0,4 – 6) мм | ± (20 – 40) мкм;  ± (60 – 20)' |
| 1.3\* | 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные | (0,5 – 100) мм  (0,99 – 2,01) мм | кл. т. 3; 4; 5  кл. т. 2 |
| 1.4\* | 2 | 26.51/99.001 | Щупы 1, 2, 3, 4 наборы | (0,02 – 1,0) мм | кл. т. 2,0 |
| 1.5\* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Штангенциркули,  штангенрейсмассы;  штангенглубиномеры | (0 – 400) мм | ц. д. (дискретность)  (0,01 – 0,1) мм;  кл. т. 1; 2 |
| 1.6\* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры индикаторные | (6 – 100) мм | ц. д. 0,01 мм; (5 – 18) мм |
| 1.7\* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры повышенной точности | (6 – 50) мм | ц. д. 0,002 мм; 0,001 мм  ± (0,018 – 0,0035) мм |
| 1.8\* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Скобы с отсчетным устройством | (0 – 150) мм | ц. д. 0,001 мм;  0,002 мм; |
| 1.9\* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры гладкие | (0 – 250) мм | ц. д. (дискретность) (0,001 – 0,01) мм  кл. 1; 2; |
| 1.10\* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры рычажные | (0 – 150) мм | ц. д. 0,001 мм;  0,002 мм |
| 1.11\* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы часового типа | (0 – 10) мм | кл. т. 0; 1; 2 |
| 1.12\* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы многооборотные | (0 – 2) мм | (1,5 – 5) мкм |
| 1.13\* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные рычажно-зубчатые | ± 0,04 мм;  ± 0,05 мм; ± 0,1 мм | ц. д. .0,01 мм  ± (0,4 – 1,2) мм |
| 1.14\* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Угломеры с нониусом 1; 2; 3; 4 типа | 0° – 360° | ц. д. 2'; 5' 10'  ± 2'; 5'; 10' |
| 1.15\* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нормалемеры | (0 – 120) мм | ± (0,006 – 0,0015) мм |
| 2.1\* | 1; 2 | 26.51/99.002 | Гири общего назначения | (0,01 – 5) кг | кл. т. 5, 6  М2, М3 |
| 2.2\* | 1; 2 | 26.51/99.002 | Весы платформенные, передвижные и врезные | (2,5 – 500) кг | от НмПВ до 500е ± 1е  св. 500е до 2000е  ± 1,5е  св. 2000е ± 2е |
| 3.1\* | 1; 2 | 26.51/99.003 | Динамометры ДОРМ; ДПУ | (0 – 1,5) кН;  (0 – 150) кгс | 2 кл. |
| 3.2\* | 1; 2 | 26.51/99.003 | Граммометры пружинные | (0 – 1000) гс | ± 4 % от Рмах |
| 4.1\* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры жидкостные и мембранные | (0 – 40) кПа;  (0 – 0,4) кгс/см2 | кл. т. 1,0; 1,5; 2,5 |
| 4.2\* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры кислородные | (0 – 25) МПа;  (0 – 250) кгс/см2 | кл. т. 1,0 – 4,0 |
| 4.3\* | 1; 2 | 26.51/99.004  26.51/99.005 | Манометры,  мановакуумметры  показывающие | Верхний предел  для манометров:  от 0,06 до 60 МПа;  от 0,6 до  600 кгс/см 2;  для мановакуумметров: от 0,06 до 2,4 МПа;  от 0,6 до 24 кгс/см2 | кл. т. 0,4 – 4,0 |
| 4.4\* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Преобразователи измерительные избыточного давления | (0 – 60) МПа;  (0 – 600 кгс/см2) | кл. т. 0,25 |
| 4.5\* | 1; 2 | 26.51/99.004  26.51/99.005 | Преобразователи измерительные давления-разрежения | от – 0,1 до 2,4 МПа;  (от – 1,0 до 24 кгс/см2) | кл. т. 0,25 |
| 5.1\* | 1; 2 | 26.51/99.005 | Вакуумметры показывающие | Верхний предел измерений:  – 0,1 МПа;  – 1 кгс/см2 | кл. т. 1,0 – 4,0 |
| 10.1\* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Логометры магнитоэлектрические | от – 200 °С до  + 500 °С | кл. т. 0,5 |
| 10.2\* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Уравновешенные мосты автоматические КСМ-3 | от – 50 °С до  + 650 °С | кл. т. 0,25 |
| 10.3\* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Милливольтметры регулирующие: МР-64-02; Ш4501 | от – 50 °С до  +300 °С | кл. т. 0,5 |
| 10.4\* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Измерители цифровые ЦР | от – 50 °С до  + 1200 °С | кл. т. 0,5 |
| 10.5\* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Прибор А566  19.04.2024  дата принятия решения | от – 200 °С до  + 200 °С | кл. т. 0,5 |
| 10.6\* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Регуляторы микропроцессорные ТРМ | от – 80 °С до  + 650 °С | кл. т. 0,25 |
| 13.1\* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | 0,05 мВ – 1000 В | кл. т. 0,1 |
| 13.2\* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | до 1000 В;  20 Гц – 100 кГц | кл. т. 0,2 |
| 13.3\* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | (10-9 – 50) А | кл. т. 0,2 |
| 13.4\* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | (10-5 – 50) А,  (40 – 1000) Гц;  (2∙10-3 – 10) А,  45 Гц – 20 кГц | кл. т. 0,5 |
| 13.5\* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Магазины сопротивления постоянного тока измерительные | (10-2 – 105) Ом | кл. т. 0,02 |
| 13.6\* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Мосты постоянного тока | (10-3 – 109) Ом | кл. т. 0,1 |
| 13.7\* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Омметры аналоговые | (10-3 – 1019) Ом; | ± 1,0 % |
| 13.8\* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Омметры цифровые | (10-3 – 105) Ом;  (свыше 105 –  1010) Ом | кл. т. 0,05;  кл. т. 0,1 |
| 13.9\* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Приборы  комбинированные  электроизмерительные,  мультиметры цифровые | Uпост (1∙10-3 –  1000) В;  (свыше 1000 – 1200) В;  (свыше 1200 – 1500) В;  Iпост (10∙10-6–50) А;  Uперем (1∙10-3–20) В,  10 Гц – 1 МГц;  Uперем (20 – 200) В,  10 Гц – 100 кГц;  Uперем (200–1000) В,  10 Гц – 20 кГц;  Uперем (1000 –  1200) В,  50 Гц – 1 кГц;  Iперем (5∙10-4 –50) А,  10 Гц – 10 кГц;  (0 – 100) мкФ;  (0,001 – 1∙1010) Ом;  1 мГн – 1 Гн;  1 Гц – 100 МГц | кл. т. 0,2;  кл. т. 1,0;  кл. т. 2,5;  кл. т. 0,2;  кл. т. 0,2;  кл. т. 0,2;  кл. т. 0,2;  кл. т. 1,0;  кл. т. 1,0;  кл. т. 0,5;  кл. т. 0,1;  кл. т. 0,5;  кл. т. 0,01 |
| 13.10\* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Мосты-потенциометры | (0 – 111,10) мВ;  (10-4 – 106) Ом;  (10-4 – 106) Ом | потенциометр:  ± 0,05%; мост: 0,1 %;  магазин сопротивления: ± 0,02/1,5∙10-4 % |
| 13.11\* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Источники постоянного и переменного тока и напряжения | Uпост (0 – 600) В;  Uпеp (0 – 600) В;  Iпост / Iпер (0 – 10) А;  20 Гц – 20 кГц | ± 0,5 % |
| 13.12\* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры универсальные цифровые | (1∙10-7 – 1∙103) В;  (1∙10-4 – 1∙103) В;  (20 – 5∙105) Гц;  (0,1 – 10) В  1∙105 – 5∙107) Гц;  Iпост (1∙10-9 – 50) А;  Iперем (1∙10-5 – 50) А;  (40 – 2500) Гц;  0,01 Ом – 10 ГОм  19.04.2024  дата принятия решения | ± 0,02%;  ± 0,3 %  ± 1,0 %  ± 0,2 %;  ± 1,0 %;  ± 0,1 % |
| 13.13\* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Измерители параметров электронных ламп и полупроводниковых приборов | I = (5∙10-8 – 30) А;  U = (0,015 –  600) В;  F = (7,6∙102 – 2∙103) Гц;  (0,4 – 4) мс;  (3 – 1∙107) Ом | ± 1 %;  ± 0,2 %;  ± 0,1 %;  ± 5%;  ± 5% |
| 15.1\* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Частотомеры стрелочные | (10 – 2∙104) Гц | кл. т. 0,1 |
| 15.2\* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Частотомеры электронно-счетные и блоки приборов для измерения частоты и времени | (5∙10-3 – 18∙109) Гц | ±1⋅10-8 |
| 15.3\* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Секундомеры электронные с таймерным выходом | (0,1 – 9999,99) с | ± (0,001 – 0,16) с |
| 15.4\* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Секундомеры механические и электрические | 30 с;  60 с;  3 мин;  30 мин;  60 мин;  (1 – 10) с | ± (0,1 – 0,4) с;  ± (0,05 – 0,4) с;  ± (0,12 – 0,4) с;  ± (0,25 – 1,0) с;  ± (0,8 – 1,6) с;  ± (0,03 – 0,05) с |
| 15.5\* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Измерители временных интервалов | (10-8 – 9∙10-2) с | ± 5⋅10-7 |
| 16.1\* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Генераторы сигналов низкочастотные | (0,01 – 2∙107) Гц;  (0 – 300) В;  (0 – 100) дБ;  КГ = 0,02 % | ± 3⋅10-7 Гц;  ± 1 %;  ±0,5 дБ |
| 16.2\* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Генераторы сигналов высокочастотные | 10 кГц – 17,85 ГГц;  0,1 мкВ – 14 В;  (10-3 – 1) Вт;  (0 – 100) дБ;  АМ (0 – 99) %;  ЧМ (1 – 500,0) кГц | ± 0,001 %;  ± 0,5 дБ;  ± 0,5 дБ;  ± 0,5 дБ;  ± 5 %;  ± 5 % |
| 16.3\* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Генераторы импульсов, генераторы испытательных импульсов | Т (10⋅10-8  – 10) с;  U (0 – 100) В;  τ (5⋅10-9  – 1) с  τФ ≤ 1 нс | ± 10-6 ⋅ Т;  ± (0,03 U + 2 мВ) |
| 16.4\* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Частотомеры резонансные | 50 кГц – 16,6 ГГц | ± 0,03 % |
| 16.5\* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Частотомеры гетеродинные | (2500 – 18000) МГц | ± 5⋅10-5 |
| 16.6\* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Синтезаторы частоты | (10 –  1299,999) МГц;  (0 – 79) дБ | ± 5⋅10-7;  ± 1 дБ |
| 16.7\* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Установки для поверки электронных вольтметров | Uпост 10 мкВ –  300 В;  Uперем 10 мкВ –  300 В;  (45; 400; 1000) Гц | ± 0,2 %;  ± 0,3 % |
| 16.8\* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Вольтметры селективные | 1 мкВ – 1 В;  (0,1 – 35) МГц | ± 5 % |
| 16.9\* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Вольтметры электронные переменного тока | (10-5 – 300) В;  (10 – 1∙109) Гц | ± 0,2 % |
| 16.10\* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Вольтметры универсальные со стрелочной индикацией | Uпост (0,03 –  1000) В;  Uперем (0,2 –  1000) В;  (20 – 1∙109) Гц;  (10 – 1 109) Ом | ± 2,5 % |
| 16.11\* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Вольтметры импульсные | Uимп (0 – 150) В;  10 Гц – 10 МГц;  τимп 0,1 мкс;  Uпост (0,01 – 150) В;  Uперем (0,1 – 130) В;  (10 – 105) Гц | ± 0,5 % |
| 16.12\* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители мощности | (0,25 – 15) Вт (Рср);  (5 – 5000) Вт (Ри);  (0,03 – 1,2) ГГц | ± 15 % |
| 16.13\* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители отношения напряжений и (или) разности напряжений | Кот = (1 – 31600);  (0,13 – 20) кГц;  (1∙10-1 – 1∙103) В | ± 0,3 %;  ± 0,25 % |
| 16.14\* | 2 | 26.51/99.016 | Ваттметры поглощаемой мощности | (20 – 17,85∙109) Гц;  (10 – 1000) Вт;  (5 – 5000) Вт | ± 5,0 %;  ± 15,0 % |
| 16.15\* | 2 | 26.51/99.016 | Установки для поверки аттенюаторов | (0,1 – 17440) МГц;  (0 – 100) дБ | ± (0,05 – 0,64) дБ |
| 16.16\* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Аттенюаторы коаксиальные измерительные;  нагрузки коаксиальные | (0,1 – 17,44) ГГц;  (0 – 50) дБ | ± 0,5 дБ и более |
| 16.17\* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Установки для поверки приборов импульсных измерений | 30 мкВ – 100 В;  (10-7 – 10) с | ± (2,5∙10-3∙UК+3 мкВ);  ± 10-4 ТК |
| 16.18\* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Осциллографы электронно-лучевые универсальные, запоминающие, специальные, цифровые,  осциллографы-мультиметры | (0 – 350) МГц;  (0 – 300) В;  10 нс – 1 с  (1∙10-7 – 1∙103) В;  (1∙10-4 – 1∙103) В;  (20 – 5∙105) Гц;  (0,1 – 10) В  1∙105 – 5∙107) Гц;  Iпост (1∙10-9 – 50) А;  Iперем (1∙10-5 – 50) А;  (40 – 2500) Гц;  0,01 Ом – 10 ГОм | ± 2,0 %;  ± 2,0 %  ± 0,02%;  ± 0,3 %  ± 1,0 %  ± 0,2 %;  ± 1,0 %;  ± 0,1 % |
| 16.19\* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители разности фаз | (1 – 1000) МГц;  (0 ± 180)° | ± 2,5° |
| 16.20\* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Анализаторы спектра | динамич. диапазон:  (0 – 90) дБ;  10 Гц – 17,85 ГГц | ± (10-4 F + П + 1) |
| 16.21\* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители коэффициента нелинейных искажений | (0,02 – 200) кГц;  (0,03 – 100,0) % КГ;  0,3 мВ – 100 В | ±0,01 ⋅ F и более;  ± (0,05⋅КГ + 0,02) %;  (0,04⋅UП + 50⋅10-6) В |
| 16.22\* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Приборы для исследования амплитудно-частотных характеристик | (0,1 – 250) МГц;  14 дБ | ± (3⋅10-4⋅f + 0,05⋅Δf) Гц;  ± (0,4 + 0,1⋅А) % |
| 16.23\* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители параметров линий передач | 10 мкс – 1 мс;  (0 – 100) В | ± (δ0 + Ттак / n ⋅ Тдиап) % |
| 16.24\* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Вентили коаксиальные | (0,9 – 7,0) ГГц;  КСВН не более 1,3 | ± 2 дБ |
| **Специальные средства измерений и средства наземного контроля авиационной техники и**  **вооружения** | | | | | | | |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Динамометры специальные с условной шкалой | (0 – 1,5) кН;  (0 – 150) кгс | 2 кл. |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Приборы для проверки герметичности специальных блоков и устройств радиотехнических изделий **137И** | Верхний предел:  250 кгс/см2 | кл. т. 4,0 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Измерители **ГД**, **ИВД**, **ИДЦ** | (0 – 150) мм рт. ст.;  (150 – 1000) мм рт. ст.;  (1000 –  3000) мм рт. ст. | ± 0,05 мм рт.ст.;  ± 0,1 мм рт.ст.;  ±(0,1 – 0,3) мм рт. ст. |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Кислородная установка для проверки авиационных кислородных приборов **КУ-7** | (0 – 60) кгс/см2;  (0 – 25) кгс/см2;  (0 – 10) кгс/см2;  (0 – 250) кгс/см2 | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 4,0 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Кислородная установка для проверки авиационных кислородных приборов **КУ-8** | (0 – 20) кгс/см2;  (0 – 16) кгс/см2 | кл. т. 4,0;  кл. т. 4,0 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки дублирующего авиагоризонта **ДА-200 6365-1104** | (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 300) мА,  400 Гц;  (0 – 1) А, 400 Гц | кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки изд. «АП-28» **63689/023** (БТУ-30) | (1,5 – 0 – 1,5) В;  (15 – 0 – 15) В | кл. т. 2,5;  кл. т .2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки агрегатов управления в комплектах изд.  «АП-28», «АП-31», «АП-31В» **63689/025А**  (**БТУ-28**) | (0 – 60) В;  (0 – 30) В;  (0 – 50) В, 400 Гц;  (1,5 – 0 – 1,5) мкА;  (15 – 0 – 15) мкА | кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки агрегатов управления в комплектах изд.  «АП-28», «АП-31», «АП-31В» **63689/025Б** (**БТУ-28**) | (0 – 60) В;  (0 – 30) В;  (0 – 50) В, 400 Гц;  (1,5 – 0 – 1,5) мкА;  (15 – 0 – 15) мкА | кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки датчиков угловых скоростей вибраторов и рулевых агрегатов изд. «АП-28», «АП-31»,  «АП-31В» **63689/027** (**БТУ-26**) | (1– 0 – 1) мА;  (5 – 0 – 5) мА | кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки АГД-1 **63689/033**  (**БТУ-31 2 ред.**) | (0 – 30) В;  (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 3) А | кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока триммирования **63689/044** (**БТУ-64**) | (0 – 5) мА;  (0 – 1) А, 400 Гц;  (0 – 5) А, 400 Гц | кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки прибора 6С2.395.008  **6С2.709.202** (**ПАА-28**) | (0 – 1) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки визирной головки С-17 ВГЮ,  **17Б-КПА** | (300 – 0 – 300) мкА;  -30º – 0º – 30º | кл. т. 1,5;  ± 2º |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. С-17 БЦ на объекте **Щиток С-17 БЦ КПА** | (0 – 300) мкА | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки корректора высоты KB-11  **918.00.00.000** (**КВ‑11**) | (0 – 30)В; (4 – 0 – 4) В;  (40 – 0 – 40) В;  (0 – 50) В, 400 Гц | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура 9В549 | F = Fн ± 30 МГц | ± 12 МГц |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Измеритель выходных токов для проверки навигационных систем ИВТ, ИВТ-П | (25 – 1000) мкА;  (100 – 1100) мВ;  (200 – 1000) Ом | ± 3 %;  ± 5 %;  ± 10 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Портативный пульт проверки **БИ37-587** | (0 – 120) об/мин;  (5 – 0 – 5) мА | (0,3 – 0,5) об/мин;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Аппаратура автоматизированного контроля системы САУ-22 (22М, 22М2) Пульт проверки **ПП-1** (6С2.702.095) | (100 – 0 – 100) мкА;  (50 – 0 – 50) В | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Генератор кодированных сигналов **ГКС**; **ГКС-69** | (0 – 200) мкс;  (100 – 300) Гц;  (0 – 50) В | ± 0,1 мкс;  ± 5 %;  ± 3 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор контроля работоспособности и проверки изд. «Дельта-Н, НМ, НМТ6» **ДКН-37,**  **ДКН-37М, ДКН-375** | (0 – 50) мкА;  (0 – 100) мкА;  (-7,5 – 0 –7,5) В | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Унифицированный испытатель радиокомпасов **Е-016** | (550 – 1400) мкВ | ± 165 мкВ |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Эксплуатационно-ремонтный пульт проверки радиокомпасов  АРК-22, -10, -15М  **Е-017** | 0,5 В;  30 В;  300 В; | ± 0,03 В;  ± 0,9 В;  ± 9В |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Индикатор мощности для проверки специальных станций **И-351М** | 400 Вт | ± 1,5 дБ |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки специальных станций  **И-354** | (1,67 – 9,00), 106 Гц | ± 3 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Блок вакуумметра **ВТ-3** | (90 – 150) мА;  (100 – 500) мА;  (600 – 1000) мА | ± 2,25 мА;  ± 7,5 мА;  ± 15 мА |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Измеритель выходных параметров систем воздушных сигналов изд. АП-СВС-2 **ИВП** | (1 – 300) Ом;  отношение напряжений  0,2 % – 100 % | ± 0,3 Ом;  ± 0,05 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор **ИВП-1Д-М** | Длительность:  1,5 мкс | ± 0,5 мкс |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор команд управления и выдачи их в изд. Н001 **ИВП-М** | τимп. = 10 мкс;  Т = 20 мкс | ± 1 мкс;  ± 2 мкс |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Измеритель выходных токов для проверки навигационных систем **ИВТ**, **ИВТ-П** | (25 – 1000) мкА;  (100 – 1100) мВ;  (200 – 1000) Ом | ± 3 %;  ± 5 %;  ± 10 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор из комплектов ПР-1, КПА-Р1, КИД1-1, КИД2-1, **ИДПЕ1-1Т**, **ИДПР1-1** | 497 пФ;  540 пФ;  584 пФ;  139 Ом;  108 Ом;  76 Ом | ± 2 пФ;  ± 1 пФ;  ± 2 пФ;  ± 0,4 Ом;  ± 0,4 Ом;  ± 0,4 Ом |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Измеритель мощности ответчиков **ИМО-65М** | (0,4 – 5000) Вт;  (730 – 820) МГц;  (1025 – 1150) МГц | ± 25 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Испытатель радиокомпасов **ИРК-2** | (150 – 1300) кГц | ± 2,5 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Испытатель радиокомпасов **ИРК-3** | (3·10-4 – 4·10-3) В;  (1·105 ) Гц | ± 30 %;  ± 50 Гц |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор наземных радиомаяков системы  СП-50, СП-50П-1А и ИЛС, **ИРМ-П** | (108,3; 109,9;  111,9; 329,6;  332,6; 335,0) МГц | ± 0,01 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Испытатель радиоламп – прогнозатор **ИРП-1**, **ИРП-1М** | 10; 20; 40 В;  0,6; 1,5; 6 А;  (1,5; 6; 15; 30;  90) мА;  (1 – 100) МОм;  2 мс | ± 1,5 %;  ± 2,5 %;  ± 2,5 %;  ± 10 %;  ± 15 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор сигналов информации для проверки РСБН, **ИСИ** | (27,5 – 42,5) мкс | ± 1 мкс |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Измерительный стенд тахометров **ИСТ-2**,  **ИСТ-1** | 0 % – 120 % | ± 0,3 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки блока **К2ТВ** | Uимп.: 3 В;  F: 2560 Гц;  τимп (1 – 2) мкс | ± 10 %;  ± 5 %;  ± 10 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Калибратор азимута и дальности для проверки РСБН-2С **КАД** | 81760 Гц;  (190 ± 15) мкс | ± 10 Гц |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Калибратор азимута и дальности для проверки РСБН **КАД-69** | 58,333 Гц;  0° – 350°;  (0,8 – 500) км | ± (0,02 + 0,01%А)°;  ± (0,05 + 0,01%Д) км |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки самолетных ответчиков **КАСО-I** | (730 – 837,5) МГц;  (1030 – 1090) МГц;  (2,0 – 14,0) мкс | ± 0,5 МГц;  ± 0,8 МГц;  ± 0,3 мкс |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки антенно-фидерной системы самолетных ответчиков **КАСО-II** | 9370 МГц;  2905 МГц;  837,5 МГц;  1030 МГц | ± 2,5 %;  ± 50 МГц;  ± 2,5 МГц;  ± 3 МГц |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольная аппаратура самолетных ответчиков **КАСО-V** | 8; 17; 21; 25 мкс;  (1088 – 1092) МГц | ± 0,2 мкс;  ± 3 МГц |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099  26.51/99.099  26.51/99.099 | Пульт проверки изделия «Клен-П», «Клен-ПС»  **КЖХ-сб62** | (0 – 20) А;  (0 – 30) В;  (0 – 150) В, 400 Гц | кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5;  кл. т.2,5 |
| Пульт для подключения изделия «Клен-П», «Клен-ПС» **КЖХ-сб64** | (0 – 20) А;  (0 – 15) А; 400 Гц;  (0 – 20) А | кл. т. 4,0;  кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5 |
| Пуль проверки привода следящей системы изд. «Клен -П», «Клен- ПС» и «Фон» **КЖХ-сб70** | (0 – 2) А;  (0 – 50) В 400 Гц | кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5 |
| Пульт проверки блоков следящей системы изд.»Клен-П»,  «Клен-ПС» и «Фон»  **КЖХ–сб73** | (25 – 0 – 25) мкА;  (25 – 0 – 25) В | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки блоков питания **КЖХ-сб75** | (0 – 20) А;  (0 – 30) В;  (0 – 150) В, 400 Гц | кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки изд. «Фон» **КЖХ-сб611 ПС** | (0 – 20) А;  (0 – 30) В;  (0 – 20) А, 400 Гц;  (0 – 150) В, 400 Гц | кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-измерительный прибор для проверки изд.  АП-106М **КИП-106М** | (0 – 150) В, 400 Гц;  (0 – 1) А, 400 Гц;  (0 – 15) А;  (0 – 50) В;  (0 – 900) Ом | кл. т. 4;  кл. т. 2,5;  ± 1% |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-измеритель-ный прибор для проверки самолетного ответчика **КИПО-1М** | (837,5 – 9370) МГц | ± 0,2 МГц |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-измеритель-ный прибор для проверки самолетного ответчика **КИПО-2М** | 40 В, (400 – 800) Гц | ± 10 В |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки сигнализатора РУБ-СУА  **КИУ-4001А** | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки прибора ДЛУ-26  **КИУ-4555** (**ПЗП-448**) | (0 – 30) В;  (0 – 150) В, 400 Гц | кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольный пульт для проверки датчиков воздушной скорости, **КП-19** | (100 – 0 – 100) мкА;  (100 – 1000) Ом | кл. т. 1,5;  ± 1 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-поверочная аппаратура для проверки изделия А-715,  КПА5-715  Имитатор наземных станций **ПС5-1** | 60 мкс;  90 мкс | ± 10 мкс;  ± 15 мкс |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольный пульт проверки вычислителя УСМ-166, **КП-166** | (0 – 10) А; (0 50) В;  (0 – 1) А, 400 Гц;  (0 – 150) В, 400 Гц | кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки датчиков углов атаки и скольжения КПА-9-1  Контрольный пульт  **КП-9** | 1000 Ом,  1 % – 99 %;  (100 – 0 – 100) мкА | ± 0,03 %;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки автомата сигнализации критических режимов АСКР, КПА-11  Контрольный пульт  **КП-11** | 1000 Ом,  1 % – 99 % | ± 3 Ом |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки ВРД-2А с датчиком  **ДВС КПА-12** | 1000 Ом,  1 % – 99 %;  (100 – 0 –100) мкА | ± 3 Ом;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. А-035 (РВ-21)  КПА-035 (КП РВ-21)  Калибратор для задержки СВЧ сигнала **КТП-5** | Ослабление 95 дБ | не более |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для технического состояния регистратора типа БУР-4-1  **КПА-4-1** | (20 – 520) Ом;  20; 30 мВ;  10; 20; 40; 80 Гц;  1; 2; 4 кГц | ± (0,1 – 1,3) Ом;  ± 1 мВ;  ± 0,1 Гц;  ± 0,1 кГц |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для технического обслуживания САУ-451-02,  САУ-451-03,  САУ-451-03УБ  **КПА-451-02** | 0°; 90°; 180°; 270° | ± 12´ |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки УАП-72 **КПА-72** | (0 – 100) % Rотн | ± 0,5 % Rотн |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки комплекта СРП-360 КПА-360  Контрольно-проверочный пульт для проверки изд. П-2 и П2кл **КПП-360М** | (0 – 10) А;  (0 – 50) В;  (0 – 2) А, 400 Гц;  (0 – 150) В, 400 Гц | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки самолетных ответчиков КПА «Анализ-В»  Прибор для проведения предварительной подготовки и комплексных осмотров ответчиков  **ПС16-521** | 9370 МГц;  2905 МГц;  837,5 МГц;  1030 МГц | ± 235 МГц;  ± 75 МГц;  ± 0,5 МГц;  ± 0,2 МГц |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки блоков БСР-70, БСР-70с  **КПА БСР-70** | 0° – 360º | ± 10´ |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки датчика аэродинамических углов КПА-ДАУ-72  Блок измерительный  **БИ-8** | (0 – 100) % Rотн;  (100 – 0 – 100) мкА | ± 0,1 % Rотн;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки датчиков угла атаки и скольжения  КПА ДУАС-В,  КПА ДУАС В1,  **БК-3**, **КП-9** | (0 – 99) % Rотн;  60 мкА;  80 мкА | ± 0,3 % Rотн;  ± 10 мкА;  ± 5 мкА |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки малогабаритных гидровертикалей КПА изд. МГВ-1 (КПА ЦГВ-10). **ППБ-86**, **ППБ-77**, **770А.00.00.000** | (0 – 30) В;  (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 1) А, 400 Гц;  3° – 0° – 3º;  30° – 0° – 30º;  (1000 – 0 –  1000) мкА;  (800, 1600) Ом | кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  ± 6´;  ± 60´;  кл. т. 1,5;  ± 15 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки изд. 4ДК **КПАК-2** | (0 – 30) В;  (1 – 100) Ом | кл. т. 1,5;  ± 1 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изделий «Клен -П, -ПС, -ПМ» КПАК2-сб0  Электронный блок (пульт) **КПАК2-сб0** | (25 – 0 – 25) мкА;  (0 – 50) мкА;  (0 – 30) В;  (10 – 0 – 10) В | кл. т. 1,0;  кл. т. 1,0;  кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки приборов КУСИ-2500, ВДИ-30, ДВ-30, ДВ-15  **КПА КУСИ**, **ВДИ** | (0 – 100) % Rотн | ± 0,1 % Rотн |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки для проверки автопилота КПА ПАА АП-34Б сер.2,3; **6С2.702.007** | (50 – 0 –50) мкА;  (50 – 0 –50) В;  (0 – 25) В, 400 Гц | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки системы САУ-22:  КПА ПА-САУ-22  Контрольно-измерительный пульт **КИП-22**  Пульт-имитатор **ПИ-22**  Пульт поиска неисправностей **ППН-1** | (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 30) В;  (0 – 50) В;  (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 30) В | кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки системы САС-1  **КПА САС-1** | (2,6 – 2000) Гц;  (0 – 30) В  (0 – 50) мкА | погр. ± 5 %;  погр. ± 5 %;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для технического обслуживания САУ-10 КПА САУ-10  Контрольно-измерительный прибор для проверки САУ  **КИП-195** | (200 – 0 – 200) мкА;  (10 – 0 – 10) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки системы САУ-22  КПА-САУ-22М:  Контрольно-измерительный пульт **КИП-22**  Пульт-имитатор **ПИ-133**  Пульт поиска неисправностей **ППН-1** | (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 30) В;  (0 – 50) В ,  0 % – 100 %;  (0 – 50) В, 400Гц;  (0 – 50) В | кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5;  0,7 % – 2,2 %;  кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки системы САУ-22М1  КПА САУ-22М1:  Пульт контроля напряжения питания **КИП-181**  Пульт имитации систем, взаимодействующих с САУ **ПИ-133-1**  Пульт дистанционного измерения углов отклонения рулевых плоскостей объекта **ПП-182**  Пульт поиска неисправностей прибора САУ **ППН-1** | (0 – 50) В, 400Гц;  (30 – 0 – 30) В;  (50 – 0 – 50) В;  (0 – 100) % Rотн;  0º – 360º;  (50 – 0 – 50) мкА;  (0 – 25) % Rотн;  (0 – 50) В, 400Гц;  (0 – 50) В | кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  ± 2,2 % Rотн;  ± 42´;  кл. т. 1,5;  ± 2 % Rотн;  кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки системы САУ-22М2  КПА-САУ-22М2:  Пульт контроля напряжения питания **КИП-181**  Пульт имитации систем, взаимодействующих с САУ **ПИ-133-2**  Пульт дистанционного измерения углов отклонения рулевых плоскостей объекта **ПП-182**  Пульт поиска неисправностей прибора САУ **ППН-1** | (0 – 50) В, 400Гц;  (30 – 0 – 30) В;  (30 – 0 – 30) В;  (0 – 100) % Rотн;  (50 – 0 – 50) В;  (0 – 25) Rотн;  (0 – 50) В, 400Гц;  (0 – 50) В | кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  ± 2,2 % Rотн;  кл. т. 1,5;  ± 2,2 % Rотн;  кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки САУ-В24-1  КПА-САУ-В24-1  Пульт проверки **ППИ-24** | (0 – 2) А;  (0 – 30) В;  (50 – 0 –50) В;  (0 – 2) А, 400 Гц;  (0 – 30) В, 400 Гц | к. т. 1,5;  к. т. 1,5;  к. т. 1,5;  к. т. 2,5;  к. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для наземного технического обслуживания системы  СДУ-10 **КПА СДУ-10**:  Пульт технического обслуживания СДУ-10  **ПП-184** | (50 – 0 –50) В;  (50 – 0 –50) В,  400 Гц | кл. т. 1,5;  кл. т. 4,0 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки систем курсовертикали СКВ-2Н1,-2; КПА СКВ:  Установка для проверки работоспособности  СКВ-2Н1,-2, блока распределительного БР-40 и распределителя сигналов РС; **КПА СКВ чем. 1**  Установка для проверки питающих напряжений, агрегатов СКВ-2Н и имитатора индукционного датчика ИД-5.  **УПКСИ сер. 2, чем. 1.**  Установка для контроля систем СКВ-2Н по курсу и крену  **УПКС сер.3 чем. 3** | (200 – 0 – 200) мкА;  (0 – 30) мА,  (0 – 90) мА | ± 1,5 %;  ± 2,5 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки системы СОС-2  КПА СОС-2:  Пульт контрольный  **ПК-2** | (0 – 100) % Rотн | ± 0,1 % Rотн |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки системы СОС-2-3  КПА СОС-2-3:  Пульт контрольный  **ПК-9**  Пульт контрольный  **ПК-10** | 10000 Ом (Rотн);  -5 В; 5 В | ± 0,1 % Rотн;  ± 0,02 В |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки системы СОС-3  КПА СОС-3: Пульт контрольный **ПК-1** | (0 – 100) % Rотн;  (370 – 1520) Ом | ± 0,2 % Rотн;  ± 1 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор поверки хода часов **ППЧ‑7М** | 79200 Гц | ± 0,6 Гц |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. «Тестер-У3» и «Тестер-У3» сер.2  КПА «Тестер-У»:  Блок имитатор сигналов **3ТС** | 0,08; 1,5; 3,0; 6,3 В | ± 10 мВ |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. «Тестер-У3» сер. 3  КПА «Тестер –У3» сер.3:  Блок проверки бортовой аппаратуры **1ТСБ** | (0,315 – 9,45) В;  (16 – 10245) Гц;  (91 – 150) Ом | ± 0,012 В;  ± 0,03 Гц;  ± 5 Ом |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. «Тестер-У3» сер. Л  **КПА «Тестер-У3»** сер.Л и «Тестер-И»  Блок проверки бортовой аппаратуры **1 ИС** | 2; 11 В;  4,2 В | ± 0,01 В |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки комплекта указателя углов атаки и перегрузок всех модификаций  КПА УУАП-72:  Пульт контрольный  **ПК-1** | (0 – 100) % Rотн;  (370 – 1520) Ом | ± 0,2 % Rотн;  ± 1 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки блоков фотозаписи ФБ-1  КПА ФБ-1:  Пульт контроля **ПК-15** | (0 – 150) В;  (0 – 10) А | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура дальномера «Фон **КПА ФКПА-сб01**» | (-25 – 0 – 25) мкА;  (500 – 0 – 500) мВ | кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки вычислителя В-144  **КПА ШО-48** | 15000,0 Гц;  30000,0 Гц | ± 7,5 Гц;  ± 15 Гц |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. Щ-3УМ  КПА Щ-3УМ-1:  Блок контроля **БК**  Блок управления **БУ** | 0,7 А;  1,2 В;  τ: 1 мкс; Т: 9 мкс | ± 0,1 А;  ± 0,2 В;  ± 0,25 мкс; ± 1,5 мкс |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочный пульт для проверки изд. «Аист» и устройства УСР-24  **КПП-24В** | (0 – 100) мкА;  (0 – 200) В, 400 Гц | кл. т. 1;  кл. т. 4 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт контрольно-проверочный для проверки изд. 3-23С, 3-17С, 3-36С **КПП-71С** | (0 – 100) мкА;  (0 – 20) В, 400 Гц;  (0 – 100) В | кл. т. 1,0;  ± 4 %;  ± 2 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. РВ-3, РВ-3М и  РВ-3М1; КП – РВ-3:  Пульт контроля **СПК-П1**  Тестер **Т-П1** | (115; 200) В,  400 Гц;  (27, 30, 60, 200, 250) В;  Нимит. (20 – 80) м | ± 3 %;  ± 3 %;  ± (0,5 – 1) м |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. РВ-4  КП-РВ-4:  Индикаторный прибор **И-2**  Калибратор **К-2** | 27 В;  115 В, 400 Гц;  Нимит.: 10 м; 60 м;  500 м; 1000 м | ± 2 %;  ± 3 %;  ± 0,5 % Нимит |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. РВ-5, РВ-5Р и А-031  КП-РВ-5:  Индикаторный прибор  **И-5**  Калибратор **К-5** | 115 В, 400 Гц;  (30 – 40) м;  (0 – 50) дБ | ± 2 %;  ± 0,5 м;  ± 3 дБ |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольный прибор для проверки самолетного оборудования РСБН-2С  **КПСО-1** | (6 – 100) мкс | ± 0,2 мкс |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольный прибор для проверки самолетного оборудования РСБН-2С, РСБН-2СВ; **КПСО-1В** | (6 – 100) мкс | ± 0,2 мкс |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Коробка распределительная из стендового комплекта СК-100  **КР-М** | (0 – 10) А, 400 Гц;  (0 – 3) А, 400Гц;  (0 – 30) А;  (0 – 1) А | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Комплект измерительных приборов для проверки УКВ и ДЦВ радиостанций **КСР-5М**, **КСР-5** | (100 – 390) МГц;  (2 – 50) Вт | ± 1,5 %;  ± 20 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-тахометрическая установка для проверки авиационных тахометров КТУ-1М:  Пульт измерительный **ПИ-1М** | (500 – 7500) об/мин;  60 В | ± 15 об/мин;  ± 5 В |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Маркерный имитатор предполетный для проверки бортовых маркерных приемников типа МРП-48П **МИП-70** | 840 мВ;  75 МГц | ± 50 мВ;  ± 0,0075 МГц |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор **МИП-48** | 75 МГц;  (400, 1300, 3000) Гц;  Uвых – 5 мВ | ± 0,225 МГц;  ± (20, 65, 150) Гц;  ± 1 мВ |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки гироскопических приборов **МПУ-1** | (0 – 60) мин | ± 0,4 с; 60 с;  ± 1,9 с; 60 мин |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Низкочастотный имитатор курса и глиссады для проверки РСБН всех модификаций – 2С, -2СВ  **НИКГ-1** | 1300; 2100 Гц;  КРС 5 %;  (10; 16,5; 20; 40) % | ± 0,5 %;  ± 0,25 %;  ± 3 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Низкочастотный имитатор курса глиссады для проверки РСБН всех модификаций –2С, -2СВ  **НИКГ-69** | 1300; 2100 Гц;  КРС: 5 % – 40 % | ± (0,25 % – 1,25 %) |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочный прибор для проверки изд. «Карат» КСГ-1 ИПМ КИР-1 **П12К** | (5 – 100) мкВ;  (2 – 10) МГц | ± 40 %;  ± 0,01 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор сигналов **П601** (ПС15-201) | (10 – 103) Гц | ± 20 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Многоканальный счетчик импульсов **П-603** (МСИ-2) | (40 – 5∙105) Гц | ± 0,1 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для измерения импульсной мощности и постоянной составляющей напряжения шумов изд. 135; **П-604** (ИМ-30) | (0,2 – 25)∙103 Вт | ± 25 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор автоматического контроля **ПАК-ДИ-7** | 30000 Гц;  15000 Гц;  1875 Гц | ± 15 Гц;  ± 10 Гц;  ± 5 Гц |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт включения аппаратуры ДИСС-15  **ПВД-15 ПВД-15М** | (0 – 30) В;  (0 – 150) В, 400 Гц | кл. т. 2,5;  кл. т. 4,0 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для включения, контроля и управления изд. Н-001 **ПВК-М** | (0 – 250) В, 400 Гц;  (0 – 30) В;  (0 – 20) А, 400 Гц;  (0 – 75) мВ | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт поиска неисправностей блока БДК-89  **ПИ-БДК-89** | (0 – 50) В;  (0 – 50) В, 400 Гц | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт имитации контроля **ПИК-1** | (0°, 90°, 180°, 270°) имит | ± 5´имит |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт контроля установки СППУ-22  **ПК-22-01** | (0 – 100) В;  (0 – 20) А;  (0 – 150) В, 400 Гц | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт контроля электрооборудования балочных держателей **ПК-68М, ПК-68** | (0 – 30) В;  (0 – 10) мА | кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор контроля измерителя ДИВ-1 **ПКД-1** | Fсл.имп.:  36,5; 73146 Гц  Uимп. 2,0 В | ± 5 % не менее |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт контроля доплеровских систем **ПКД-15** | 2000 Гц;  (0°; 180°; 90°; 270°) имит | ± 0,4 Гц;  ± 30′ имит |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор контроля запросчика **ПКЗ** | 668 МГц | ± 4 МГц |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор контроля ответчика ПКО, **ПКО-2,**  **ПКО-2М** | 668 МГц;  40 мВт;  (4,5 – 9) мкс | ± 4 МГц  не менее  ± 0,25 мкс |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт контроля блоков БПР-88 сер.4;  БПР-88Т сер.4  **ПКР-88 сер.4** | (0 – 96) мВ;  (20 – 20000) Гц;  τ (10 – 30) мс;  Т (40 – 5) мс | ± 0,096 мВ;  ± 1 Гц;  ± 0,1 %;  ± 0,1 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор контроля регуляторов температуры **ПКРТ-3** | (0 – 96) мВ;  τ (10 – 50) мс;  Т (40 – 1000) мс;  (0 – 30) В, (0 – 2) А;  (0 – 100) Гц | ± 0,2 мВ;  ± 1,5 %;  ± 2,5 %;  ± 0,1 %;  ± 0,625 Гц |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт контроля регуляторов температуры РТ-12-11, РТ-12-11А и сигнализаторов температуры типа СОТ-1М  **ПКРТ-11,**  **ПКРТ-11 сер.2** | (0 – 96) мВ;  τ (10 – 50) мс;  Т (40 – 1000) мс;  (0 – 30) В, (0 – 2) А;  (0 – 100) Гц | ± 0,2 мВ;  ± 2,5 %;  ± 2,5;  ± 2,5 %;  ± 0,625 Гц |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт контроля регуляторов температуры РТ-12-11, -11А, -11В, -11М, РТ-12-12 и сигнализаторов температуры типа СОТ-1М; **ПКРТ-11 сер.3** | (0 – 96) мВ;  τ (10 – 50) мс;  Т (40 – 1000) мс;  (0 – 30) В, (0 – 2) А;  (0 – 100) Гц | ± 0,2 мВ;  ± 2,5 %;  ± 2,5 %;  ± 2,5 %;  ± 0,625 Гц |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт контроля регуляторов температуры  УРТ-1Т, УРТ-27, РТ3-1,  РТ12-4М и сигнализаторов температуры  СОТ-ЛМ **ПКРТ-27 сер.3** | (0 – 96) мВ;  (0 – 30) В;  (0 – 3) А;  (0 – 30) Гц | ± 0,2 мВ;  ± 0,75 В;  ± 0,075 А;  ± 1,25 Гц |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт контроля сигнализаторов оборотов  СПО1-2А сер.2,  СПО1-2АТ сеер.2,  СПО1-3А сер.2 и  СПО1-3АТ сер.2  **ПКСО-1 сер.2** | (0 – 50) В;  (0 – 500) мА;  (0 – 150) В, 400 Гц;  (0 – 200) мА, 400 Гц | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор контроля системы РСБН **ПКСО-69** | (810 – 10005) МГц;  (0 – 360)ºимит | ± 0,1 %;  ± 0,2º имит |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт контроля электрооборудования из комплекта 143 Н **ПКЭ-143** | (0 – 30) В;  (0 – 150) В, 400 Гц | кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт настройки и контроля РПР-3А  **ПНК-3, ПНК-3М** | 675 ± 10 Гц;  1000 ± 10 Гц;  1200 ± 10 Гц | ± 4 Гц (1'');  ± 0,4 Гц (10'') |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт наземного контроля изд. 47 и 47М  **ПНК-47, -47М** | (0 – 7,5) В, 400 Гц | ± 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт наземного контроля для проверки изд. 47,47М, 55, 55Б, 77  **ПНК-47 сер.2,**  **ПНК-47 сер 3** | (0 – 7,5) В, 400 Гц | ± 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки параметров двигателя **ПНК-89** | (0 – 5,5) В, 400 Гц;  (0 – 6) В;  (0 – 100) мкА | ± 10 %;  кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки параметров двигателя  **ПНК-89 сер.2** | (0 – 7,5) В, 400 Гц;  (0 – 100) мкА | кл.т. 2,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт наземной проверки автомата АПД-23 в системе запуска двигателей изд. 47 и 47М  **ПНП-23-1** | (0 – 10) А | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт наземной проверки электрооборудования управления режимами изд.47М и 55  **ПНП-47 сер.2** | (0 – 10) А | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт наземной проверки блоков АБУ-47 сер.2, 3, 4 и БПС-47 сер.4  **ПНП-47 сер.3** | (0 – 10) А | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт наземной проверки системы АРВ-29  **ПНП-129** | 44,53 Ом; (48, 43) Ом;  3700 Гц | ± 0,15 Ом;  ± 200 Гц |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт наземной проверки системы АРВ-29Д, АРВ-29И **ПНП-129Д** | 44,53 Ом;  (48, 43) Ом;  3700 Гц | ± 0,15 Ом;  ± 200 Гц |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт наземной проверки изд. КРД-99А  **ПНП-132А** | (-5 – 0 – 50) В;  (300 – 3300) Гц | ± 0,1 абсол. Значение;  ± 5 Гц |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт наземной проверки изд. КРД-99Б  **ПНП-132Б-1** | (-5; -2,5; 2,5; 5) В;  F1 = 2980 Гц;  F2 = 2993 Гц | ± 0,09 абсол. Значение;  ± 3Гц;  ± 3Гц |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт наземной проверки АРВ-40 **ПНП-140;**  **ПНП-140-1** | (200 – 0 – 200) мкА | кл. т. 1 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки агрегатов демпферов **ППАД** | (0 – 30) В;  (0 – 10) А;  (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 500 ) мА,  400 Гц;  (100 – 0 – 100) мкА;  (100 – 0 – 100) мА;  (0,5 – 0 – 0,5) В;  (50 – 0 – 50) В | ± 2,5 %;  ± 2,5 %;  ± 2,5 %;  ± 2,5 %;  ± 2,5 %;  ± 2,5 %;  ± 2,5 %;  Не более |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки параметров сопряжения аппаратуры ДИСС-15 **ППД-15** | (30 – 0 – 30) В | кл. т. 4 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки ответчика **ППО-2** (**изд.81-П**) | (0,3 – 1,5) мкс | ± 0,35 мкс |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки  РСБН-6С **ПП РСБН-6С** | (15 – 0 – 15) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки систем сигнализации о пожаре **ПП ССП** | (10-2 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки систем СЭУЗ-1 сер.2, СПК2-2, СП3-1А, СП32-2,  СППС-1 **ПП СЭУЗ сер.2** | (15·10-2 – 30) В | 1,5 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки работоспособности и испытаний изделий типа «Экран» и «Экран-УБ»  **ППС-ЭУБ** | (1; 8; 48) кГц | ± 10 Гц |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки изд.  «АРУ-2А» /В-2  **ППУ-АРУ 2 сер.** | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки угольных регуляторов напряжения **ППУР-42** | (0 – 75) В;  (0 – 150) В, 400 Гц;  (0 – 2) А | кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт регламентного контроля из комплекта КПА 3-АБСУ-134  **ПРК-12** | (30 – 0 – 30) В;  (15 – 0 – 15) В | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор специальный  **ПС04-312** | (0° – 360°) имит | ± 0,450 имит |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор проверки и настройки блока БИАД системы РСБН  **ПС04-314** | Ти = 17142,85 мкс  Ти = 16666,66 мкс | ± 0,17 мкс  ± 0,16 мкс |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор сигналов наземных маяков ближней навигации  **ПС04-315И** | (800 – 1000,5) МГц;  Димит:  (3,1·102 –  4,73·105) м | ± 0,05 МГц;  ± (200 + 2 % Димит) м |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для измерения импульсной мощности бортового оборудования РСБН **ПС04-316** | (730 – 1150) МГц;  (0,4 – 5000) Вт | ± 25 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор специальный для проверки высокочастотных параметров в трактах АФС «Поток», «Лилия», «Пион» **ПС4-327** | 100 мВт;  (1; 30; 60) дБ | ± 40 %;  ± 0,7 дБ |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор специальный для проверки бортовых блоков переключения АФС «Поток» или «Лилия»  **ПС4-328** | (0,8 – 1,6) В;  (1,7 – 2,3) В;  (3 – 5) В;  минус (6,3;  10 – 40) В | ± 4 %;  ± 4 %;  ± 4 %;  ± 4 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор специальный для проверки блоков управления и пульта контроля АФС «Поток» **ПС4-329** | 2; 4,5; 6,3; 27 В;  минус 6,3;  (10 – 40) В | ± 4 %;  ± 4 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор видеосигналов для проверки бортовой аппаратуры ближней навигации и определения взаимных координат  **ПС04-333** | Димит (0 – 500) км;  Аимит (0 – 350) км | ± (15 + 0,01 % Димит) м  ± (0,015+0,01 % Аимит) м |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор радиосигналов станции СДВ РНС и РНС «Омега» **ПС5-2** | 5 МГц;  (10 – 90) дБ | ± (3·10-7 ) Гц;  ± (1,5 – 6) дБ |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки аппаратуры Э502-20  **ПС6-001** | F1 – F5 | ± 2 Гц |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Генератор стимулирующих сигналов из состава ПАК изд. Н001, Н019 **ПС7-061** | 80; 90; 100 дБ;  Рвх > 1 мВт;  Руст. 100 мкВт | ± 3 дБ;  + 60 мкВт;  - 30 мкВт |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор специальный для проверки аппаратуры  А-313; **ПС17-318** | (0° – 360°)имит;  1280 кГц | ± 6´ имит;  ± 0,64 кГц |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки блоков 052, 053 и подсистемы вычислителя ВН **ПС17-401** | (5 – 27) В;  Uоп + 10 В | ± 0,002 U;  ± 0,2 В |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Приборы для проверки аппаратуры АПД-518, «Привод-СВ-Борт», устройств бортового оборудования РСБН **ПС18-313** | 1 МГц;  (0,2 – 6) мкс | ± 8∙10-6 отн. ед.;  ± 0,03 мкс |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки энергоузла  Пульт **81.9772.1000.000** | (0 – 150) В, 400 Гц;  (380 – 420) Гц;  (0 – 30) В | ± 2,5 %;  ± 4 %;  ± 1,5 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки энергоузла  Пульт **11.9772.2000.000** | (0 – 150) В, 400 Гц;  (0 – 50) В, 400 Гц;  (350 – 450) Гц,  120 В;  (0 – 30) В;  (0 – 200) А, 75 мВ | ± 2,5 %;  ± 2,5 %;  ± 4 %;  ± 1,5 %;  ± 1,5 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки энергоузла  Пульт **С32М 9972 – 100Г** | (0 – 30) В;  (0 – 500) мА;  (0 – 150) В, 400 Гц | ± 1,5 %;  ± 1,5 %;  ± 1,5 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки аппаратуры управления «Метель-А»; Пульт **1168У** | (100 – 0 – 100) мкА | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки прибора ДУС-27  Пульт **ПЗП-427**  (**7С2.702.731**) | (0 – 100) мА;  (0 – 30) В | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки и выдержки приборов под напряжением БП-58, БП-58-0,1 для САУ-10  Пульт **ПЗП-627** | (0 – 20) А;  (100 – 0 – 100) мкА;  (0 – 30) В | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки системы СДУ-10-3  Пульт **ПЗП-661** | (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 10) В | кл. т. 4,0 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки блоков 6С2.702.189,  6С2.702.204  Пульт **ПЗП-675** | (15 – 0 – 15) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Блок для проверки регулятора напряжения  РУГ-83Т **ПР-1** | (0 – 15) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки термометров ПУТ  **ПУТ-48** | (0 – 30) В;  (0 – 41,32) мВ;  (36 – 90) Ом | кл. т. 1,5;  ± 1 %;  ± 1 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт градуировки потенциометрических датчиков **ПЭ-11** | (0 – 100) % Rотн | ± 0,5 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Блок для проверки изд. Т-820, Т-820-01  **РА004-01** | (-15, -5, 0, 5, 15) В;  F (0,3 – 3,4) кГц;  К (0 ± 2) дБ | ± 10 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Аппаратура управления, обработки измерения и регистрации **Р1-М** | (20 – 5·104 ) Гц;  (0,05 – 32) В | ± 0,5 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки и юстировки изд. 5Н и 5НД **РКП-5Д** | (0 – 10) А;  (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Ремонтная контрольная проверочная аппаратура для проверки и юстировки изд.С-17, С-17В  РКПА-17, -17В:  Прибор контроля  преобразователя ФП и блока БРУ  **БЦ 2.700.048**  Прибор контроля блока датчика угловых скоростей ДУС  **БЦ2.700.049**  Прибор контроля блоков БРУ и БЗУ **БЦ 2.700.057**  Прибор контроля устройства АЦВУ-17, 17В  **БЦ 2.700.058**; **058В**  Прибор контроля БУК  **БЦ 2.700.063**  Прибор контроля изд.  С-17, 17В  **БЦ 2.700.084**,  **БЦ 2.700.084,В**  Прибор контроля головки ВГ **БЦ 2.700.087** | Uимп 10 В; 5000 Гц;  Q 2 с;  (15 – 38) кОм;  Uимп 10 В; 5000 Гц;  Q 2 с;  (-10 – 0 – 10) В;  (-10 – 0 –10) В;  (-10,5 – 0 –10,5) В;  Rотн (0 – 0,8) | ± 3 В; ± 750 Гц;  ± 0,5 %;  ± 0,5 %;  ± 3 В; ± 750 Гц;  ± 0,5;  ± 0,02 В;  ± 0,02 В;  ± 0,02 В;  ± 0,0010 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки и настройки изд. ПФ, ПФД, ПФМ, ПФМ-Б, 5Н и 5НД; **РКП-ПФ** | (0 – 30) В;  (0,2 – 2) А;  (0,1 – 1) А, 400 Гц;  (0 – 150) В, 400 Гц | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Нестандартизованное ремонтно-технологическое оборудование изд. С-17 БЦ.  **С-17 БЦ** (**НРТО-БЦ**):  Прибор для настройки генератора **БЦ3.054.001**  **БСУ-М3-1 ПТ-1102**  Прибор контроля  **БСУ-М3 -1(8)**  **БЦ2.700.114**  **БСУ-М3-1(8)**  Прибор для комплексной проверки изд. С-17БЦ  **С-17 АС-28**  Прибор для проверки АЦВУ С-17 АС-33  Прибор контроля для комплексной проверки и настройки изд. С-17БЦ **С-17Б АС-23**  Прибор для настройки и проверки блока Ц изд. С-17БЦ С-17БМЦ **АС-14**  Прибор для настройки блока вычислителя ωВ, ωГ, изд. С-17БЦ  **С-17БЦ ПТ-1048**  Прибор для проверки БУ изд. С-17БЦ  **С-17 БЦ ПТ-1049**  Прибор для проверки блока ИНТ, ДП3 изд.  С-17БЦ  **С-17БЦ ПТ-1050**  Прибор проверки блока ЦУ изд. С-17БЦ  **С-17БЦ ПТ-1051**  Имитатор БСУ изд.  С-17БЦ  **С-17БЦ ПТ-1081**  Прибор для проверки БНО-1 блока Б изд.  С-17МЛ.  **С-17МЛ ПТ-735**  Прибор для проверки БНО-II блока Б изд.  С-17МЛ.  **С-17МЛ ПТ-736**  Прибор для проверки БНО-III блока Б изд.  С-17МЛ.  **С-17МЛ ПТ-737** | 0; 6 В;  (-10 – 0 – 10) В;  (-10 – 0 – 12) В;  (-10 – 0 – 11) В;  (-10 – 0 – 10) В;  (-7 – 0 – 6) В;  (-6 – 0 – 6) В;  (-5 – 0 – 6) В;  (-6 – 0 – 2) В;  (0 – 6) В;  (-6 – 0 – 6) В;  (-4,4; 4,4) В;  (-2 – 0) В;  (-10 – 0 – 6) В | ± 0,005 (± 0,01) В;  ± 0,01 В  ± 0,01 В;  ± 0,01 В;  ± 0,01 В;  ± 0,01 В;  ± 0,01 В;  ± 0,01 В;  ± 0,01 В;  ± 0,01 В;  ± 0,01 В;  ± 0,01 В;  ± 0,01 В;  ± 0,01 В |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. С-17БЦ  **С-17БЦ КПА** | (-10 – 0 – 10) В | ± 0,01 В |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. АСП-17БЦ с  БСУ-М3-8  **С-17 БЦ-8 КПА** | (338 – 981) Ом | ± 3 Ом |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. АСП-17Б  **С-17В КПА**, **С-17 КПА** | (0 – 300) мкА;  (0 – 10) В | кл. т. 1,5;  ± 0,02 В |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Стенды проверки прибора П-604  **СП-604/1**, **СП-604/2** | 35 дБ;  45 дБ | ± 2 дБ;  ± 2 дБ |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Стенд для проверки коммутационной аппаратуры **СПКА-1** | (0 – 20) А, 400 Гц  (0 – 150) В, 400 Гц  (0 – 30) В | кл. т. 2,5  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Тестер для проверки и калибровки радиовысотомера РВ-2, РВ-УМ  **Тестер Т-1** | (30; 40; 50; 60;  70) дБ | ± 2 дБ |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Тахометр 2Тст32  **2Тст32-456** | (250 –  32000) об/мин | ± 0,5 % от предела |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блоков управления и связи БУС-3 и БУС-3-1  **ТКПА** | (0 – 5) В;  3кГц; 12 кГц;  (0° – 360°);  (0 – 1) А, 400 Гц;  (0 – 50) В, 400 Гц | кл. т. 2,5;  ± 0,04 %;  ± 10´;  кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор поверки входных параметров **ТП 665М** | (0 – 30) В | ± 2,5 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор поверки входных параметров  **ТП 861М** | (0 – 50, 300. 500) мА  Наклон прибора  на 45º;  (423,5 – 436,5) Ом;  (502 – 518) Ом;  (197 – 873) Ом | ± 1,5 %;  ± 1,5 %;  ± 1,5 %;  ± 1,5 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Тахометр полевой ферродинамический **ТПФ-8** | (0 % – 104 %) обор. | ± (0,3 % – 0,5 %) |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт управления блоком А312-002 **ТР 102М** | 27 В;  5 В | ± 2,7 В;  ± 0,5 В |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Тахометры ферродинамические унифицированные для измерения числа оборотов вала авиационных двигателей **ТСФУ-1,2,3** | 20 % – 110 % | ± 0,2 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки аппаратуры ИВ-500 и ее модификаций **УПИВ-500** | (20 – 1950) Гц;  (200 – 1000) мВ;  (0 – 200) мкА | ± 4 %;  ± 50 мВ;  ± 8 мкА |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки аппаратуры типа ИВ-22, ИВ-200, ИВ-300, ИВ-444, ИВ-500 и ее модификаций **УПИВ-У** | (20 – 1950) Гц;  (500 – 2000) мВ, 400 Гц  (0 – 200) мкА | ± 4 %;  ± 50 мкВ;  ± 8 мкА |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки компаса ДГМК-3,УЗП-7,УПЗ-48,ПДК-49  **УПК-2** | (0 –50) В;  (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 –0,6) А;  (0 – 30) мин;  (0 –60) с;  (0° – 360°) имит | ± 3 %;  ± 3 %;  ± 5 %;  ± 1,6 с;  ± 0,3 с;  ± 1,0º имит |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Переносная установка для проверки компаса ГИК-1, указателей УГР-1; УГК-2 и приборов группы УПЭС  **УПК-3 сер.2** | (0 –40) В;  (0 – 50) В, 400 Гц;  (0° – 360°) имит;  (0 –60) с;  (0 – 40) мин | кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5;  ± 1,250 имит;  ± 0,3 с;  ± 1,6 с |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Переносная установка для проверки курсовой системы КСИ  **УПКСИ сер.2** | (0° – 360°) имит | ± 2º имит |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки бортовой системы регистрации режимов полета МСРП-12 **УП МСРП** | 6,3 В  Umax (0; 01; 0,2 – 1,0) | ± 1 %  ± 0,02 отн. ед. |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки бортовой системы регистрации режимов полета МСРП-64 **УП МСРП-64** | Umax (0; 01; 0,2 – 1,0) | ± 0,2 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки приборного оборудования **УППО** | 77 Ом;  500 Ом;  (10 – 60) об/мин (%);  (60 – 100) об/мин (%);  (0 – 60) мВ;  (0 – 30) мВ;  (0 – 1500) Ом;  (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 1) А, 400Гц | ± 0,39 Ом;  ± 2,5 Ом;  ± 1 %;  ± 0,5 %;  ± 1,5 %;  ± 1,5 %;  ± 0,1 %;  ± 2,5 %;  ± 2,5 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка полевая для проверки КСИ всех модификаций  **УПП КСИ-М** | (0 – 30) мин | ± 0,3 с |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка переносная проверочная универсальная **УППУ** | (-600 – 0 – 600) мкА;  (0 – 50) В;  (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 –1800) с | кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  ± 0,3 с |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка переносная для проверки приборов СФП-2а и Б3  **УП СФП-2** | (0 – 30) В;  (0 – 5) А;  (0 –1800) с | кл. т. 2,5;  кл. т. 0,5;  ± 0,3 с |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки изд. «АОС-81М»  **УПАОС-М** | 1000 Ом; 10000 Ом | ± 1,5 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки изд. «УПАК-ДБ»  **УПАК-ДБ** | (0 – 50) мкА | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блоков БС-2, БАР-2, БУП-2, БУС-2, БМ-1  **УП СУВ-2 чем. 1** | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блоков автоматики  СУО-84Б  **УП СУВ-2 чем.7** | (100 – 0 –100) мкА | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установки для проверки термометров **УПТ-1**, **УПТ-1М**, **УПТ-1М сер.2** | (0 – 30) В;  (0 – 50) мВ;  (90 – 150) мВ;  (70 – 153) Ом;  (0 – 50) кОм | ± 0,45 В;  ± 0,5 мВ;  ± 0,5 мВ;  ± 0,82 Ом;  ± (0,13 – 5) кОм |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Переносная установка для проверки указателей БЭ-09 и датчиков типа КЭС, СБЭ, МЭС и БЭ **УПТ-48** всех модификаций **УПТ-48М** | (5 – 110) Ом;  (10 – 325) Ом;  (0 – 30) В | ± 0,3 Ом;  ± 0,7 Ом;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки указателей УПЭС, УП, УСК  **УПУ – У, чем.1** | (0 – 50) В;  (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 500) мА;  (0 – 1,5) А, 400 Гц | кл. т. 2,5;  кл. т. 4,0;  кл. т. 2,5;  кл. т. 4,0 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Поверочная установка для проверки авиагоризонтов, гирополукомпасов и выключателей коррекции **УЭГП-1 сер.2** | (0 – 30) В;  (0 – 40) В, 400 Гц;  (0 – 2) А | кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5;  ± 3 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Щиток контроля напряжений питания и токов, потребляемых блоками **Щ 225** | (0 – 30) В;  (0 – 150) В, 400 Гц;  (0 – 10) А, 400 Гц | кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5; |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Щит питания универсальный для проверки изд.«АРК-15М» и  «АРК-19»  **ЩПУ** | (0 – 30) В;  (0 – 2) А;  (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 1) А, 400 Гц;  (0 – 100) В | кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,0 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Эксплуатационно-ремонтный пульт для проверки самолетных ответчиков **ЭРП-СО-69** | (5,4 – 21) мкс | ± 0,3 мкс |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки сельсинов **ЭУ-49** | (0° – 360°) имит | ± 0,3º имит |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Электрическая установка для проверки манометров **ЭУПМ-2М** | (0 – 30) В;  (0 – 150) мА;  (45 – 210) Ом;  (74 – 153) Ом;  1206 Ом | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  ± 1,2 Ом |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Эталонные указатели сельсинные для проверки датчиков ДЭ и ЗК переносных установок УПКС, УПКСИ и др. **ЭУС-1**, **ЭУС-4**, **ЭУС-7** | (0° – 360°) имит | ± 0,5º имит |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки и настройки плат ПСН-1 и ПСН-2 **8ВН-19-1146** | (33 – 120) Ом;  (11; 20; 27) В | (33 – 120) Ом;  (11; 20; 27) В |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки и настройки усилителя отклонений УО-1  8ВН-19-1147 | (-15; 15; 27; 80) В | ± 1,5 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки видеоусилителя ВУ-1  **8ВН-19-1149** | 200 В, 400 Гц;  (-15; 80) В | ± 2,5 %;  ± 1,5 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки и настройки блока питания БПН-1 **8ВН-19-1156** | (18 – 1500) Ом;  (10 – 30) кОм | ± 2 %;  ± 1,5 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки параметров блока БКС-С  **8ВН-19-1163** | (-20 – 15) В | ± 1,5 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки и регулировки платы  ПС3-1; **8ВН-19-1170** | 115 В, 400 Гц;  (-5 – 20) В | кл. т. 2,5;  ± 1,5 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки и настройки ПКИ, блоков ИЛС-31 и ИВП-1  **8ВН-19-1173** | (2,5 – 4,5) В;  перем. 6,3 В;  (2,5 – 5) В | ± 1,5 %;  ± 1,5 %;  ± 1,5 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки и настройки платы коррекции ПК-1 **8ВН-19-1192** | -15; 5; 15 В;  Тх = 30 мс;  Тц = 0,94 мс | ± 1,5 %;  ± 0,03 мс;  ± 3 мкс |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки и регулировки платы преобразователя напряжения ПН-3 **8ВН-19-1277** | (-30 – 30) В;  Тх = 30мс | ± 1,5 %;  ± 0,03 мс |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки и настройки стабилизатора СВ-1 **8ВН-19-1278** | (+5; 15; 55; 90) В | ± 1,5 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки и настройки генератора сигналов (ГС)  **8ВН-19-1379** | (15; 60; 80) В;  Тх =30 мс;  Ту = 0,96 мс | ± 2 %;  ± 0,03 мс;  ± 3 мкс |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки видеоусилителя ВУ-4  **8ВН-19-1399** | 200В, 400 Гц | кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки и настройки усилителя отклонения УО-4  **8ВН-19-1403** | (-15; 5; 15) В | ± 1,5 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки устройства стабилизации УС-1 **8ВН-19-1404** | (-15; 15; 20) В;  200 В, 400 Гц | кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки  **8ВН-19-1405** | (-15; +15; 20; +80;  +90) В | ± 2 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки устройства защиты УЗ-1  **8ВН-19-1407** | (-15; +15; 20) В | ± 1,5 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки и настройки стабилизатора СВ-7 **8ВН-19-1408** | 200 В, 400 Гц | кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки АГД-1  **И-10-62М** | (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 2) А, 400 Гц;  (0 – 3) А;  (0 – 30) В | кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099  26.51/99.099 | Установка для проверки реле типа ДМР всех модификаций **И-19М-74** | (0 – 30) В;  (0 – 2) А | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| **И-67ВМ-1-74** | (0 – 30) В;  (0 – 50) В; 400 Гц | кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки МСРП-12  **И-85 ДП-70** | (0 – 10) В; (0 – 20) В;  (100-0-100) мкА;  Rизм/R – (0 – 100) % | кл. т. 1,0;  кл. т. 2,5;  ± 0,02 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка **И130М-73** | (0 – 50) В; (0 – 300) мА;  (0 – 50) В; (0 – 300) мА | кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка **И167-77** | (0 – 50) В;  (0 – 3) А;  (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 2) А, 400 Гц | кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для определения неоднородностей радиочастотных кабелей **И178М-74** | F = 10 МГц | ± 10 кГц |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки фактических выдержек центральных, шторных и типа «жалюзи» аэрофотоаппаратов, а также инерции центральных аэрофотозатворов аэрофотоаппаратов  **И-194 М2-83** | (0 – 30) В;  (0 – 2) А | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для регулировки и измерения температуры рабочей поверхности жала паяльника  **И196М-77** | (0 – 50) В;  (1 – 60) мВ | кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099  26.51/99.099 | Пульт для регулировки и измерения температуры рабочей поверхности жала паяльника  **И-196М1-85** | (1 – 60) мВ | кл. т. 1,5 |
| **И201-75** | (0 – 50) В, 400 Гц;  (350 – 450) Гц | кл. т. 1,5;  кл. т. 4 |
| **И 220 БУ – 75** | (0 – 500) мА; 1500 Гц;  (3 – 10) с | кл. т. 2,5;  ± 0,03 с |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки ВК-90, ВК-90М  **И 220 СУ-75** | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки комплекта СПУ-9  **И-248К-76** | (0 – 100) мкА;  (0 – 30) В | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока усилителей и БСС СПУ-9 **И-248У-76** | (0 – 100) мкА;  (0 – 30) В | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099  26.51/99.099  26.51/99.099 | Пульт для проверки качества контактирования электромагнитных реле с автоматическим восстановлением контактов  И-316-79  **И-316БРВ-79**  **И-316БПМ-79** | R (1; 2; 5; 10; 50) Ом;  τ (1; 3; 5) мс;  Uимп (37,5; 45; 75) мВ | ± 10 % |
| **И-322-ГУ-79** | (0 – 30) В;  (0 – 1) А | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| **И332 В-79** | (0 – 50) мкА | кл. т. 1,5 |
| **И 322-3У-79** | (0 – 130) В;  (0 – 150) В, 400 Гц | кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки и настройки блоков БУПК6-2, БИУ4-1  **И-349Б-81** | (0 – 30) В;  (0 – 1) А | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки усилителей УИ1Т, УИ4, УИ2Т, УСС1Т  **И-349У-81** | (0 – 150) В, 400 Гц;  (0 – 30) В | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки устройства коммутационного УКБ20  **И-349УК-81** | (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 100) мкА;  (0 – 30) В;  (0 – 2) А | кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для измерения виброперегрузок  **И-354-81** | (0 – 50) В, 400 Гц | кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099  26.51/99.099  26.51/99.099 | Установка для проверки блоков измерения УТС54А-46, УТС54А-35 и блок-реле РБ1-1А  **И-360УБ-81** | (0 – 150) В, 400 Гц | кл. т. 1,5 |
| **П33-1-66** | (0 – 50) В; 400 Гц;  (0 – 500) мА, 400 Гц;  (0 – 300) В | кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5 |
| **П33-3-66** | (0 – 6) В;  (0 – 3) мА;  (0 – 1) А | кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5 |
| **П33-4-66** | (0 – 250) мкА;  (0 – 10) В, 400 Гц;  (0 – 20) В | кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5 |
| **П33-6-66** | (0 – 150) В, 400 Гц;  (0 – 30) В | кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для электропитания блока «В»  изд. Р-802 **П33-6-63М** | (0 – 150) В, 400 Гц;  (0 – 30) В;  (0 – 1) А | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки датчика ИД-2 **П47-1-66** | (0 – 150) В, 400 Гц;  (380 – 450) Гц | кл. т. 1,5;  кл. т. 4 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки гидроагрегата ГА-2 всех модификаций **П47-2-66** | (0 – 30) В; (0 – 1) А;  (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 10) А, 400 Гц; | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки усилителя У-18  **П47-4А-76** | (0 – 30) В;  (0 – 50) В, 400 Гц | кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки усилителя У-12  П47-4Б-66 | (0 – 30) В;  (0 – 1) А;  (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 20) А, 400 Гц | кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки гидроагрегата ГА-3М  **П47-5-66** | (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 30) В;  (0 – 5) А;  (0 – 1) А, 400 Гц | кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки указателей УКЛ, УК-2  **П47-6-66** | (0 – 150) В, 400 Гц;  (0 – 30) В | кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки механизма согласования МС-1 **П47-7- 66** | (0 – 150) В, 400 Гц;  (0 – 30) В; (0 – 300) мВ | кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока БМК-2 **П47-8-66** | (0 – 150) В, 400 Гц;  (0 – 30) В | кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки курсовых систем типа КСИ  **П47-9- 66** | (0 – 30) В;  (0 – 1) А;  (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 20) А, 400 Гц;  (380 – 450) Гц | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 4,0 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки механизмов КМ-3, КМ-4  **П47-10 – 66** | (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 300) мВ | кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки пультов ПУ-1, ПУ-2, ПУ-2К, ПУ-3 **П47- 11 –66** | (0 – 50) В, 400 Гц  (0 – 30) В | кл. т. 2,5  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блоков БР-4, БР-4В  **П47-12 - 66** | (0 – 30) В;  (0 – 5) А | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099  26.51/99.099 | Установка для проверки указателей УГА-1,  УГР-4, УГА-1У, УГР-4У сер.2, УГПК,  УГПК сер. 2; **П47-13 - 66** | (0 – 50) В. 400 Гц;  (0 – 30) В; (0 – 200) мВ;  электромагнитная асимметрия | кл. т. 2,5  кл. т. 1,5  ± 0.5 ° |
| **П72-64** | (0 – 30) В;  (0 – 5) А | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| **П73-2-65** | (-5 – 0 – 5) В;  (0 – 30) В;  (-5 – 0 – 5) А;  (1 – 3) с | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  ± 0,03 с |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки  КУСИ-2500, ВДИ-30, ДВ-30, ДВ-15  **П-79-65** | (0 – 30) В;  (0 – 5) В; 400 Гц;  (0 – 50) В, 400 Гц;  (-100 – 0 – 100) мкА;  R/R (0 – 5) %,  (5 % – 95 %) | кл. т. 1,0;  кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5;  0,5 % |
| **П84-6-66** | (0 – 30) В;  (0 – 1) А;  (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 10) А, 400 Гц;  (380 – 420) Гц | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 4,0 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки жидкостных переключателей и датчика ДЖМ-9Б  **П95–67 М** | (0 – 30) В;  (0 – 1) А;  (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 10) А, 400 Гц;  (380 – 420) Гц | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 4,0 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки реле **П97-68** | (0 – 30) В;  (0 – 50) В, 400 Гц;  (380 – 420) Гц | кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 4,0 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки двигателей типа ДИД, двигателей-генераторов типа ДГ-5,0ТА, -1ТА;  -1А; -2А, малоинерционных асинхронных моторов **П98-69** | (0 – 30) В;  (0 – 30) В, 400 Гц;  (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 100) В, 400 Гц;  (380 – 480) Гц | кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 4,0 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки металлокерамических ламп **П127-71** | (0 – 30) В, (0 – 10) А;  (0 – 150) В, 400 Гц;  (0 – 1; 0 – 2) А, 400 Гц | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки металлокерамических ламп **П128-61-2М** | (0 – 250) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки  ССп-2А, -2И, -6,-7 и ИС-2МС, ИС-5; П136 – 70 | (0 – 30) В;  (0 – 150) В, 400 Гц;  (3 – 0 – 3; 10 – 0 – 10) В | кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки кристаллических СВЧ-диодов **П143-68М** | (0 – 200) мкА;  (0 – 1) В;  (0 – 5) В | ± 1,5 %;  ± 5 %;  ± 5 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки кристаллических СВЧ диодов **П147-68** | (0 – 30) В;  (0 – 150) В, 400 Гц | кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099  26.51/99.099 | Установка для проверки  БУНПП-А,-Б, -В, - ДЭ  **П148-12-71** | (0 – 30) В;  (0 – 3) А;  (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 1) А, 400 Гц | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5 |
| **П166-70Э** | (0 – 150) В, 400 Гц;  (1 – 10) с | кл. т. 2,5;  ± 0,03 с |
| **П168-62** | (5 – 0 – 5) В;  (0 – 75) В;  (0 – 50) мА;  (40 – 80) Ом | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  ± 1 Ом |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099  26.51/99.099  26.51/99.099 | Установка для регулировки переменного напряжения **П173-8-74** | (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 5) А, 400 Гц | кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5 |
| **П177-4-71** | (0-7,5) В; 400 Гц;  (0 – 150) В ;  (0 –300) мА | кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5 |
| **П177-6-71** | (0 – 30) В | кл.т. 1,5 |
| **П177-8-71** | (-15 – 0 – 15) В;  (0 – 50) В  (0 – 100) В, 400 Гц | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки изд. АПУ-7Д,  АПУ-13М1, ЭПУ-13ТБ1 и ПУ-12-40УД  **П191-1-73** | (0 – 150) В, 400 Гц;  (0 – 1) А, 400 Гц;  (0 – 250) В;  (0 – 300) мА;  (0 – 10) с | кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  ± 0,03 с |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока 5-ОМ изделия 020 и 023 **П192-71М** | (1 – 10) мкс | ± 0,1 мкс |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки  АДП-23, -27, -44МА сер.2 **П196-72М** | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки БПС-47 сер.2 **П197-73М** | (0 – 30) В;  (0 – 10) с | кл. т. 1,5;  ± 0,03 с |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки акселерометров типа АПД **П205-3-72** | (0 – 150) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки автоматических систем САУ-22  **П251-1-73** | (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 30) В;  (0 – 20) А;  (0 – 5) А, 400 Гц;  эл. ассимметрия «γ», «ν» ± (0 – 5)º;  (0 – 100) % относит. R | кл. т. 2,5  кл. т. 1,5  кл. т. 1,5  кл. т. 1,5  ± 0,5º;  ± 1,5% |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока траекторного управления  6С2.304.040  **П251-2-73** | (0 – 50) В, 400 Гц;  (1 – 0 – 1) А, 400 Гц;  (30 – 0 –30) В;  (0 – 1) А;  (0 – 100) % относит. R | кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  ± 0,5% |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока малых высот  БМВ-19-03  **П251-3-73** | (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 1) А, 400 Гц;  (0 – 1) А;  (30 – 0 –30) В;  (0 – 10) с | кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  ± 0,03 с |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока усилителей 6С2.002.035  **П251-4-73** | (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 1) А, 400 Гц;  (30 – 0 –30) В ;  (0 – 1) А;  (500 – 0 –500) мкА | кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока управления и контроля 6С2.304.017  сер.2, 3, 4 **П251-5-73** | (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 –500) мкА, 400 Гц;  (30 – 0 –30) В;  (0 – 3) А | кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки усилителей сервоприводов из систем САУ-22, САУ-58 **П251-7-73** | (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 500) мА, 400 Гц;  (0 – 30) В; (0 – 3) А;  (0 – 10) с | кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5;  ± 0,03 с |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока выпрямителей  фазочувствительных 6С2.222.013 **П251-8-73** | (0 – 150) В, 400 Гц;  (30 – 0 – 30) В;  (0 – 500) мА | кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока свободных гироскопов БГС-8А  **П251-9-73** | (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 500) мА, 400 Гц;  (0 – 50) В;  (0 –1) А | кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки датчиков скоростного напора ДНПСТ-0,3-1, ДНПСТ-0,6 и  ДНПСТ-0,6-1 **П251-13-73** | (0 – 15) В;  (0 – 100) % относит. R | кл. т. 1,5;  ± 0,05 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для комплексной проверки изд. Р-860  **П261-7-73** | (0 – 30) В;  (0 – 5) А | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока СЗМ-3 (3М)  изд. СПО-10 **П308-2-75** | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока СЗП-10  изд. СПО-10 **П308-3-75** | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки  СЗМ-11, -11М и СЗМ-9,  -9М изд. СПО-10  **П308-5-75** | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка-стабилизатор **П310-1-74** | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка-стабилизатор **П310-1А-74** | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки пульта управления  ИУ-38 и индукционного датчика ИД-6 сер.1 **П315-1-75** | (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 30) В;  (380 – 420) Гц | кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 4 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки курса-вертикали КВ-1  **П315-2-75** | (0 – 150) В, 400 Гц;  (0 – 5) А, 400 Гц;  (0 – 30) В;  (100 – 0 –100) мкА;  (0 – 1) А | кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки коррекционного механизма КМ сер.1  **П315-5-75** | (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 5) А;  (0 – 30) В;  (100 – 0 –100) мкА;  (380 – 420) Гц | кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 4 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки ДУА-3М, УУА-1,  УАА-1А сер.3, СУА-1А,  СУА-2  **П316-75** | (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 30) В;  (50 – 0 –50) мкА;  (0 – 10) А;  (0 – 100) % относит. R | кл.т. 2,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  ± 0,05% |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки командно-пилотажных приборов КПП из систем САУ-22, САУ-23,  САУ-155 **П319-2-74** | (0 – 150) В, 400 Гц;  (0 – 5) А, 400 Гц;  (0 – 30) В;  (0 – 1) А;  (100 – 0 –100) мкА | кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки командно-пилотажных приборов **П319-3-74** | (0 – 150) В, 400 Гц;  (0 – 10) А, 400 Гц;  (100 – 0 –100) мкА;  (0 – 30) В;  (0 – 1) А | кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5; |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки навигационно-пилотажных приборов НПП из систем САУ-23 и САУ-155 **П320-2-74** | (0 – 150) В, 400 Гц;  (0 – 10) А, 400 Гц;  (0 – 30) В;  (0 – 1) А;  (0º – 360º) | кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  ± 5' |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки задатчика магнитного склонения ЗМС-1  **П321-74** | (0 – 50) В, 400 Гц | кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки задатчика барометрического давления  ЗДВ (ЗДВК) **П322-75** | (0 – 30) В;  (0 – 3) В;  (0 – 7,5) В | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока ПК-1 изд. ДИСС-7  **П340-1-75** | (0 – 30) В;  (0 – 1) А | кл. т. 1,5;  кл. т.1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки ПК-2 изд. ДИСС-7  **П340-2-75** | (0 – 30) В;  (0 – 1) А | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки ПК-3 изд. ДИСС-7  **П340-3-75** | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки УНЧ изд. ДИСС-7  **П340-4-75** | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки ПК-4 изд. ДИСС-7  **П340-5-75** | (0 – 150) В, 400 Гц;  (0 – 20) А, 400 Гц;  (0 – 30) В | кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки ПК-5 изд. ДИСС-7  **П340-6-75** | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки ПК-5-2 изд. ДИСС-7  **П340-8-75** | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки ПК-5-3 изд. ДИСС-7  **П340-9-75** | (0 – 30) В; (0 – 1) А | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки ПК-5-4 изд. ДИСС-7  **П340-10-75** | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки ПК-5-5 изд. ДИСС-7  **П340-11-75** | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки ПК-5-6 изд. ДИСС-7  **П340-12-75** | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки ПК-5-7 изд. ДИСС-7  **П340-13-75** | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки ПК-7 изд. ДИСС-7  **П340-14-75** | (0 – 150) В, 400 Гц;  (0 – 30) В;  (0 – 1) А;  (0 – 10) А | кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки ПК-8 изд. ДИСС-7  **П340-15-75** | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки ПК-8-1 изд. ДИСС-7  **П340-16-75** | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки ПК-8-2 изд. ДИСС-7  **П340-17-75** | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | **ПК-8-3 изд. ДИСС-7**  **П340-18-75** | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки биметаллического ограничителя температуры воздуха 753 **П361-76** | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки УУАП-72-1  **П372-76** | (0 – 150) В, 400 Гц;  (0 – 3) В, 400 Гц;  (0 – 50) В;  (-100 – 0 – 100) мкА | кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| **П372Б-76** | (-50 – 0 – 50) мкА;  R/R (0 – 100) % отнош. | кл. т. 1,5;  ± 0,05 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блоков САУ-22М  П379-1-76 | (30 – 10 – 3 – 1 – 0,3 – 0 – 0,3 – 1 – 3 – 10 – 30) В  (0 – 10 – 20) А;  (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 5) А, 400Гц;  электр. асимметрия сельсин датчика ψтек, ψзад, «Азимут». потен. датчик «ny»  (0 – 100) мВ | ± 1,5 %;  ± 1,5 %;  ± 2,5 %;  ± 2,5 %;  ≤ 100 мВ  (±0,7 % – ±2,2 %) |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блоков САУ-22М1 сер. 2  П379-1М-76 | (30 – 10 – 3 – 1 – 0,3 – 0 – 0,3 – 1 – 3 – 10 – 30)В  (0 – 10 – 20) А;  (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 5) А, 400Гц;  асимметрия сельсин датчика ψтек , ψзад , «Азимут».  асимметрия датчика «φ», «ψ», «ύ» 0˚  потен. датчик «ny»  (0 – 100) мВ | ± 1,5 %;  ± 1,5 %;  ± 2,5 %;  ± 2,5 %;  ± 18 мин;  ± 20 мин  (± 2,5) % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блоков механических переходов БМП типа 6С2.399.021,  6С2.399.021-1 и  6С2.399.021-2  **П379-2-76** | (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 1) А, 400 Гц;  (0 – 30) В;  (0 – 300) мА;  (0 – 360)º;  (10 – 450) мВ | кл. т. 2,5;  кл. т.2,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  ± 30';  ± 200 мВ |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки коммутатора К-9 (6С4.847.009) **П379-3-76** | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока коммутации КБ  **П379-4-76** | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока траекторного управления БТУ-77  **П379-5-76** | (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 1) А, 400 Гц;  (0 – 30) В; (3 – 0 – 3) В;  (0 – 1) А;  (0º – 360º);  (0 % – 100 %) | кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  ± 30';  ± 1,5 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока усилителей БУ-53 6С2.002.053 и 6С2.003.053-01 из системы САУ-22М  **П379-6-76** | (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 300) мА, 400 Гц;  (0 – 30) В  (0 – 300) мА  (0 – 100) мкА | кл. т. 2,5  кл. т. 2,5  кл. т. 1,5  кл. т. 1,5  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока усилителей  БУ-53-06 (07)  **П379-6М-76** | (0,3 – 0 – 0,3; 1 – 0 – 1;  5 – 0 – 5; 15 – 0 – 15;  30 – 0 – 30) В;  (500 – 0 – 500) мкА | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока автотриммера 6С2.304.018, датчика автотриммера 6С2.553.006 и датчика положения 6С2.553.001-1 **П379-7-76** | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка **П385-2-75** | (0 – 50) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для дефектации электромашин  **П399-77** | (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 30) В;  (0 – 100) мкА | кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки электромашинного реле времени ЭМРВ-27Б-1 **П412-78** | (0 – 30) В;  (0 – 1) А | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блоков держателей БД3-57КР, БДЗ-57ФР, замков БДз-55М, БДЗ-ТН  **П432-1-78** | (0 – 30) В;  (0 – 10) А | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки привода ПВ-22;  **П433-2-78** | (0 – 30) В;  (50 – 0 – 50) В | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для дефектации анероидно-мембранных (АМ) приборов **П436-79** | (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 150) В, 400 Гц;  (0 – 30) В | кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки коммутационной аппаратуры **П437-1-77** | (0 – 30) В  (0 – 5 ) А, 400 Гц | кл. т. 1,5  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки коммутационной аппаратуры **П437-2-77** | (0 – 10) А, 400 Гц;  (0 – 150) В, 400Гц;  (0 – 50)(0 – 150) мА, 400 Гц | кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки ламп накаливания и предохранителей **П474-79** | (0 – 1) В;  (0 – 3) В;  (0 – 3) А;  (0 – 10) А | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Блок питания **П476-79** | (0 – 30) В;  (0 – 10) А;  (0 – 50) В, 400 Гц | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока защиты и управления БЗУ-376СБ  **П492-80** | (0 – 250) В, 400 Гц;  (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 30) В;  (1 – 3) с;  (3 – 10) с | кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5;  ± 0,03 с;  ± 0,05 с |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки датчиков угловой скорости ДУС (6С2.781.013-2, -2, -3, -5, -6) **П515-19-81** | (0 – 300) мА, 400 Гц;  (150 – 0 – 150) мкА | кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка – источник питания **П517-1-84** | (0 – 150) В, 400 Гц;  (0 – 15) В | кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки пульта ПНД-1 **П552-2-81** | (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 30) В | кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока коррекции  БК-20 сер.1;  П552-3(А)-81 из компл. **П552-3-81** | (0 – 36) В, 400 Гц;  (0º – 3600) | кл. т. 2,5;  ± 12' |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока БУГ-14 сер.1 системы ИКВ  **П552-4-81** | 30 В, 10 кГц;  (0 – 30) В;  (0 – 60) В;  (0 – 10) А | кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки тока утечки электрических конденсаторов  **П615М-1-88** | 0,1; 0,5; 1,0; 10; 25;  50 мА;  10; 30; 100; 300; 600 В | кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки замка П-Н8734-0  **П617-2-87** | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки датчиков ДС-11А, ДС-11В, ДС-11Г **П672-86** | (0 – 50) В, 400 Гц;  (0º – 360º) | кл. т. 2,5;  ± 18' |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки радиовысотомера РВ-УМ  Сп-2-62 | (0 – 150) В, 400 Гц;  (0 – 2) А, 400Гц;  (1 – 3) с;  (3 – 10) с | кл. т. 2,5;  кл. т. 2,5;  ± 0,03 с;  ± 0,05 с |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Блок питания для получения 3-фазного переменного регулируемого напряжения **СЮ56-38** | (0 – 50) В | кл. т. 0,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки авиационных аккумуляторных батарей  15СЦС-45, 12САМ-23, 12САМ-28, 20НКБН  **У-2496-81** | (0 – 30) В;  (0 – 3) В | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,0 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки и регулировки блока  М24-1 **ШЫП-473** | (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 30) В | кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки и регулировки блока  М24-2 **ШЫП-474М** | (50 – 0 – 50) мА | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки и регулировки блока  М24-3Т **ШЫП-475** | (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 1) В | кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки и регулировки блока  М24-7 **ШЫП-476** | (0 – 50) В;  (0 – 1) В;  (50 – 0 – 50) мкА | кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки и регулировки блока  М24 -7, 8, 9  **ШЫП-477 М1** | (0 – 50) В, 400 Гц;  (0 – 30) В | кл. т. 1,5;  кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проведения технологического прогона блока М24-1  **ШЫП-478** | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки и регулировки блока  М24-15 **ШЫП-482** | (0 – 30) В; (0 – 5) А;  (0 – 150) В, 400 Гц | кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки и регулировки блока  М24-16 **ШЫП-483** | (0 – 30) В;(0 – 1) А;  (0 – 150) В, 400 Гц | кл. т. 1,5;  кл. т. 2,5 |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Приспособление для проверки и регулировки  **ШЫУ-1563** | 30,7 В | ± 1,7 В |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Приспособление для проверки и регулировки блока М24-18  **ШЫУ-1093** | (50; 150) Ом | ± 5 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Эквивалент нагрузки ЭН ИЛС для проверки и настройки блока  **ЮК71-Э121-01** | (18; 30; 47;  1500) Ом | ± 5 %  ± 10 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Эквивалент нагрузки ЭН ИВП для проверки и настройки блока  **ЮК71-Э121-02** | 18; 30; 47; 510 Ом | ± 5 % |
| * 1. \* | 1; 2 | 26.51/99.099 | Эквивалент нагрузки ЭН ИВП для проверки и настройки блока  **ЮК71-Э100 БП ПС** | (3,9; -5; 5,3; 10; 15; -6,3;  -12; -15; -20) В | ± 1 % |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных