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[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Арбалеты для отдыха и развлечений
	25.40/29.121, 25.40/39.000
	Обеспечение возможности многократного применения при стрельбе без разрушения конструкции, узлов и деталей
Запас прочности упругих элементов (кгс)
	ГОСТ Р 51905-2002 п. 8.3, п. 8.4;
ГОСТ Р 51905-2002 п. 8.18
	ул. Кальварийская, 43, 220073, г. Минск
	

	1.2*
	
	25.40/11.116
	Маркировка
	ГОСТ Р 51905-2002 п. 8.2
	
	

	1.3*
	
	
	Маркировка положения предохранителя
	
	
	

	1.4*
	
	25.40/39.000
	Надежность захвата и удержания тетивы
	ГОСТ Р 51905-2002 п. 8.15
	
	

	1.5*
	
	25.40/11.116
	Наличие защитного бандажа (для металлических дуг) арбалета
	ГОСТ Р 51905-2002 п. 8.2
	
	

	1.6*
	
	
	Наличие предохранения спусковой детали
	
	
	

	1.7*
	
	25.40/26.095
	Невозможность выстрела от удара
	ГОСТ Р 51905-2002 п. 8.16
	
	

	1.8*
	
	25.40/39.000
	Обеспечение предохранителем невозможности выстрела при его переключении. Отсутствие заедания предохранителя
	ГОСТ Р 51905-2002 п. 8.13
	
	

	1.9*
	
	25.40/26.095
	Обеспечение предохранителем невозможности выстрела при приложении к спусковому крючку усилия
	ГОСТ Р 51905-2002 п. 8.11, п. 8.12
	
	

	1.10*
	
	25.40/11.116
	Отсутствие дефектов
	ГОСТ Р 51905-2002 п. 8.2
	
	

	1.11*
	
	25.40/26.095
	Сила дуг (кгс)
	ГОСТ Р 51905-2002 п. 8.3
	
	

	1.12*
	
	
	Усилие спуска (Н, кгс)
	ГОСТ Р 51905-2002 п. 8.14
	
	

	1.13*
	
	25.40/36.038
	Фиксация метаемого снаряда в арбалете
	ГОСТ Р 51905-2002 п. 8.19
	
	

	2.1*
	Арбалеты универсальные спортивно-охотничьи, матчевые спортивные
	25.40/29.121, 25.40/39.000
	Обеспечение возможности многократного применения при стрельбе без разрушения конструкции, узлов и деталей
Запас прочности упругих элементов
	ГОСТ Р 51905-2002 п. 8.3, п. 8.4;
ГОСТ Р 51905-2002 п. 8.18
	ул. Кальварийская, 43, 220073, г. Минск
	

	2.2*
	
	25.40/11.116
	Маркировка
	ГОСТ Р 51905-2002 п. 8.2
	
	

	2.3*
	
	
	Маркировка положения предохранителя
	
	
	

	2.4*
	
	25.40/39.000
	Надежность захвата и удержания тетивы
	ГОСТ Р 51905-2002 п. 8.15
	
	

	2.5*
	
	
	Наличие автоматического предохранителя
	ГОСТ Р 51905-2002 п. 8.9
	
	

	2.6*
	
	25.40/11.116
	Наличие защитного бандажа (для металлических дуг) арбалета
	ГОСТ Р 51905-2002 п. 8.2
	
	

	2.7*
	
	
	Наличие предохранения спусковой детали
	
	
	

	2.8*
	
	25.40/26.095
	Невозможность выстрела от удара
	ГОСТ Р 51905-2002 п. 8.16
	
	

	2.9*
	
	25.40/39.000
	Обеспечение предохранителем невозможности выстрела при его переключении. Отсутствие заедания предохранителя
	ГОСТ Р 51905-2002 п. 8.13
	
	

	2.10*
	
	25.40/26.095
	Обеспечение предохранителем невозможности выстрела при приложении к спусковому крючку усилия (Н, кгс)
	ГОСТ Р 51905-2002 п. 8.11, п. 8.12
	
	

	2.11*
	
	25.40/11.116
	Отсутствие дефектов
	ГОСТ Р 51905-2002 п. 8.2
	
	

	2.12*
	
	25.40/26.095
	Сила дуг (кгс)
	ГОСТ Р 51905-2002 п. 8.3
	
	

	2.13*
	
	25.40/36.038
	Фиксация метаемого снаряда в арбалете
	ГОСТ Р 51905-2002 п. 8.19
	
	

	3.1*
	Газовые пистолеты, револьверы, стреляющие устройства и газовое бесствольное оружие
	25.40/39.000
	Испытание оружия стрельбой
	ГОСТ Р 50741-95 п. 4.6.7, п. 4.6.8, п. 4.7.5, п. 4.7.6
	ул. Кальварийская, 43, 220073, г. Минск
	

	3.2*
	
	25.40/11.116
	Маркировка
	ГОСТ Р 50741-95 4.6.3, п. 4.7.2
	
	

	3.3*
	
	
	
	СТБ 2505-2017 п. 7.2
	
	

	3.4*
	
	
	Невозможность стрельбы патронами к ручному огнестрельному оружию, патронами с пулевым или дробовым снарядом
	СТБ 2505-2017 п. 7.10
	
	

	3.5*
	
	
	Отсутствие дефектов
	ГОСТ Р 50741-95 п. 4.6.4, п. 4.7.3
	
	

	3.6*
	
	
	Отсутствие конструктивных переделок
	СТБ 2505-2017 п. 7.1
	
	

	3.7*
	
	25.40/36.038
	Работа и взаимодействие механизмов оружия при ручном заряжании, запирании канала ствола и перезаряжании
	ГОСТ Р 50741-95 п. 4.6.5
	
	

	3.8*
	
	25.40/29.061
	Размеры патронника (мм)
	ГОСТ Р 50741-95 п. 4.6.6, п. 4.7.4
	
	

	4.1*
	Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием
	25.71/11.116, 25.71/29.040, 25.71/29.061
	Параметры и размеры (мм, г, ° (угловой градус), г)
Внешний вид.
	ГОСТ Р 51715-2001 п. 6.2;
ГОСТ Р 51715-2001 п. 6.1;
ГОСТ Р 51715-2001 п. 6.1, п. 6.2
	ул. Кальварийская, 43, 220073, г. Минск
	

	4.2*
	
	25.71/29.061, 25.71/38.000
	Глубина поражения мишени изделиями, выполненными по типу метаемого оружия (мм)
	ГОСТ Р 51715-2001 п. 6.7
	
	

	4.3*
	
	25.71/36.038
	Наличие ослабленного крепления хвостовика клинка с рукоятью у изделий, имитирующих длинноклинковое оружие
	ГОСТ Р 51715-2001 п. 6.5
	
	

	4.4*
	
	25.71/29.061
	Параметры и размеры клинков изделий, изготовленных по типу ножей-танто (мм, ° (угловой градус))
	ГОСТ Р 51715-2001 п. 6.2
	
	

	4.5*
	
	25.71/39.000
	Разрушение конструкции клинков среднеклинковых и длинноклинковых рубящих, колюще-режущих и рубяще-режущих изделий при нанесении ударов
	ГОСТ Р 51715-2001 п. 6.5
	
	

	4.6*
	
	25.71/29.143
	Твердость (HRC)
	ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86);
ГОСТ Р 51715-2001 п. 6.3
	
	

	4.7*
	
	25.71/26.095
	Усилие натяжения тетивы (кгс)
	ГОСТ Р 51715-2001 п. 6.4
	
	

	5.1*
	Изделия, конструктивно сходные с ручным стрелковым оружием
	25.40/11.116
	Маркировка
	СТБ 2505-2017 п. 7.12
	ул. Кальварийская, 43, 220073, г. Минск
	

	5.2*
	
	25.40/11.116, 25.40/29.061
	Размерные параметры необратимых изменений конструкции (мм)
Наличие необратимых изменений конструкции
	
	
	

	6.1*
	Инструменты для восстановительных и спасательных работ
	25.71/11.116, 25.71/29.061
	Размеры конструктивных элементов (мм)
Внешний вид
	ГОСТ Р 52737-2007 п. 5.2;
ГОСТ Р 52737-2007 п. 5.1
	ул. Кальварийская, 43, 220073, г. Минск
	

	6.2*
	
	25.71/11.116
	Маркировка
	ГОСТ Р 52737-2007 п. 5.1
	
	

	6.3*
	
	25.71/29.061, 25.71/29.121
	Прочность и упругость полотна при его отгибе (мм)
	ГОСТ Р 52737-2007 п.п. 5.6-5.8
	
	

	6.4*
	
	25.71/29.061
	Размеры (мм)
	ГОСТ Р 52737-2007 п. 5.2, п. 5.4, п. 5.5
	
	

	6.5*
	
	25.71/29.143
	Твердость (HRC)
	ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86);
ГОСТ Р 52737-2007 п. 5.9
	
	

	7.1*
	Луки универсальные спортивно-охотничьи, луки для отдыха и развлечения
	25.40/11.116, 25.40/29.061
	Параметры и размеры конструктивных элементов (мм)
Внешний вид
	ГОСТ Р 52115-2003 п. 9.2, п. 9.5;
ГОСТ Р 52115-2003 п. 9.2
	ул. Кальварийская, 43, 220073, г. Минск
	

	7.2*
	
	25.40/11.116
	Маркировка
	ГОСТ Р 52115-2003 п. 9.2
	
	

	7.3*
	
	25.40/39.000
	Обеспечение возможности многократного применения при стрельбе без разрушения конструкции
	ГОСТ Р 52115-2003 п. 9.9
	
	

	7.4*
	
	25.40/26.095, 25.40/29.121, 25.40/39.000
	Отсутствие разрушений и дефектов материала, поверхностей изделия, его узлов и механизмов, в том числе при натяжении тетивы и в момент выстрела (Н, кгс)
	ГОСТ Р 52115-2003 п. 9.4, п. 9.7
	
	

	7.5*
	
	25.40/26.095
	Сила дуг (кгс)
	ГОСТ Р 52115-2003 п. 9.3, п. 9.3.1, п. 9.3.2
	
	

	7.6*
	
	25.40/29.061
	Соответствие размеров желоба блоков или эксцентриков и диаметра тетивы в местах их контакта (мм)
	ГОСТ Р 52115-2003 п. 9.5
	
	

	8.1*
	Маркеры для игры в пейнтбол
	25.40/26.095
	Дульная скорость (м/с)
	ГОСТ Р 51890-2002 п. 5.3.4.1-5.3.4.6
	ул. Кальварийская, 43, 220073, г. Минск
	

	8.2*
	
	25.40/29.061
	Калибр (мм)
	ГОСТ Р 51890-2002 п. 5.2.1, п. 5.2.1.1
	
	

	8.3*
	
	25.40/11.116
	Маркировка
	ГОСТ Р 51890-2002 п. 5.2.2
	
	

	8.4*
	
	25.40/11.116, 25.40/26.095, 25.40/39.000
	Наличие предохранительного устройства (заглушки).
Обеспечение предохранителем невозможности выстрела при приложении к спусковому крючку усилия (Н)
	ГОСТ Р 51890-2002 п. 5.3.7.1, п. 5.3.7.2;
ГОСТ Р 51890-2002 п. 5.3.2, п.п. 5.3.2.1-5.3.2.4, п.п. 5.3.3.1-5.3.3.4
	
	

	8.5*
	
	25.40/11.116
	Наличие руководства по эксплуатации с указанием технических характеристик изделия и безопасном обращении с ним
	ГОСТ Р 51890-2002 п. 5.2.3
	
	

	8.6*
	
	25.40/39.000
	Обеспечение невозможности выстрела при заряжании и взведении. Обеспечение невозможности стравливания полного или частично наполненного баллона с газом при его присоединении и отделении.
	ГОСТ Р 51890-2002 п.п. 5.3.1.1-5.3.1.5
	
	

	9.1*
	Мачете туристические и разделочные
	25.71/11.116, 25.71/29.061
	Размеры конструктивных элементов (мм)
Внешний вид
	ГОСТ Р 52737-2007 п. 5.2;
ГОСТ Р 52737-2007 п. 5.1
	ул. Кальварийская, 43, 220073, г. Минск
	

	9.2*
	
	25.71/11.116
	Маркировка
	ГОСТ Р 52737-2007 п. 5.1
	
	

	9.3*
	
	25.71/29.061
	Параметры и размеры (мм, ° (угловые градусы))
	ГОСТ Р 52737-2007 п. 5.2, п. 5.3, п. 5.5
	
	

	9.4*
	
	25.71/29.061, 25.71/29.121, 25.71/39.000
	Прочность клинков при изгибе
Размеры остаточной деформации клинков при изгибе (мм)
	ГОСТ Р 52737-2007 п.п. 5.6-5.8
	
	

	9.5*
	
	25.71/29.143
	Твердость (HRC)
	ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86);
ГОСТ Р 52737-2007 п. 5.9
	
	

	10.1*
	Ножи для выживания
	25.71/11.116, 25.71/29.061
	Параметры и размеры (мм)
Внешний вид
	СТБ 1363-2002 п. 7.3;
СТБ 1690-2006 п. 7.1, п. 7.2;
СТБ 2505-2017 п. 7.15;
СТБ 2505-2017 п. 7.14, п. 7.16
	ул. Кальварийская, 43, 220073, г. Минск
	

	10.2*
	
	25.71/11.116
	Комплектность поставки (наличие изделия, ножен, упаковки и информационного листа)
	СТБ 1363-2002 п. 7.1
	
	

	10.3*
	
	
	Маркировка
	СТБ 1363-2002 п. 7.1;
СТБ 2505-2017 п. 7.2
	
	

	10.4*
	
	25.71/29.061, 25.71/29.121, 25.71/39.000
	Отсутствие разрушения изделия при нанесении неоднократных ударов
Прочность клинков при изгибе
Размеры остаточной деформации клинков при изгибе (мм). Глубина повреждений от колющих ударов (мм)
	СТБ 1363-2002 п. 7.3;
СТБ 1363-2002 п.п. 7.7-7.9;
СТБ 1363-2002 п. 7.6
	
	

	10.5*
	
	25.71/29.143
	Твердость (HRC)
	ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86);
СТБ 1363-2002 7.4;
СТБ 2505-2017 п.7.15
	
	

	11.1*
	Ножи и кинжалы охотничьи
	25.71/11.116, 25.71/29.061
	Параметры и размеры конструктивных элементов (мм)
Внешний вид
	СТБ 1362-2002 п. 7.1, п. 7.2;
СТБ 1362-2002 п. 7.3;
СТБ 2505-2017 п.п. 7.14-7.16
	ул. Кальварийская, 43, 220073, г. Минск
	

	11.2*
	
	25.71/11.116
	Комплектность поставки (наличие изделия ножен (футляра), упаковки и информационного листа)
	СТБ 1362-2002 п. 7.1
	
	

	11.3*
	
	
	Маркировка
	СТБ 1362-2002 п. 7.1;
СТБ 2505-2017 п. 7.2
	
	

	11.4*
	
	25.71/29.061, 25.71/29.121, 25.71/39.000
	Отсутствие разрушения изделия при нанесении неоднократных ударов
Прочность клинков при изгибе
Размеры остаточной деформации клинков при изгибе (мм). Глубина повреждений от колющих ударов (мм)
	СТБ 1362-2002 п. 7.6;
СТБ 1362-2002 п. 7.3;
СТБ 1362-2002 п.п. 7.7-7.9
	
	

	11.5*
	
	25.71/29.143
	Твердость (HRC)
	ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86);
СТБ 1362-2002 п. 7.4;
СТБ 2505-2017 п. 7.15
	
	

	12.1*
	Ножи разделочные и шкуросъемные
	25.71/11.116, 25.71/29.061, 25.71/39.000
	Отсутствие выступания острой части клинков, предметов и приспособлений складных ножей за пределы пазов рукояти
Размеры конструктивных элементов (мм)
Внешний вид
	СТБ 1690-2006 п. 7.3;
СТБ 1690-2006 п. 7.1, п. 7.2;
СТБ 1690-2006 п. 7.1
	ул. Кальварийская, 43, 220073, г. Минск
	

	12.2*
	
	25.71/11.116
	Комплектность поставки (наличие изделия, ножен, чехла, упаковки и информационного листа)
	СТБ 1690-2006 п. 7.1
	
	

	12.3*
	
	
	Маркировка
	
	
	

	12.4*
	
	25.71/11.116, 25.71/29.121
	Плотное и прочное соединение клинков с рукоятью
Наличие ножен (чехла)
	СТБ 1690-2006 п. 7.5;
СТБ 1690-2006 п. 7.1
	
	

	12.5*
	
	25.71/29.061
	Параметры и размеры (мм, ° (угловые градусы))
	СТБ 1690-2006 п. 7.3
	
	

	13.1*
	Ножи туристические и специальные спортивные
	25.71/11.116, 25.71/29.061, 25.71/39.000
	Внешний вид
Отсутствие выступания острой части клинков, предметов и приспособлений складных ножей за пределы пазов рукояти
Размеры конструктивных элементов (мм)
	СТБ 1320-2002 п. 7.3;
СТБ 1320-2002 п. 7.1, п. 7.2;
СТБ 1320-2002 п. 7.1
	ул. Кальварийская, 43, 220073, г. Минск
	

	13.2*
	
	25.71/11.116
	Комплектность поставки (наличие ножен, чехла, упаковки и информационного листа)
	СТБ 1320-2002 п. 7.1
	
	

	13.3*
	
	
	Маркировка
	
	
	

	13.4*
	
	25.71/11.116, 25.71/29.121
	Плотное и прочное соединение клинков с рукоятью
Наличие ножен (чехла)
	СТБ 1320-2002 п. 7.1;
СТБ 1320-2002 п. 7.6
	
	

	13.5*
	
	25.71/29.061
	Параметры и размеры (мм)
	СТБ 1320-2002 п. 7.3
	
	

	13.6*
	
	25.71/29.143
	Твердость (HRC)
	ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86);
СТБ 1320-2002 п. 7.4
	
	

	14.1*
	Охолощенное оружие
	25.40/11.116
	Маркировка
	СТБ 2505-2017 п. 7.12
	ул. Кальварийская, 43, 220073, г. Минск
	

	14.2*
	
	25.40/11.116, 25.40/29.061
	Размерные параметры необратимых изменений конструкции (мм)
Наличие необратимых изменений конструкции
	
	
	

	15.1*
	Охотничье, спортивное и служебное огнестрельное оружие
	25.40/29.061
	Длина ствола (несъемного ствола со ствольной коробкой), общая длина оружия (мм)
	СТБ 2505-2017 п. 7.3
	ул. Кальварийская, 43, 220073, г. Минск
	

	15.2*
	
	25.40/29.061, 25.40/36.038
	Размеры магазина (мм)
Емкость магазина (барабана)
	СТБ 2505-2017 п. 7.7
	
	

	15.3*
	
	25.40/39.000
	Испытание оружия стрельбой
	ГОСТ Р 50529-2015 п. 5.1.3
	
	

	15.4*
	
	25.40/29.061
	Калибр (мм)
	СТБ 2505-2017 п. 7.6
	
	

	15.5*
	
	25.40/11.116
	Маркировка
	СТБ 2505-2017 п. 7.2
	
	

	15.6*
	
	
	
	ГОСТ Р 50529-2015 п. 5.1.2.1
	
	

	15.7*
	
	25.40/36.038
	Невозможность ведения стрельбы очередями
	СТБ 2505-2017 п. 7.4
	
	

	15.8*
	
	
	Невозможность производства выстрелов из оружия, имеющего складную конструкцию
	
	
	

	15.9*
	
	25.40/11.116
	Отсутствие дефектов
	ГОСТ Р 50529-2015 п. 5.1.2.2
	
	

	15.10*
	
	
	Отсутствие имитации форм других предметов
	СТБ 2505-2017 п. 7.9
	
	

	15.11*
	
	
	Отсутствие конструктивных переделок
	СТБ 2505-2017 п. 7.1
	
	

	15.12*
	
	
	Отсутствие крепления для штыков (штык-ножей)
	СТБ 2505-2017 п. 7.8
	
	

	15.13*
	
	25.40/39.000
	Работа и взаимодействие механизмов оружия при ручном заряжании, запирании канала ствола и перезаряжании
	ГОСТ Р 50529-2015 п. 5.1.2.3
	
	

	15.14*
	
	25.40/29.061
	Размеры зазора между стволом и колодкой ружья переломной конструкции после стрельбы (мм)
	ГОСТ Р 50529-2015 п. 5.1.2.4.1
	
	

	15.15*
	
	
	Размеры патронников и каналов стволов оружия (мм)
	ГОСТ Р 50529-2015 п. 5.1.2.4.1, п. 5.1.2.4.2
	
	

	15.16*
	
	
	Сопоставление диаметра патронника ствола гладкоствольного оружия с соответствующими параметрами патронов к нарезному огнестрельному оружию, указанных в таблицах ПМК (мм)
	СТБ 2505-2017 п. 7.5
	
	

	16.1*
	Патроны к газовому и сигнальному оружию, в том числе испытательные
	25.40/39.000
	Испытания патронов стрельбой
	ГОСТ Р 50742-95 п. 5.6.5, п. 5.6.6, п. 5.8.5, п. 5.8.6
	ул. Кальварийская, 43, 220073, г. Минск
	

	16.2*
	
	25.40/11.116
	Маркировка патронов
	ГОСТ Р 50742-95 5.6.2, 5.8.2
	
	

	16.3*
	
	
	Отсутствие дефектов
	ГОСТ Р 50742-95 п. 5.6.3, п. 5.8.3
	
	

	16.4*
	
	
	Отсутствие дробового или пулевого снаряда
	СТБ 2505-2017 п. 7.13
	
	

	16.5*
	
	
	Отсутствие имитации форм других предметов
	СТБ 2505-2017 п. 7.9
	
	

	16.6*
	
	25.40/29.061
	Размеры (мм)
	ГОСТ Р 50742-95 п. 5.6.4, п. 5.8.4
	
	

	16.7*
	
	25.40/11.116
	Упаковка патронов
	ГОСТ Р 50742-95 п. 5.6.11- 5.6.14, п. 5.8.10
	
	

	17.1*
	Патроны к служебному, спортивному и охотничьему огнестрельному оружию, в том числе испытательные
	25.40/11.116
	Внешний вид гильз патронов
	ГОСТ Р 50530-2015 п. 6.3.4.1
	ул. Кальварийская, 43, 220073, г. Минск
	

	17.2*
	
	25.40/39.000
	Испытания патронов стрельбой
	ГОСТ Р 50530-2015 п. 6.3.7.1
	
	

	17.3*
	
	25.40/11.116
	Маркировка патронов
	ГОСТ Р 50530-2015 6.3.4.1
	
	

	17.4*
	
	
	Маркировка первичной упаковки
	
	
	

	17.5*
	
	
	Отсутствие имитации форм других предметов
	СТБ 2505-2017 п. 7.9
	
	

	17.6*
	
	
	Отсутствие специальных пуль при снаряжении патронов
	СТБ 2505-2017 п. 7.13
	
	

	17.7*
	
	25.40/29.061
	Размеры (мм)
	ГОСТ Р 50530-2015 п. 6.3.5
	
	

	18.1*
	Патроны к устройствам промышленного и специального назначения
	25.40/11.116
	Внешний вид патронов
	ГОСТ Р 50530-2015 п. 6.3.4.1
	ул. Кальварийская, 43, 220073, г. Минск
	

	18.2*
	
	25.40/39.000
	Испытания патронов стрельбой
	ГОСТ Р 50530-2015 п. 6.3.7.1
	
	

	18.3*
	
	25.40/11.116
	Маркировка патронов
	ГОСТ Р 50530-2015 6.3.4.1
	
	

	18.4*
	
	
	Маркировка первичной упаковки
	
	
	

	18.5*
	
	25.40/29.061
	Размеры (мм)
	ГОСТ Р 50530-2015 п. 6.3.5
	
	

	19.1*
	Пневматическое оружие
	25.40/26.095, 25.40/29.040, 25.40/29.061
	Диаметр пуль (мм)
Скорость пули (м/с)
Масса баллончика и пуль (г)
Дульная энергия (Дж)
	СТБ 2505-2017 п. 7.11
	ул. Кальварийская, 43, 220073, г. Минск
	

	19.2*
	
	
	Скорость пули (м/с)
Диаметр пуль (мм)
Масса баллончика и пуль (г)
Дульная энергия (Дж)
	СТБ 1321-2002 п. 6.4
	
	

	19.3*
	
	25.40/29.061
	Калибр (мм)
	СТБ 1321-2002 п. 6.3
	
	

	19.4*
	
	25.40/11.116
	Маркировка
	СТБ 2505-2017 п. 7.2
	
	

	19.5*
	
	
	
	СТБ 1321-2002 п. 6.6
	
	

	19.6*
	
	
	Наличие предохранительного механизма, маркировка его положений
	
	
	

	19.7*
	
	
	Наличие спусковой скобы
	
	
	

	19.8*
	
	
	Наличие эксплуатационного документа (руководства по эксплуатации или паспорта) в комплекте поставки каждого экземпляра изделия
	
	
	

	19.9*
	
	25.40/39.000
	Невозможность выстрела при взведении и заряжании оружия, а также отбрасывания полного или частично наполненного газом баллончика, при его установке и отделении
	СТБ 1321-2002 п. 6.9
	
	

	19.10*
	
	25.40/26.095
	Обеспечение предохранителем невозможности выстрела при приложении к спусковому крючку усилия (Н)
	СТБ 1321-2002 п. 6.8
	
	

	19.11*
	
	25.40/11.116
	Отсутствие конструктивных переделок
	СТБ 2505-2017 п. 7.1
	
	

	19.12*
	
	25.40/26.095
	Усилие спуска спускового механизма (Н)
	СТБ 1321-2002 п. 6.5, п. 6.6
	
	

	20.1*
	Ружья и пистолеты для подводной охоты
	25.40/11.116
	Внешний вид.
	ГОСТ Р 51281-99 п. 6.1
	ул. Кальварийская, 43, 220073, г. Минск
	

	20.2*
	
	25.40/39.000
	Захват и фиксация спусковым механизмом гарпуна.
	ГОСТ Р 51281-99 п. 6.5
	
	

	20.3*
	
	25.40/11.116
	Маркировка
	ГОСТ Р 51281-99 п. 6.1
	
	

	20.4*
	
	25.40/36.038
	Невозможность выстрела при свободном падении
	ГОСТ Р 51281-99 п. 6.7
	
	

	20.5*
	
	25.40/39.000
	Обеспечение предохранителем невозможности выстрела при его переключении
	ГОСТ Р 51282-99 п. 6.6
	
	

	20.6*
	
	25.40/26.095
	Усилие при заряжании гарпуна (Н, кгс)
	ГОСТ Р 51281-99 п. 6.4
	
	

	20.7*
	
	
	Усилие ручки для заряжания гарпуна (Н, кгс)
	
	
	

	20.8*
	
	
	Усилие спуска (Н, кгс)
	ГОСТ Р 51281-99 п. 6.3
	
	

	21.1*
	Сигнальное оружие
	25.40/39.000
	Испытание оружия стрельбой
	ГОСТ Р 50529-2015 п. 5.2.6.3
	ул. Кальварийская, 43, 220073, г. Минск
	

	21.2*
	
	25.40/11.116
	Маркировка
	СТБ 2505-2017 п. 7.2
	
	

	21.3*
	
	
	
	ГОСТ Р 50529-2015 п. 5.2.4
	
	

	21.4*
	
	
	Невозможность стрельбы газовыми патронами
	СТБ 2505-2017 п. 7.10
	
	

	21.5*
	
	
	Невозможность стрельбы патронами к ручному огнестрельному оружию, патронами с пулевым или дробовым снарядом
	
	
	

	21.6*
	
	
	Отсутствие дефектов
	ГОСТ Р 50529-2015 п. 5.2.6.1
	
	

	21.7*
	
	
	Отсутствие конструктивных переделок
	СТБ 2505-2017 п. 7.1
	
	

	21.8*
	
	25.40/29.061
	Размеры патронника (мм)
	ГОСТ Р 50529-2015 п. 5.1.2.4.1
	
	

	22.1*
	Тесаки охотничьи
	25.71/11.116, 25.71/29.061
	Размеры конструктивных элементов (мм)
Внешний вид
	ГОСТ Р 52737-2007 п. 5.2;
ГОСТ Р 52737-2007 п. 5.1;
СТБ 2505-2017 п. 7.14, п. 7.16;
СТБ 2505-2017 п. 7.15
	ул. Кальварийская, 43, 220073, г. Минск
	

	22.2*
	
	25.71/11.116
	Маркировка
	ГОСТ Р 52737-2007 п. 5.1;
СТБ 2505-2017 п. 7.2
	
	

	22.3*
	
	25.71/29.061, 25.71/29.121, 25.71/39.000
	Отсутствие разрушения изделия при нанесении неоднократных ударов
Размеры остаточной деформации клинков при изгибе (мм)
Прочность клинков при изгибе
	ГОСТ Р 52737-2007 п.п. 5.6-5.8;
ГОСТ Р 52737-2007 п. 5.11, п. 5.12
	
	

	22.4*
	
	25.71/29.061
	Параметры и размеры (мм, ° (угловые градусы))
	ГОСТ Р 52737-2007 п. 5.2, п. 5.3, п. 5.5;
СТБ 2505-2017 п. 7.15
	
	

	22.5*
	
	25.71/29.143
	Твердость (HRC)
	ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86);
ГОСТ Р 52737-2007 п. 5.9;
СТБ 2505-2017 п. 7.15
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