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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения
	100.09/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006)
	ул. Я.Коласа, 7, 222357, г. Воложин, Воложинский район, Минская область (химико-бактериологическая лаборатория (Воложинский район))
	

	1.2*
	
	100.09/08.169
	Водородный показатель (рН) (Д:( 2-12)ед. рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	1.3*
	
	100.09/08.052
	Минерализация общая(сухой остаток) (Д: (0-1000)мг/дм3)
	ГОСТ 18164-72 п.3.1
	
	

	1.4*
	
	100.09/08.149
	Жесткость общая (Д: ≥ 1радус жесткости)
	ГОСТ 31954-2012 п.4(метод А)
	
	

	1.5*
	
	100.09/08.156
	Аммиак и ионы аммония (суммарно) (Д:( 0,1-3,0)мг/дм3; Д:( 3,0-300,0)мг/дм3 (с разбавлением))
	ГОСТ 33045-2014 п.5(метод А)
	
	

	1.6*
	
	
	Железо общее (Д: (0,10-2,00) мг/дм3)
	ГОСТ 4011-72 п.2
	
	

	1.7*
	
	100.09/11.116
	Запах (Д: (0-5) баллов)
	ГОСТ 3351-74 п.2
	
	

	1.8*
	
	
	Привкус (Д: (0-5) баллов)
	ГОСТ 3351-74 п.3
	
	

	1.9*
	
	100.09/08.156
	Цветность (Д: (1-70) град.цветности; Д: >70град.цветности (с разбавлением))
	ГОСТ 31868-2012 п.5(метод Б)
	
	

	1.10*
	
	
	Мутность(по коалину) (Д: (0,58-4,64) мг/дм3)
	ГОСТ 3351-74 п.5
	
	

	1.11*
	
	
	Нитраты (Д: (0,1-2,0)мг/дм3; Д:( 2,0-200) мг/дм3 (с разбавлением))
	ГОСТ 33045-2014 п.9(метод Д)
	
	

	1.12*
	
	
	Нитриты (Д:(0,003-0,3)мг/дм3;  Д:(0,3-30)мг/дм3 (с разбавлением))
	ГОСТ 33045-2014 п.6(метод Б)
	
	

	1.13*
	
	100.09/08.150
	Сульфаты (Д: (2,0-5,0)мг/дм3; Д: (5,0-25)мг/дм3; Д: (25-50)мг/дм3)
	ГОСТ 31940-2013 п.6(Метод 3)
	
	

	1.14*
	
	100.09/08.149
	Окисляемость перманганатная (Д: (0,5-10)мг/дм3;  Д: >10мг/дм3 (с разведением))
	СТБ ISO 8467-2009
	
	

	1.15*
	
	
	Хлориды (Д:≥ 10мг/дм3)
	ГОСТ 4245-72 п.2
	
	

	1.16*
	
	100.09/08.156
	Медь (Д: (0,02-0,5)мг/дм3;  Д: >0,5 мг/дм3 (с разбавлением))
	ГОСТ 4388-72 п.2
	
	

	1.17*
	
	
	Марганец (Д: (0,01-5,00)мг/дм3;  Д: >5мг/дм3 (с разбавлением))
	ГОСТ 4974-2014 п.6.5(метод А. Вариант 3)
	
	

	1.18*
	
	100.09/08.149
	Остаточный активный хлор (Д: (0,3-1,09) мг/дм3)
	ГОСТ 18190-72 п.3
	
	

	1.19*
	
	100.09/08.156
	Фториды (Д: (0,05-1,0)мг/дм3;  Д: >1,0мг/дм3 (с разбавлением))
	ГОСТ 4386-89 п.1(Вариант А)
	
	

	1.20*
	
	100.09/01.086
	Общее микробное число при 36 0С
	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
	
	

	1.21*
	
	
	Общие колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии
	ГОСТ 34786-2021 п.9.1, п.9.3
	
	

	2.1**
	Сточные воды
	100.05/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992
	222357, с/с Воложинский, 2, около деревни Улазовичи, Воложинский район, Минская область (химико-бактериологическая лаборатория (Воложинский район))
	

	2.2**
	
	100.05/08.169
	Водородный показатель (рН) (Д:( 2-12)ед. рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	2.3*
	
	100.05/08.149
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5) (Д: (3,0-6000)мгО2/дм3)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	
	

	2.4*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5) (Д: (0,5-6,0)мгО2/дм3)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	2.5*
	
	100.05/08.052
	Взвешенные вещества (Д: от 3,0 мг/дм3 и более)
	МВИ.МН 4362-2012 (кроме п.10.3.2)
	
	

	2.6*
	
	
	Сухой остаток (минерализация) (Д: (50-50000)мг/дм3)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	2.7*
	
	100.05/08.149
	Хлориды (Д: (10,0-250)мг/дм3;  Д:>250мг/дм3 (с разбавлением))
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	2.8*
	
	100.05/08.150
	Сульфаты (Д: (2,00-40,0)мг/дм3; Д:  >40,0мг/дм3 (с разбавлением))
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	2.9*
	
	100.05/08.156
	Фосфор общий (Д: (0,005 до 0,8)мг/дм3; Д: >0,8мг/дм3 (с разбавлением))
	ГОСТ 18309-2014 (метод Г)
	
	

	2.10*
	
	
	Фосфаты (фосфат-ион) (Д:(0,005-0,8) мг/дм3 (в пересчете на фосфор); Д: >0,8мг/дм3 (в пересчете на фосфор ) (с разбавлением))
	ГОСТ 18309-2014 (метод Б)
	
	

	2.11*
	
	
	Аммиак и ионы аммония (суммарно) (Д:( 0,1-3,0)мг/дм3; Д:( 3,0-300,0)мг/дм3 (с разбавлением))
	ГОСТ 33045-2014 п.5(метод А)
	
	

	2.12*
	
	
	Нитриты (Д:(0,003-0,3)мг/дм3;  Д:(0,3-30)мг/дм3 (с разбавлением))
	ГОСТ 33045-2014 п.6(метод Б)
	
	

	2.13*
	
	
	Нитраты (Д: (0,1-2,0)мг/дм3; Д:( 2,0-200) мг/дм3 (с разбавлением))
	ГОСТ 33045-2014 п.9(метод Д)
	
	

	2.14*
	
	
	Железо общее (Д: (0,1-9,0)мг/дм3; Д: >9,0 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	2.15*
	
	100.05/08.155
	Синтетические поверхностно-активные вещества(АПАВ) (Д: (0,025-0,10)мг/дм3; Д: (0,10-0,50)мг/дм3; Д: (0,50-100)мг/дм3)
	ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000(М01-06-2013 издание 2014г))
	
	

	2.16*
	
	100.05/08.156
	Химическое потребление кислорода(ХПК cr) (Д: (5-800)мгО2/дм3;  Д:>800мгО2/дм3(с разбавлением))
	ФР.1.31.2012.12706 (ПНДФ 14.1:2:4.190-03)
	
	

	2.17*
	
	100.05/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (Д:( 0,005-50,00)мг/дм3)
	ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98(М01-05-2012 ))
	
	

	3.1**
	Поверхностные воды
	100.03/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012
	222357, с/с Воложинский, 2, около деревни Улазовичи, Воложинский район, Минская область (химико-бактериологическая лаборатория (Воложинский район))
	

	3.2**
	
	100.03/08.169
	Водородный показатель (рН) (Д:( 2-12)ед. рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	3.3*
	
	100.03/08.149
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5) (Д: (3,0-6000)мгО2/дм3)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	
	

	3.4*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5) (Д: (0,5-6,0)мгО2/дм3)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	3.5*
	
	100.03/08.052
	Взвешенные вещества (Д: от 3,0 мг/дм3 и более)
	МВИ.МН 4362-2012 (кроме п.10.3.2)
	
	

	3.6*
	
	
	Сухой остаток (минерализация) (Д: (50-50000)мг/дм3)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	3.7*
	
	100.03/08.149
	Хлориды (Д: (10,0-250)мг/дм3;  Д:>250мг/дм3 (с разбавлением))
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	3.8*
	
	100.03/08.150
	Сульфаты (Д: (2,00-40,0)мг/дм3; Д:  >40,0мг/дм3 (с разбавлением))
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	3.9*
	
	100.03/08.156
	Фосфор общий (Д: (0,005 до 0,8)мг/дм3; Д: >0,8мг/дм3 (с разбавлением))
	ГОСТ 18309-2014 (метод Г)
	
	

	3.10*
	
	
	Фосфаты (фосфат-ион) (Д:(0,005-0,8) мг/дм3 (в пересчете на фосфор); Д: >0,8мг/дм3 (в пересчете на фосфор ) (с разбавлением))
	ГОСТ 18309-2014 (метод Б)
	
	

	3.11*
	
	
	Аммиак и ионы аммония (суммарно) (Д:( 0,1-3,0)мг/дм3; Д:( 3,0-300,0)мг/дм3 (с разбавлением))
	ГОСТ 33045-2014 п.5(метод А)
	
	

	3.12*
	
	
	Нитриты (Д:(0,003-0,3)мг/дм3;  Д:(0,3-30)мг/дм3 (с разбавлением))
	ГОСТ 33045-2014 п.6(метод Б)
	
	

	3.13*
	
	
	Нитраты (Д: (0,1-2,0)мг/дм3; Д:( 2,0-200) мг/дм3 (с разбавлением))
	ГОСТ 33045-2014 п.9(метод Д)
	
	

	3.14*
	
	
	Железо общее (Д: (0,1-9,0)мг/дм3; Д: >9,0 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	3.15*
	
	100.03/08.155
	Синтетические поверхностно-активные вещества(АПАВ) (Д: (0,025-0,10)мг/дм3; Д: (0,10-0,50)мг/дм3; Д: (0,50-100)мг/дм3)
	ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000(М01-06-2013 издание 2014г))
	
	

	3.16*
	
	100.03/08.156
	Химическое потребление кислорода(ХПК cr) (Д: (5-800)мгО2/дм3;  Д:>800мгО2/дм3(с разбавлением))
	ФР.1.31.2012.12706 (ПНДФ 14.1:2:4.190-03)
	
	

	3.17*
	
	100.03/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (Д:( 0,005-50,00)мг/дм3)
	ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98(М01-05-2012 ))
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