
	Открытое акционерное общество "Пеленг", поверочная лаборатория службы главного метролога управления метрологии, стандартизации и патентной деятельности
	BY/112 3.0008




	 ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ 
	BY/112 3.0008



[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Виды поверки:
1 – первичная поверка;
2 – последующая поверка
	Средства измерений
	Место(а) осуществления деятельности

	
	
	код области деятельности
	наименование 
средства измерений
	наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений
	

	
	
	
	
	пределы, диапазоны, номинальные значения
	класс точности, разряд, погрешность
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	11.4*
	1,2
	26.51/99.011
	Измерители яркости фона
«Пеленг СЛ-02»
	Яркость фона:
от 10 до 20000 кд/м2
	
± 15 %
	ул. Макаенка, 25, 220114, г. Минск

	11.6*
	1,2
	26.51/99.011
	Фильтры сетчатые металлические
Приборы для измерения метеорологической дальности видимости МДВ
	Коэффициент пропускания:
(0 - 100) % Т
	± 0,5 %

± 1,0 %
	ул. Филимонова, 25В, 220114, г. Минск

	11.8*
	1,2
	26.51/99.011
	Пиранометры
«Пеленг СФ-06»
	Энергетическая освещенность:
от 0,01 до 1,6 кВт/м2
	

± 10 %
	ул. Макаенка, 25, 220114, г. Минск

	11.9*
	1,2
	26.51/99.011
	Балансомеры
«Пеленг СФ-08-21»
	Радиационный баланс (разность значений энергетической освещенности):
от 0,01 до 2 кВт/м2
	



± 10 %
	ул. Макаенка, 25, 220114, г. Минск

	11.10*
	1,2
	26.51/99.011
	Актинометры
«Пеленг СФ-12»
	Энергетическая освещенность:
от 0,04 до 1,1 кВт/м2

	

± 3 %
	ул. Макаенка, 25, 220114, г. Минск

	11.11*
	1,2
	26.51/99.011
	Станции актинометрические СФ-14
	Энергетическая освещенность:
от 0,04 до 1,1 кВт/м2
от 0,01 до 1,6 кВт/м2
Радиационный баланс (разность значений энергетической освещенности):
от минус 0,7
до ± 1,1 кВт/м2
	

±3 %
± 10 %




± 10 %
	ул. Макаенка, 25, 220114, г. Минск

	11.12*
	1,2
	26.51/99.011
	Комплекты фильтров светорассеивающих КФС-1
	Диапазон номинальных значений коэффициента диффузного пропускания фильтра 6296.00.00.120:
от 0,00000032 
до 0,00001774
Диапазон метеорологической оптической дальности (МОД), имитируемый фильтром:
- фильтр 6296.00.00.120
от 10 до 550 м;
- фильтр 6296.00.00.110
от 5 до 499 м;
фильтр 6296.00.00.110-01
от 500 до 4999 м;
фильтр 6296.00.00.110-02
от 5000 до 14000 м
	Пределы допускаемой относительной погрешности измерения коэффициента диффузного пропускания фильтра 6296.00.00.120:
± 3 %
	ул. Макаенка, 25, 220114, г. Минск

	11.13*
	1,2
	26.51/99.011
	Нефелометры
«Пеленг СЛ-03»
	Метеорологическая оптическая дальность видимости:
от 10 до 50000 м
от 10 до 10000 м
от 10000 до 30000 м
	



± 10 %
± 20 %
	ул. Филимонова, 25В, 220114, г. Минск

	22.1*
	1,2
	26.51/99.022
	Системы аэродромные автоматизированные метеорологические
«АМИС-ПЕЛЕНГ
СФ-09»
	Метеорологическая оптическая дальность видимости:
от 20 до 250 м
от 250 до 3000 м
от 3000 до 6000 м
от 6000 до 10000 м
Высоты:
от 5 до 100 м
от 100 до 2000 м
от 2000 до 8000 м
Мгновенная скорость ветра:
от 1 до 10 м/с
более 10 м/с
Направление ветра 
от 0° до 360°
Температура
от минус 60 °С до 65 °С Атмосферное давление:
от 600 до 1100 гПа
Относительная влажность:
от 2 % до 90 %
от 90 % до 99 %
	


± 15 %
± 10 %
± 20 %
± 35 %

± 5 м
± 10 %
± 5 %


± 0,5 м/с
± 5 %

± 3 °

± 0,4 °С

± 0,33 гПа


± 4 %
± 5 %
	ул. Филимонова, 25В, 220114, г. Минск

	22.2*
	1,2
	26.51/99.022
	Автоматизированные метеорологические измерительно-информационные системы (автоматизированные метеостанции) С-01
	Влажность
от 10 % до 100 %
Температура:
от минус 50 °С до 50 °С
от минус 40 °С 
до минус 30 °С
от минус 30 °С до 50 °С
	
± 5 %

± 0,5 °С
± 0,3 °С

± 0,2 °С
	ул. Филимонова, 25В, 220114, г. Минск

	22.3*
	1,2
	26.51/99.022
	Измерители облачности «СД-02-2006»
	Высоты:
от 5 до 100 м
от 100 до 2000 м
от 2000 до 8000 м
	
± 5 м
± 10 %
± 5 %
	ул. Филимонова, 25В, 220114, г. Минск

	22.4*
	1,2
	26.51/99.022
	Приборы для определения продолжительности солнечного сияния 
«Пеленг ВК-05»
	Номинальное значение энергетической освещенности, соответствующее пороговому уровню срабатывания:
120 Вт/м2

	± 10 %
	ул. Макаенка, 25, 220114, г. Минск

	22.5*
	1,2
	26.51/99.022
	Датчики осадков «Пеленг СФ-11»
	Количество
осадков:
от 0,2 до 125 мм
	± (0,1+0,05·К***), мм

	ул. Филимонова, 25В, 220114, г. Минск

	22.6*
	1,2
	26.51/99.022
	Анеморумбометры 
«Пеленг СФ-03»
	Мгновенная скорость ветра
до 10 м/с
от 10 до 55 м/с
Направление ветра за 
3 - 5 с: от 0° до 360°
	

± 0,5 м/с
± 5 %

± 3°
	ул. Филимонова, 25В, 220114, г. Минск
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