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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Помещения зданий и сооружений, рабочие места
	100.11/35.063, 100.12/35.063
	Освещенность
	ГОСТ 24940-2016;
МВИ.ГМ.1867-2020
	ул. Объездная, 8, 246012, г. Гомель, Гомельская область
	

	1.2**
	
	
	Коэффициент естественной освещенности
	
	
	

	2.1**
	Помещения жилых и общественных зданий и селитебная территория
	100.11/35.067
	Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот - уровень звука - эквивалентные по энергии уровни звука - максимальные уровни звука
	ГОСТ 23337-2014
	ул. Объездная, 8, 246012, г. Гомель, Гомельская область
	

	3.1**
	Помещения жилых и общественных зданий
	100.11/35.065
	Температура воздуха
	АМИ.ГМ 0001-2021
	ул. Объездная, 8, 246012, г. Гомель, Гомельская область
	

	3.2**
	
	100.11/35.060
	Относительная влажность воздуха
	
	
	

	3.3**
	
	100.11/35.070
	Скорость движения воздуха
	
	
	

	3.4**
	
	100.11/35.059
	Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения и виброскорости, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни - корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни -эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003)
	
	

	4.1**
	Рабочие места
	100.12/35.065
	Температура воздуха
	МВИ.ГМ.1860-2020
	ул. Объездная, 8, 246012, г. Гомель, Гомельская область
	

	4.2**
	
	100.12/35.060
	Относительная влажность воздуха
	Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 14.06.2013 №47, пп. 9,15-19
	
	

	4.3**
	
	100.12/35.070
	Скорость движения воздуха
	
	
	

	4.4**
	
	100.12/35.065
	Интенсивность теплового излучения
	
	
	

	4.5**
	
	100.12/35.067
	Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот - уровень звука - эквивалентные по энергии уровни звука - максимальные уровни звука
	ГОСТ 12.1.050-86;
Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 14.06.2013 №47, п.п. 15, 20-22
	
	

	4.6**
	
	
	Инфразвук: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот - общий уровень звукового давления - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот - эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин
	МВИ.ГМ.1694-2018
	
	

	4.7**
	
	100.12/35.059
	Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения и виброскорости, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни - корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни -эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003)
	
	

	4.8**
	
	
	Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения и виброскорости, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни - корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни
	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001)
	
	

	4.9**
	
	100.12/35.068
	Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2-400) кГц - плотность магнитного потока, нТл, в диапазонах частот 5Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2-400) кГц
	АМИ.МН 0001-2021
	
	

	4.10**
	
	100.12/35.063
	Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения
	АМИ.ГМ 0368-2025
	
	

	4.11**
	
	100.12/35.069
	Электростатические поля: - напряженность электростатического поля
	ГОСТ 12.1.045-84;
МВИ.ГМ.1907-2020
	
	

	4.12**
	
	
	Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность электростатического поля
	
	
	

	4.13**
	Рабочие места, производственные и общественные помещения
	100.11/35.071, 100.12/35.071
	Уровень аэроионизации воздуха: - количество положительных и отрицательных аэроионов - коэффициент униполярности
	МВИ.ГМ.1164-2017
	ул. Объездная, 8, 246012, г. Гомель, Гомельская область
	

	4.14**
	
	
	
	
	
	

	5.1**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.082, 100.10/42.000
	Отбор проб, концентрация азота диоксид ДИ: (1-40) мг/м3
	ГОСТ 12.1.014-84
	ул. Объездная, 8, 246012, г. Гомель, Гомельская область
	

	5.2**
	
	
	Отбор проб, концентрация азота оксиды ДИ: (2-30) мг/м3
	
	
	

	5.3**
	
	
	Отбор проб, концентрация аммиака ДИ: (2-30) мг/м3
	
	
	

	5.4**
	
	
	Отбор проб, концентрация бензина ДИ: (50-1200) мг/м3
	
	
	

	5.5**
	
	
	Отбор проб, концентрация бензола ДИ: (5-1500) мг/м3
	
	
	

	5.6**
	
	
	Отбор проб, концентрация гидроксибензола (фенола) ДИ: (0,3–3,0) мг/м3
	
	
	

	5.7**
	
	
	Отбор проб, концентрация гидрохлорида (хлористый водород) ДИ: (2–150) мг/м3
	
	
	

	5.8**
	
	
	Отбор проб, концентрация дигидросульфида (сероводород) ДИ: (2-30) мг/м3
	
	
	

	5.9**
	
	
	Отбор проб, концентрации дизельного топлива ДИ: (250-6000) мг/ м3
	
	
	

	5.10**
	
	
	Отбор проб, концентрация диметилбензола (ксилол) ДИ: (20-500) мг/м3
	
	
	

	5.11**
	
	
	Отбор проб, концентрация керосина ДИ: (50-4000)мг/м3
	
	
	

	5.12**
	
	
	Отбор проб, концентрация масел минеральных нефтяных (аэрозоль масел) ДИ: (1-10) мг/м3
	ГОСТ 12.1.014-84;
МВИ.МН 3347-2010
	
	

	5.13**
	
	
	Отбор проб, концентрация метилбензола (толуол) ДИ: (25-500) мг/м3
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	5.14**
	
	
	Отбор проб, концентрация озона ДИ: (0,05-15) мг/м3
	
	
	

	5.15**
	
	
	Отбор проб, концентрация пропан-2-он (ацетон) ДИ: (100-10000) мг/м3
	
	
	

	5.16**
	
	
	Отбор проб, концентрация проп-2-ен-1-аль (акролеин) ДИ: (0,1-1) мг/м3
	
	
	

	5.17**
	
	
	Отбор проб, концентрация серы диоксид (ангидрид сернистый) ДИ: (5-100) мг/м3
	
	
	

	5.18**
	
	
	Отбор проб, концентрация сольвент-нафта ДИ: (20-500) мг/м3
	
	
	

	5.19**
	
	
	Отбор проб, концентрация тетрахлорэтилена (перхлорэтилена) ДИ: (0,69-2,7)мг/м3 (0,1-4) ppm
	ГОСТ 12.1.014-84;
МВИ.МН 3347-2010
	
	

	5.20**
	
	
	Отбор проб, концентрация трихлорэтена (трихлорэтилен) ДИ: (5-100) мг/м3
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	5.21**
	
	
	Отбор проб, концентрация уайт-спирита ДИ: (50-4000) мг/м3
	
	
	

	5.22**
	
	
	Отбор проб, концентрация углеводородов алифатических предельных (углеводороды нефти) ДИ: (100-2000) мг/м3
	
	
	

	5.23**
	
	
	Отбор проб, концентрация углерода оксид ДИ: (5-50) мг/м3 ДИ: (10-3000) мг/м3
	
	
	

	5.24**
	
	
	Отбор проб, концентрация формальдегида ДИ: (0,25-5,0)мг/м3
	
	
	

	5.25**
	
	
	Отбор проб, концентрация хлора ДИ:(0,5 - 200)мг/м3
	
	
	

	5.26**
	
	
	Отбор проб, концентрация этановой кислоты (уксусная кислота) ДИ: (2-250) мг/м3
	
	
	

	5.27**
	
	
	Отбор проб, концентрация этанола ДИ: (200-5000) мг/м3
	
	
	

	5.28**
	
	
	Отбор проб, концентрация этенилбензола (стирол) ДИ: (5-500) мг/м3 ДИ: (10-3000) мг/м3
	
	
	

	5.29**
	
	
	Отбор проб, концентрация этоксиэтана (диэтиловый эфир) ДИ:(100-600) мг/м3 (600-3000) мг/м3) (2000-60000) мг/м3
	
	
	

	5.30**
	
	
	Отбор проб, концентрация бутана ДИ: (100-1000) мг/м3
	
	
	

	5.31**
	
	
	Отбор проб, концентрация бутан-1-ола (бутиловый спирт) ДИ: (5-200) мг/м3
	
	
	

	5.32**
	
	
	Отбор проб, концентрация хлорэтена (хлористый винил, хлорэтилен, этиленхлорид) ДИ: (2 - 300) мг/м3
	
	
	

	5.33**
	
	
	Отбор проб, концентрация гексана ДИ: (10 -100) мг/м3
	
	
	

	5.34**
	
	
	Отбор проб, концентрация гидразина ДИ: (0,05-4) мг/м3
	
	
	

	5.35**
	
	
	Отбор проб, концентрация диэтиламина ДИ: (10-350) мг/м3
	
	
	

	5.36**
	
	
	Отбор проб, концентрация сера диоксид (ангидрид сернистый) ДИ: (5-100) мг/м3
Отбор проб, концентрация серы диоксид (ангидрид сернистый) ДИ: (5-100) мг/м3
	
	
	

	5.37**
	
	
	Отбор проб, концентрация диэтиламина ДИ: (10-350) мг/м3
	
	
	

	5.38**
	
	
	Отбор проб, концентрация изобутана ДИ: (100-1000) мг/м3
	
	
	

	5.39**
	
	
	Отбор проб, концентрация метанола ДИ: (50-1000) мг/м3
	
	
	

	5.40**
	
	
	Отбор проб, концентрация метилмеркаптана ДИ: (0,25-10) мг/м3
	
	
	

	5.41**
	
	
	Отбор проб, концентрация пропана ДИ: (100-1000) мг/м3
	
	
	

	5.42**
	
	
	Отбор проб, концентрация пропан-бутана ДИ: (100 - 1000) мг/м3
	
	
	

	5.43**
	
	
	Отбор проб, концентрация дигидросульфида (сероводород) ДИ: (2-30) мг/м3
	
	
	

	5.44**
	
	
	Отбор проб, концентрация метилбензола (толуола) ДИ: (25 – 500) мг/м3
	
	
	

	5.45**
	
	
	Отбор проб, концентрация тетрахлорметана (четыреххлористый углерод) ДИ: (10 - 200) мг/м3
	
	
	

	5.46**
	
	
	Отбор проб, концентрация фосфина ДИ: (0,01-0,03) мг/м3 ДИ: (0,03-0,5) мг/м3
	
	
	

	5.47**
	
	
	Отбор проб, концентрация фуран-2-альдегида (фурфураль, фурфурол) ДИ: (5-700) мг/м3
	
	
	

	5.48**
	
	
	Отбор проб, концентрация хлорбензола ДИ: (50-200) мг/м3
	
	
	

	5.49**
	
	
	
	
	
	

	5.50**
	
	
	Отбор проб, концентрация трихлорметана (хлороформа) ДИ: (2-200) мг/м3
	
	
	

	5.51**
	
	
	Отбор проб, концентрация гидроцианида (цианистый водород) ДИ: (0,1-2) мг/м3 ДИ: (0,2-10) мг/м3
	
	
	

	5.52**
	
	
	Отбор проб, концентрация этантиола (этилмеркаптан) ДИ: (0,25-50) мг/м3
	
	
	

	5.53**
	
	100.10/08.052, 100.10/42.000
	Отбор проб, концентрация пыли ДИ: (0,25 –500,00)мг/м3
	МВИ.МН 5842-2017
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