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[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Вода питьевая
	100.09/08.169
	Водородный показатель ((2 - 12) ед. рН)
	ГОСТ ISO 10523-2017
	222161, с/с Жодинский, вблизи д. Калюжки, 8, Смолевичский район, Минская область (отделение контроля качества питьевых вод)
	

	1.2*
	
	100.09/08.149
	Жесткость общая (от 0,1 °Ж и более)
	ГОСТ 31954-2012 п. 4 (метод А)
	
	

	1.3*
	
	100.09/11.116
	Запах ((0 - 5) баллов)
	ГОСТ 3351-74 п. 2
	
	

	1.4*
	
	100.09/08.156
	Концентрация алюминия ((0,04 - 0,56) мг/дм³, до 56 мг/дм³ при разбавлении)
	ГОСТ 18165-2014 п. 6 (метод Б)
	
	

	1.5*
	
	
	Концентрация аммиака (по азоту) ((0,078 - 234) мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 п. 5 (метод А)
	
	

	1.6*
	
	100.09/08.079
	Концентрация бария ((0,050 - 5,0) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012 п. 5 (метод А)
	
	

	1.7*
	
	100.09/08.169
	Концентрация бикарбонатов ((6,1 - 6100) мг/дм³)
	ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) п. 5.5.5
	
	

	1.8*
	
	100.09/08.155
	Концентрация бора ((0,05 - 5,0) мг/дм³)
	ГОСТ 31949-2012
	
	

	1.9*
	
	100.09/08.156
	Концентрация железа ((0,10 - 2,0) мг/дм³, более 2,0 мг/дм³ при разбавлении)
	ГОСТ 4011-72 п. 2
	
	

	1.10*
	
	100.09/08.169
	Концентрация кадмия ((0,00010 - 1,0) мг/дм³, до 10 мг/дм³ при разбавлении)
	ГОСТ 31866-2012
	
	

	1.11*
	
	100.09/08.079
	Концентрация калия ((0,500 - 5000) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012 п. 5 (метод А)
	
	

	1.12*
	
	
	Концентрация кальция ((0,500 - 5000) мг/дм³)
	
	
	

	1.13*
	
	
	Концентрация магния ((0,25 - 2500) мг/дм³)
	
	
	

	1.14*
	
	100.09/08.169
	Концентрация марганца ((0,0020 - 0,50) мг/дм³, до 5 мг/дм³ при разбавлении)
	ГОСТ 31866-2012
	
	

	1.15*
	
	
	Концентрация меди ((0,0050 - 5,0) мг/дм³, до 50 мг/дм³ при разбавлении)
	
	
	

	1.16*
	
	
	Концентрация мышьяка ((0,0010 - 0,20) мг/дм³, до 2 мг/дм³ при разбавлении)
	
	
	

	1.17*
	
	100.09/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (суммарно) ((0,005 - 50) мг/дм³)
	ФР.1.31.2012.13169
	
	

	1.18*
	
	100.09/08.169
	Концентрация никеля ((0,0005 - 0,50) мг/дм³)
	ФР.1.31.2006.02431
	
	

	1.19*
	
	100.09/08.156
	Концентрация нитратов ((0,1 - 200) мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 п. 9 (метод Д)
	
	

	1.20*
	
	
	Концентрация нитритов ((0,003 - 30) мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 п. 6 (метод Б)
	
	

	1.21*
	
	100.09/08.155
	Концентрация поверхностно-активных веществ (ПАВ), анионактивных ((0,025 - 2,0) мг/дм³)
	ГОСТ 31857-2012 п. 3 Метод 1
	
	

	1.22*
	
	100.09/08.169
	Концентрация ртути ((0,00005 - 0,010) мг/дм³, до 0,1 мг/дм³ при разбавлении)
	ГОСТ 31866-2012
	
	

	1.23*
	
	
	Концентрация свинца ((0,00010 - 1,0) мг/дм³, до 10 мг/дм³ при разбавлении)
	
	
	

	1.24*
	
	
	Концентрация селена ((0,0005 - 0,050) мг/дм³)
	ФР.1.31.2006.02429
	
	

	1.25*
	
	100.09/08.150
	Концентрация сульфатов ((2 - 50) мг/дм³)
	ГОСТ 31940-2013 п. 6 (метод 3)
	
	

	1.26*
	
	100.09/08.052
	Концентрация сухого остатка (мг/дм³)
	ГОСТ 18164-72
	
	

	1.27*
	
	100.09/08.155
	Концентрация фенолов (фенольный индекс) ((0,0005 - 25) мг/дм³)
	ФР.1.31.2006.02371
	
	

	1.28*
	
	100.09/08.169
	Концентрация фторидов ((0,10 - 190) мг/дм³)
	ГОСТ 4386-89 п. 3
	
	

	1.29*
	
	100.09/08.149
	Концентрация хлора остаточного свободного (мг/дм³)
	ГОСТ 18190-72 п. 3
	
	

	1.30*
	
	
	Концентрация хлора остаточного связанного (мг/дм³)
	ГОСТ 18190-72 п. 2, п. 3
	
	

	1.31*
	
	
	Концентрация хлоридов (до 10 мг/дм³ вкл., более 10 мг/дм³ при разбавлении)
	ГОСТ 4245-72 п. 3
	
	

	1.32*
	
	100.09/08.156
	Концентрация хрома ((0,025 - 25) мг/дм³)
	ГОСТ 31956-2013 п. 4 (метод А)
	
	

	1.33*
	
	
	Концентрация цианидов ((0,01 - 0,25) мг/дм³, до 2,5 мг/дм³ при разбавлении)
	СТБ ГОСТ Р 51680-2001
	
	

	1.34*
	
	100.09/08.169
	Концентрация цинка ((0,00050 - 10) мг/дм³, до 100 мг/дм³ при разбавлении)
	ГОСТ 31866-2012
	
	

	1.35*
	
	100.09/08.156
	Мутность ((0,58 - 4,64) мг/дм³)
	ГОСТ 3351-74 п. 5
	
	

	1.36*
	
	100.09/01.086
	Общее микробное число (ОМЧ) (число образующих колонии бактерий (КОЕ) в 1 см³)
	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
	
	

	1.37*
	
	
	Общие колиформные бактерии (ОКБ) (число бактерий в 100 см³)
	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
	
	

	1.38*
	
	100.09/08.149
	Окисляемость перманганатная ((0,25 - 100) мгО/дм³)
	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) п. 9.1.2
	
	

	1.39**
	
	100.09/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
	
	

	1.40*
	
	100.09/11.116
	Привкус ((0 - 5) баллов)
	ГОСТ 3351-74 п. 3
	
	

	1.41*
	
	100.09/01.086
	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) (число бактерий в 100 см³)
	ГОСТ 34786-2021 п. 9.3
	
	

	1.42*
	
	100.09/08.156
	Цветность (от 1 градуса цветности (Cr-Co) и более)
	ГОСТ 31868-2012 п. 5 (метод Б)
	
	

	2.1*
	Поверхностные воды
	100.03/08.169
	Водородный показатель (рН) ((2 - 12) ед. рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	202135, с/с Пересадский, 7, Борисовский район, Минская область (отделение контроля качества природных и сточных вод)
	

	2.2*
	
	100.03/08.156
	Концентрация азота аммонийного (от 0,008 мг/дм³ и более)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	2.3*
	
	
	Концентрация азота нитратов (от 0,020 мг/дм³ и более)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	
	

	2.4*
	
	
	Концентрация азота нитритов (от 0,0025 мг/дм³ и более)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	2.5*
	
	100.03/08.149
	Концентрация азота по Кьельдалю ((0,50 - 500,00) мг/дм³)
	МВИ.МН 4139-2011
	
	

	2.6*
	
	
	Концентрация биохимического потребления кислорода (БПК) ((0,5 - 6) мгО₂/л; (3 - 6000) мгО₂/л)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003;
СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	2.7*
	
	100.03/08.052
	Концентрация взвешенных веществ (от 3,0 мг/дм³ и более)
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	2.8*
	
	100.03/08.156
	Концентрация железа общего (от 0,100 мг/дм³ и более)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	2.9*
	
	100.03/08.169
	Концентрация меди ((0,0050 - 5,0) мг/дм³, до 50 мг/дм³ при разбавлении)
	ГОСТ 31866-2012
	
	

	2.10*
	
	100.03/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (суммарно) ((0,005 - 50) мг/дм³)
	ФР.1.31.2012.13169
	
	

	2.11*
	
	100.03/08.156
	Концентрация никеля (от 0,01 мг/дм³ и более)
	ФР.1.31.2006.02572
	
	

	2.12*
	
	
	Концентрация общего фосфора ((0,1 - 1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 п. 7
	
	

	2.13*
	
	100.03/08.149
	Концентрация растворенного кислорода ((0,2 - 20) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	2.14*
	
	100.03/08.155
	Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (АПАВ) ((0,025 - 200) мг/дм³)
	ГОСТ 31857-2012 п. 3 Метод 1
	
	

	2.15*
	
	100.03/08.150
	Концентрация сульфатов (от 2,00 мг/дм³ и более)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	2.16*
	
	100.03/08.052
	Концентрация сухого остатка (минерализации) ((50 - 50000) мг/дм³)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	2.17*
	
	100.03/08.156
	Концентрация фосфора фосфатов ((0,025 - 1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 п. 7 (метод В)
	
	

	2.18*
	
	100.03/08.149
	Концентрация хлоридов (от 10,0 мг/дм³ и более)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	2.19*
	
	100.03/08.156
	Концентрация хрома (VI) (от 0,0010 мг/дм³ и более)
	СТБ 17.13.05-33-2014 п. 11.1
	
	

	2.20*
	
	
	Концентрация хрома общего (от 0,0050 мг/дм³ и более)
	СТБ 17.13.05-33-2014 п. 11.2
	
	

	2.21*
	
	100.03/08.169
	Концентрация цинка ((0,00050 - 10) мг/дм³, до 100 мг/дм³ при разбавлении)
	ГОСТ 31866-2012
	
	

	2.22**
	
	100.03/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-6-2021
	
	

	2.23**
	
	100.03/29.145
	Температура ((0 - 40) °С)
	МВИ.МН 5350-2015
	
	

	2.24*
	
	100.03/08.156
	Химическое потребление кислорода (ХПК) ((10 - 80000) мгО/дм³)
	ГОСТ 31859-2012
	
	

	3.1*
	Подземные воды
	100.04/08.169
	Водородный показатель (рН) ((2 - 12) ед. рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	202135, с/с Пересадский, 7, Борисовский район, Минская область (отделение контроля качества природных и сточных вод)
	

	3.2*
	
	100.04/08.156
	Концентрация азота аммонийного (от 0,008 мг/дм³ и более)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	3.3*
	
	
	Концентрация азота нитратов (от 0,020 мг/дм³ и более)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	
	

	3.4*
	
	
	Концентрация азота нитритов (от 0,0025 мг/дм³ и более)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	3.5*
	
	
	Концентрация алюминия ((0,04 - 0,56) мг/дм³, до 56 мг/дм³ при разбавлении)
	ГОСТ 18165-2014 п. 6 (метод Б)
	
	

	3.6*
	
	
	Концентрация железа общего (от 0,100 мг/дм³ и более)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	3.7*
	
	100.04/08.169
	Концентрация кадмия ((0,00010 - 1,0) мг/дм³, до 10 мг/дм³ при разбавлении)
	ГОСТ 31866-2012
	
	

	3.8*
	
	
	Концентрация марганца ((0,0020 - 0,50) мг/дм³, до 5 мг/дм³ при разбавлении)
	
	
	

	3.9*
	
	
	Концентрация меди ((0,0050 - 5,0) мг/дм³, до 50 мг/дм³ при разбавлении)
	
	
	

	3.10*
	
	100.04/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (суммарно) ((0,005 - 50) мг/дм³)
	ФР.1.31.2012.13169
	
	

	3.11*
	
	100.04/08.156
	Концентрация никеля (от 0,01 мг/дм³ и более)
	ФР.1.31.2006.02572
	
	

	3.12*
	
	100.04/08.169
	Концентрация ртути ((0,00005 - 0,010) мг/дм³, до 0,1 мг/дм³ при разбавлении)
	ГОСТ 31866-2012
	
	

	3.13*
	
	
	Концентрация свинца ((0,00010 - 1,0) мг/дм³, до 10 мг/дм³ при разбавлении)
	
	
	

	3.14*
	
	100.04/08.155
	Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (АПАВ) ((0,025 - 200) мг/дм³)
	ГОСТ 31857-2012 п. 3 Метод 1
	
	

	3.15*
	
	100.04/08.150
	Концентрация сульфатов (от 2,00 мг/дм³ и более)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	3.16*
	
	100.04/08.052
	Концентрация сухого остатка (минерализации) ((50 - 50000) мг/дм³)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	3.17*
	
	100.04/08.155
	Концентрация фенолов ((0,0005 - 25) мг/дм³)
	ФР.1.31.2006.02371
	
	

	3.18*
	
	100.04/08.156
	Концентрация фосфора фосфатов ((0,025 - 1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 п. 7 (метод В)
	
	

	3.19*
	
	100.04/08.149
	Концентрация хлоридов (от 10,0 мг/дм³ и более)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	3.20*
	
	100.04/08.156
	Концентрация хрома общего (от 0,0050 мг/дм³ и более)
	СТБ 17.13.05-33-2014 п. 11.2
	
	

	3.21*
	
	100.04/08.169
	Концентрация цинка ((0,00050 - 10) мг/дм³, до 100 мг/дм³ при разбавлении)
	ГОСТ 31866-2012
	
	

	3.22**
	
	100.04/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-11-2011
	
	

	3.23**
	
	100.04/29.145
	Температура ((0 - 40) °С)
	МВИ.МН 5350-2015
	
	

	4.1*
	Сточные воды
	100.05/08.169
	Водородный показатель (рН) ((2 - 12) ед. рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	202135, с/с Пересадский, 7, Борисовский район, Минская область (отделение контроля качества природных и сточных вод)
	

	4.2*
	
	100.05/08.156
	Концентрация азота аммонийного (от 0,008 мг/дм³ и более)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	4.3*
	
	
	Концентрация азота нитратов (от 0,020 мг/дм³ и более)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	
	

	4.4*
	
	
	Концентрация азота нитритов (от 0,0025 мг/дм³ и более)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	4.5*
	
	100.05/08.149
	Концентрация азота по Кьельдалю ((0,50 - 500,00) мг/дм³)
	МВИ.МН 4139-2011
	
	

	4.6*
	
	
	Концентрация биохимического потребления кислорода (БПК) ((0,5 - 6) мгО₂/л; (3 - 6000) мгО₂/л)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003;
СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	4.7*
	
	100.05/08.052
	Концентрация взвешенных веществ (от 3,0 мг/дм³ и более)
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	4.8*
	
	100.05/08.156
	Концентрация железа общего (от 0,100 мг/дм³ и более)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	4.9*
	
	100.05/08.169
	Концентрация меди ((0,0050 - 5,0) мг/дм³, до 50 мг/дм³ при разбавлении)
	ГОСТ 31866-2012
	
	

	4.10*
	
	100.05/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (суммарно) ((0,005 - 50) мг/дм³)
	ФР.1.31.2012.13169
	
	

	4.11*
	
	100.05/08.156
	Концентрация никеля (от 0,01 мг/дм³ и более)
	ФР.1.31.2006.02572
	
	

	4.12*
	
	
	Концентрация общего фосфора ((0,1 - 1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 п. 7
	
	

	4.13*
	
	100.05/08.149
	Концентрация растворенного кислорода ((0,2 - 20) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	4.14*
	
	100.05/08.155
	Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (АПАВ) ((0,025 - 200) мг/дм³)
	ФР.1.31.2014.17189
	
	

	4.15*
	
	100.05/08.150
	Концентрация сульфатов (от 2,00 мг/дм³ и более)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	4.16*
	
	100.05/08.052
	Концентрация сухого остатка (минерализации) ((50 - 50000) мг/дм³)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	4.17*
	
	100.05/08.156
	Концентрация фосфора фосфатов ((0,025 - 1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 п. 7 (метод В)
	
	

	4.18*
	
	100.05/08.149
	Концентрация хлоридов (от 10,0 мг/дм³ и более)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	4.19*
	
	100.05/08.156
	Концентрация хрома (VI) (от 0,0010 мг/дм³ и более)
	СТБ 17.13.05-33-2014 п. 11.1
	
	

	4.20*
	
	
	Концентрация хрома общего (от 0,0050 мг/дм³ и более)
	СТБ 17.13.05-33-2014 п. 11.2
	
	

	4.21*
	
	100.05/08.169
	Концентрация цинка ((0,00050 - 10) мг/дм³, до 100 мг/дм³ при разбавлении)
	ГОСТ 31866-2012
	
	

	4.22**
	
	100.05/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992
	
	

	4.23**
	
	100.05/29.145
	Температура ((0 - 40) °С)
	МВИ.МН 5350-2015
	
	

	4.24*
	
	100.05/08.156
	Химическое потребление кислорода (ХПК) ((10 - 80000) мгО/дм³)
	ГОСТ 31859-2012
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