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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Вода источников централизованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения
	100.09/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);
СТБ ISO 19458-2011 пп. 4.4.1, 4.4.2, р. 5
	ул. Костецкой, 25а, 211410, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
	

	1.2*
	
	100.09/08.156
	Цветность. Диапазон измерений: (5 - 70) градусов цветности Более 70 градусов цветности при разбавлении
	ГОСТ 31868-2012 р. 5
	
	

	1.3*
	
	
	Мутность. Диапазон измерения: (0,58-4,64) мг/дм3
	ГОСТ 3351-74 п. 5.3.3
	
	

	1.4*
	
	100.09/11.116
	Запах. Диапазон измерения: (0-5) баллов
	ГОСТ 3351-74 р. 2
	
	

	1.5*
	
	
	Вкус (привкус). Диапазон измерения: (0-5) баллов
	ГОСТ 3351-74 р. 3
	
	

	1.6*
	
	100.09/08.156
	Алюминий. Диапазон измерений: (0,04-0,56) мг/дм3. Более 0,56 мг/дм3 при разбавлении
	ГОСТ 18165-2014 р. 6
	
	

	1.7*
	
	
	Аммиак и ионы аммония (суммарно). Диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/дм3. Более 3,0 мг/дм3 при разбавлении.
	ГОСТ 33045-2014 р.5
	
	

	1.8*
	
	100.09/08.155
	Анионные поверхностно - активные вещества (АПАВ). Диапазон измерений: (0,025-2,0) мг/дм3. Более 2,0 мг/дм3 при разбавлении.
	ГОСТ 31857-2012 р. 3
	
	

	1.9*
	
	
	Бор. Диапазон измерения: (0,05-5,0) мг/дм3
	ГОСТ 31949-2012
	
	

	1.10*
	
	100.09/08.169
	Водородный показатель (рН). Диапазон измерения: (2-12) единиц рН
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	1.11*
	
	100.09/08.156
	Железо общее. Диапазон измерений: (0,10-2,00) мг/дм3. Более 2,0 мг/дм3 при разбавлении.
	ГОСТ 4011-72 р. 2
	
	

	1.12*
	
	100.09/08.149
	Жесткость. Диапазон измерения: более 0,1 0Ж
	ГОСТ 31954-2012 р. 4
	
	

	1.13*
	
	100.09/08.169
	Кадмий. Диапазон измерения: (0,0001-1,0) мг/дм3. Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении.
	ГОСТ 31866-2012
	
	

	1.14*
	
	100.09/08.156
	Марганец. Диапазон измерений: (0,01-5,0) мг/дм3, более 5,0 мг/дм3 при разбавлении.
	ГОСТ 4974-2014 п. 6.5
	
	

	1.15*
	
	
	Медь. Диапазон измерения: (0,02-0,5) мг/дм3. Более 0,5 мг/дм3 при разбавлении.
	ГОСТ 4388-72 р. 2
	
	

	1.16*
	
	
	Мышьяк. Диапазон измерения: (0,01-0,1) мг/дм3
	ГОСТ 4152-89
	
	

	1.17*
	
	100.09/08.155
	Нефтепродукты. Диапазон измерения: (0,005-50,0) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	1.18*
	
	
	Никель. Диапазон измерения: (0,01-4,0) мг/дм3. Более 4,0 мг/дм3 при разбавлении
	ФР.1.31.2006.02572
	
	

	1.19*
	
	100.09/08.156
	Нитраты (азот нитратный). Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3. Более 2,0 мг/дм3 при разбавлении.
	ГОСТ 33045-2014 р. 9
	
	

	1.20*
	
	
	Нитриты (азот нитритный). Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3. Более 0,3 мг/дм3 при разбавлении.
	ГОСТ 33045-2014 р. 6
	
	

	1.21*
	
	100.09/08.149
	Окисляемость перманганатная. Диапазон измерения: (0,5–10,0) мгО/дм3. (0,25–100,0) мгО/дм3 .
	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) р. 9.1.1, р. 9.1.2
	
	

	1.22*
	
	100.09/08.169
	Ртуть. Диапазон измерений: (0,00005-0,010) мг/дм3. Более 0,010 мг/дм3 при разбавлении
	ГОСТ 31866-2012
	
	

	1.23*
	
	
	Свинец. Диапазон измерений: (0,0001-1,0)мг/дм3. Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении.
	
	
	

	1.24*
	
	100.09/08.155
	Селен. Диапазон измерения: (0,1-5,0) мкг/дм3.
	ГОСТ 19413-89
	
	

	1.25*
	
	100.09/08.150
	Сульфаты. Диапазон измерения: (2,0-50,0) мг/дм3.
	ГОСТ 31940-2013 р. 6
	
	

	1.26*
	
	100.09/08.052
	Сухой остаток (общая минерализация)
	ГОСТ 18164-72
	
	

	1.27*
	
	100.09/08.155
	Фенольный индекс. Диапазон измерения: (0,0005-25,0) мг/дм3. Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении.
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.)
	
	

	1.28*
	
	
	
	
	ул. Костецкой, 25а, 211410, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
	

	1.29*
	Вода источников централизованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения
	100.09/08.149
	Хлориды. Диапазон измерения: до 10 мг/дм3, свыше 10 мг/дм3. Более 10 мг/дм3 при разбавлении.
	ГОСТ 4245-72 р. 2, р. 3
	
	

	1.30*
	
	
	Хлор остаточный активный. Диапазон измерения: свыше 0,3 мг/дм3
	ГОСТ 18190-72 р. 2, р. 3
	
	

	1.31*
	
	100.09/08.156
	Хром (VI) и общий хром. Диапазон измерения: (0,025-25) мг/дм3. Более 0,5 мг/дм3 при разбавлении.
	ГОСТ 31956-2013 р. 4
	
	

	1.32*
	
	
	Цианиды. Диапазон измерения: (0,01-0,25) мг/дм3. Более 0,25 мг/дм3 при разбавлении.
	ГОСТ 31863-2012
	
	

	1.33*
	
	100.09/08.155
	Цинк. Диапазон измерения: (0,005-2,0) мг/дм3. Диапазон измерения: (0,0005-10,0) мг/дм3, более 10,0 мг/дм3 при разбавлении.
	ГОСТ 31866-2012
	
	

	1.34*
	
	100.09/08.149
	Щелочность. Диапазон измерения: 0,4 ммоль/дм3.
	СТБ ISO 9963-1-2009 п. 8.2
	
	

	1.35*
	
	100.09/01.086
	Общее микробное число, число образующих колонии бактерий в 1 см3
	ГОСТ 34786-2021 р. 7.1
	
	

	1.36*
	
	
	Общие колиформные бактерии,число бактерий в 100 см3
	ГОСТ 34786-2021 р. 9.1
	
	

	1.37*
	
	
	Термоталерантные колиформные бактерий, число бактерий в 100 см3
	ГОСТ 34786-2021 р. 9.3
	
	

	2.1*
	Сточные воды
	100.05/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992
	ул. Костецкой, 25а, 211410, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
	

	2.2*
	
	100.05/08.156
	Аммиак (азот аммонийный). Диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/дм3. Более 3,0 мг/дм3 при разбавлении.
	ГОСТ 33045-2014 р. 5
	
	

	2.3*
	
	
	Нитраты (азот нитратный). Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3. Более 2,0 мг/дм3 при разбавлении.
	ГОСТ 33045-2014 р. 9
	
	

	2.4*
	
	
	Нитриты (азот нитритный). Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3. Более 0,3 мг/дм3 при разбавлении.
	ГОСТ 33045-2014 р. 6
	
	

	2.5*
	
	100.05/08.155
	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ). Диапазон измерения: (0,025-100) мг/дм3. Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении.
	ФР.1.31.2014.17189
	
	

	2.6*
	
	100.05/08.052
	Взвешенные вещества. Диапазон измерения: более 3,0 мг/дм3.
	МВИ. МН 4362-2012
	
	

	2.7*
	
	100.05/08.169
	Водородный показатель (рН). Диапазон измерения: (2-12) единиц рН
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	2.8*
	
	100.05/08.149
	Биохимическое потребление кислорода (БПК). Диапазон измерения: (0,5-6,0) мгО2/дм3. Диапазон измерения: (3,0-6000,0) мгО2/дм3 .
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003;
СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	2.9*
	
	100.05/08.156
	Железо общее. Диапазон измерения: (0,1-9) мг/дм3. Более 9 мг/дм3 при разбавлении.
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	2.10*
	
	100.05/08.169
	Кадмий. Диапазон измерения: (0,0002-0,005) мг/дм3. Более 0,005 мг/дм3 при разбавлении.
	СТБ 1290-2001
	
	

	2.11*
	
	
	Медь. Диапазон измерения: (0,0006-1,0) мг/дм3. Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении.
	
	
	

	2.12*
	
	100.05/08.155
	Нефтепродукты. Диапазон измерения: (0,005-50,0) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	2.13*
	
	
	Никель. Диапазон измерения: (0,01-4,0) мг/дм3. Более 4,0 мг/дм3 при разбавлении
	ФР.1.31.2006.02572
	
	

	2.14*
	
	100.05/08.149
	Растворенный кислород. Диапазон измерения: более 0,2 мг/дм3.
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	2.15*
	
	100.05/08.169
	Свинец. Диапазон измерения: (0,0002-0,05) мг/дм3. Более 0,05 мг/дм3 при разбавлении.
	СТБ 1290-2001
	
	

	2.16*
	
	100.05/08.150
	Сульфаты (сульфат-ион). Диапазон измерения: (2,0-40,0) мг/дм3. Более 40,0 мг/дм3 при разбавлении.
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	2.17*
	
	100.05/08.052
	Сухой остаток (общая минерализация). Диапазон измерения: (50-50000) мг/дм3.
	МВИ. МН 4218-2012
	
	

	2.18*
	
	100.05/08.155
	Фенолы. Диапазон измерения: (0,0005-25,0) мг/дм3. Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении.
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.)
	
	

	2.19*
	
	100.05/08.156
	Фосфор общий. Диапазон измерения: (0,1-1000) мг/дм3. Более 0,4 мг/дм3 при разбавлении.
	ГОСТ 18309-2014
	
	

	2.20*
	
	
	Химическое потребление кислорода (ХПК). Диапазон измерения: (6-1000) мгО/дм3.
	СТБ 17.13.05-11-2009/ISO 15705:2002
	
	

	2.21*
	
	100.05/08.149
	Хлориды. Диапазон измерения: (10,0-250,0) мг/дм3. Более 250,0 мг/дм3 при разбавлении.
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	2.22*
	
	100.05/08.156
	Хром. Диапазон измерения: (0,0050-0,20) мг/дм3. Более 0,2 мг/дм3 при разбавлении.
	СТБ 17.13.05-33-2014
	
	

	2.23*
	
	100.05/08.155
	Цинк. Диапазон измерения: (0,0005-10,0) мг/дм3 Более 10,0 мг/дм3 при разбавлении. Диапазон измерения: (0,005-2,0) мг/дм3.
	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.);
СТБ 1290-2001
	
	

	3.1*
	Поверхностные воды
	100.03/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-6-2021
	ул. Костецкой, 25а, 211410, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
	

	3.2*
	
	100.03/08.156
	Аммиак (азот аммонийный). Диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/дм3. Более 3,0 мг/дм3 при разбавлении.
	ГОСТ 33045-2014 р. 5
	
	

	3.3*
	
	
	Нитраты (азот нитратный). Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3. Более 2,0 мг/дм3 при разбавлении.
	ГОСТ 33045-2014 р. 9
	
	

	3.4*
	
	
	Нитриты (азот нитритный). Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3. Более 0,3 мг/дм3 при разбавлении.
	ГОСТ 33045-2014 р. 6
	
	

	3.5*
	
	100.03/08.155
	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ). Диапазон измерения: (0,025-100) мг/дм3. Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении.
	ФР.1.31.2014.17189
	
	

	3.6*
	
	100.03/08.149
	Биохимическое потребление кислорода (БПК). Диапазон измерения: (0,5-6,0) мгО2/дм3. Диапазон измерения: (3,0-6000,0) мгО2/дм3 .
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003;
СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	3.7*
	
	100.03/08.052
	Взвешенные вещества. Диапазон измерения: более 3,0 мг/дм3.
	МВИ. МН 4362-2012
	
	

	3.8*
	
	100.03/08.169
	Водородный показатель (рН). Диапазон измерения: (2-12) единиц рН
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	3.9*
	
	100.03/08.156
	Железо общее. Диапазон измерения: (0,1-9) мг/дм3. Более 9 мг/дм3 при разбавлении.
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	3.10*
	
	100.03/08.169
	Кадмий. Диапазон измерения: (0,0002-0,005) мг/дм3. Более 0,005 мг/дм3 при разбавлении.
	СТБ 1290-2001
	
	

	3.11*
	
	
	Медь. Диапазон измерения: (0,0006-1,0) мг/дм3. Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении.
	
	
	

	3.12*
	
	100.03/08.155
	Нефтепродукты. Диапазон измерения: (0,005-50,0) мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	3.13*
	
	
	Никель. Диапазон измерения: (0,01-4,0) мг/дм3. Более 4,0 мг/дм3 при разбавлении
	ФР.1.31.2006.02572
	
	

	3.14*
	
	100.03/08.149
	Растворенный кислород. Диапазон измерения: более 0,2 мг/дм3.
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	3.15*
	
	100.03/08.169
	Свинец. Диапазон измерения: (0,0002-0,05) мг/дм3. Более 0,05 мг/дм3 при разбавлении.
	СТБ 1290-2001
	
	

	3.16*
	
	100.03/08.150
	Сульфаты (сульфат-ион). Диапазон измерения: (2,0-40,0) мг/дм3. Более 40,0 мг/дм3 при разбавлении.
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	3.17*
	
	100.03/08.052
	Сухой остаток (общая минерализация). Диапазон измерения: (50-50000) мг/дм3.
	МВИ. МН 4218-2012
	
	

	3.18*
	
	100.03/08.155
	Фенолы. Диапазон измерения: (0,0005-25,0) мг/дм3. Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении.
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.)
	
	

	3.19*
	
	100.03/08.156
	Фосфор общий. Диапазон измерения: (0,1-1000) мг/дм3. Более 0,4 мг/дм3 при разбавлении.
	ГОСТ 18309-2014
	
	

	3.20*
	
	
	Химическое потребление кислорода (ХПК). Диапазон измерения: (6-1000) мгО/дм3.
	СТБ 17.13.05-11-2009/ISO 15705:2002
	
	

	3.21*
	
	100.03/08.149
	Хлориды. Диапазон измерения: (10,0-250,0) мг/дм3. Более 250,0 мг/дм3 при разбавлении.
	СТБ 17.13.05-39-2015
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