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	Приложение №1 
к аттестату аккредитации
№ BY/112 2.1936
от 17.09.2001
на бланке №
на 5 листах
редакция 02



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 сентября 2025 года
лаборатории промышленной экологии
Филиала «Минская ТЭЦ-4» Минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго»

	№ п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование 
характеристики (показатель, 
параметры)
	Обозначение 
документа, 
устанавливающего требования к 
объекту
	Обозначение 
документа, 
устанавливающего метод исследований (испытаний) и 
измерений, в том числе правила 
отбора образцов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

		ул. Монтажников, 6, 220019, г. Минск, Республика Беларусь

	1.1
***
	Выбросы от стационарных источников
	100.01/42.000
	Отбор проб
	МВИ.МН 1003–2017

	МВИ.МН 1003–2017


	1.2
**
	
	100.01/08.169
	Концентрация 
оксидов азота
Д:( 0–3000) pmm
Д: (0–6150) мг/м3

	Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
 от 6 января 2023
№07/00.0016
	

	1.3
**
	
	100.01/08.169
	Концентрация
оксида углерода
Д:( 0–10000) pmm
Д: (0–12500) мг/м3

	
	

	1.4
**
	
	100.01/08.169
	Концентрация
 кислорода
Д:( 0–21) %
	
	

	1.5
**
	
	100.01/08.169
	Концентрация 
диоксида серы
Д: (0–5000) pmm
Д: (0–14300) мг/м3

	
	

	2.1
***
	Сточные воды
	100.05/42.000
	Отбор проб
	СТБ ГОСТ Р 51592–2001


	СТБ ГОСТ Р 51592–2001


	2.2
*
	Сточные воды
	100.05/08.169
	Водородный показатель рН
Д: (2 -12) ед. рН
	Решение местных исполнительных и распорядительных органов
	СТБ ISO 10523-2009

	2.3
***
	
	100.05/29.145
	Температура
Д: (0–40) ºС
	
	МВИ.МН 5350-2015

	2.4
*
	
	100.05/08.052
	Концентрация
взвешенных
веществ Д: св 3 мг/дм3
	
	МВИ.МН 4362-2012

	2.5
*
	
	100.05/08.052
	Концентрация 
сухого остатка
Д: (50–50000) мг/дм3
	
	МВИ.МН 4218–2012  

	2.6
*
	
	100.05/08.156
	Химическое
потребление
кислорода (ХПК)
Д: св. 5 мг/дм3
	
	ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд. 2012))

	2.7
*
	
	100.05/08.169
	Биохимическое потребление
кислорода (БПК)
Д: (0,5–6) мг О2/л
	
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815–2:2003
СТБ ISO 5814–2021
СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983

	2.8
*
	
	100.05/08.155

	Концентрация
нефтепродуктов
Д:(0,005-50,0) мг/дм3
	
	ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 
(М 01-05-2012) 
(изд. 2012 г.))

	2.9
*
	
	100.05/08.156
	Концентрация
аммиака и ионов аммония
Д: (0,1–3,0) мг/дм3,
при разбавлении (св.3,0 до 300 вкл.) мг/дм3
Концентрация аммонийного азота, мг/дм3
	
	ГОСТ 33045–2014 
Метод А

	2.10
*
	
	100.05/08.156
	Концентрация
нитритов
Д: (0,003–0,3) мг/дм3,
при разбавлении 
(св. 0,3 до 30 вкл.) мг/дм3 
Концентрация нитритов азота, мг/дм3

	
	ГОСТ 33045–2014 
Метод Б

	2.11
*







	
	100.05/08.156
	Концентрация
нитратов
Д: (0,1–2,0) мг/дм3,
при разбавлении
 (св.2,0 до 200 вкл.) мг/дм3
Концентрация нитратов азота, мг/дм3

	
	ГОСТ 33045–2014
Метод Д



	2.12
*
	Сточные воды
	100.05/08.149
	Концентрация
хлорид-ионов
Д: св. 10,0 мг/дм3
	Решение местных исполнительных и распорядительных органов
	СТБ 17.13.05-39-2015

	2.13
*
	
	100.05/08.150
	Концентрация
сульфат-ионов
Д:(2,00-40,0) мг/дм3,
свыше 40,0 мг/дм3 с разбавлением
	
	СТБ 17.13.05-42-2015

	2.14
*
	
	100.05/08.156
	Концентрация железа
Д: св.0,1 мг/дм3
	
	СТБ 17.13.05-45-2016

	2.15
*
	
	100.05/08.156
	Концентрация
фосфат-ионов
Д:(0,005-6,4) мг/дм3
	
	ГОСТ 18309–2014
Метод Б

	3.1
***
	Подземные воды
	100.04/42.000
	Отбор проб
	СТБ ГОСТ Р 51592–2001
СТБ ISO 5667-11-2011
	СТБ ГОСТ Р 51592–2001
СТБ ISO 5667-11-2011

	3.2
*
	
	100.04/08.169
	Водородный
показатель рН
Д: (2–12). ед. рН
	Фактические значения
	СТБ ISO 10523-2009

	3.3
***
	
	100.04/29.145
	Температура
Д: (0–40) ºС
	
	МВИ.МН 5350-2015

	3.4
*
	
	100.04/08.052
	Концентрация
сухого остатка
Д: (50–50000) мг/дм3
	
	МВИ.МН 4218-2012

	3.5
*
	
	100.04/08.149
	Концентрация
хлорид-ионов
Д: св. 10,0 мг/дм3
	
	СТБ 17.13.05-39-2015

	3.6
*
	
	100.04/08.156

	Концентрация
аммиака и ионов аммония
Д: (0,1–3,0) мг/дм3
при разбавлении (св.3,0 до 300 вкл.) мг/дм3.Концентрация аммонийного азота, мг/дм3
	
	ГОСТ 33045–2014 
Метод А

	3.7
*
	
	100.04/08.156
	Концентрация
нитритов
Д: (0,003–0,3) мг/дм3,
при разбавлении 
(св. 0,3 до 30 вкл.) мг/дм3. Концентрация нитритов азота, мг/дм3
	
	ГОСТ 33045–2014 
Метод Б

	3.8
*
	
	100.04/08.156
	Концентрация
нитратов
Д: (0,1–2,0) мг/дм3,
при разбавлении 
(св.2,0 до 200 вкл.) мг/дм3.
Концентрация нитратов азота мг/дм3

	
	ГОСТ 33045–2014
Метод Д



	3.9
*
	Подземные воды
	100.04/08.150
	Концентрация
сульфат-ионов
Д:(2,00-40,0) мг/дм3
Свыше 40 мг/дм3 с разбавлением 
	Фактические значения
	СТБ 17.13.05-42-2015

	3.10
*
	
	100.04/08.156
	Концентрация
железа 
Д: св.0,1 мг/дм3
	
	СТБ 17.13.05-45-2016

	3.11
*
	
	100.04/08.155
	Концентрация
нефтепродуктов
Д:(0,005-50,0) мг/дм3
	
	ФР.1.31.2012.13169
(ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 
(М 01-05-2012) 
(изд. 2012 г.))

	3.12
*
	
	100.04/08.156
	Концентрация
фосфора фосфатного
Д: (0,005–0,8) мг/дм3

	
	ГОСТ 18309–2014
Метод Б

	3.13
*
	
	100.04/08.156
	Концентрация
хрома (VI)
Д: (0,02–0,5) мг/дм3
	
	ФР.1.31.2007.03197 
(М 01-41-2006)


	3.14
*
	
	100.04/08.156
	Концентрация
хрома общего
Д:(0,02-0,5) мг/дм3

	
	ФР.1.31.2007.03197 
(М 01-41-2006)

	4.1
**
	Рабочие места
	100.12/35.067
	Шум постоянный:
уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц и уровни звука в дБА
Шум непостоянный: эквивалентный уровень звука в дБА, максимальный уровень звука в дБА


	ГН-11 от 25.01.2021 №37
	ГОСТ 12.1.050-86

	4.2
**
	
	100.12/35.063
	Освещенность, лк
	СН 2.04.03-2020
ГН-15 от 25.01.2021 №37
	ГОСТ 24940–2016  

	4.3
**
	
	

100.12/35.065

100.12/35.060

100.12/35.070
	Параметры микроклимата: Температура09.10.2026
дата принятия решения

воздуха, 0С
Относительная влажность, %
Скорость движения воздуха, м/с

	ГН-9 от 25.01.2021 №37


	ГОСТ 12.1.005–88
МВИ.ГМ 1860–2020,  
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	1
	2
	3
	4
	5
	6





	__________________________
подпись ведущего эксперта по аккредитации
	05.09.2025
дата принятия решения
	    Лист 1 Листов 5




	__________________________
подпись ведущего эксперта по аккредитации
	05.09.2025
дата принятия решения
	    Лист 2 Листов 5




	5.1
**
	Территория жилой застройки
	100.11/35.067

	Шум постоянный:
уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц и уровни звука в дБА
Шум непостоянный: эквивалентный уровень звука в дБА, максимальный уровень звука в дБА
	ГН-11 от 25.01.2021 №37
	ГОСТ 23337-2014


 
Примечание: 
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС. 

Руководитель органа
по аккредитации
Республики Беларусь – 
директор государственного 
предприятия «БГЦА»							Т. А. Николаева
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