|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации |  |
| № BY/112 4.0048 |  |
| от 16.06.2025 |  |
| на бланке №\_\_\_\_ |  |
| на 2 листах |  |
| редакция 01 |  |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**  от 16 июня 2025 года Сектор инспекционного контроля Новополоцкого межрайонного отдела Витебского областного управления  Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь |
| наименование структурного подразделения юридического лица и юридического лица |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип инспекционного органа: A, B, C | | | | | |
| №  п/п | Наименование объекта | Код | Вид инспекции | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод и процедуру инспекции |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Парковая 20, 211440, г. Новополоцк** | | | | | |
| 1.1\*\* | Вагоны-цистерны, кроме вагонов-цистерн, предназначенных для эксплуатации на железных дорогах колеи 1520 мм), съёмных цистерн, контейнеров-цистерн и съёмных кузовов-цистерн котлы которых изготовлены из металла, а также вагонов-батарей и многоэлементных газовых контейнеров (МЭГК) | 25.29, 30.99 / 11.116, 26.141, 39.000, 40.000, 41.000 | Официальное утверждение типа | Правила перевозок опасных грузов. Приложение 2 к Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС)  Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом (Постановление МЧС РБ от 28.12.2021 № 85)  Правила перевозок опасных грузов. Приложение 2 к Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС)  Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом (Постановление МЧС РБ от 28.12.2021 № 85) | Правила перевозок опасных грузов. Приложение 2 к Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС)  гл.1.8 п.1.8.7. гл.6.8  ГОСТ EN 12972-2020  02-МПП-002-2024 Методика проведения первичной, периодической, промежуточной и внеплановой проверки |
| 1.2\*\* | Первоначальная проверка |
| 1.3\*\* | Периодическая проверка |
| 1.4\*\* | Промежуточная проверка |
| 1.5\*\* | Внеплановая проверка |
| 2.1\*\* | Вагоны-цистерны, предназначенные для эксплуатации на железных дорогах колеи 1520 мм, котлы которых изготовлены из металла | 25.29, 30.99 / 11.116, 26.141, 39.000, 40.000, 41.000 | Первоначальная проверка | Правила перевозок опасных грузов. Приложение 2 к Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении СМГС  гл.1.8 п.1.8.7. гл.6.20  ГОСТ EN 12972-2020  02-МПП-002-2024 Методика проведения первичной, периодической, промежуточной и внеплановой проверки |
| 2.2\*\* | Периодическая проверка |
| 2.3\*\* | Промежуточная проверка |
| 2.4\*\* | Внеплановая проверка |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева