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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1.1**
	Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением)
	100.13/23.000
	Аэродинамические характеристики (давление; расход воздуха; скорость движения воздуха)
	АМИ.МН 0222-2025;
ГОСТ 12.3.018-79
	ул. Лынькова, 47, 7, 220124, г. Минск
	

	1.1.2**
	
	
	Кратность воздухообмена
	АМИ.МН 0222-2025
	
	

	1.1.3**
	
	100.13/29.061
	Геометрические размеры
	АМИ.МН 0222-2025;
ГОСТ 12.3.018-79
	
	

	1.2.1**
	Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением)
	100.13/23.000
	Аэродинамические характеристики (наличие тяги; расход воздуха; скорость движения воздуха)
	АМИ.МН 0222-2025;
ГОСТ 12.3.018-79;
СП 4.02.07-2024 приложение Н
	ул. Лынькова, 47, 7, 220124, г. Минск
	

	1.2.2**
	
	
	Кратность воздухообмена
	АМИ.МН 0222-2025
	
	

	1.2.3**
	
	100.13/29.061
	Геометрические размеры
	АМИ.МН 0222-2025;
СП 4.02.07-2024 приложение Н
	
	

	1.3.1**
	Здания и сооружения (газоходы, дымоходы, дымовые трубы зданий и сооружений, оборудования)
	100.13/23.000
	Аэродинамические характеристики (скорость движения воздуха)
	АМИ.МН 0222-2025
	ул. Лынькова, 47, 7, 220124, г. Минск
	

	1.3.2**
	
	
	Аэродинамические характеристики (наличие тяги)
	АМИ.МН 0222-2025;
СП 4.03.03-2026 п. 8.7
	
	

	1.3.3**
	
	100.13/29.061
	Геометрические размеры
	АМИ.МН 0222-2025
	
	

	2.1**
	Системы противодымной защиты зданий и сооружений
	100.13/23.000
	Фактический массовый (объемный) расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства, приведенный к нормальным условиям
	ГОСТ 12.3.018-79;
НПБ 23-2010
	ул. Лынькова, 47, 7, 220124, г. Минск
	

	2.2**
	
	
	Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущем наружу, скорость движения воздуха в дверном проеме при выходе с этажа (помещения), на пути эвакуации
	
	
	

	2.3**
	
	
	Фактические значения избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях, в которых согласно проектной документации, ТНПА требуется подача наружного воздуха для защиты людей от дыма при пожаре
	
	
	

	2.4**
	
	
	Перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации
	
	
	

	3.1**
	Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш и системы закладных элементов зданий и сооружений
	25.11/29.061
	Основные размеры, их предельные отклонения
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4
	ул. Лынькова, 47, 7, 220124, г. Минск
	

	3.2**
	
	25.11/41.000
	Качество сварных швов
	СТБ 11.13.22-2011 п.5.5
	
	

	3.3**
	
	
	Целостность конструкций и их креплений
	СТБ 11.13.22-2011 п. 3.3, 5.6
	
	

	3.4**
	
	
	Качество защитных покрытий
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.6
	
	

	3.5**
	
	25.11/26.095
	Прочность ступеньки лестницы
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.7, 5.8, 5.9
	
	

	3.6**
	
	
	Прочность балок крепления лестниц
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.10, 5.11
	
	

	3.7**
	
	
	Прочность площадок и маршей лестниц
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12
	
	

	3.8**
	
	
	Прочность ограждений лестниц
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13
	
	

	3.9**
	
	
	Прочность ограждений крыш зданий
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14
	
	

	3.10**
	
	
	Прочность закладных элементов
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.15, 5.16, 5.17
	
	

	4.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0036-2023
	ул. Лынькова, 47, 7, 220124, г. Минск
	

	4.2**
	
	
	Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей
	АМИ.БР 0068-2025
	
	

	5.1**
	Воздушные линии напряжением 0,4кВ с изолированными проводами
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0036-2023
	ул. Лынькова, 47, 7, 220124, г. Минск
	

	6.1**
	Электродвигатели переменного тока
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0036-2023
	ул. Лынькова, 47, 7, 220124, г. Минск
	

	7.1**
	Силовые кабельные линии до 1000 В
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0036-2023
	ул. Лынькова, 47, 7, 220124, г. Минск
	

	8.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	АМИ.БР 0047-2024
	ул. Лынькова, 47, 7, 220124, г. Минск
	

	8.2**
	
	
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта
	
	
	

	8.3**
	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.БР 0068-2025
	
	

	9.1**
	Устройство защитного отключения (УЗО-Д)
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции защищаемой линии
	АМИ.БР 0036-2023
	ул. Лынькова, 47, 7, 220124, г. Минск
	

	9.2**
	
	
	Отключающий дифференциальный ток
	АМИ.БР 0006-2021
	
	

	9.3**
	
	
	Время отключения
	
	
	

	9.4**
	
	
	Токи утечки защищаемой электроустановки
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