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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Грунты
	42.11/29.119, 42.21/29.119, 42.99/29.119, 43.12/29.119, 43.99/29.119
	Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта
	СП 1.03.14-2024 пп. 5.6, 6.1.5, 7.5, 11.3;
СП 1.03.17-2025 пп. 5.1.6, 5.2.6;
СТБ 1377-2003 пп. 6.1, 6.2;
СТБ 2176-2025 п. 6.2
	ул. Володько, д. 20, оф. 9, 220007, г. Минск
	

	2.1**
	Конструкции бетонные и железобетонные монолитные, сборные, сборно-монолитные, а также работы по возведению и монтажу этих конструкций; изделия бетонные и железобетонные
	23.61/29.121, 41.00/29.121
	Прочность бетона на сжатие (метод отрыва со скалыванием, метод ударного импульса)
	ГОСТ 18105-2018;
ГОСТ 22690-2015
	ул. Володько, д. 20, оф. 9, 220007, г. Минск
	

	3.1**
	Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш и системы закладных элементов
	25.11/41.000
	Качество защитных покрытий
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.6
	ул. Володько, д. 20, оф. 9, 220007, г. Минск
	

	3.2**
	
	
	Качество сварных швов
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5
	
	

	3.3**
	
	25.11/29.061
	Основные размеры
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4
	
	

	3.4**
	
	
	Предельные отклонения размеров и форм
	
	
	

	3.5**
	
	25.11/26.095
	Прочность балок крепления лестницы
	СТБ 11.13.22-2011 пп. 5.10, 5.11
	
	

	3.6**
	
	
	Прочность закладных элементов
	СТБ 11.13.22-2011 пп. 5.15, 5.16
	
	

	3.7**
	
	
	Прочность ограждения крыш
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14
	
	

	3.8**
	
	
	Прочность ограждения лестницы
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13
	
	

	3.9**
	
	
	Прочность площадок и маршей лестницы
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12
	
	

	3.10**
	
	
	Прочность ступеньки лестницы
	СТБ 11.13.22-2011 пп. 5.7, 5.8, 5.9
	
	

	3.11**
	
	25.11/41.000
	Целостность конструкций и их креплений
	СТБ 11.13.22-2011 пп. 3.3, 5.6
	
	

	4.1**
	Лестницы приставные и лестницы-стремянки
	16.23/29.121, 22.29/29.121, 25.99/29.121
	Прочность при воздействии статической нагрузки
	МВИ 193531445.01-2021;
ТКП 290-2023 (33240) пп. 10.8.2.2, 10.8.2.3, 10.8.2.5, Приложение Е, таблица Е.1 п. 5
	ул. Володько, д. 20, оф. 9, 220007, г. Минск
	

	5.1**
	Работы по устройству анкерных и крепежных соединений
	43.29/29.121, 43.39/29.121
	Усилие вырыва анкерного устройства (анкера) или крепежного элемента из подосновы
	СП 1.03.04-2022 п. 6.7;
СТБ 2068-2025 п. 12;
СТБ 2079-2010 п. 10
	ул. Володько, д. 20, оф. 9, 220007, г. Минск
	

	6.1*
	Растворы строительные
	23.64/29.121
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 5802-2024 п. 9
	ул. Володько, д. 20, оф. 9, 220007, г. Минск
	

	7.1*
	Смеси бетонные и бетоны всех видов, применяемые во всех областях строительства (кроме бетонов на битумных вяжущих)
	23.61/29.121
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 10180-2012;
ГОСТ 18105-2018
	ул. Володько, д. 20, оф. 9, 220007, г. Минск
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