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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1* ТР
	Вещества взрывчатые и изделия на их основе
	20.51/08.149
	Водоустойчивость.
	ГОСТ 14839.13-2013 п. 8
	здание 21, 246358, г. Добруш-6, Добрушский район, Гомельская область (отдел контроля качества)
	ТР ТС 028/2012

	1.2* ТР
	
	
	Кислотность в пересчёте на серную кислоту
	ГОСТ 4117-78 п. 4.7
	
	

	1.3* ТР
	
	20.51/08.052
	Массовая доля алюминия
	ГОСТ 14839.10-69 п. 2
	
	

	1.4* ТР
	
	
	Массовая доля веществ, нерастворимых в органическом растворителей
	ГОСТ 4117-78 п. 4.5 б
	
	

	1.5* ТР
	
	
	Массовая доля влаги и летучих веществ
	ГОСТ 14839.12-69
	
	

	1.6* ТР
	
	
	Массовая доля парафина
	ГОСТ 4117-78 п. 4.10
	
	

	1.7* ТР
	
	20.51/29.119
	плотность
	ГОСТ 14839.18-2013 п.8
	
	

	1.8** ТР
	
	20.51/25.041
	Полнота детонации
	ГОСТ 14839.19-69
	246358, г. Добруш-6, Добрушский район, Гомельская область (площадка уничтожения взрывчатых материалов)
	

	1.9* ТР
	
	20.51/08.052
	Содержание нерастворимых веществ и коллодионного хлопка
	ГОСТ 14839.11-69
	здание 21, 246358, г. Добруш-6, Добрушский район, Гомельская область (отдел контроля качества)
	

	1.10* ТР
	
	
	Содержание нитроаминов (гексогена)
	ГОСТ 14839.9-69
	
	

	1.11* ТР
	
	
	Содержание тротила, минерального масла и нитроэфиров
	ГОСТ 14839.1-69 метод А
	
	

	1.12* ТР
	
	20.51/29.145
	Температура затвердевания
	ГОСТ 4117-78 п. 4.6
	
	

	1.13* ТР
	
	20.51/25.041
	Чувствительность к трению
	ГОСТ Р 50835-95
	
	

	1.14* ТР
	
	
	Чувствительность к удару
	ГОСТ 4545-88
	
	

	2.1*
	Вещества взрывчатые промышленные
	20.51/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 12696-77 п. 4.2;
ГОСТ 21985-76 п. 5.2;
ГОСТ 21987-76 п. 5.2;
ГОСТ 21988-76 п. 5.2;
ГОСТ 25857-83 п. 4.2;
ГОСТ 4117-78 п. 4.9
	здание 21, 246358, г. Добруш-6, Добрушский район, Гомельская область (отдел контроля качества)
	

	2.2*
	
	20.51/08.149
	Кислотность в пересчёте на серную кислоту
	ГОСТ 4117-78 п. 4.7
	
	

	2.3*
	
	20.51/08.052
	Массовая доля алюминия
	ГОСТ 14839.10-69 п. 2
	
	

	2.4*
	
	
	Массовая доля веществ, нерастворимых в органическом растворителей
	ГОСТ 4117-78 п. 4.5 б
	
	

	2.5*
	
	
	Массовая доля влаги и летучих веществ
	ГОСТ 14839.12-69;
ГОСТ 4117-78 4.4
	
	

	2.6*
	
	
	Массовая доля парафина
	ГОСТ 4117-78 п. 4.10
	
	

	2.7*
	
	20.51/29.119
	плотность
	ГОСТ 14839.18-2013 п.8;
ГОСТ 14839.18-2013 п.10;
ГОСТ 14839.18-2013 п.9
	
	

	2.8**
	
	20.51/25.041
	Полнота детонации
	ГОСТ 14839.19-69
	246358, г. Добруш-6, Добрушский район, Гомельская область (площадка уничтожения взрывчатых материалов)
	

	2.9*
	
	20.51/08.052
	Содержание нерастворимых веществ и коллодионного хлопка
	ГОСТ 14839.11-69
	здание 21, 246358, г. Добруш-6, Добрушский район, Гомельская область (отдел контроля качества)
	

	2.10*
	
	
	Содержание нитроаминов (гексогена)
	ГОСТ 14839.9-69
	
	

	2.11*
	
	
	Содержание тротила, минерального масла и нитроэфиров
	ГОСТ 14839.1-69 метод А
	
	

	2.12*
	
	20.51/29.145
	Температура затвердевания
	ГОСТ 25857-83 п. 4.4;
ГОСТ 4117-78 п. 4.6
	
	

	2.13*
	
	20.51/25.041
	Чувствительность к удару
	ГОСТ 4545-88
	
	

	3.1*
	Эмульсии и матрицы на основе нитрата аммония
	20.51/08.149
	Водоустойчивость
	ГОСТ 32411-2013 п. 9
	здание 21, 246358, г. Добруш-6, Добрушский район, Гомельская область (отдел контроля качества)
	

	3.2*
	
	20.51/08.052
	Массовая доля воды
	ГОСТ 14870-77 р.4
	
	

	3.3*
	
	20.51/29.119
	плотность
	ГОСТ 14839.18-2013 п.8
	
	

	3.4**
	
	20.51/25.041
	Полнота детонации
	ГОСТ 14839.19-69
	246358, г. Добруш-6, Добрушский район, Гомельская область (площадка уничтожения взрывчатых материалов)
	

	3.5**
	
	
	Чувствительность к удару
	ГОСТ 4545-88
	здание 21, 246358, г. Добруш-6, Добрушский район, Гомельская область (отдел контроля качества)
	

	3.6*
	
	20.51/29.113
	Электрическая ёмкость
	ГОСТ 32411-2013 п. 7
	
	

	4.1* ТР
	Эмульсии и матрицы окислителя на основе нитрата аммония
	20.51/08.149
	Водоустойчивость
	ГОСТ 32411-2013 п. 9
	здание 21, 246358, г. Добруш-6, Добрушский район, Гомельская область (отдел контроля качества)
	ТР ТС 028/2012

	4.2* ТР
	
	20.51/29.119
	плотность
	ГОСТ 14839.18-2013 п.9;
ГОСТ 32411-2013 п.8
	
	

	4.3* ТР
	
	20.51/25.041
	Полнота детонации
	ГОСТ 14839.19-69
	246358, г. Добруш-6, Добрушский район, Гомельская область (площадка уничтожения взрывчатых материалов)
	

	4.4* ТР
	
	
	Чувствительность к трению
	ГОСТ Р 50835-95
	здание 21, 246358, г. Добруш-6, Добрушский район, Гомельская область (отдел контроля качества)
	

	4.5* ТР
	
	
	Чувствительность к удару
	ГОСТ 4545-88
	
	

	4.6* ТР
	
	20.51/29.113
	Электрическая ёмкость
	ГОСТ 32411-2013 п. 7
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