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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. Бетоны тяжелые. Бетоны тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства
	23.61/29.061
	Толщина защитного слоя бетона и расположение арматуры
	ГОСТ 22904-93
	ул. Вирская, 44, офис 104, 220039, г. Минск
	

	1.2**
	
	23.61/29.121
	Прочность бетона методами неразрушающего контроля: - метод ударного импульса - метод отрыва со скалыванием
	ГОСТ 18105-2018;
ГОСТ 22690-2015
	
	

	2.1**
	Грунты
	08.12/42.000, 100.06/42.000
	Отбор проб из шурфов и котлованов
	ГОСТ 12071-2014 п.п. 4.2.1, 4.2.2, 4.4.2
	ул. Вирская, 44, офис 104, 220039, г. Минск
	

	2.2*
	
	08.12/29.040, 100.06/29.040
	Влажность, определяемая методом высушивания до постоянной массы
	ГОСТ 5180-2015 р. 5
	
	

	2.3*
	
	
	Влажность на границе текучести
	ГОСТ 5180-2015 р. 7
	
	

	2.4*
	
	
	Влажность на границе раскатывания
	ГОСТ 5180-2015 р. 8
	
	

	2.5**
	
	
	Плотность методом режущего кольца
	ГОСТ 5180-2015 р. 9;
СТБ 2176-2025 п. 6.1
	
	

	2.6*
	
	
	Максимальная плотность, оптимальная влажность
	ГОСТ 22733-2016
	
	

	2.7*
	
	
	Гранулометрический (зерновой) состав (ситовой метод)
	ГОСТ 12536-2014 п. 4.2
	
	

	2.8**
	
	08.12/29.040, 08.12/29.119, 100.06/29.040, 100.06/29.119
	Коэффициент уплотнения
	СТБ 1377-2003;
СТБ 2176-2025 п. 6.1; п.п. 6.2.1-6.2.10
	
	

	3.1**
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые, растворы строительные
	23.63/42.000
	Изготовление контрольных образцов
	ГОСТ 10180-2012
	ул. Вирская, 44, офис 104, 220039, г. Минск
	

	3.2**
	
	
	Отбор проб образцов бетона
	
	
	

	3.3*
	
	23.63/29.121
	Прочность на сжатие (форма образца - куб, цилиндр)
	ГОСТ 10180-2012;
ГОСТ 5802-2024
	
	

	3.4*
	
	23.63/29.040
	Средняя плотность
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.1-2020
	
	

	3.5*
	
	
	Водопоглощение
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.3-2020
	
	

	4.1**
	Смеси бетонные с крупностью щебня до 40 мм
	23.63/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1545-2005 р. 4
	ул. Вирская, 44, офис 104, 220039, г. Минск
	

	4.2**
	
	23.63/29.061
	Удобоукладываемость по показателю подвижности (осадка конуса)
	СТБ 1545-2005 п. 5.3
	
	

	4.3**
	
	23.63/29.040
	Средняя плотность бетонной смеси
	СТБ 1545-2005 р. 6
	
	

	4.4**
	
	23.63/29.145
	Температура бетонной смеси
	СТБ 1545-2005 р. 9
	
	

	4.5**
	
	23.63/29.061
	Сохраняемость свойств бетонной смеси
	СТБ 1545-2005 р. 10
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