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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1* ТР
	Дизельное топливо
	19.20/08.055
	Фракционный состав
	ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А;
СТБ 1934-2009
	ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов )
	ТР ТС 013/2011

	1.1*
	Топливо твёрдое минеральное
	05.10/08.052, 05.20/08.052
	Влажность
	СТБ 2538-2018 (ГОСТ Р 52911-2013)
	ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов )
	

	1.2*
	
	
	Зольность
	ГОСТ ISO 1171-2012
	
	

	1.3*
	
	05.10/34.066, 05.20/34.066
	Теплота сгорания
	DIN 51900-2-2003;
ГОСТ 147-2013 (ISO 1928:2009);
ГОСТ 27313-2015
	
	

	1.4*
	
	05.10/08.052, 05.20/08.052
	Массовая доля серы
	ГОСТ 8606-2015 (ISO 334:2013)
	
	

	1.5*
	
	
	Выход летучих веществ
	ГОСТ ISO 562-2012
	
	

	1.6*
	
	05.10/08.157, 05.20/08.157
	Массовая доля углерода, водорода и азота
	ГОСТ 2408.1-95 (ИСО 625-75);
ГОСТ 32979-2014 (ISO 29541:2010)
	
	

	1.7*
	
	
	Массовая доля кислорода
	ГОСТ 2408.3-95 (ИСО 1994-76)
	
	

	1.8*
	
	05.10/08.149, 05.20/08.149
	Массовая доля хлора
	ГОСТ 9326-2002 (ИСО 587-97) п. 4
	
	

	2.1* ТР
	Мазут
	19.20/25.120
	Температура вспышки в открытом тигле
	ГОСТ 4333-2014 (ISO 2592:2000)
	ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов )
	ТР ТС 013/2011

	2.1*
	Биотопливо твердое
	02.30/08.052, 08.92/08.052, 19.20/08.052
	Влажность
	ГОСТ 16483.7-71;
ГОСТ 17231-78;
ГОСТ 32975.2-2014 (EN 14774-2:2009);
ГОСТ 32975.3-2014 (EN 14774-3:2009);
ГОСТ 4106-74 п.3.4;
ГОСТ EN 14774-1-2013;
СТБ 2042-2010 п. 6;
СТБ 2055-2010 п. 9.4
	ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов )
	

	2.2*
	
	
	Зольность
	ГОСТ 32988-2014 (EN 14775:2009);
СТБ 2042-2010 п.7;
СТБ 2055-2010 п. 9.5
	
	

	2.3*
	
	02.30/29.040, 08.92/29.040, 19.20/29.040
	Плотность частиц
	ГОСТ 16483.1-84;
ГОСТ 33507-2015 (EN 15150:2011);
СТБ 2055-2010
	
	

	2.4*
	
	
	Насыпная плотность
	ГОСТ 32987-2014 (EN 15103:2009)
	
	

	2.5*
	
	
	Механическая прочность (крошимость)
	ГОСТ 34090.1-2017 (ISO 17831-1:2015);
СТБ ISO 17831-1-2025
	
	

	2.6*
	
	02.30/08.157, 08.92/08.157, 19.20/08.157
	Массовая доля углерода, водорода, азота
	ГОСТ 32985-2014 (EN 15104:2011)
	
	

	2.7*
	
	02.30/08.052, 08.92/08.052, 19.20/08.052
	Выход летучих веществ
	ГОСТ 32990-2014 (EN 15148:2009)
	
	

	2.8*
	
	02.30/34.066, 08.92/34.066, 19.20/34.066
	Теплота сгорания
	ISO 9831:1998;
ГОСТ 147-2013 (ISO 1928:2009);
ГОСТ 33106-2014 (EN 14918:2009);
СТБ 2055-2010 п.9.6
	
	

	2.9*
	
	02.30/08.052, 02.30/08.149, 08.92/08.052, 08.92/08.149, 19.20/08.052, 19.20/08.149
	Массовая доля серы и хлора
	ГОСТ 33256-2015 (EN 15289:2011)
	
	

	2.10*
	
	02.30/08.035, 08.92/08.035, 19.20/08.035
	Массовая доля макроэлементов
	ГОСТ Р 54213-2015 (ЕН 15290:2011)
	
	

	2.11*
	
	
	Массовая доля микроэлементов
	ГОСТ Р 54214-2015 (ЕН 15297:2011)
	
	

	2.12*
	
	02.30/29.040, 08.92/29.040, 19.20/29.040
	Длина и диаметр пеллет
	ГОСТ 34089-2017 (ISO 17829:2015)
	
	

	3.1* ТР
	Авиационный бензин
	19.20/08.055
	Фракционный состав
	ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А
	ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов )
	ТР ТС 013/2011

	3.1*
	Топливо твердое из отходов
	100.07/08.052, 100.08/08.052
	Зольность
	ГОСТ 33511-2015 (EN 15403:2011)
	ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов )
	

	3.2*
	
	
	Влажность
	ГОСТ 33512.3-2015 (EN 15414-3:2011);
ГОСТ Р 54231-2010 (CEN/TS 15414-1:2006)
	
	

	3.3*
	
	100.07/08.149, 100.08/08.149
	Массовая доля серы и хлора
	ГОСТ 33515-2015 (EN 15408:2011)
	
	

	3.4*
	
	100.07/34.066, 100.08/34.066
	Теплота сгорания
	ГОСТ 33108-2014 (EN 15400:2011)
	
	

	3.5*
	
	100.07/08.052, 100.08/08.052
	Выход летучих веществ
	ГОСТ 33508-2015 (EN 15402:2011)
	
	

	3.6*
	
	100.07/08.157, 100.08/08.157
	Массовая доля углерода, водорода, азота
	ГОСТ 33513-2015 (EN 15407:2011)
	
	

	3.7*
	
	100.07/29.040, 100.08/29.040
	Механическая прочность (крошимость)
	ГОСТ Р 55121-2012 (CEN/TS 15639:2010);
СТБ ISO 17831-1-2025
	
	

	3.8*
	
	
	Насыпная плотность
	ГОСТ Р 54225-2010 (CEN/TS 15401:2006)
	
	

	3.9*
	
	100.07/08.035, 100.08/08.035
	Массовая доля макроэлементов
	ГОСТ Р 55130-2012 (CEN/TS 15410:2006)
	
	

	3.10*
	
	
	Массовая доля микроэлементов
	ГОСТ Р 55131-2012 (CEN/TS 15411:2006)
	
	

	4.1* ТР
	Топливо для реактивных двигателей
	19.20/08.043
	Кинематическая вязкость
	ГОСТ 33-2016
	ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов )
	ТР ТС 013/2011

	4.1*
	Нефть сырая, топливо жидкое, масла моторные
	06.10/08.055, 19.20/08.055
	Массовая доля воды
	ГОСТ 2477-2014;
ГОСТ 32055-2013;
СТБ ИСО 12937-2003
	ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов )
	

	4.2* ТР
	Топливо для реактивных двигателей
	19.20/08.055
	Фракционный состав
	ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А
	ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов )
	ТР ТС 013/2011

	4.2*
	Нефть сырая, топливо жидкое, масла моторные
	06.10/08.052, 19.20/08.052
	Зольность
	ГОСТ 1461-2023;
ГОСТ 28583-90 (ИСО 6245-82);
СТБ ИСО 6245-2003
	ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов )
	

	4.3*
	
	06.10/08.031, 19.20/08.031
	Плотность
	ГОСТ 31072-2002;
ГОСТ 3900-2022;
ГОСТ ISO 3675-2014
	
	

	4.4*
	
	06.10/08.043, 19.20/08.043
	Вязкость кинематическая
	ГОСТ 33-2016;
СТБ ISO 3104-2025
	
	

	4.5*
	
	
	Вязкость динамическая
	ГОСТ 1929-87;
ГОСТ 33-2016;
СТБ 1419-2014
	
	

	4.6*
	
	
	Индекс вязкости
	ГОСТ 25371-2018
	
	

	4.7*
	
	06.10/08.149, 19.20/08.149
	Кислотное число
	ГОСТ 5985-2022
	
	

	4.8*
	
	06.10/08.052, 06.10/08.130, 19.20/08.052, 19.20/08.130
	Массовая доля серы
	ГОСТ 32139-2019;
ГОСТ 3877-88;
ГОСТ ISO 8754-2013;
ГОСТ Р 51947-2002;
СТБ 1420-2003;
СТБ 2141-2010 (ISO 20847:2004)
	
	

	4.9*
	
	06.10/08.149, 19.20/08.149
	Массовая доля хлора
	ГОСТ 20242-74
	
	

	4.10*
	
	06.10/34.066, 19.20/34.066
	Теплота сгорания
	ГОСТ 21261-2021;
ГОСТ 34210-2017
	
	

	4.12*
	
	06.10/25.120, 19.20/25.120
	Температура вспышки в открытом тигле
	ГОСТ 12.1.044-2018;
ГОСТ 26378.4-2015;
ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017)
	
	

	4.13*
	
	
	Температура вспышки в закрытом тигле
	ГОСТ 12.1.044-2018;
ГОСТ 6356-2025;
ГОСТ ISO 2719-2017
	
	

	4.14*
	
	06.10/08.052, 19.20/08.052
	Содержание механических примесей
	ГОСТ 12275-66;
ГОСТ 6370-2018;
ГОСТ EN 12662-2016;
СТБ EN 12662-2010
	
	

	4.15*
	
	06.10/29.145, 19.20/29.145
	Температура текучести
	ГОСТ 20287-2023 (ISO 3016:2019) метод А;
ГОСТ 34641-2020
	
	

	4.16*
	
	
	Температура застывания
	ГОСТ 20287-2023 (ISO 3016:2019) Метод Б
	
	

	4.17*
	
	06.10/08.153, 19.20/08.153
	Температура фильтруемости
	ГОСТ EN 116-2017
	
	

	4.18*
	
	06.10/08.169, 19.20/08.169
	Наличие водорастворимых кислот и щелочей
	ГОСТ 6307-75
	
	

	4.19*
	
	06.10/08.055, 19.20/08.055
	Фракционный состав
	ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А;
ГОСТ ISO 3405-2013;
СТБ 1934-2015
	
	

	4.20*
	
	
	Цетановый индекс
	СТБ ISO 4264-2025
	
	

	4.21*
	
	06.10/08.035, 19.20/08.035
	Концентрация элементов
	СТ РК ASTM D 5185-2013
	
	

	5.1* ТР
	Масла
	19.20/25.120
	Температура вспышки в открытом тигле
	ГОСТ 4333-2014 (ISO 2592:2000)
	ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов )
	ТР ТС 030/2012

	5.1*
	Эмульсолы, пасты, пластичные смазки
	19.20/11.116, 20.59/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 6243-75 п.1
	ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов )
	

	5.2* ТР
	Масла
	19.20/08.055
	Содержание воды
	ГОСТ 2477-2014
	ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов )
	ТР ТС 030/2012

	5.2*
	Эмульсолы, пасты, пластичные смазки
	19.20/08.055, 20.59/08.055
	Содержание воды
	ГОСТ 2477-2014
	ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов )
	

	5.3* ТР
	Масла
	19.20/08.052
	Содержание механических примесей
	ГОСТ 6370-2018
	ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов )
	ТР ТС 030/2012

	5.3*
	Эмульсолы, пасты, пластичные смазки
	19.20/08.052, 20.59/08.052
	Содержание механических примесей
	ГОСТ 6479-73
	ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов )
	

	6.1* ТР
	Пластические смазки
	19.20/08.055, 20.59/08.055
	Содержание воды
	ГОСТ 2477-2014
	ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов )
	ТР ТС 030/2012

	6.1*
	Специальные жидкости
	19.20/08.052, 20.59/08.052
	Содержание механических примесей
	ГОСТ 6370-2018
	ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов )
	

	6.2*
	
	19.20/08.055, 20.59/08.055
	Температура кипения при давлении 101,3 кПа
	ГОСТ 28084-89 п. 4.4
	
	

	6.3*
	
	19.20/29.145, 20.59/29.145
	Температура начала кристаллизации
	ГОСТ 28084-89 п. 4.3
	
	

	6.4*
	
	19.20/08.169, 20.59/08.169
	Водородный показатель, рН
	ГОСТ 22567.5-93;
ГОСТ 28084-89 п.4.8
	
	

	7.1* ТР
	
	19.20/08.052, 20.59/08.052
	Содержание механических примесей
	ГОСТ 6370-2018
	
	ТР ТС 030/2012

	7.2* ТР
	
	19.20/08.055, 20.59/08.055
	Температура кипения при давлении 101,3 кПа
	ГОСТ 28084-89 п. 4.4
	
	

	8.1* ТР
	
	19.20/29.145, 20.59/29.145
	Температура начала кристаллизации
	ГОСТ 28084-89 п. 4.3
	
	

	8.2* ТР
	
	19.20/08.169, 20.59/08.169
	Водородный показатель
	ГОСТ 22567.5-93
	
	

	8.2*
	Масла растительные
	10.41/25.120
	Температура вспышки
	ГОСТ 9287-59
	ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов )
	

	8.3*
	
	10.41/08.149
	Кислотное число
	ГОСТ 31933-2012
	
	

	9.1* ТР
	Нефтепродукты отработанные группы: ММО, МИО, СНО
	19.20/08.043
	Кинематическая вязкость
	ГОСТ 33-2016
	ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов )
	ТР ТС 030/2012

	9.2* ТР
	
	19.20/25.120
	Температура вспышки в открытом тигле
	ГОСТ 26378.4-2015
	
	

	9.3* ТР
	
	19.20/08.052
	Массовая доля механических примесей
	ГОСТ 26378.2-2015
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