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	 ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ 
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[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Мазут топочный
	19.20/08.031
	Плотность при 20ºС
	ГОСТ 3900-2022 метод 1 *;
ГОСТ 3900-85 п.1 *
	ул. Монтажников, д. 6, 220019, г. Минск
	

	1.2*
	
	19.20/34.066
	Теплота сгорания
	ГОСТ 21261-2021 *
	
	

	1.3*
	
	19.20/08.055
	Массовая доля воды
	ГОСТ 2477-2014 *
	
	

	1.4*
	
	19.20/25.120
	Температура вспышки в открытом тигле
	ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) *
	
	

	1.5*
	
	19.20/08.052
	Массовая доля серы
	ГОСТ 3877-88 *
	
	

	2.1*
	Масла энергетические (турбинное,трансформаторное, авиационное, индустриальное, компрессорное)
	19.20/08.031
	Плотность при 20ºС
	ГОСТ 3900-2022 метод 1 *;
ГОСТ 3900-85 п.1 *
	ул. Монтажников, д. 6, 220019, г. Минск
	

	2.2*
	
	19.20/29.049
	Вязкость кинематическая
	ГОСТ 33-2016 *
	
	

	2.3*
	
	19.20/08.055
	Массовая доля воды
	ГОСТ 2477-2014 *
	
	

	2.4*
	
	19.20/25.120
	Температура вспышки в открытом тигле
	ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) *
	
	

	2.5*
	
	19.20/08.052
	Массовая доля механических примесей
	ГОСТ 6370-2018 *
	
	

	2.6*
	
	19.20/08.169
	Наличие водорастворимых кислот и щелочей
	ГОСТ 6307-75 *
	
	

	2.7*
	
	19.20/29.136
	Время деэмульсации
	ГОСТ 12068-66 *
	
	

	2.8*
	
	19.20/08.149
	Кислотность, кислотное число
	ГОСТ 5985-2022 *;
ГОСТ 5985-79 *
	
	

	2.9*
	
	19.20/08.050
	Массовая доля растворенной воды
	ГОСТ 7822-75 *
	
	

	2.10*
	
	19.20/08.149
	Стабильность против окисления.: масса летучих низкомолекулярных кислот
	ГОСТ 981-75 п.3.2 *
	
	

	2.11*
	
	19.20/08.052
	Стабильность против окисления: массовая доля осадка
	ГОСТ 981-75 п.3.3 *
	
	

	2.12*
	
	19.20/08.149
	Стабильность против окисления: кислотное число окисленного масла
	ГОСТ 981-75 п.3.4 *
	
	

	2.13*
	
	19.20/25.120
	Температура вспышки в закрытом тигле
	ГОСТ 6356-75 *
	
	

	2.14*
	
	19.20/08.149
	Кислотность, кислотное число
	МВИ.МН 6249-2020 *
	
	

	2.15*
	
	
	Содержание водорастворимых кислот
	МВИ.МН 5654-2016 *
	
	



* - Деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия
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