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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей (ДИ: (0,02–3,5) мг/м3)
	МВИ.МН 5866-2017
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 7, 225415, г. Барановичи, Брестская область
	

	1.2**
	
	100.10/12.042, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации бензина (растворитель топливный) (ДИ: (50–4000) мг/м3)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	1.3**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации дижелеза триоксида (ДИ: (0,2–28,6) мг/м3)
	МВИ.МН 5831-2017
	
	

	1.4**
	
	100.10/12.042, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (ксилол) (ДИ: (20–1500) мг/м3)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	1.5**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации керосина (в пересчете на С) (ДИ: (50–4000) мг/м3)
	
	
	

	1.6**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации марганца (ДИ: (0,02–4,00) мг/м3)
	МВИ.МН 5831-2017
	
	

	1.7**
	
	100.10/12.042, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуол) (ДИ: (20–2000) мг/м3)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	1.8**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации пропан-2-она (ацетон) (ДИ: (100–10000) мг/м3)
	
	
	

	1.9**
	
	100.10/08.052, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации пыли (ДИ: (0,25–500) мг/м3)
	МВИ.МН 5842-2017
	
	

	1.10**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации серной кислоты (ДИ: (0,1–5) мг/м3)
	МВИ.МН 5766-2017
	
	

	1.11**
	
	100.10/12.042, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации углеводородов нефти (в пересчете на С) (ДИ: (50–4000) мг/м3)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	1.12**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации хром (VI) триоксида (ДИ: (0,001–0,082) мг/м3)
	МВИ.МН 5830-2017
	
	

	2.1**
	Выбросы от мобильных источников
	100.01/08.156, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение дымности отработавших газов (ДИ: (0-∞) м-1 )
	СТБ 2169-2011
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 7, 225415, г. Барановичи, Брестская область
	

	2.2**
	
	100.01/08.074, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации углеводородов (ДИ: (0-3000) ppm)
	СТБ 2170-2011
	
	

	2.3**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации углерода (II) оксида (ДИ: (0–7,0) % СО)
	
	
	

	3.1**
	Выбросы от стационарных источников
	100.01/23.000
	Влажность газа в газоходе (ДИ: (10–98) %)
	СТБ 17.08.05-01-2016
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 7, 225415, г. Барановичи, Брестская область
	

	3.2**
	
	
	Динамическое давление газа в газоходе (Па)
	СТБ 17.08.05-03-2016
	
	

	3.3**
	
	100.01/08.169, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации азота диоксида (ДИ: (2,05–1000) мг/м³)
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	3.4**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации азота оксида (ДИ: (1,34–4000) мг/м³)
	
	
	

	3.5**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации азота оксидов (азота оксида, азота диоксида) в пересчете на азота диоксид (расчетный показатель)
	
	
	

	3.6**
	
	100.01/08.156, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей (ДИ: (0,02–3,5) мг/м3)
	МВИ.МН 5866-2017
	
	

	3.7**
	
	100.01/08.169, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации кислорода (ДИ: (0,1–21) % об.)
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	3.8**
	
	100.01/08.052, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации пыли (твердые частицы суммарно) (ДИ: (0,01–100) г/м3)
	ГОСТ 33007-2014
	
	

	3.9**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации пыли (твердые частицы суммарно) (ДИ: (5–15) мг/м3)
	МВИ.МН 5988-2018
	
	

	3.10**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации пыли (твердые частицы суммарно) (ДИ: (0,015-20) г/м3)
	МВИ.МН 4514-2012
	
	

	3.11**
	
	100.01/08.156, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации серной кислоты (ДИ: (0,1–5) мг/м3)
	МВИ.МН 5766-2017
	
	

	3.12**
	
	100.01/08.169, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (ДИ: (2,86–15000) мг/м³)
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	3.13**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации углерода оксида (ДИ: (1,25–25000) мг/м³)
	
	
	

	3.14**
	
	100.01/23.000
	Полное давление газа в газоходе (Па)
	СТБ 17.08.05-03-2016
	
	

	3.15**
	
	
	Расход газа в газоходе (м3/с)
	СТБ 17.08.05-02-2016
	
	

	3.16**
	
	
	Скорость газа в газоходе (м/с)
	
	
	

	3.17**
	
	
	Статическое давление газа в газоходе (Па)
	СТБ 17.08.05-03-2016
	
	

	3.18**
	
	
	Температура газа в газоходе (ДИ: (-20)-(+60) oC)
	
	
	

	4.1**
	Здания и сооружения. Вентиляционные системы.
	100.13/23.000
	Динамическое давление газа в воздуховоде (Па)
	ГОСТ 12.3.018-79
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 7, 225415, г. Барановичи, Брестская область
	

	4.2**
	
	
	Объемный расход воздуха (м3/с)
	
	
	

	4.3**
	
	
	Полное давление газа в воздуховоде (Па)
	
	
	

	4.4**
	
	
	Скорость газа в воздуховоде (м/с)
	
	
	

	4.5**
	
	
	Статическое давление газа в воздуховоде (Па)
	
	
	

	5.1**
	Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений
	100.11/04.056
	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (ДИ: (0,05-107) мк³в/ч)
	МВИ.ГМ.1906-2020
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 7, 225415, г. Барановичи, Брестская область
	

	5.2**
	
	100.11/35.063
	Освещенность (ДИ: (1,0-200000) лк)
	ГОСТ 24940-2016
	
	

	6.1**
	Рабочие места различных видов трудовой деятельности
	100.12/35.059
	Вибрация локальная (- логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ ; - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ)
	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 7, 225415, г. Барановичи, Брестская область
	

	6.2**
	
	
	Вибрация общая ( - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - логарифмические уровни корректиро-ванных по частоте значений виброускорений, дБ; - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, из-меряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ )
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003)
	
	

	6.3**
	
	100.12/04.056
	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (ДИ: (0,05-107) мк³в/ч)
	МВИ.ГМ.1906-2020
	
	

	6.4**
	
	100.12/35.063
	Освещенность (ДИ: (1,0-200000) лк)
	ГОСТ 24940-2016
	
	

	6.5**
	
	100.12/35.060
	Относительная влажность воздуха (Параметры микроклимата. ДИ: (3-98) %)
	ГОСТ 12.1.005-88 п.2
	
	

	6.6**
	
	100.12/35.070
	Скорость движения воздуха (Параметры микроклимата. ДИ: (0,1–5) м/с)
	
	
	

	6.7**
	
	100.12/35.065
	Температура воздуха (Параметры микроклимата. ДИ: от -10 ºС до +50 ºС)
	
	
	

	6.8**
	
	100.12/35.067
	Шум (- максимальные уровни звука, дБА; - уровень звука, дБА ; - уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ ; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА )
	ГОСТ 12.1.050-86
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