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	от 13.07.2018
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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 июля 2025 года
электолаборатории отдела главного энергетика
Филиала Открытого акционерного общества «БЕЛАЗ»-
управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» в г. Могилеве – «Могилевский автомобильный завод им. С.М.Кирова»
Открытого акционерного общества «БЕЛАЗ»-управляющая компания 
холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»


	№ 
п/п
	Наименование объекта

	Код

	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	пр-т Витебский, 4/6, 212601, г.Могилев, 

	1.1
***
	Заземляющие устройства
	27.90/
22.000
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта
	ТКП 181-2023 
п.Б.29.4
ТКП 339-2022 
п.4.4.28.6
	МВИ.МГ 703-2012


	1.2
***
	
	27.90/
22.000
	Проверка соединений заземлителей с заземляе-мыми элементами с измерением переход-ного сопротивления контактного соединения
	ТКП 181-2023
п.Б.29.2
ТКП 339-2022
п.4.4.28.2
	МВИ.МГ 704-2012

	1.3
***
	
	27.90/
22.000
	Проверка  цепи "фаза-нуль" в электро-установках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	ТКП 181-2023 п.Б.29.8
ТКП 339-2022
п.4.4.28.5
ГОСТ 30331.3-95
пп.413.1.3.4,413.1.3.5
	МВИ.МГ 707-2012

	2.1
***
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи постоянного    и переменного тока напряжением до 1000 В. 
Силовые кабельные линии до 1000 В
	27.32/
22.000,
27.12/
22.000,
27.90/
22.000
	Сопротивление  изоляции
	ТКП 181-2023
п.Б.27.1, п.Б.30.1
ТКП 339-2022
п.4.4.26.1
п.4.4.29.2

	МВИ.МГ 705-2012


	3.1
*
	Перчатки 
электро-изолирующие
	22.19/
29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки
	Эксплуатационная документация
Фактические значения
	МВИ.МГ 743-2012

	4.1
*
	Обувь специальная электро-изолирующая
	22.19/
29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки 
	Эксплуатационная документация
Фактические значения
	МВИ.МГ 743-2012

	5.1
*
	Ручной изолирующий инструмент
	25.73/
29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц 
	Эксплуатационная документация
Фактические значения
	МВИ.МГ 743-2012

	6.1
*
	Указатели напряжения 
до 1000 В
	26.51/
29.113
	Проверка напряжения
индикации
	Эксплуатационная документация
Фактические значения
	МВИ.МГ 743-2012

	6.2
*
	
	26.51/
29.113
	Испытание наибольшим значением рабочего напряжения переменного тока с проверкой тока протекающего через указатель
	
	МВИ.МГ 743-2012

	6.3
*
	
	26.51/
29.113
	Испытание повышенным напряжением переменного тока изоляции корпуса
	
	МВИ.МГ 743-2012

	7.1
*
	Указатели напряжения 
выше 1000 В

	26.51/
29.113
	Испытание повышенным напряжением переменного тока рабочей части
	Эксплуатационная документация
Фактические значения
	МВИ.МГ 743-2012

	7.2
*
	
	26.51/
29.113
	Испытание повышенным напряжением переменного тока электроизолирующей части
	
	МВИ.МГ 743-2012

	7.3
*
	
	26.51/
29.113
	Определение напряжения
индикации
	
	МВИ.МГ 743-2012

	8.1
*
	Штанги электро-изолирующие 
(от 1 до 35) кВ.
	26.51/
29.113
	Испытание повышенным напряжением переменного напряжения
	Эксплуатационная документация
Фактические значения
	МВИ.МГ 743-2012

	9.1
*
	Указатели напряжения для проверки совпадения фаз
(1-35) кВ.
	26.51/
29.113
	Испытание рабочей части
	Эксплуатационная документация
Фактические значения
	МВИ.МГ 743-2012

	9.2
*
	
	26.51/
29.113
	Испытание электро-изолирующей части
	
	МВИ.МГ 743-2012

	9.3
*
	
	26.51/
29.113
	Испытание гибкого провода
	
	МВИ.МГ 743-2012

	9.4
*
	
	26.51/
29.113
	Определение напряжения индикации
	
	МВИ.МГ 743-2012

	10.1
***
	Устройства защитного отключения 
(УЗО-Д) 

	27.90/
22.000
	Отключающий дифференциальный ток
	ТКП 181-2023 
п.В.4.65
ТКП 339-2022
п.4.4.26.7 г)
СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3
	МВИ.МГ 1090 -2017


	10.2
***
	
	27.90/
22.000
	Время отключения
	ТКП 339-2022
п.4.4.26.7 д)
СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14
	МВИ.МГ 1090 -2017


	11.1
*
	Масло трансформаторное
	19.20.
29/
29.113
	Определение пробивного напряжения
	ТКП 181-2023
п.Б.26
	ГОСТ 6581-75 п.4


Примечание: 
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа
по аккредитации
Республики Беларусь – 
директор государственного 
предприятия «БГЦА»							Е.В.Дворак
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