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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Оборудование работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением
	24.10/32.115
	Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод): - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	1.1* ТР
	Сосуды, работающие под избыточным давлением (сварные соединения)
	24.10/32.115
	Оптический контроль внешний осмотр и измерения
	ГОСТ 3242-79;
ТР ТС 032/2013 Приложение №2, п. 28
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	1.2*
	Оборудование работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением
	24.10/08.156
	Спектральный анализ: - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ 27611-88;
ГОСТ 28033-89
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	1.2* ТР
	Сосуды, работающие под избыточным давлением (сварные соединения)
	24.10/32.123
	Радиографическая дефектоскопия
	ГОСТ 7512-82;
ТР ТС 032/2013 Приложение №2, п. 28
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	1.3*
	Оборудование работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением
	24.10/32.123
	Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения
	ГОСТ 20426-82;
ГОСТ 7512-82;
СТБ 1428-2003
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	1.3* ТР
	Сосуды, работающие под избыточным давлением (сварные соединения)
	24.10/32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод)
	ГОСТ 14782-86;
ТР ТС 032/2013 Приложение №2, п. 28
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	1.4*
	Оборудование работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением
	24.10/32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод): - сварные соединения
	ГОСТ 14782-86
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	1.4* ТР
	Сосуды, работающие под избыточным давлением (сварные соединения)
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами (капиллярная (цветная) дефектоскопия)
	ГОСТ 18442-80;
ТР ТС 032/2013 Приложение №2, п. 28
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	1.5*
	Оборудование работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	1.5* ТР
	Сосуды и аппараты стальные сварные, элементы сосудов (сборочные единицы) и комплектующие к ним
	24.10/32.115
	Наличие и содержание клейм на сварочных швах
	ГОСТ 34347-2017 п. 7.1. 3
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	1.6*
	Оборудование работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами (капиллярная (цветная) дефектоскопия): - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ 18442-80;
СТБ 1172-99
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	1.6* ТР
	Сосуды и аппараты стальные сварные, элементы сосудов (сборочные единицы) и комплектующие к ним
	24.10/26.141
	Испытания на прочность, плотность и герметичность
	ГОСТ 34347-2017 п. 7.11
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	1.7* ТР
	
	
	Контроль на герметичность
	ГОСТ 34347-2017 п.7.12.3-7.12.5
	
	

	1.7*
	Оборудование работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением
	24.10/29.143
	Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения
	АМИ.МН 0096-2023
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	1.8* ТР
	Сосуды и аппараты стальные сварные, элементы сосудов (сборочные единицы) и комплектующие к ним
	24.10/32.115
	Объем комплекта поставки
	ГОСТ 34347-2017 п. 8. 1
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	1.9* ТР
	
	
	Наличие и содержание документации
	ГОСТ 34347-2017 п. 8.2
	
	

	1.10* ТР
	
	
	Маркировка
	ГОСТ 34347-2017 п. 9.1
	
	

	1.11* ТР
	
	
	Консервация и окраска
	ГОСТ 34347-2017 п. 9.2
	
	

	1.12* ТР
	
	
	Упаковка
	ГОСТ 34347-2017 п. 9.3
	
	

	1.13* ТР
	
	
	Наличие в ТД информации, касающейся конструкции сосуда
	ГОСТ 34347-2017 п. 3.1.1- 3.1.4
	
	

	1.14* ТР
	
	
	Наличие захватных и противоопрокидывающих приспособлений
	ГОСТ 34347-2017 3.1.4, 3.1.5
	
	

	1.15* ТР
	
	
	Наличие сертификатов на применяемые материалы
	ГОСТ 34347-2017 п. 4.1.2
	
	

	1.16* ТР
	
	
	Соответствие применяемых сварочных и наплавочных материалов требованиям НД
	ГОСТ 34347-2017 п. 4.7
	
	

	1.17* ТР
	
	
	Качество поверхностей
	ГОСТ 34347-2017 п. 7. 1. 2
	
	

	2.1*
	Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов
	24.10/32.115
	Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод): - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	2.1* ТР
	Арматура трубопроводная
	24.10/32.115
	Визуальный и измерительный контроль
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.3;
ГОСТ 33257-2015 п. 8.2
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	2.2*
	Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов
	24.10/08.156
	Спектральный анализ: - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ 27611-88;
ГОСТ 28033-89
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	2.2* ТР
	Арматура трубопроводная
	24.10/26.141
	Испытания на прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением рабочей среды
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.5 метод испытаний-гидростатический, способ реализации –компрессионный; метод испытаний-пузырьковый, способ реализации обмыливанием по ГОСТ 24054-80
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	2.3*
	Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов
	24.10/32.123
	Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения
	ГОСТ 20426-82;
ГОСТ 7512-82;
СТБ 1428-2003
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	2.3* ТР
	Арматура трубопроводная
	24.10/26.141
	Испытания на герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных и неподвижных соединений
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.6 метод испытаний-гидростатический, способ реализации –компрессионный; метод испытаний-пузырьковый, способ реализации обмыливанием по ГОСТ 24054-80
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	2.4*
	Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов
	24.10/32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод): - сварные соединения
	ГОСТ 14782-86
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	2.4* ТР
	Арматура трубопроводная
	24.10/26.141
	Испытания на герметичность затвора для арматуры класса герметичности А (отсутствие протечки)
	ГОСТ 33257-2015 п.8.7 (метод испытаний-гидростатический, способ реализации –компрессионный; метод испытаний-пузырьковый, способ реализации обмыливанием по ГОСТ 24054-80
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	2.5*
	Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	2.6*
	
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами (капиллярная (цветная) дефектоскопия): - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ 18442-80;
СТБ 1172-99
	
	

	2.7*
	
	24.10/29.143
	Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения
	АМИ.МН 0096-2023
	
	

	3.1*
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы
	24.10/32.115
	Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод): - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	3.1* ТР
	Арматура трубопроводная. Требования к маркировке
	24.10/32.115
	Содержание маркировки арматуры
	ГОСТ 4666-2015 п. 4.1
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	3.2*
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы
	24.10/08.156
	Спектральный анализ: - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ 28033-89
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	3.2* ТР
	Арматура трубопроводная. Требования к маркировке
	24.10/32.115
	Место маркировки арматуры
	ГОСТ 4666-2015 п. 4.2
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	3.3*
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы
	24.10/32.123
	Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения
	ГОСТ 20426-82;
ГОСТ 7512-82;
СТБ 1428-2003
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	3.3* ТР
	Арматура трубопроводная. Требования к маркировке
	24.10/32.115
	Способы выполнения маркировки и размеры знаков арматуры
	ГОСТ 4666-2015 п. 4.3
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	3.4*
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	3.4* ТР
	Арматура трубопроводная. Требования к маркировке
	24.10/32.115
	Маркировка приводов к арматуре
	ГОСТ 4666-2015 п. 5
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	3.5*
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами (капиллярная (цветная) дефектоскопия): - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ 18442-80;
СТБ 1172-99
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	3.5* ТР
	Арматура трубопроводная. Требования к маркировке
	24.10/32.115
	Требования к отличительной окраске
	ГОСТ 4666-2015 п. 4.3.9
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	3.6*
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы
	24.10/29.143
	Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения
	АМИ.МН 0096-2023
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	4.1*
	Объекты газраспределительной системы и газопотребления газопроводы
	24.10/32.115
	Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод): - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	4.1* ТР
	Арматура промышленная трубопроводная
	24.10/32.115
	Показатели арматуры для обеспечения безопасности
	ГОСТ 12.2.063-2015 п. 5
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	4.2*
	Объекты газраспределительной системы и газопотребления газопроводы
	24.10/08.156
	Спектральный анализ: - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ 28033-89
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	4.2* ТР
	Арматура промышленная трубопроводная
	24.10/32.115
	Требования безопасности при проектировании
	ГОСТ 12.2.063-2015 п. 6
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	4.3*
	Объекты газраспределительной системы и газопотребления газопроводы
	24.10/32.123
	Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения
	ГОСТ 20426-82;
ГОСТ 7512-82;
СТБ 1428-2003
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	4.3* ТР
	Арматура промышленная трубопроводная
	24.10/32.115
	Требования безопасности при включении арматуры в состав системы
	ГОСТ 12.2.063-2015 п.8
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	4.4*
	Объекты газраспределительной системы и газопотребления газопроводы
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	4.5*
	
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами (капиллярная (цветная) дефектоскопия): - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ 18442-80;
СТБ 1172-99
	
	

	4.6*
	
	24.10/29.143
	Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения
	АМИ.МН 0096-2023
	
	

	5.1*
	Контрольные образцы сварных соединений и основного металла
	24.10/32.115
	Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод): - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ 23479-79;
ГОСТ Р 50.05.08-2018;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	5.1* ТР
	Клапаны на номинальное давление не более PN 250
	28.14/32.115
	Основные параметры и размеры
	ГОСТ 5761-2005 п. 5
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	5.2*
	Контрольные образцы сварных соединений и основного металла
	24.10/08.156
	Спектральный анализ: - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ 18895-97;
ГОСТ 27611-88;
ГОСТ 28033-89
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	5.2* ТР
	Клапаны на номинальное давление не более PN 250
	28.14/32.115
	Материал деталей и сварных швов
	ГОСТ 5761-2005 п. 9. 6
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	5.3*
	Контрольные образцы сварных соединений и основного металла
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	5.3* ТР
	Клапаны на номинальное давление не более PN 250
	28.14/32.115
	Проверка прочности и плотности материалов деталей и сварных швов
	ГОСТ 5761-2005 п. 9. 6 (метод испытаний гидростатический, способ реализации –компрессионный; метод испытаний-пузырьковый, способ реализации обмыливанием по ГОСТ 24054-80)
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	5.4*
	Контрольные образцы сварных соединений и основного металла
	24.10/32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод): - сварные соединения
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ Р 50.05.02-2018;
ГОСТ Р 50.05.04-2018;
ГОСТ Р 50.05.05-2018
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	5.4* ТР
	Клапаны на номинальное давление не более PN 250
	28.14/32.115
	Испытания на герметичность по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений
	ГОСТ 5761-2005 п.9.7 (метод испытаний-гидростатический, способ реализации –компрессионный; метод испытаний-пузырьковый, способ реализации обмыливанием по ГОСТ 24054-80)
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	5.5*
	Контрольные образцы сварных соединений и основного металла
	24.10/32.123
	Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения
	ГОСТ 20426-82;
ГОСТ 7512-82;
ГОСТ Р 50.05.07-2018;
ПНАЭ Г-7-017-89;
СТБ 1428-2003
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	5.5* ТР
	Клапаны на номинальное давление не более PN 250
	28.14/26.141
	Герметичность затвора для арматуры класса герметичности А (отсутствие протечки)
	ГОСТ 5761-2005 п. 9.9 (метод испытаний-гидростатический, способ реализации –компрессионный; метод испытаний-пузырьковый, способ реализации обмыливанием по ГОСТ 24054-80)
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	5.6*
	Контрольные образцы сварных соединений и основного металла
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами (капиллярная (цветная) дефектоскопия): - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ 18442-80;
ГОСТ Р 50.05.09-2018;
СТБ 1172-99
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	5.6* ТР
	Клапаны на номинальное давление не более PN 250
	28.14/32.115
	Требования к конструкции
	ГОСТ 5761-2005 п. 9.5, п. 9.10
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	5.7*
	Контрольные образцы сварных соединений и основного металла
	24.10/29.143
	Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения
	АМИ.МН 0096-2023;
ГОСТ 2999-75;
ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81);
ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86)
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	5.7* ТР
	Клапаны на номинальное давление не более PN 250
	28.14/32.115
	Требования к изготовлению
	ГОСТ 5761-2005 п.6.11.3- 6.11.7, 9.5
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	5.8*
	Контрольные образцы сварных соединений и основного металла
	24.10/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р.2;
ГОСТ 7564-97
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	5.8* ТР
	Клапаны на номинальное давление не более PN 250
	28.14/32.115
	Требования к сырью, материалам, покупным изделиям
	ГОСТ 5761-2005 п. 6. 12
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	5.9*
	Контрольные образцы сварных соединений и основного металла
	24.10/29.121
	Механические испытания - основной металл: - сварные соединения: - статические растяжение; - статический изгиб (сплющивание); - ударный изгиб; - склонность к механическому старению; - испытания на излом
	ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84);
ГОСТ 11150-84;
ГОСТ 11701-84;
ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985);
ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84);
ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р.5, р.6, р.8, р.9;
ГОСТ 7268-82;
ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013);
ГОСТ 9454-78;
ГОСТ 9651-84 (ИСО 783-89);
СТБ ЕН 1320-2003;
СТБ ЕН 875-2002;
СТБ ЕН 895-2002;
СТБ ЕН 910-2002
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	5.9* ТР
	Клапаны на номинальное давление не более PN 250
	28.14/32.115
	Комплектность, маркировка, упаковка
	ГОСТ 5761-2005 п. 6.13, 6.14, 6.15
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	5.10* ТР
	
	
	Требования безопасности и охраны окружающей среды
	ГОСТ 5761-2005 п.7
	
	

	6.1*
	Оборудование, трубопроводы, конструкции и элементы объектов использования атомной энергии
	24.10/32.115
	Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод): - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ Р 50.05.08-2018;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	6.1* ТР
	Задвижки на номинальное давление не более PN 250
	28.14/32.115
	Проверка требований к конструкции
	ГОСТ 5762-2002 п.5.1.4.2, 8.5
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	6.2*
	Оборудование, трубопроводы, конструкции и элементы объектов использования атомной энергии
	24.10/08.156
	Спектральный анализ: - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ 27611-88;
ГОСТ 28033-89
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	6.2* ТР
	Задвижки на номинальное давление не более PN 250
	28.14/32.115
	Проверка размеров
	ГОСТ 5762-2002 п.5.1.5.1-5.1.5.6, 5.1.5.8-5.1.5.14,5.1.5.16, 8.5, 8.9
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	6.3*
	Оборудование, трубопроводы, конструкции и элементы объектов использования атомной энергии
	24.10/32.123
	Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения
	ГОСТ 20426-82;
ГОСТ 7512-82;
ГОСТ Р 50.05.07-2018;
ПНАЭ Г-7-017-89;
СТБ 1428-2003
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	6.3* ТР
	Задвижки на номинальное давление не более PN 250
	28.14/26.141
	Проверка прочности и плотности материалов деталей и сварных швов
	ГОСТ 5762-2002 п.8.6 (метод испытаний-гидростатический, способ реализации –компрессионный; метод испытаний-пузырьковый, способ реализации обмыливанием по ГОСТ 24054-80)
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	6.4*
	Оборудование, трубопроводы, конструкции и элементы объектов использования атомной энергии
	24.10/32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод): - сварные соединения
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ Р 50.05.02-2018;
ГОСТ Р 50.05.04-2018;
ГОСТ Р 50.05.05-2018
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	6.4* ТР
	Задвижки на номинальное давление не более PN 250
	28.14/26.141
	Проверка герметичности затвора класса герметичности А
	ГОСТ 5762-2002 п.8.8;
ГОСТ 9544-2015 п.4; п.5.1.1 метод испытаний-гидростатический, способ реализации –компрессионный; метод испытаний-пузырьковый, способ реализации обмыливанием по ГОСТ 24054-80
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	6.5*
	Оборудование, трубопроводы, конструкции и элементы объектов использования атомной энергии
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	6.5* ТР
	Задвижки на номинальное давление не более PN 250
	28.14/26.141
	Испытания на герметичность относительно внешней среды соединений
	ГОСТ 5762-2002 п.8.7; (метод испытаний-гидростатический, способ реализации –компрессионный; метод испытаний-пузырьковый, способ реализации обмыливанием по ГОСТ 24054-80)
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	6.6*
	Оборудование, трубопроводы, конструкции и элементы объектов использования атомной энергии
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами (капиллярная (цветная) дефектоскопия): - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ 18442-80;
ГОСТ Р 50.05.09-2018;
СТБ 1172-99
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	

	6.6* ТР
	Задвижки на номинальное давление не более PN 250
	28.14/32.115
	Проверка комплектности, маркировки, упаковки
	ГОСТ 5762-2002 п. 8.5
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	7.1* ТР
	Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250
	28.14/32.115
	Визуальный и измерительный контроль
	ГОСТ 21345-2005 п. 8.6
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	7.2* ТР
	
	28.14/26.141
	Испытания на прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды
	ГОСТ 21345-2005 п.8.7, 8.10 (метод испытаний-гидростатический, способ реализации –компрессионный; метод испытаний-пузырьковый, способ реализации обмыливанием по ГОСТ 24054-80)
	
	

	7.3* ТР
	
	
	Испытания на герметичность по отношению к внешней среде неподвижных (прокладочных) и подвижных (сальниковых уплотнений) соединений
	ГОСТ 21345-2005 п.8.8 (метод испытаний-гидростатический, способ реализации –компрессионный; метод испытаний-пузырьковый, способ реализации обмыливанием по ГОСТ 24054-80)
	
	

	7.4* ТР
	
	
	Испытания на герметичность затвора класса герметичности А (отсутствие протечки)
	ГОСТ 21345-2005 п.8.9 (метод испытаний-гидростатический, способ реализации –компрессионный; метод испытаний-пузырьковый, способ реализации обмыливанием по ГОСТ 24054-80)
	
	

	7.5* ТР
	
	28.14/32.115
	Конструктивные требования
	ГОСТ 21345-2005 п.5.1.5, 8.6, 8.12
	
	

	7.6* ТР
	
	
	Требования к материалам, покупным изделиям
	ГОСТ 21345-2005 п.5.2.1
	
	

	7.7* ТР
	
	
	Комплектность, маркировка, упаковка
	ГОСТ 21345-2005 п. 5.3, 5.4, 5.5
	
	

	7.8* ТР
	
	
	Требования безопасности и охраны окружающей среды
	ГОСТ 21345-2005 п. 6
	
	

	8.1* ТР
	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные
	28.14/32.115
	Проверка маркировки
	ГОСТ 12893-2005 п. 5.1, 5.4
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	8.2* ТР
	
	
	Конструкция
	ГОСТ 12893-2005 п. 9.5
	
	

	8.3* ТР
	
	28.14/26.141
	Прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды
	ГОСТ 12893-2005 п. 9.6 метод испытаний-гидростатический, способ реализации –компрессионный; метод испытаний-пузырьковый, способ реализации обмыливанием по ГОСТ 24054-80)
	
	

	8.4* ТР
	
	
	Герметичность неподвижных и подвижных соединений по отношению к внешней среде
	ГОСТ 12893-2005 п. 9.7-9.9 (метод испытаний-гидростатический, способ реализации –компрессионный; метод испытаний-пузырьковый, способ реализации обмыливанием по ГОСТ 24054-80)
	
	

	8.5* ТР
	
	
	Герметичность затвора класса герметичности А (отсутствие протечки)
	ГОСТ 12893-2005 п. 9.11метод испытаний-гидростатический, способ реализации –компрессионный; метод испытаний-пузырьковый, способ реализации обмыливанием по ГОСТ 24054-80)
	
	

	8.6* ТР
	
	28.14/32.115
	Сырье и материалы
	ГОСТ 12893-2005 п. 6.12
	
	

	8.7* ТР
	
	
	Комплектность, маркировка, упаковка
	ГОСТ 12893-2005 п. 6.13, 6.14, 6.15
	
	

	8.8* ТР
	
	
	Требования безопасности и охраны окружающей среды
	ГОСТ 12893-2005 п. 7
	
	

	9.1* ТР
	Затворы дисковые
	28.14/32.115
	Требования к конструкции
	ГОСТ 13547-2015 п. 5.2
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	9.2* ТР
	
	
	Основные параметры и размеры
	ГОСТ 13547-2015 п. 5.1.2
	
	

	9.3* ТР
	
	28.14/26.141
	Проверка прочности и плотности материалов деталей и сварных швов
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.5 (метод испытаний-гидростатический, способ реализации –компрессионный; метод испытаний-пузырьковый, способ реализации обмыливанием по ГОСТ 24054-80)
	
	

	9.4* ТР
	
	
	Герметичность затвора класса герметичности А (отсутствие протечки)
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.7
	
	

	9.5* ТР
	
	28.14/32.115
	Показатели безопасности
	ГОСТ 13547-2015 п. 5.3.2
	
	

	9.6* ТР
	
	28.14/26.141
	Проверка герметичности относительно внешней среды по уплотнению подвижных и неподвижных соединений
	ГОСТ 33257-2015 п.8.6 (метод испытаний-гидростатический, способ реализации –компрессионный; метод испытаний-пузырьковый, способ реализации обмыливанием по ГОСТ 24054-80)
	
	

	9.7* ТР
	
	28.14/32.115
	Проверка маркировки и упаковки, комплектности
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.2
	
	

	10.1* ТР
	Клапаны предохранительные прямого действия
	28.14/32.115
	Общие технические требования
	ГОСТ 31294-2005 п. 6.1, 9.6
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	10.2* ТР
	
	
	Требования к сырью, материалам, покупным изделиям
	ГОСТ 31294-2005 п. 6.9.1
	
	

	10.3* ТР
	
	
	Комплектность, маркировка, упаковка
	ГОСТ 31294-2005 п. 9.6
	
	

	10.4* ТР
	
	
	Требования безопасности и охраны окружающей среды
	ГОСТ 31294-2005 п. 7., 9.6
	
	

	10.5* ТР
	
	28.14/26.141
	Проверка прочности и плотности сварных швов и материала деталей, работающих под давлением
	ГОСТ 31294-2005 п. 9.7 (метод испытаний-гидростатический, способ реализации –компрессионный; метод испытаний-пузырьковый, способ реализации обмыливанием по ГОСТ 24054-80)
	
	

	10.6* ТР
	
	
	Испытания на прочность клапана в сборе
	ГОСТ 31294-2005 п. 9.8 (метод испытаний-гидростатический, способ реализации –компрессионный; метод испытаний-пузырьковый, способ реализации обмыливанием по ГОСТ 24054-80)
	
	

	10.7* ТР
	
	
	Проверка герметичности по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений
	ГОСТ 31294-2005 п. 9.9, 9.10 (метод испытаний-гидростатический, способ реализации –компрессионный; метод испытаний-пузырьковый, способ реализации обмыливанием по ГОСТ 24054-80)
	
	

	11.1* ТР
	Затворы и клапаны обратные
	28.14/26.141
	Проверка прочности и плотности материалов деталей и сварных швов
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.5 (метод испытаний-гидростатический, способ реализации –компрессионный; метод испытаний-пузырьковый, способ реализации обмыливанием по ГОСТ 24054-80)
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	11.2* ТР
	
	
	Герметичность затвора класса герметичности А (отсутствие протечки)
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.7
	
	

	11.3* ТР
	
	
	Проверка герметичности относительно внешней среды по уплотнению подвижных и неподвижных соединений
	ГОСТ 33257-2015 п.8.6 (метод испытаний-гидростатический, способ реализации –компрессионный; метод испытаний-пузырьковый, способ реализации обмыливанием по ГОСТ 24054-80)
	
	

	11.4* ТР
	
	28.14/32.115
	Требования к материалам
	ГОСТ 33423-2015 п. 5.5
	
	

	11.5* ТР
	
	
	Требование к комплектности, маркировке и упаковке
	ГОСТ 33423-2015 п. 5.7, 5.8, 5.9
	
	

	12.1* ТР
	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN250
	24.10/32.115
	Типы фланцев и исполнение уплотнительных поверхностей
	ГОСТ 33259-2015 п. 4
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	12.2* ТР
	
	
	Размеры уплотнительных поверхностей
	ГОСТ 33259-2015 п. 5
	
	

	12.3* ТР
	
	
	Размеры стальных и чугунных фланцев
	ГОСТ 33259-2015 п. 6
	
	

	12.4* ТР
	
	
	Технические требования
	ГОСТ 33259-2015 п. 7
	
	

	12.5* ТР
	
	24.10/26.141
	Испытания и контроль качества. Испытание фланцев давлением на прочность
	ГОСТ 33259-2015 п. 8.2, 8.3
	
	

	12.6* ТР
	
	24.10/32.115
	Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
	ГОСТ 33259-2015 п. 9
	
	

	13.1* ТР
	Трубопроводы, элементы трубопроводов (сборочные единицы) и комплектующие к ним
	24.10/26.141
	Испытание на прочность и плотность, герметичность
	EN 13480-5:2017 п. 9.3;
ГОСТ 32569-2013 п. 13.2,13.3
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	13.2* ТР
	
	24.10/32.115
	Требования к конструкции
	ГОСТ 32569-2013 п. 6
	
	

	13.3* ТР
	
	
	Требования к материалам
	ГОСТ 32569-2013 п. 7
	
	

	13.4* ТР
	
	
	Документация и маркировка
	EN 13480-5:2017 п. 6.2, 9.5;
ГОСТ 32569-2013 п. 11.5
	
	

	14.1* ТР
	Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие оборудования, выдерживающие воздействие давления: трубы, отводы, тройники, переходы, заглушки, штуцеры, фланцы, фитинги и другие
	24.10/26.141
	Испытание на прочность и плотность, герметичность
	ГОСТ 17380-2001 п. 5.1.7, приложение Б;
ГОСТ 3845-2017;
ГОСТ Р 55599-2013 п. 8.11
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 032/2013

	14.2* ТР
	
	24.10/32.115
	Характеристики (свойства)
	ГОСТ 17380-2001 п. 5.1;
ГОСТ 3242-79;
ГОСТ Р 55599-2013 п. 6.1
	
	

	14.3* ТР
	
	
	Требования к сырью и материалам
	ГОСТ 17380-2001 п. 5.2
	
	

	14.4* ТР
	
	
	Маркировка и упаковка
	ГОСТ 17380-2001 п. 5.4, п.5.5;
ГОСТ Р 55599-2013 п. 6.3, 6.4
	
	

	15.1* ТР
	Арматура промышленная трубопроводная
	24.10/32.115
	Показатели арматуры для обеспечения безопасности
	ГОСТ 12.2.063-2015 п. 5
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 010/2011

	15.2* ТР
	
	
	Требования безопасности при проектировании
	ГОСТ 12.2.063-2015 п. 6
	
	

	15.3* ТР
	
	
	Требования безопасности при включении арматуры в состав системы
	ГОСТ 12.2.063-2015 п.8
	
	

	16.1* ТР
	Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250
	28.14/32.115
	Визуальный и измерительный контроль
	ГОСТ 21345-2005 п. 8.6
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 010/2011

	16.2* ТР
	
	28.14/26.141
	Испытания на прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды
	ГОСТ 21345-2005 п.8.7, 8.10 (метод испытаний-гидростатический, способ реализации –компрессионный; метод испытаний-пузырьковый, способ реализации обмыливанием по ГОСТ 24054-80)
	
	

	16.3* ТР
	
	
	Испытания на герметичность по отношению к внешней среде неподвижных (прокладочных) и подвижных (сальниковых уплотнений) соединений
	ГОСТ 21345-2005 п.8.8 (метод испытаний-гидростатический, способ реализации –компрессионный; метод испытаний-пузырьковый, способ реализации обмыливанием по ГОСТ 24054-80)
	
	

	16.4* ТР
	
	
	Испытания на герметичность затвора класса герметичности А (отсутствие протечки)
	ГОСТ 21345-2005 п. 8.9 (метод испытаний-гидростатический, способ реализации –компрессионный; метод испытаний-пузырьковый, способ реализации обмыливанием по ГОСТ 24054-80)
	
	

	16.5* ТР
	
	28.14/32.115
	Конструктивные требования
	ГОСТ 21345-2005 п.5.1.5, 8.6, 8.12
	
	

	16.6* ТР
	
	
	Требования к материалам, покупным изделиям
	ГОСТ 21345-2005 п.5.2.1
	
	

	16.7* ТР
	
	
	Комплектность, маркировка, упаковка
	ГОСТ 21345-2005 п. 5.3, 5.4, 5.5
	
	

	16.8* ТР
	
	
	Требования безопасности и охраны окружающей среды
	ГОСТ 21345-2005 п. 6
	
	

	17.1* ТР
	Клапаны на номинальное давление не более PN 250
	28.14/32.115
	Материал деталей и сварных швов
	ГОСТ 5761-2005 п. 9. 6
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 010/2011

	17.2* ТР
	
	
	Проверка прочности и плотности материалов деталей и сварных швов
	ГОСТ 5761-2005 п. 9. 6 (метод испытаний гидростатический, способ реализации –компрессионный; метод испытаний-пузырьковый, способ реализации обмыливанием по ГОСТ 24054-80)
	
	

	17.3* ТР
	
	28.14/26.141
	Испытания на герметичность относительно внешней среды соединений
	ГОСТ 5761-2005 п. 9.7 (метод испытаний-гидростатический, способ реализации –компрессионный; метод испытаний-пузырьковый, способ реализации обмыливанием по ГОСТ 24054-80)
	
	

	17.4* ТР
	
	
	Испытания на герметичность затвора для арматуры класса герметичности А (отсутствие протечки)
	ГОСТ 5761-2005 п. 9.9 (метод испытаний-гидростатический, способ реализации –компрессионный; метод испытаний-пузырьковый, способ реализации обмыливанием по ГОСТ 24054-80)
	
	

	17.5* ТР
	
	28.14/32.115
	Требования к конструкции
	ГОСТ 5761-2005 п. 9.5, п. 9.10
	
	

	17.6* ТР
	
	
	Требования к изготовлению
	ГОСТ 5761-2005 п.6.11.3- 6.11.7, 9.5
	
	

	17.7* ТР
	
	
	Требования к сырью, материалам, покупным изделиям
	ГОСТ 5761-2005 п. 6. 12
	
	

	17.8* ТР
	
	
	Комплектность, маркировка, упаковка
	ГОСТ 12893-2005 п. 6.13, 6.14, 6.15
	
	

	17.9* ТР
	
	
	Требования безопасности и охраны окружающей среды
	ГОСТ 5761-2005 п.7
	
	

	18.1* ТР
	Задвижки на номинальное давление не более PN 250
	28.14/32.115
	Проверка требований к конструкции
	ГОСТ 5762-2002 п.5.1.4.2, 8.5
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 010/2011

	18.2* ТР
	
	
	Проверка размеров
	ГОСТ 5762-2002 п.5.1.5.1-5.1.5.6, 5.1.5.8-5.1.5.14,5.1.5.16, 8.5, 8.9
	
	

	18.3* ТР
	
	28.14/26.141
	Проверка прочности и плотности материалов деталей и сварных швов
	ГОСТ 5762-2002 п.8.6 (метод испытаний-гидростатический, способ реализации –компрессионный; метод испытаний-пузырьковый, способ реализации обмыливанием по ГОСТ 24054-80)
	
	

	18.4* ТР
	
	
	Проверка герметичности затвора класса герметичности А
	ГОСТ 5762-2002 п.8.8;
ГОСТ 9544-2015 п.4; п.5.1.1 метод испытаний-гидростатический, способ реализации –компрессионный; метод испытаний-пузырьковый, способ реализации обмыливанием по ГОСТ 24054-80
	
	

	18.5* ТР
	
	
	Испытания на герметичность относительно внешней среды соединений
	ГОСТ 5762-2002 п.8.7; (метод испытаний-гидростатический, способ реализации –компрессионный; метод испытаний-пузырьковый, способ реализации обмыливанием по ГОСТ 24054-80)
	
	

	18.6* ТР
	
	28.14/32.115
	Проверка комплектности, маркировки, упаковки
	ГОСТ 5762-2002 п. 8.5
	
	

	18.7* ТР
	
	
	Требования безопасности и охраны окружающей среды
	ГОСТ 5762-2002 п. 6
	
	

	19.1* ТР
	Сосуды и аппараты стальные сварные
	24.10/32.115
	Общие требования безопасности, безопасность конструкции
	ГОСТ 12.2.003-91 п.1, п.п. 2.1.1-2.1.4, 2.1.6-2.1.10, 2.1.16-2.1.19, 2.4, 2.5
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 010/2011

	20.1* ТР
	Трубопроводы
	24.10/32.115
	Общие требования безопасности, безопасность конструкции
	ГОСТ 12.2.003-91 п.1, п.п. 2.1.1-2.1.4, 2.1.6-2.1.10, 2.1.16-2.1.19, 2.4, 2.5
	ул. Академика А.К. Красина, д. 99 , корпус  82, ком. 209, 220109, г. Минск (отдел главного сварщика (отдел 92))
	ТР ТС 010/2011
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