|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 3.0060 |
| от 29.05.1997 |
| на бланке № \_\_\_\_на 2 листах |
| редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ №** 1 от 01 августа 2025 года

к редакции 02 области аккредитацииот27 июня 2025 года

|  |
| --- |
| отдела метрологии республиканского унитарного предприятия «Оршанский центр стандартизации метрологии и сертификации» |
| №п/п | Код (наименование) вида работ:1 – первичная поверка;2 – последующая поверка | Средства измерений |
| код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |
| Пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **пр-т Текстильщиков, 31б, г.Орша, Витебская обл., 211382** |
| 1.47\*\* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Ростомеры | от 0 до 2,2 м | цена деления/ дискретность 1 мм; 5 ммΔ = ±4,0 мм и менее точные |
| 4.7\* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Измерители артериального давления всех типов | от 0 до 40 кПа | ±0,4 кПаи менее точные |
| от 20 до 200 уд/мин | ±5 %и менее точные |
| 10.14\* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры инфракрасные, термометры бесконтактные | от 30 °С до 45 °С | Δ = ±0,2°С и менее точные |
| 25.2\*\* | 1; 2 | 26.51/ 99.01626.51/ 99.025 | Электрокардиографы | от 0,03 до 5,00 мВ | ±5,0 % и менее точные |
| от 2,5 до 40 мм/мВ | ±5,0 % и менее точные |
| от 0,1 до 1 с | ±5,0 % и менее точные |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 25.3\*\* | 1; 2 | 26.51/ 99.01626.51/ 99.025 | Пульсоксиметры, оксиметры | SpO2: от 30 % до 100 % | ±2 % и менее точные |
| от 10 до 360 уд/мин | ±2 уд/мин и менее точные |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева