|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.1569 |
| от 26.03.1998 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на 2 листах |
| редакция 02 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от26 июня 2024 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| испытательной лаборатории производства автомобильных агрегатов  Открытого акционерного общества «Белкард» | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Курчатова, 1а, 230005, г. Гродно, Гродненская область** | | | | | |
| 1.1\* | Амортизаторы гидравлические телескопические,  стойки амортизаторные и патроны вставные двухтрубные | 29.32/  29.061 | Габаритные и присоединительные размеры, полный ход поршня | ТР ТС 018/2011 Приложение 10, п. 89; ГОСТ 34339-2017 | ГОСТ 34339-2017 п. 5.2 |
| 1.2\* | 29.32/  26.141 | Испытание на герметичность | ГОСТ 34339-2017 п. 5.3 |
| 1.3\* | 29.32/  29.137 | Испытание на плавность работы | ГОСТ 34339-2017 п. 5.4 |
| 1.4\* | Испытание на шумность работы | ГОСТ 34339-2017 п. 5.8 |
| 1.5\* | Силы сопротивления (отбой/сжатие) | ГОСТ 34339-2017 п. 5.5 |
| 1.6\* | Выталкивающая сила газа | ГОСТ 34339-2017 п. 5.4.4 |
| 1.7\* | Стабильность температурных характеристик | ГОСТ 34339-2017 п. 5.6.2 |
| 2.1\* | Тормозные камеры пневматических приводов | 29.32/  26.141 | Испытания на герметичность: силовой части; энергоаккумулятора | ТР ТС 018/2011 Приложение 10, п. 14; ГОСТ 33543-2015 | ГОСТ 33543-2015 п. 6.4 |
| 2.2\* | 29.32/  29.137 | Проверка усилия на штоке: силовой части; энергоаккумулятора | ГОСТ 33543-2015 пп. 6.5.1, 6.5.2 |
| 2.3\* | Тормозные камеры пневматических приводов | 29.32/  36.057 | Стендовые испытания на долговечность и ресурс в условиях циклического нагружения | ТР ТС 018/2011 Приложение 10, п. 14; ГОСТ 33543-2015 | ГОСТ 33543-2015 пп. 6.6.1, 6.6.2 |
| 2.4\* | 29.32/  29.137 | Испытание на работоспособность: силовой части; быстрорастормаживающего устройства | ГОСТ 33543-2015 п. 6.3 |
| 2.5\* | Испытание стойкости к температурным воздействиям | ГОСТ 33543-2015 п. 6.7 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных