|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1 |  |
| к аттестату аккредитации |  |
| № BY/112 2.4475 |  |
| от 21.03.2024 |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |
| на 2 листах |  |
| редакция 03 |  |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 08 августа 2025 года

строительной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «РенессансСтандартСтрой»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Матусевича, 38, пом. 109, 220104, г. Минск** | | | | | |
| 1.1 \*\*\* | Грунты | 100.06/ 29.119 | Степень уплотнения  (коэффициент уплотнения) | СТБ 943–2007  ТНПА и другая документация | СТБ 1377–2003  СТБ 2176–2011  п.6.3  СТБ 1685–2006  п. 5.7.2, п. 6.7.2  СТБ 1164.1–2009  п. 6.11, 5.7.1  СТБ 1164.2–2009  п. 5.5.1  СТБ 2072–2010  п. 6.3.1, п.6.4.1  СТБ 1483 -2004  п. 7.1.2, п. 9.3.2 |
| **ул. Ф.Скорины, 52/7, пом. 20, 220084, г. Минск** | | | | | |
| 2.1\* | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/  29.119 | Средняя плотность раствора | СТБ 1307–2012  ТНПА и другая документация | ГОСТ 5802–86 п.7 |
| 2.2\* | 23.64/  29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1307–2012  п.7.8  ГОСТ 5802–86  п.6 |
| 3.1\* | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.63/  29.119 | Средняя плотность  (образцов правильной формы) | СТБ 1544–2005  ТНПА и другая документация | ГОСТ 12730.1-78 |
| **ул. Матусевича, 38, пом. 109, 220104, г. Минск**  **ул. Ф.Скорины, 52/7, пом. 20, 220084, г. Минск** | | | | | |
| 3.2 \*\* | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.63/  29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1544–2005  ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180–2012  ГОСТ 18105–2018  ГОСТ 22690–2015  (методы: ударный  импульс, отрыв со  скалыванием) |
| **ул. Ф.Скорины, 52/7, пом. 20, 220084, г. Минск** | | | | | |
| 4.1\* | Бетоны легкие | 23.63/  29.119 | Плотность  (образцов правильной формы) | СТБ 1187–99  ТНПА и другая документация | ГОСТ 12730.1-78 |
| 4.2\* | 23.63/  29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180–2012  ГОСТ 18105-2018 |
| 6.1\* | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.98/  29.040 | Средняя плотность | СТБ 1033-2016  СТБ 1349-2009  ТКП  059.1-2020  ТКП  45.3-02-70-2009  ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013  п.8.1 |
| 6.2\* | 23.98/  29.040 | Истинная плотность | СТБ 1115-2013 8.4.3 |
| 6.3\* | 23.98/  29.040 | Остаточная пористость | СТБ 1115-2013  п.8.6 |
| 6.4\* | 23.98/  29.040 | Водонасыщение | СТБ 1115-2013  п.8.7 |
| 6.5\* | 23.98/  29.040 | Набухание | СТБ 1115-2013  п.8.8 |
| 6.6\* | 23.98/  29.040 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) | СТБ 1115-2013  п.8.20 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
 \*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
 \*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А.Николаева