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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород
	08.12/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.2
	ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область (дорожно-строительная лаборатория филиала КУП "Минскоблдорстрой"-"Облдорпроект");
карьер "Понизовское", 223111, д. Понизовье, Логойский район, Минская область (дорожно-строительная лаборатория филиала КУП "Минскоблдорстрой"-"Облдорпроект")
	

	1.2*
	
	08.12/29.040
	Зерновой состав
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3;
СТБ 1311-2002 п.7.3
	
	

	1.3*
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1; п.4.5.3
	
	

	1.4*
	
	
	Содержание глины в комках
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.6
	
	

	1.5*
	
	
	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.7
	
	

	1.6*
	
	
	Содержание зерен слабых пород
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.9
	
	

	1.7**
	
	
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1; п.4.17.2
	
	

	1.8*
	
	08.12/29.151
	Влажность
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.19
	
	

	1.9*
	
	08.12/29.040
	Содержание дробленых зерен в щебне из гравия
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.4
	ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область (дорожно-строительная лаборатория филиала КУП "Минскоблдорстрой"-"Облдорпроект")
	

	1.10*
	
	08.12/29.121
	Дробимость
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.8
	
	

	1.11*
	
	08.12/29.070
	Истираемость
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.10
	
	

	1.12*
	
	08.12/26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.12
	
	

	1.13*
	
	08.12/29.040
	Истинная плотность
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.15
	
	

	1.14*
	
	
	Средняя плотность и пористость
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.16
	
	

	1.15*
	
	
	Пустотность
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.3
	
	

	1.16*
	
	08.12/29.151
	Водопоглощение горной породы и щебня (гравия)
	ГОСТ 8269.0-97 п. 4.18
	
	

	1.17*
	
	08.12/29.040
	Содержание зерен кубовидной формы
	СТБ 1311-2002 п.7.5
	
	

	2.1**
	Песок для строительных работ. Отсев из материалов дробления горных пород
	08.12/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 8735-88 п.2
	ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область (дорожно-строительная лаборатория филиала КУП "Минскоблдорстрой"-"Облдорпроект");
карьер "Понизовское", 223111, д. Понизовье, Логойский район, Минская область (дорожно-строительная лаборатория филиала КУП "Минскоблдорстрой"-"Облдорпроект")
	

	2.2*
	
	08.12/29.040
	Зерновой состав, модуль крупности
	ГОСТ 8735-88 п.3
	
	

	2.3*
	
	
	Содержание глины в комках
	ГОСТ 8735-88 п.4
	
	

	2.4*
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 8735-88 п.5.3
	
	

	2.5**
	
	
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8735-88 п.9.1
	
	

	2.6*
	
	08.12/29.151
	Влажность
	ГОСТ 8735-88 п.10
	
	

	2.7*
	
	08.12/29.040
	Истинная плотность
	ГОСТ 8735-88 п.8
	ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область (дорожно-строительная лаборатория филиала КУП "Минскоблдорстрой"-"Облдорпроект")
	

	2.8*
	
	
	Пустотность
	ГОСТ 8735-88 п.9.2
	
	

	2.9*
	
	
	Содержание глинистых частиц методом набухания в песке для дорожного строительства
	ГОСТ 8735-88 п.14
	
	

	3.1**
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов
	08.12/42.000, 08.99/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.2;
СТБ 2318-2025 п.5.4
	ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область (дорожно-строительная лаборатория филиала КУП "Минскоблдорстрой"-"Облдорпроект");
карьер "Понизовское", 223111, д. Понизовье, Логойский район, Минская область (дорожно-строительная лаборатория филиала КУП "Минскоблдорстрой"-"Облдорпроект")
	

	3.2*
	
	08.12/29.040, 08.99/29.040
	Зерновой состав
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3;
ГОСТ 8735-88 п.3;
СТБ 2318-2025 п.6.2
	
	

	3.3*
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1; п.4.5.3;
ГОСТ 8735-88 п.5.3;
СТБ 2318-2025 п.6.4
	
	

	3.5*
	
	
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.2
	
	

	3.8*
	
	08.12/08.153, 08.99/08.153
	Коэффициент фильтрации смесей
	СТБ 2318-2025 п.6.5
	ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область (дорожно-строительная лаборатория филиала КУП "Минскоблдорстрой"-"Облдорпроект")
	

	4.1**
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ
	08.12/42.000, 08.99/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.2
	ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область (дорожно-строительная лаборатория филиала КУП "Минскоблдорстрой"-"Облдорпроект")
	

	4.2*
	
	08.12/29.040, 08.99/29.040
	Зерновой состав
	ГОСТ 23735-2014 п.6.1; п.6.5; п.6.7;
ГОСТ 8269.0-97 п.4.3
	ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область (дорожно-строительная лаборатория филиала КУП "Минскоблдорстрой"-"Облдорпроект");
карьер "Понизовское", 223111, д. Понизовье, Логойский район, Минская область (дорожно-строительная лаборатория филиала КУП "Минскоблдорстрой"-"Облдорпроект")
	

	4.3*
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 23735-2014 п.6.2;
ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1; п.4.5.3;
ГОСТ 8735-88 п.5.3
	
	

	4.4*
	
	
	Содержание глины в комках
	ГОСТ 23735-2014 п.6.2;
ГОСТ 8269.0-97 п.4.6;
ГОСТ 8735-88 п.4
	
	

	5.1**
	Грунты
	08.12/42.000, 08.99/42.000
	Отбор проб (кроме отбора проб из инженерно-геологических скважин)
	ГОСТ 12071-2014
	ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область (дорожно-строительная лаборатория филиала КУП "Минскоблдорстрой"-"Облдорпроект")
	

	5.2*
	
	08.12/29.040, 08.99/29.040
	Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов
	ГОСТ 12536-2014 п.4.2
	
	

	5.3*
	
	
	Плотность грунта
	ГОСТ 5180-2015 п.9;
СТБ 2176-2025 п.6.1
	
	

	5.4*
	
	
	Плотность скелета (сухого) грунта (расчетный метод)
	ГОСТ 5180-2015 п.12
	
	

	5.5*
	
	
	Плотность частиц грунта
	ГОСТ 5180-2015 п.13
	
	

	5.6*
	
	08.12/29.144, 08.99/29.144
	Влажность грунта на границе текучести
	ГОСТ 30416-2020;
ГОСТ 5180-2015 п.5, п.7
	
	

	5.7*
	
	08.12/29.049, 08.99/29.049
	Влажность грунта на границе раскатывания
	ГОСТ 30416-2020;
ГОСТ 5180-2015 п.5, п.8
	
	

	5.8*
	
	
	Число пластичности
	ГОСТ 30416-2020;
ГОСТ 5180-2015 п.п.5,7,8;
СП 5.01.04-2025 п.3.35
	
	

	5.9*
	
	08.12/29.040, 08.99/29.040
	Максимальная плотность и оптимальная влажность
	ГОСТ 22733-2016
	
	

	5.10*
	
	08.12/29.151
	Влажность (кроме загипсованных)
	ГОСТ 30416-2020;
ГОСТ 5180-2015 п.5
	
	

	5.11**
	
	08.12/29.040, 08.99/29.040
	Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта (при глубине контроля до 30 см)
	СТБ 1377-2003;
СТБ 2176-2025 п.6.2
	
	

	5.15*
	
	08.12/29.144, 08.99/29.144
	Показатель текучести (число текучести)
	ГОСТ 30416-2020;
ГОСТ 5180-2015 п.п.5,7,8;
СП 5.01.04-2025 таблица Г.2
	
	

	5.16*
	
	08.12/29.151, 08.99/29.151
	Коэффициент водонасыщения (степень влажности)
	ГОСТ 30416-2020;
ГОСТ 5180-2015 п.п.5,12,13;
СП 5.01.04-2025 таблица Г.2
	
	

	5.17*
	
	08.12/29.040, 08.99/29.040
	Коэффициент пористости (расчетный метод)
	ГОСТ 5180-2015 п.п.5,12,13;
СП 5.01.04-2025 таблица Г.2
	
	

	5.18**
	
	08.12/08.153, 08.99/08.153
	Коэффициент фильтрации песчаных грунтов
	ГОСТ 25584-2023 п.6.5, п.8;
ГОСТ 30416-2020
	ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область (дорожно-строительная лаборатория филиала КУП "Минскоблдорстрой"-"Облдорпроект");
карьер "Понизовское", 223111, д. Понизовье, Логойский район, Минская область (дорожно-строительная лаборатория филиала КУП "Минскоблдорстрой"-"Облдорпроект")
	

	6.1*
	Битумы нефтяные
	19.20/29.049
	Глубина проникания иглы при 25° С, 0 °С
	ГОСТ 11501-78
	ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область (дорожно-строительная лаборатория филиала КУП "Минскоблдорстрой"-"Облдорпроект")
	

	6.2*
	
	19.20/29.127
	Температура размягчения по кольцу и шару
	ГОСТ 11506-73
	
	

	6.3*
	
	19.20/29.165
	Растяжимость при 25°С, 0°С
	ГОСТ 11505-75
	
	

	6.4*
	
	19.20/29.040
	Изменение массы после прогрева
	ГОСТ 18180-72
	
	

	6.5*
	
	19.20/29.049
	Изменение глубины проникания иглы при 25° С после прогрева
	ГОСТ 11501-78;
СТБ 1062-97 п.7.4
	
	

	6.6*
	
	19.20/29.127
	Изменение температуры размягчения по кольцу и шару после прогрева
	ГОСТ 11506-73;
ГОСТ 18180-72;
ГОСТ 22245-90 п.3.3;
СТБ 1062-97 п.7.3
	
	

	6.7*
	
	19.20/11.116
	Сцепление битума с песком
	ГОСТ 11508-74 Метод А, метод Б
	
	

	6.8*
	
	19.20/29.049
	Глубина проникания иглы (пенетрация)
	ГОСТ EN 1426-2017
	
	

	6.9*
	
	19.20/29.127
	Температура размягчения по кольцу и шару
	ГОСТ EN 1427-2017
	
	

	6.10*
	
	19.20/29.040
	Индекс пенетрации
	СТБ EN 12591-2010 Приложение А
	
	

	7.1**
	Эмульсии битумные катионные дорожные
	19.20/42.000
	отбор проб
	СТБ 1245-2024 п.8.3
	ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область (дорожно-строительная лаборатория филиала КУП "Минскоблдорстрой"-"Облдорпроект")
	

	7.2*
	
	19.20/29.040
	Содержание остаточного вяжущего
	СТБ 1245-2024 п.9.1
	
	

	7.3*
	
	19.20/29.054
	Однородность по остатку на сите 0,63
	СТБ 1245-2024 п.9.2
	
	

	7.4*
	
	19.20/29.049
	Условная вязкость по вискозиметру
	СТБ 1245-2024 п.9.3
	
	

	7.5*
	
	19.20/29.128
	Коэффициент распада
	СТБ 1245-2024 п.9.4
	
	

	7.6*
	
	19.20/29.054
	Однородность по остатку на сите 0,63 при хранении более 7 суток
	СТБ 1245-2024 п.9.6
	
	

	7.7*
	
	19.20/11.116
	Устойчивость к расслоению при хранении более 3 суток
	СТБ 1245-2024 п.9.7
	
	

	7.8*
	
	
	Адгезия к щебню
	ГОСТ 11508-74 Метод А;
СТБ 1245-2024 п.9.8
	
	

	7.9*
	
	19.20/29.049
	Глубина проникания иглы при 25°С
	ГОСТ 11501-78;
ГОСТ EN 1426-2017;
СТБ 1245-2024 п.9.9;
СТБ EN 1426-2009
	
	

	7.10*
	
	19.20/29.127
	Температура размягчения по кольцу и шару
	ГОСТ 11506-73;
ГОСТ EN 1427-2017;
СТБ 1245-2024 п.9.10;
СТБ EN 1427-2009
	
	

	7.11*
	
	19.20/29.165
	Растяжимость
	ГОСТ 11505-75;
СТБ 1245-2024 п.9.11
	
	

	8.1**
	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органо-минеральных смесей
	23.52/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 16557-2005 п.6
	ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область (дорожно-строительная лаборатория филиала КУП "Минскоблдорстрой"-"Облдорпроект")
	

	8.2*
	
	23.52/29.040
	Зерновой состав
	ГОСТ 16557-2005 п.7.2
	
	

	8.3*
	
	
	Истинная плотность
	ГОСТ 16557-2005 п.7.3
	
	

	8.4*
	
	23.52/29.151
	Влажность
	ГОСТ 16557-2005 п.7.10
	
	

	9.1**
	Материалы противогололедные для зимнего содержания автомобильных дорог
	08.93/42.000
	отбор проб
	СТБ 1158-2013 п.8.2
	ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область (дорожно-строительная лаборатория филиала КУП "Минскоблдорстрой"-"Облдорпроект")
	

	9.2*
	
	08.93/11.116
	Внешний вид
	СТБ 1158-2013 п.8.3
	
	

	9.3*
	
	08.93/29.040
	Содержание зерен противогололедного материала
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3;
СТБ 1158-2013 п.8.4
	
	

	9.4*
	
	
	Содержание водорастворимых веществ, пылевидных и глинистых частиц
	СТБ 1158-2013 п.8.5
	
	

	9.5*
	
	08.93/29.142
	Слеживаемость
	СТБ 1158-2013 п.8.6
	
	

	9.6*
	
	08.93/08.052
	Защитный эффект против коррозии стали
	СТБ 1158-2013 п.8.7
	
	

	9.7*
	
	08.93/29.040
	Плавящая способность
	СТБ 1158-2013 п. 8.8
	
	

	9.8*
	
	
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8735-88 п.9.1;
СТБ 1158-2013 п.8.12
	
	

	9.9*
	
	08.93/29.151
	Влажность
	ГОСТ 8735-88 п.10;
СТБ 1158-2013 п.8.13
	
	

	10.1*
	Цементы
	23.51/29.040
	Тонкость помола по остатку на сите
	ГОСТ 310.2-76 п. 1
	ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область (дорожно-строительная лаборатория филиала КУП "Минскоблдорстрой"-"Облдорпроект")
	

	10.2*
	
	23.51/29.119
	Плотность цемента
	ГОСТ 310.2-76 п.2
	
	

	11.1**
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон для защитных слоев покрытий автомобильных дорог
	23.99/42.000
	Отбор проб смеси и асфальтобетона, приготовление смесей в лаборатории, изготовление образцов
	СТБ 1115-2013 пп.4; 5; 6.1-6.3; 7
	ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область (дорожно-строительная лаборатория филиала КУП "Минскоблдорстрой"-"Облдорпроект")
	

	11.2*
	
	23.99/29.040
	Средняя плотность асфальтобетона
	СТБ 1158-2013 п. 8.1
	
	

	11.3*
	
	
	Средняя плотность минеральной части асфальтобетона
	СТБ 1115-2013 п. 8.2
	
	

	11.4*
	
	
	Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона (расчетный метод)
	СТБ 1115-2013 п. 8.3
	
	

	11.5*
	
	
	Истинная плотность смеси и асфальтобетона (расчетный метод)
	СТБ 1115-2013 п.8.4.2
	
	

	11.6*
	
	
	истинная плотность смеси и асфальтобетона (пикнометрический метод)
	СТБ 1115-2013 п.8.4.3
	
	

	11.7*
	
	
	Пористость минеральной части (остова)
	СТБ 1115-2013 п.8.5
	
	

	11.8*
	
	
	Остаточная пористость
	СТБ 1115-2013 п.8.6
	
	

	11.9*
	
	23.99/29.151
	Водонасыщение
	СТБ 1115-2013 п.8.7
	
	

	11.10*
	
	
	Набухание
	СТБ 1115-2013 п.8.8
	
	

	11.11*
	
	23.99/29.121
	Предел прочности при сжатии при температуре 20 °С, 50 °С
	СТБ 1115-2013 п.8.9
	
	

	11.12*
	
	
	Предел прочности при растяжении при расколе при температуре 0 °С
	СТБ 1115-2013 п.8.10
	
	

	11.13*
	
	
	Предел прочности при сдвиге при температуре 50 °С
	СТБ 1115-2013 п.8.11
	
	

	11.14*
	
	
	Коэффициент водостойкости асфальтобетона при длительном водонасыщении в агрессивной среде
	СТБ 1115-2013 п.8.16
	
	

	11.15*
	
	23.99/29.040
	Содержание вяжущего
	СТБ 1115-2013 п.8.17.4, 8.17.5
	
	

	11.16*
	
	
	Зерновой состав минеральной части смеси
	СТБ 1115-2013 пп. 8.17.6, 8.17.7
	
	

	11.17*
	
	23.99/11.116
	Сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части смеси
	СТБ 1115-2013 п.8.18
	
	

	11.18*
	
	23.99/29.040
	Степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях
	СТБ 1115-2013 п.8.20
	
	

	11.19*
	
	23.99/11.116
	Однородность смеси
	СТБ 1115-2013 п.8.23
	
	

	12.1*
	Асфальтогранулят для транспортного строительства
	23.99/29.040
	Зерновой состав
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3;
СТБ 1705-2015 п.8.2
	ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область (дорожно-строительная лаборатория филиала КУП "Минскоблдорстрой"-"Облдорпроект")
	

	12.2*
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1; п.4.5.3;
СТБ 1705-2015 п. 8.2
	
	

	12.3*
	
	
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1; п.4.17.2;
СТБ 1705-2015 п.8.2
	
	

	12.4*
	
	
	Содержание органического вяжущего, зерновой состав минеральной части
	СТБ 1115-2013 п.8.17.4;
СТБ 1705-2015 п.8.3
	
	

	13.1*
	Автомобильные дороги. Устройство покрытий и оснований из эмульсионно-минеральных смесей
	23.99/11.116
	Адгезия вяжущего к щебню
	ГОСТ 11508-74 п.1;
СТБ 1245-2024 п.8.9;
ТКП 658-2021 (33200) п.7.1.1, п.7.1.2
	ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область (дорожно-строительная лаборатория филиала КУП "Минскоблдорстрой"-"Облдорпроект")
	

	14.1**
	Дороги автомобильные
	42.11/29.121
	Модуль упругости материалов слоев дорожных конструкций
	СТБ 1501-2013
	ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область (дорожно-строительная лаборатория филиала КУП "Минскоблдорстрой"-"Облдорпроект")
	

	14.2**
	
	42.11/29.070
	Коэффициент сцепления дорожного покрытия
	СТБ 1566-2005 п.10
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