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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Преобразователи электроэнергии полупроводниковые силовые до 5 кВ∙А
	27.90/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции
	ГОСТ 26567-85 метод 101
	ул. Кузнечная, 20, 222160, г. Жодино, Минская область
	

	1.2*
	
	27.90/29.113
	Испытание электрической прочности изоляции при нормальных климатических условиях
	ГОСТ 26567-85 метод 102
	
	

	1.3*
	
	27.90/22.000
	Электрическое сопротивление заземления металлических частей, доступных прикосновению
	ГОСТ 26567-85 метод 103
	
	

	1.4*
	
	27.90/39.000
	Проверка функционирования преобразователя
	ГОСТ 26567-85 метод 104
	
	

	1.5*
	
	
	Определение КПД
	ГОСТ 26567-85 метод 108
	
	

	1.6*
	
	27.90/29.113
	Испытание на кратковременное воздействие повышенного напряжения
	ГОСТ 26567-85 метод 109
	
	

	1.7*
	
	27.90/39.000
	Испытание на устойчивость к внешним коротким замыканиям
	ГОСТ 26567-85 метод 113
	
	

	1.8*
	
	
	Определение значений установившегося отклонения выходного напряжения от номинала: -постоянного тока- переменного тока
	ГОСТ 26567-85 метод 201; метод 301
	
	

	1.9*
	
	
	Частота напряжения на выходе и определение значений установившихся отклонений частоты напряжения на выходе
	ГОСТ 26567-85 метод 305
	
	

	2.1*
	Инверторы полупроводниковые до 1 кВ
	27.90/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции
	ГОСТ 26567-85 метод 101
	ул. Кузнечная, 20, 222160, г. Жодино, Минская область
	

	2.2*
	
	27.90/29.113
	Испытание электрической прочности изоляции при нормальных климатических условиях
	ГОСТ 26567-85 метод 102
	
	

	2.3*
	
	27.90/22.000
	Электрическое сопротивление заземления металлических частей, доступных прикосновению
	ГОСТ 26567-85 метод 103
	
	

	2.4*
	
	27.90/39.000
	Проверка функционирования преобразователя
	ГОСТ 26567-85 метод 104
	
	

	2.5*
	
	
	Определение КПД
	ГОСТ 26567-85 метод 108
	
	

	2.6*
	
	27.90/29.113
	Испытание на кратковременное воздействие повышенного напряжения
	ГОСТ 26567-85 метод 109
	
	

	2.7*
	
	27.90/22.000
	Выходное напряжение
	ГОСТ 26567-85 метод 110
	
	

	2.8*
	
	27.90/39.000
	Испытание на воздействие перегрузки
	ГОСТ 26567-85 метод 111
	
	

	2.9*
	
	
	Испытание на устойчивость к внешним коротким замыканиям
	ГОСТ 26567-85 метод 113
	
	

	2.10*
	
	
	Определение значений установившихся отклонений от номинального значения напряжения на выходе
	ГОСТ 26567-85 Метод 301
	
	

	2.11*
	
	
	Частота напряжения на выходе и определение значений установившихся отклонений частоты напряжения на выходе
	ГОСТ 26567-85 метод 305
	
	

	3.1*
	Преобразователи частоты полупроводниковые от 5 Гц до 10 кГц, от 6 В до 20 кВ
	27.90/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции
	ГОСТ 26567-85 метод 101
	ул. Кузнечная, 20, 222160, г. Жодино, Минская область
	

	3.2*
	
	27.90/29.113
	Испытание электрической прочности изоляции при нормальных климатических условиях
	ГОСТ 26567-85 метод 102
	
	

	3.3*
	
	27.90/22.000
	Электрическое сопротивление заземления металлических частей, доступных прикосновению
	ГОСТ 26567-85 метод 103
	
	

	3.4*
	
	27.90/39.000
	Проверка функционирования преобразователя
	ГОСТ 26567-85 метод 104
	
	

	3.5*
	
	
	Определение КПД
	ГОСТ 26567-85 метод 108
	ул. Кузнечная, 20, 222160, г. Жодино, Минская область
	

	3.6*
	
	27.90/29.113
	Испытание на кратковременное воздействие повышенного напряжения
	ГОСТ 26567-85 метод 109
	
	

	3.7*
	
	27.90/22.000
	Измерение выходного напряжения
	ГОСТ 26567-85 Метод 110
	
	

	3.8*
	
	27.90/39.000
	Испытание на воздействие перегрузки
	ГОСТ 26567-85 метод 111
	
	

	3.9*
	
	
	Испытание на устойчивость к внешним коротким замыканиям
	ГОСТ 26567-85 метод 113
	
	

	3.10*
	
	
	Определение значений установившихся отклонений от номинального значения напряжения на выходе
	ГОСТ 26567-85 Метод 301
	
	

	3.11*
	
	
	Частота напряжения на выходе и определение значений установившихся отклонений частоты напряжения на выходе
	ГОСТ 26567-85 метод 305
	
	

	4.1**
	Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в том числе переносные и передвижные электроприемники
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. Кузнечная, 20, 222160, г. Жодино, Минская область
	

	5.1**
	Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. Кузнечная, 20, 222160, г. Жодино, Минская область
	

	6.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта
	АМИ.ГР 0054-2022
	ул. Кузнечная, 20, 222160, г. Жодино, Минская область
	

	6.2**
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	АМИ.ГР 0053-2022
	
	

	6.3**
	
	
	Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.ГР 0012-2021
	
	

	7.1**
	Электродвигатели переменного тока, машины постоянного тока
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. Кузнечная, 20, 222160, г. Жодино, Минская область
	

	8.1*
	Перчатки диэлектрические, обувь специальная диэлектрическая
	22.19/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением 50 Гц с измерением тока утечки
	АМИ.ГР 0277-2026
	ул. Кузнечная, 20, 222160, г. Жодино, Минская область
	

	9.1*
	Ручной инструмент до 1 кВ включительно
	25.73/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением 50 Гц
	АМИ.ГР 0277-2026
	ул. Кузнечная, 20, 222160, г. Жодино, Минская область
	

	10.1*
	Указатели напряжения до 1000 В включительно
	26.51/29.113
	Определение напряжения индикации
	АМИ.ГР 0277-2026
	ул. Кузнечная, 20, 222160, г. Жодино, Минская область
	

	10.2*
	
	
	Проверка схемы повышенным испытательным напряжением
	
	
	

	10.3*
	
	
	Измерение тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении
	
	
	

	10.4*
	
	
	Испытание изоляции повышенным напряжением
	
	
	

	11.1**
	Транспорт дорожный, троллейбусы
	30.99/39.000
	Полное время открытия (закрытия) дверей троллейбуса
	СТБ 1729-2016 п. 5.9.4
	ул. Кузнечная, 20, 222160, г. Жодино, Минская область
	

	11.2**
	
	30.99/22.000
	Сопротивление изоляции электрооборудования, электрических цепей и элементов конструкции троллейбуса
	АМИ.ГР 0288-2026;
СТБ 1847-2008 пп. 8.3; 8.4; 9.1
	
	

	11.3**
	
	30.99/29.113
	Проверка электрической прочности изоляции электрооборудования и проводок
	АМИ.ГР 0293-2026;
АМИ.ГР 0294-2026;
СТБ 1847-2008 пп. 8.6; 9.2
	
	

	11.4**
	
	30.99/22.000
	Ток утечки с кузова на землю
	АМИ.ГР 0292-2026;
СТБ 1847-2008 пп.8.1; 8.2; 8.5; 9.3
	
	

	11.5**
	
	30.99/26.095, 30.99/39.000
	Усилие нажатия токоприемников на контактные провода. Разница в усилиях нажатия токоприемников
	СТБ 1729-2016 п. 5.10.5;
СТБ 1729-2016 Приложение 12 п. 5.10.5
	
	

	11.6**
	
	30.99/22.000, 30.99/39.000
	Проверка бортового прибора контроля токов утечки
	АМИ.ГР 0295-2026;
СТБ 1847-2008 п. 9.4
	
	

	11.7**
	
	30.99/29.061, 30.99/39.000
	Высота подъема и автоматического опускания токоприемников при сходе их с контактного провода
	АМИ.ГР 0297-2026
	
	

	11.8**
	
	
	Отклонение продольной оси троллейбуса от контактных проводов
	АМИ.ГР 0298-2026
	
	

	11.9**
	
	30.99/11.116, 30.99/40.000
	Штанговые токосниматели и его компоненты.
Перемещение штанговых токоснимателей.
	Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п.2.1;
Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п.2.4
	
	

	11.10**
	
	
	Конструкция штанги
Конструкция штанги.
	Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 2.2
	
	

	11.11**
	
	
	Механизм дистанционного управления токоприемников
Механизм дистанционного управления токоприемников.
	Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 2.8;
Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п.2.8
	
	

	11.12**
	
	
	Защита электрооборудования от перегрузок, связанных с коммутацией электрических цепей или атмосферными явлениями
	Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.2
	
	

	11.13**
	
	
	Проверка средств отключения цепей от сети
	Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.3;
Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п.3.3
	
	

	11.14**
	
	
	Проверка приборной панели
	Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п.п. 5.2.1-5.2.5;
Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 пп. 5.2.1- 5.2.5
	
	

	11.15**
	
	
	Конструкция штангового токоснимателя
	Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 2.5
	
	

	11.16**
	
	
	Проверка головки токоприемника.
	Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 2.6
	
	

	11.17**
	
	
	Проверка замены контактных вставок токоприемников
	Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 2.9
	
	

	11.18**
	
	
	Защита электрооборудования от перегрузок и токов короткого замыкания
	Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.1;
Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п.3.1
	
	

	11.19**
	
	
	Конструкция электрических цепей и ветвей электрических цепей
	Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.5
	
	

	11.20**
	
	
	Материалы корпуса, крышки и объединительных блоков аккумуляторных батарей
	Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.6;
Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п.3.6
	
	

	11.21**
	
	
	Проверка дополнительной изоляции в электрооборудовании, работающем на напряжение контактной сети
	Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.7;
Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.6
	
	

	11.22**
	
	
	Защита электрооборудования, за исключением резисторов в цепях тяговых двигателей, от попадания влаги и пыли
	Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п.3.8;
Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.8
	
	

	11.23**
	
	30.99/40.000
	Конструкция многожильных проводов в высоковольтных цепях
	Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.10.1
	
	

	11.24**
	
	30.99/11.116, 30.99/40.000
	Защита смонтированных проводов от чрезмерных механических нагрузок
	Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.10.2
	
	

	11.25**
	
	30.99/40.000
	Материалы изоляции электропроводки
	Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.10.3
	
	

	11.26**
	
	
	Проверка монтажа проводников разного напряжения
	Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.10.4
	
	

	11.27**
	
	
	Материалы кабелепроводов
	Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.10.5
	
	

	11.28**
	
	30.99/11.116, 30.99/40.000
	Защита кабелепровода от попадания и распространения влаги и пыли
	Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.10.7
	
	

	11.29**
	
	30.99/29.061, 30.99/40.000
	Проверка отсутствия механического истирания изоляции кобелей и проводов. Радиус изгиба кабелепровода
Проверка отсутствия механического истирания изоляции кабелей и проводов. Радиус изгиба кабелепроводов.
	Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.10.8
	
	

	11.30**
	
	30.99/11.116, 30.99/40.000
	Проверка отсутствия КЗ между проводами
	Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.10.9
	
	

	11.31**
	
	
	Проверка отсутствия теплового повреждения проводки
	Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.10.10
	
	

	11.32**
	
	
	Материалы держателей, соединителей и других монтажных элементов системы проводки
	Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.10.11
	
	

	11.33**
	
	
	Электробезопасность для пассажиров и экипажа с преобразователем тока с двойной изоляцией
Электробезопасность для пассажиров и экипажа с преобразователями тока с двойной изоляцией.
	Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 4.7
	
	

	11.34**
	
	
	Расположение штангового отключения от сети
	Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.4
	
	

	11.35**
	
	
	Внешний осмотр отделения водителя
	Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 5.1
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