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	  ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ 
	BY/112 3.0007



ОПИСАНИЕ 
области аккредитации


	№
п/п
	Виды поверки:
1 – первичная поверка;
2 – последующая поверка
	Средства измерений
	Место(а) осуществления деятельности

	
	
	код области деятельности

	наименование 
средства измерений
	наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений
	

	
	
	
	
	пределы, диапазоны, номинальные значения
	класс точности, разряд, погрешность
	

	1.1*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Меры длины концевые плоскопараллельные рабочие
	номинальное значение длин 
от 0,12 до 100 мм
	кл. т. 4,0
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.2*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Меры длины концевые плоскопараллельные образцовые
	номинальное значение длин 
от 0,1 до 100 мм
	4 р.

	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.3*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Наборы принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины (плоскопараллельные и радиусные боковики)
	размеры плоскопараллельных боковиков 10∙9∙75 мм, радиусных
R = 2; 5; 10; 15 мм
	отклонение от номинального значения
±1 мкм
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.4**
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Анализатор изображений АТ-05
Мера проволочная 
«Объект-микрометр
 АТ-05»
	от 2 до 100 мкм

60 мкм
	СКО 1 мкм

∆ = ± 6 мкм
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.5*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Вилка лесная измерительная
	от 0 до 1000 мм
	∆= ± 2,5 мм
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.6*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в транспортных и стационарных емкостях
	от 0 до 5000 мм
	∆ = ± 1,0 мм

	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.7*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Рейки нивелирные
	от 0 до 5000 мм
	∆ = ± 0,5 мм
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.8*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Меры (метры) брусковые деревянные, метры складные деревянные и металлические
	от 0 до 1000 мм
	∆ = ± 1,0 мм

	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.9*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Линейки измерительные
металлические
	от 0 до 1000 мм
	∆ = ± 0,1 мм

	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.10*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Рулетки измерительные металлические
	от 0 до 20 м

	кл. т. 2
± [0,40 + 0,20·(L-1)], мм
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.11*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Меры длины штриховые образцовые (метры-компараторы)
	от 0 до 1000 мм

	4 р.
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.12*
	2
	26.51/ 99.001
	Нивелиры
	± 10"
	S = 0,3 мм/км
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.13*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Щупы

Клин для измерения
зазоров
	от 0,02 до 1 мм

от 0,5 до 15,0 мм
	кл. т. 1
∆ = ± 3 мкм
∆ = ± 0,1 мм
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.14**
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Штангенциркули
штангенглубиномеры
штангенрейсмасы
	от 0 до 2000 мм
от 0 до 400 мм
от 0 до 1000 мм
	∆ = ± 0,03 мм

	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.15*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Шаблоны контрольные путевые
	рабочий размер
1523,5 мм;
1519,5 мм
	∆ = ± 0,1 мм
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.16*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Стенкомеры индикаторные
	от 0 до 50 мм
	∆ = ± 0,015 мм

	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.17*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Глубиномеры микрометрические
	от 0 до 150 мм
	∆ = ± 2 мкм

	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.18*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Глубиномеры индикаторные
	от 0 до 100 мм
	∆ = ± 8 мкм

	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.19*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Толщиномеры индикаторные
	от 0 до 50 мм
	∆ = ± 0,018 мм

	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.20*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Нутромеры микрометрические
	от 50 до 175 мм
	∆ = ± 4 мкм

	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.21*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Нутромеры индикаторные
	от 6 до 160 мм
	∆ = ± 5 мкм
ц. д. 0,01 мм
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.22*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Нутромеры
	от 6 до 160 мм
	∆ = ± 1,8 мкм
ц. д. 0,001 мм
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.23*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Скобы с отсчетным
устройством
	от 0 до 200 мм
	∆ = ± 0,7 мкм

	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.24**
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Микрометры

Меры установочные
	от 0 до 600 мм

от 25 до 475 мм
	Δ = ± 1 мкм

Δ = ± 1 мкм
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.25*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Микрометры рычажные
	от 0 до 100 мм
	Δ = ± 1 мкм
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.26*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Калибры гладкие для валов и отверстий
	диаметры
от 1 до 500 мм
	(6 - 16) квалитет
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.27*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Индикаторы часового типа
	от 0 до 50 мм
	кл. т. 0
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.28*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Индикаторы рычажно-зубчатые ИРБ
	от 0 до 0,8 мм
	∆ = ± 7 мкм

	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.29*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Индикаторы многооборотные
	от 0 до 2 мм
	кл. т. 0
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.30*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Головки измерительные рычажно-зубчатые
	± 0,1 мм
	∆ = ± 0,4 мкм

	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.31*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Головки измерительные пружинные малогабаритные (микаторы)
	± 0,1 мм
	∆ = ± 0,5 мкм

	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.32*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Головки измерительные пружинные (микрокаторы)
	± 0,06 мм
	∆ = ± 0,3 мкм
ц. д. 1 мкм
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.33**
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Оптиметры
	верт. пр. изм.
200 мм;
гориз. пр. изм.
500 мм
	∆ = ± 0,2 мкм

	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.34*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Микроскопы отсчетные МПБ-2, МИР-2
	от 0 до 6,5 мм
	∆ = ± 0,02 мм
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.35**
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Прибор для поверки
индикаторов ППИ-3,
ППИ-4
	от 0 до 10 мм
	∆ = ± 1,5 мкм
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.36**
	2
	26.51/ 99.001
	Толщиномеры немаг-нитных токопроводящих покрытий на магнитном основании
	от 0 до 2000 мкм
	 = ± 10 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.37**
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Машины для измерения длины полотна, измерители длины материалов
	от 0 до 99999,9 м
	кл. т. 1,0
± (0,1+ 0,01·L),
где L-измеряемая длина в метрах
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.38**
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Мера штриховая для промера тканей
	от 0 до 3000 мм
	∆ = ± 3 мм
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.39**
	2
	26.51/ 99.001
	Профилометры
	Rа (10-0,02) мкм
	 = ± 4 % 
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.40*
	2
	26.51/ 99.001
	Лупы измерительные
	от 0 до 20 мм
	ц. д. 0,1 мм
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.41*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Пластины плоские стеклянные нижние
	диаметр 
от 60 до 120 мм
	кл. т. 2,0
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.42*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Пластины плоско-параллельные стеклянные
	от 15 до 91 мм
	Н = 0,1 мкм
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.43
**
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Плиты поверочные
	от 160 до 1000 мм
	∆ = ± 8 мкм
кл. т. 1,0
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.44*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Линейки типа ЛД, ЛТ, ЛЧ
	от 0 до 320 мм
	кл. т. 0
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.45*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Линейки поверочные типа ШП и ШД
	от 0 до 3000 мм
	∆ = ± 6 мкм
кл. т. 1,0
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.46**
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Линейки поверочные типа ШМ
	от 0 до 1600 мм
	∆ = ± 6 мкм
кл. т. 1,0
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.47*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Приспособление с индикатором для поверки плит и линеек
	± 0,1 мм
	∆ = ± 2 мкм

	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.48*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Угольники поверочные 90°
	высота до 630 мм
	кл. т. 1,0
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.49**
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Угломеры
	от 0° до 360°

	∆ = ± 2'
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.50*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Контактные приборы КПУ‑3
	от 10° до 100°
	∆ = ± 3"
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.51*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Меры угловые призма-тические 1; 2; 3 типов
	от 10° до 100°
	∆= ± 30";  кл. т. 2,0
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.52*
	2
	26.51/ 99.001
	Теодолиты
	от 0 до 360
	СКП =  2"
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.53*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Люфтомер рулевого управления автомобилей
	от 0 до 90°
	∆= ± 0,1 %
∆ = ± 0,5
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.54*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Нормалемеры
	от 0 до 300 мм
	∆ = ± 6 мкм
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.55*
	1; 2

	26.51/ 99.001
	Гриндометры
	от 0 до 250 мм
	∆ = ± 1,0 мкм

	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.56*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Шаблоны:
радиусные,
резьбовые

сварщика
	
R от 1 до 25 мм
М от 0,4 до 6,0 мм
Д от 4 до 28 мм
от 0 до 50 мм
от 0 до 45
	
∆ = ± 20 мкм
∆ = ± 0,01 мм
∆ = ± 0,5 мм

∆ = ± 1,5
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.57*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Стойки и штативы для измерительных головок
	от 0 до 250 мм
	 =  0,6 мкм
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.58*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Прибор Журавлева
	V=27 см3
	∆ = ± 0,5 см3
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.59**
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Прибор для поверки изделий на биение в центрах
	от 250 до 1600 мм
	∆ = ± 10 мкм
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.60*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Измеритель деформации клейковины
	от 0 до 150 у.е.
	∆ = ± 0,5 у.е.
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.61*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Линейки скиаскопические
	от ± 0,5 до ± 19 дптр
	∆ = ± 0,12 дптр
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.62*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Наборы пробных очковых линз
	от ± 0,25
до ± 20 дптр
	∆ = ± 0,06 дптр

	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 0,5 до 10 срад
	∆ = ± 0,2 срад
	

	1.63*
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Периметры настольные
	от 0 до 360 
	∆ = ± 2,5
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.64*
	1; 2

	26.51/ 99.001
	Уровень строительный УС,
уровень-угломер электронный строительный
	0°; 90°
от 0° до 270°
	ц. д. (0,6-8,7) мм/м

Δ = ± 0,05°
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.65*
	1; 2

	26.51/ 99.001
	Рейки дорожные универсальные РДУ
	от 0 до 3000 мм
	отклонен. от плоскостности 0,2 мм
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 0 ‰  до 100 ‰
	∆ = ± 0,5 ‰
	

	
	
	
	
	1:1
	∆ = ± 2°30'
	

	1.66**
	1; 2

	26.51/ 99.001
	Прибор для определения числа падений
	от 0 до 900 с
	∆ = ± 1 с
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.67**
	1; 2

	26.51/ 99.001
	Ростомеры
	от 0 до 2200 мм
	∆ = ± 4 мм
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.68*
	1; 2

	26.51/ 99.001
	Эталоны чувствительности канавочные
	от 2 до 6 мм
	∆ = ± 0,05 мм
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.69*
	2

	26.51/ 99.001
	Прибор для определения пенетрации нефтяных битумов (пенетрометр)
	(0-360) ед. пен.
	± 1 дел.
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	1.70**
	1; 2
	26.51/ 99.001
	Тонометры внутриглазного давления
	от 7
до 23 мм рт. ст.
	∆ =  2 мм рт.ст.
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	свыше 23
до 50 мм рт. ст.
	∆ =  5 мм рт.ст.
	

	2.1**
	1; 2

	26.51/ 99.002
	Весы медицинские, детские электронные
	от 0 до 150 кг
	от НмПВ до 500 е вкл.
 =  0,5 е
от 500 е до 2000 е вкл.
 =  1,0 е
св. 2000 е    =  1,5 е
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	2.2**
	1; 2
	26.51/ 99.002
	Весы настольные:
- циферблатные
- гирные

	
от 2 до 20 кг
	от НмПВ до 500 е вкл.
 =  0,5 е
от 500 е до 2000 е вкл.
 =  1,0 е
св. 2000 е    =  1,5 е
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	
	
	
	- весы для проб картофеля
	масса пробы 5 кг
	 = ± 1 дел. шкалы содержания крахмала
	

	2.3**
	1; 2
	26.51/ 99.002
	Весы специального назначения:
- весы маслопробные
- квадрант весовой и номерной
	от 5 до 10 г масса пробы
	ц. д. 5,0 мг
 = ± 0,5 % от номинального знач. массы гирь
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	2.4**
	1; 2
	26.51/ 99.002
	Весы крутильные (торсионные)
	от 500 до 5000 мг
	 = ± 1 мг
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	2.5**
	2
	26.51/ 99.002
	Гири
	от 5 до 20 кг

	кл. т. F2
 = ± (0,06 - 300) мг
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	
	
	
	
	от 1∙10-6 до 5 кг
	кл. т. F1
∆ = ± (0,02 - 25,0) мг
	

	2.6**
	1; 2
	26.51/ 99.002
	Весы лабораторные,
класс точности высокий и компараторы массы
	от 1∙10-7 до 500 кг
	до 5000 е вкл.
 =  0,5 е
св. 5000 е 
до 20000 е вкл.
 =  1,0 е;
св. 20000 е  =  1,5 е
СКО ≥ 0,016 мг
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	2.7**
	1, 2
	26.51/ 99.002
	Весы лабораторные,
класс точности специальный
	от 1∙10-7 до 20 кг
	до 50000 е вкл.
 =  0,5 е
св. 50000 е 
до 200000 е
 =  1,0 е
св. 200000 е  =  1,5 е
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	2.8*
	2
	26.51/ 99.002
	Пурки рабочие литровые
	объем меры 1 л
	 = ± 4 г
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	2.9**
	1; 2
	26.51/ 99.002
	Весы и весовые дозаторы автоматические дискретного действия:
- весы автоматические дискретного действия (порционные) для суммарного учета;
- дозаторы весовые автоматические и полуавтоматические дискретного действия для дозировки и фасовки сыпучих и жидких материалов
	от 5 до 20000 кг
	кл. т. 0,1
 = ± 0,1 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	2.10**
	1; 2
	26.51/ 99.002
	Весы неавтоматического действия
	от 0,001
до 300000 кг
	от НмПВ до 500 е вкл.
 =  0,5 е
от 500 е до 2000 е вкл.
 =  1,0 е
св. 2000 е
 =  1,5 е
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	2.11**
	1; 2
	26.51/ 99.002
	Весы для взвешивания
автомобилей в движении
	от 20 до 60 т
	кл. т. 0,2

	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	2.12**
	1; 2
	26.51/ 99.002
	Весы для взвешивания железнодорожных транспортных средств в движении
	от 70 до 200 т
	 =  0,1 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	2.13**
	1; 2
	26.51/ 99.002
	Весы специального назначения, весы счетные коромысловые
	от 0,025 до 500 кг
	от НмПВ до 500 е вкл.
 =  0,5 е
от 500 е до 2000 е вкл.
 =  1,0 е
св. 2000 е
 =  1,5 е
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	2.14**
	1; 2
	26.51/ 99.002
	Устройства весоизмерительные автоматические 
	от 40 г до 600 кг
	от НмПВ до 500 е вкл.
 =  0,5 е
от 500 е до 2000 е вкл.
 =  1,0 е
св. 2000 е  =  1,5 е
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	3.1**
	2
	26.51/ 99.003
	Приборы маятниковые для определения твердости лакокрасочных покрытий 2124 ТМЛ
	от 0 до 999 колебаний
	∆= ± 1 колебание
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	200 г
500 г
	∆= ± 0,2 г
∆= ± 0,1 г
	

	
	
	
	
	250 с

	∆= ± 10 с
не менее 420 с
	

	3.2*
	1; 2
	26.51/ 99.003
	Ключи (отвертки) динамометрические
	от 0,04 до 1500 Нм

	 = ± 2,5 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	3.3**
	1; 2
	26.51/ 99.003
	Испытательные
машины и прессы
	от 1∙10-6 до 2 МН
	 = ± 1,0 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	3.4**
	1; 2
	26.51/ 99.003
	Приборы для измерения твердости по методу Бринелля
	от 8 до 450 НВ
	 = ± 3 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	3.5**
	1; 2
	26.51/ 99.003
	Приборы для измерения твердости металлов по методу Виккерса
	от 8 до 2000 НV
	 = ± 3 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	3.6**
	1; 2
	26.51/ 99.003
	Приборы для измерения твердости металлов по методу Роквелла


	шкала С от 20
до 70 НRС
	 =  1,0 НRС

	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	
	
	
	
	шкала А от 70
до 93 НRА
	 =  1,2 НRА

	

	
	
	
	
	шкала В от 25
до 100 НRВ
	 =  2 НRВ
	

	3.7**
	1; 2
	26.51/ 99.003
	Приборы для измерения твердости металлов по методу Супер-Роквелла
	шкала N:
НR15: 0-94 ед.
НR30: 2‑86 ед.
НR45N: 20-78 ед.
	 =  1,0 HRN



	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	
	
	
	
	шкала Т:
НR15Т: 61-92 ед.
НR30Т: 15-82 ед.
НR45Т: 10-72 ед.
	 =  2 HRT

	

	3.8**
	1; 2

	26.51/ 99.003

	Граммометры
	от 0,05 до 3,00 Н

	γ = ± 4 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	4.1**
	1; 2
	26.51/ 99.004
	Манометры, вакуум-метры, мановакуумметры, дифманометры, манометры кислородные, приборы контроля показывающие, само-пишущие, показывающие и самопишущие
	от минус 0,1
до 60 МПа
	кл. т. 0,4
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	4.2*
	1; 2
	26.51/ 99.004
	Манометры, вакуумметры деформационные эталонные
	от минус 0,1
до 0 МПа
	кл. т. 0,25

	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 0 до 6 МПа
	кл. т. 0,15
	

	
	
	
	
	от 0 до 60 МПа
	кл. т. 0,25
	

	4.3*
	1; 2
	26.51/ 99.004
	Манометры, мановакуумметры грузопоршневые
	от минус 0,095
до 6 МПа
	кл. т. 0,05
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	4.4*
	1; 2
	26.51/ 99.004
	Барометры мембранные метеорологические.
Приборы комбинированные (измерительные каналы атмосферного давления)
	от 30 до 120 кПа абс.
	∆ = ± 0,2 кПа
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	4.5*
	1; 2
	26.51/ 99.004
	Преобразователи давления измерительные;
комплексы для измерения давления цифровые
	от минус 0,1
до 6 МПа
	γ = 0,06 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	4.6*
	1; 2
	26.51/ 99.004
	Микроманометры с наклонной трубкой
	от минус 2400
до 2400 Па
	кл. т. 0,5
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	4.7**
	1; 2
	26.51/ 99.004
	Тягомеры, напоромеры,
тягонапоромеры: мембранные, жидкостные.

	от минус 40
до 40 кПа
	кл. т. 1,0
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	4.8*
	1; 2
	26.51/ 99.004
	Мановакуумметры двухтрубные
 (U-образные)

	от 0 до 20000 Па
	∆ = ± 20 Па
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	4.9*
	1; 2
	26.51/ 99.004
	Переносные приборы для поверки дифманометров-расходомеров системы А.И. Петрова

	от 75
до 1000 мм рт. ст.;
от 150
до 1000 мм вод. ст.
	кл. т. 0,3
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	4.10**
	1; 2
	26.51/ 99.004
	Измерители, измерители-регуляторы давления, в том числе с унифицированными аналоговыми и цифровыми выходными сигналами

	от минус 0,1
до 60 МПа
Выходной сигнал:
от 0 до 20 мА;
от 0 до 10 В
	кл. т. 0,25
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	4.11*
	1; 2
	26.51/ 99.004
	Калибраторы давления, каналы и модули давления многофункциональных калибраторов

	от минус 0,1
до 0 МПа
	δ = ± 0,2 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 0 до 6 МПа
	δ = ± 0,05 %
	

	
	
	
	
	от 0 до 60 МПа
	δ = ± 0,2 %
	

	4.12**
	1; 2
	26.51/ 99.004
	Преобразователи давления, разности давлений с унифицированными аналоговыми и цифровыми выходными сигналами
	от минус 0,1
до 0 МПа
	γ = ± 0,25 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 0 до 6 МПа
	γ = ± 0,065 %
	

	
	
	
	
	от 0 до 60 МПа
	γ = ± 0,25 %
	

	
	
	
	
	Выходной сигнал:
от 0 до 20 мА;
от 0 до 10 В
	
	

	4.13**
	1; 2
	26.51/ 99.004
	Цифровые манометры, вакуумметры, мановакуумметры и дифференциальные манометры
	от минус 0,1
до 0 МПа
	δ = ± 0,2 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 0 до 6 МПа
	δ = ± 0,05 %
	

	
	
	
	
	от 0 до 60 МПа
	δ = ± 0,2 %
	

	6.1**
	1; 2
	26.51/ 99.006
	Тахографы цифровые
	от 0 до 220 км/ч;
	∆ = ± 1 км/ч
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 0 до 9999999,9 км
	 = ± 1 %
	

	
	
	
	
	24 ч
	∆ = ± 2 с/сут
	

	6.2**
	1; 2
	26.51/ 99.006
	Спидометры
	от 5 до 220 км/ч
	∆ = + 4 км/ч
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	6.3**
	1; 2
	26.51/ 99.006
	Спидометры электронные
	от 5 до 220 км/ч
	∆ = + 3 км/ч
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	6.4*
	1; 2
	26.51/ 99.006
	Установки тахометри-ческие образцовые
	от 10 
до 60000 об/мин
	 = ± 0,05 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	6.5*
	1; 2
	26.51/ 99.006
	Установки для поверки
спидометров
	от 20 до 220 км/ч
	 =  0,5 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 1 до 999,9 с
	 =  1,0 %
	

	6.6**
	1; 2
	26.51/ 99.006
	Таксометры
	Диапазон констант:
500 – 5000000
	плата = ± 1 ед. счета
пробег = ± 0,1 км
δнач. интервала= ± 1 %
часов= ± 60 с/сутки
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	6.7**
	1; 2
	26.51/ 99.006
	Тахографы электронные
	от 20 до 180 км/ч
	∆ = ± 3 км/ч
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	до 999999,9 км
	 = ± 1 %
	

	
	
	
	
	до 24 ч
	∆ = ± 2 с/сут
	

	6.8**
	1; 2
	26.51/ 99.006
	Тахометры
	от 1 
до 3900000 об/мин
	 =  0,02 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	6.9*
	1; 2
	26.51/ 99.006
	Измерители скорости движения транспортных средств


	от 5 до 300 км/ч
	∆ = ± 1 км/ч
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	6.10*
	1; 2
	26.51/ 99.006
	Стенд автоматизированный для испытаний и поверки измерителей скорости радиолокационных
	от 5 до 400 км/ч
	∆ = ± 0,1 км/ч
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 30 до 1000 м
	 = ± 10 %
	

	6.11**
	1; 2
	26.51/ 99.006
	Стенды для поверки локомотивных скоростемеров
	от 5 до 220 км/ч
	 =  0,5 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 0,25 до 0,8 МПа
	∆ = ± 0,0075 МПа
	

	
	
	
	
	999999,9 м
	∆ =  0,02 км
	

	6.12*
	1,2
	26.51/ 99.006
	Установки для поверки таксометров
	1000 м, 3000 м, 5000м
	Δ = ± 2 м

	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	360 с, 1800 с, 3600 с
	 = ± 0,1 %
	

	7.1**
	1; 2
	26.51/ 99.207
	Автомолокоцистерны с расходомерным устройством PD-340
	20/50 дм3
от 80 
до 500 дм3/мин
	кл. т. 0,5
δ = ± 0,5 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	7.2**
	1, 2
	26.51/ 99.207
	Автоцистерны
	до 40000 дм3
	δ = ± 0,4 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	7.3**
	2
	26.51/ 99.207
	Установка поверочная для измерений объема и массы УПМ

	по массе
до 2000 кг
	по массе
δ = ± 0,04 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	
	
	
	
	по объему
до 2000 дм3
	по объему
δ = ± 0,05 %
	

	7.4**
	1; 2
	26.51/ 99.207
	Установки топливораздаточные УТЭД
	от 50 до 400 л/мин
от 10 дм3
	при измерении объёма: δ =  0,15 %
при измерении массы: δ =  0,25 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	7.5**
	1; 2
	26.51/ 99.207
	Комплексы и системы измерительные АСН
	от 25 до 90 м3/ч
	при измерении объёма: δ =  0,15 %
при измерении массы: δ =  0,25 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	7.6**
	1; 2
	26.51/ 99.207
	Кружки металлические мерные
	от 0,01 до 1,00 л
	 = ± 2,5 мл
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	7.7*
	1; 2
	26.51/ 99.207
	Мерники металлические технические передвижные шкальные для сжиженных газов
	10; 20 дм3
	2 р-д;  кл. т. 1,0; 
 = ± 0,1 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	7.8**
	1; 2
	26.51/ 99.207
	Мерники металлические технические 1-го класса
	от 5 до 50000 дм3
	кл. т. 1,0
 = ± 0,2 % от ном. вместимости
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	7.9**
	1; 2
	26.51/ 99.207
	Мерники металлические технические 1-го класса шкальные
	от 50
до 10000 дм3
	кл. т. 1;  = ± 0,2 %
от ном. вместимости
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	7.10**
	1; 2
	26.51/ 99.207
	Мерники металлические технические 2-го класса
	от 2 до 1000 дм3
	кл. т. 2;  = ± 0,5 %
от ном. вместимости
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	7.11**
	1; 2
	26.51/ 99.207
	Мерники металлические эталонные 2-го разряда
	от 2 до 2000 дм3
	 = ± 0,1 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	7.12**
	1; 2
	26.51/ 99.207
	Мерники металлические эталонные 1-го разряда
	5; 10; 20; 50; 100 дм3
	 = ± 0,02 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	7.13**
	1; 2
	26.51/ 99.207
	Колонки топливораздаточные и дозаторы жидкости
	от 1 дм3
	 = ± 0,25 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	7.14**
	1; 2
	26.51/ 99.207
	Колонки маслораздаточные
	от 2 дм3

	 = ± 0,5 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	7.15**
	1; 2
	26.51/ 99.207
	Колонки топливораздаточные для сжиженного газа
	от 2 дм3

	 = ± 1,0 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	7.16**
	1; 2
	26.51/ 99.207
	Резервуары горизонтальные цилиндрические (объемный метод счетчиком жидкости с погрешностью 0,15 %)
	от 3 до 200 м3
	 = ± 0,25 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	7.17**
	1; 2
	26.51/ 99.207
	Резервуары горизон-тальные цилиндрические (объемный метод мерником с погрешностью 
0,1 %)
	от 3 до 100 м3
	 = ± 0,2 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	7.18**
	1; 2
	26.51/ 99.207
	Резервуары горизонтальные цилиндрические (геометрический метод
	от 10 до 200 м3
	 = ± 0,25 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	7.19**
	1; 2
	26.51/ 99.207
	Резервуары вертикальные цилиндрические (геометрический метод)
	от 10 до 2000 м3
	 = ± 0,2 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	7.20**
	1; 2
	26.51/ 99.207
	Механизированные заправочные агрегаты
	от 2000 до 20000 л
	 = ± 0,5 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	7.21**
	1; 2
	26.51/ 99.207
	Резервуары вертикальные цилиндрические (объемный метод)
	от 3 до 200 м3
	 = ± 0,2 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	7.22*
	1; 2
	26.51/99.207
	Микрошприцы, дозаторы пипеточные и бутылочные
	от 2 мкл до 100 мл
	δ = ± 0,5 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	7.23**
	1; 2
	26.51/ 99.107
	Расходомеры жидкости и газа переменного перепада давления
	пределы номинальных перепадов давления
от 0,1 до 630 кПа
	кл. т. 1,0
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	7.24**
	1; 2
	26.51/ 99.107
	Счетчики холодной и горячей воды
	от 0,03 до 250 м3/ч
	 = ± 2,0 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	7.25**
	1; 2
	26.51/ 99.107
	Счетчики холодной воды сопряженные
	от 0,025 до 250 м3/ч
	 = ± 2,0 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	7.26**
	1; 2
	26.51/ 99.107
	Ротаметры для жидкостей
	от 0,006 до 200 м3/ч
	 =  1,0 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	7.27**
	1; 2
	26.51/ 99.107
	Расходомеры, преобра-зователи расхода (датчики потока) и счетчики жидкости, в том числе с унифицированными, частотным и импульсным выходными сигналами
	от 0,006 до 250 м3/ч
Выходной сигнал:
от 4 до 20 мА;
от 0 до 10000 Гц
	 = ± 0,2 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	7.28**
	1; 2
	26.51/ 99.107
	Расходомеры-счетчики воды ультразвуковые
	диаметр условного прохода Ду > 50 мм (имитационный 
метод)
	 = ± 1,0 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	диаметр условного прохода Ду ≤ 50 мм (проливной метод)
	
	

	7.29**
	1; 2
	26.51/ 99.107
	Установки для поверки счетчиков воды (метод статического взвешивания)
	от 0,03 до 2,5 м3/ч
	 = ± 0,38 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	7.30**
	1; 2
	26.51/ 99.107
	Установки для поверки счетчиков воды (объемный метод)
	от 0,03 до 63 м3/ч
	 = ± 0,3 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	7.31**
	1; 2
	26.51/ 99.107
	Установки расходомерные для поверки расходомеров и счетчиков жидкости
	метод статического взвешивания:
от 0,006 до 252 м3/ч
от 6 до 252000 кг/ч
	

 = ± 0,053 %
 = ± 0,035 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	метод сличения с эталонным расходомером:
от 6 до 36 кг/ч
от 36 до 252000 кг/ч
от 0,006 
до 0,036 м3/ч
от 0,036 до 252 м3/ч
	


 = ± 0,50 %
 = ± 0,15 %

 = ± 0,52 %
 = ± 0,20 %
	

	7.32**
	1; 2
	26.51/ 99.107
	Счетчики газа бытовые
	от 0,016 до 10,0 м3/ч
	 = ± 1,5 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	7.33**
	1; 2
	26.51/ 99.107
	Счетчики газа ультразвуковые
	от 0,25 до 160,0 м3/ч



	0,1Qnom ≤ Q ≤Qmax
 = ± 1,0 %
Qmin ≤ Q < 0,1 Qnom
 = ± 1,5 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 1,6 до 1000,0 м3/ч
	0,1Qnom ≤ Q ≤ Qmax
 = ± 1,3 %
Qmin ≤ Q < 0,1 Qnom
 = ± 1,5 %
	

	7.34**
	1; 2
	26.51/ 99.107
	Установки для поверки счетчиков газа (с эталонными счетчиками газа)

	от 0,1 до 1250,0 м3/ч
	 = ± 0,28 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	7.35**
	1; 2
	26.51/ 99.107
	Установка для поверки счетчиков газа бытовых (с эталонными счетчиками газа)

	от 0,016 до 10 м3/ч
	 = ± 0,5 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	7.36**
	1; 2
	26.51/ 99.107
	Установки для поверки счетчиков газа (сопловые)
	от 0,016 до 10,0 м3/ч
	 = ± 0,35 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 0,025 до 40,0 м3/ч
	 = ± 0,5 %
	

	7.37*
	1; 2
	26.51/ 99.107
	Преобразователи уровня буйковые
	от 250 до 10000 мм
от 4 до 20 мА
	γ =  0,2 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	7.38*
	1; 2
	26.51/ 99.107
	Расходомер-уровнемер
ультразвуковой
	от 0 до 3000 мм
от 4 до 20 мА
	γ =  1 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	7.39**
	1; 2
	26.51/ 99.107
	Лотки Вентури
	типоразмер
5, 6, 7
	± 0,2 % от расчетного значения ширины горловины лотка
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	7.40**
	1; 2
	26.51/ 99.107
	Многониточный измерительный микропроцессорный комплекс «СуперФлоу»
	расход;
	 = ± 0,5 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	верхние пределы измерения давления
от 0,1 до 16 МПа,
	γ = ± 0,1 %
	

	
	
	
	
	перепада давления от 0,63 до 250 кПа;
	γ = ± 0,1 %
	

	
	
	
	
	температура
от минус 20 С
до 50 С
	∆ = ± 0,3 С
	

	7.41**
	1; 2
	26.51/ 99.107
	Системы учета алкогольной продукции «Алко»
	от 0,034 до 57,6 м3
	v = ± 0,5 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	7.42**
	1; 2
	26.51/ 99.107
	Вычислители, корректоры количества газа
	Входные и выходные сигналы:
от 0 до 20 мА;
от 0 до 10 В;
от 0 до 4000 Ом;
от 0 до 50 кГц
	 = ± 0,01 %; ± 1 имп.
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от минус 0,1
до 16 МПа
	 = ± 0,15 %
	

	
	
	
	
	от минус 30 С до 70 С
	 = ± 0,1 %
 = ± 0,1 С
	

	8.1*
	1; 2
	26.51/ 99.008
	Вискозиметры для определения:
	
	
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	-условной вязкости материалов типа ВЗ
	от 5 до 300 с
	 = ± 3 %
	

	
	
	
	-динамической вязкости



	от 100 
до 100000 мПа·с
	 = ± 5 %
	

	8.2**
	1; 2
	26.51/ 99.008
	Анализаторы молока вискозиметрические, счетчики соматических клеток
	от 0,1 до 99,9 с
	 = ± 5 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 10 
до 1000 тыс/мл
	 = ± 20 %
ОСКО = 10 %
	

	
	
	
	
	от 1000 
до 4000 тыс/мл
	 = ± 25 %
ОСКО = 10 %
	

	8.3**
	1; 2
	26.51/ 99.008
	Плотномеры
	от 0,6 до 1,4 г/см3
	∆ = ± 0,0001 г/см3
СКО = 0,00005 г/см3
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	свыше 1,4
до 2,0 г/см3
	∆ = ± 0,0005 г/см3
СКО = 0,00005 г/см3
	

	9.1*
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Устройства для отбора проб воздуха
	от 0,2 до 40 л/мин
	 = ± 5 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 0 до 0,4 л
	 = ± 1,5 %
	

	
	
	
	
	от 0 до 1,0 л
	 = ± 0,5 %
	

	9.2**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Газоанализаторы, приборы для определения концентрации компонентов газовых сред
	от 0 до 100 об.д. %
	∆ = ± 0,0005 об.д. %
 = ± 2 %;  = ± 2 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 0 °C до 125 °C
	∆ = ± 2,0 °C
	

	
	
	
	
	от 0 
до 10000 об/мин
	∆ = ± 30 об/мин
 = ± 2,5 %
	

	9.3**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Сигнализаторы взрывоопасных концентраций газов и паров
	от 0 % НКПР
до 100 % НКПР
	∆ = ± 5,0 % НКПР

	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	9.4**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Хроматографы газовые, жидкостные
	от 0 % до 100 %
	ОСКОh,S = 1,0 %
ОСКОt = 0,1 %
t= ± 1,0 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	9.5**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Анализаторы влажности:
зерна; сырья льна;
пиломатериалов;
твердых, сыпучих, пастообразных веществ;
	от 2 % до 45 %
	∆ = ± 1,0 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 10 % до 50 %
	∆ = ± 1,5 %
	

	
	
	
	
	от 7 % до 30 %
	∆ = ± 2,0 %
	

	
	
	
	
	от 0 % до 100 %
	∆ = ± 0,02 %
	

	
	
	
	
	от 0 до 210 г
	∆ = ± 0,0005 г
	

	
	
	
	
	от 0 °С до 230 °С
	∆ = ± 5,0 °С
	

	9.6*
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Преобразователи лабораторных и промыш-ленных рН-метров (вторичные приборы) без электродных систем
	от 0 до 20,00 рХ;
	∆ = ± 0,01 рХ
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от минус 2000
до 2000 мВ
	∆ = ± 2 мВ
	

	
	
	
	
	от минус 10 °С
до 150 °С
	∆ = ± 0,5 °С
	

	9.7*
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Электроды измерительные рН-метров
	от 0 до 14,0 рН
	∆ = ± 0,2 рН

	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	9.8*
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Электроды вспомогательные рН-метров
	
	∆ = ± 3 мВ

	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	9.9**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Установка для поверки комплекта рН- метра УПКП-1
	от минус 2,1 
до 2,1 В
	∆ = ± 0,0002 В
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	9.10**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Лабораторные рН-метры
	от минус 1 
до 14,00 рН
	∆ = ± 0,05 рН
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от минус 2000
до 2000 мВ
	∆ = ± 3 мВ

	

	
	
	
	
	от минус 20 °С
до 120 °С
	∆ = ± 0,3 °С
	

	9.11*
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Преобразователи промышленных и лабораторных иономеров без электродных систем
	от минус 3000
до 3000 мВ
	∆ = ± 1 мВ

	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от минус 20,00
до 20,00 рХ
	∆ = ± 0,01 рХ

	

	
	
	
	
	от минус 10 °С
до 150 °С
	∆ = ± 0,5 °С
	

	9.12*
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Электроды измерительные иономеров

	от 0 до 6,0 рХ
	∆ = ± 0,2 рХ

	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	9.13*
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Лабораторные иономеры
	от 0 до 7,0 рХ
	∆ = ± 0,03 рХ
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от минус 1 до 14 рН
	∆ = ± 0,04 рН
	

	
	
	
	
	от минус 3000
до 3000 мВ
	∆ = ± 1,0 мВ

	

	
	
	
	
	от 0 °С до 100 °С
	∆ = ± 0,5 °С
	

	9.14*
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Имитаторы электродной системы рН‑метров
	от минус 2011,0
до 2011,0 мВ
	∆ = ± (0,005 Ux + 
0,1) мВ
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 5 °С до 50 °С
	∆ = ± 1,0 °С
	

	9.15*
	2
	26.51/ 99.009
	Нитратомеры




	от 0,35 до 4,70 pNO3
	 = ± 0,04 pNO3
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 5 °С до 50 °С
	∆ = ± 1,5 °С
	

	9.16**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Титраторы лабораторные
	от 0 до 14 рН
	∆ = ± 0,04 рН
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 0 % до 100 %


	δ = ± 1,0 %
 = ± 0,15 %
ОСКО = 1,0 %
	

	
	
	
	
	от минус 2000
до 2000 мВ
	∆ = ± 1,0 мВ

	

	9.17**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Анализаторы вольтамперометрические и полярографы
	от 1∙10-4 до 1 мг/дм3
	 = ± 15 %

	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	9.18**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Анализаторы содержания азота
	от 0,1 до 200 мг
	 = ± 1,0 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	9.19**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Анализаторы содержания:
углерода


серы
	

от 4 до 2000 ррm С
	

∆ = ± 20 ррm С
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 2000 ррm
до 4 % С
	 = ± 1 % С
	

	
	
	
	
	от 20 до 2000 ррm S
	∆ = ± 20 ррm  S
	

	
	
	
	
	от 2000 ррm
до 0,4% S;
	 = ± 1 % S
	

	
	
	
	
	от 0,01 % S
до 5,0 % S
	∆= ± (0,046 C +
 0,0032) % S
	

	
	
	
	
	от 0 до 3500 мг/л
	ОСКО = 2,0 %
	

	9.20**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Анализаторы ртути
	от 0,01 
до 10 мкг/дм3
	 = ± 10 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	9.21**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Линия для отбора проб и определения загрязненности свеклы RUPRO
	от 0 до 100 кг
	∆ = ± 0,5 кг
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	9.22**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Кондуктометры, концентратомеры кондуктометрические, измерители кондуктометрические для микробиологических исследований жидких сред

	от 0 до 100 См/м
	∆= ± (0,003 + 0,015χ)
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 0 °С до 150 °С
	γ = ± 0,5 °С
	

	9.23**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Приборы специализи-рованные определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе
	от 0 ‰ до 3,0 ‰

	 =  15 %
 =  10 %
∆ = ± 0,1 ‰
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	
	
	
	
	от 0 до 2,5 мг/л
	∆ = ± 0,02 мг/л
 =  10 %
	

	9.24**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Анализаторы иммунофлюоресцентные:
	
	
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	Флюоресценция
	от 30,52 
до 9500 RFU
	∆ ≤ ± 100 RFU
ОСКО ≤ 2,0 %
	

	
	
	
	Лютеинизирующий гормон (LH)
	от 1,02 
до 200 мЕД/мл
	ОСКО ≤ 10,0 %
	

	
	
	
	Антиген креатинкиназы-МВ (CK-MB)
	от 2 до 80 нг/мл
	ОСКО ≤ 10,0 %
	

	
	
	
	Антиген N-концевого натрийуретического пропептида В-типа (NT-proBNP)
	от 50 до 25000 пг/мл
	ОСКО ≤ 10,0 %
	

	9.25**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Анализаторы иммунофлуоресцентные:
	
	
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	интенсивность флуоресценции
	от 10 до 100000 RU
	ОСКО ≤ 2,0 %
	

	
	
	
	простатспецифический антиген (PSA)
	от 0,9 до 11,5 нг/мл
	ОСКО ≤ 5,0 %
	

	
	
	
	тиреотропный гормон (TSH)
	от 1,3 
до 13,0 мМЕ/л
	ОСКО ≤ 5,0 %
	

	
	
	
	витамин D (vitamin D)
	от 19,0 до 90,0 нг/мл
	ОСКО ≤ 10,0 %
	

	
	
	
	общий трийодтиронин (Т3)
	от 0,5 до 7,5 нг/мл
	ОСКО ≤ 10,0 %
	

	
	
	
	свободный тироксин (FT4)
	от 0,6 
и свыше 6 нг/дл
	ОСКО ≤ 5,0 %
	

	
	
	
	тестостерон (Testosteron)


	от 245,0 
и свыше 1500 нг/мл
	ОСКО ≤ 5,0 %
	

	9.26**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Анализаторы газов крови:
	
	
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	pH
	от 6,50 
до 8,00 ед. pH
	СКО ≤ 0,02 %
ОСКО ≤ 3,0 %
	

	
	
	
	pCO2
	от 5 до 200 мм.рт.ст
	∆ ≤ ± 4,2 мм.рт.ст
ОСКО ≤ 1,0 %
	

	
	
	
	рО2
	от 6 до 756 мм.рт.ст
	∆ ≤ ± 18,8 мм.рт.ст
ОСКО ≤ 4,0 %
	

	
	
	
	ctHb
	от 25 до 230 г/л
	∆ ≤ ± 6,0 г/л
ОСКО ≤ 1,0 %
	

	
	
	
	sO2
	от 0 % до 100 %
	∆ ≤ ± 0,8 %
	

	
	
	
	О2Hb
	от 0 % до 100 %
	∆ ≤ ± 0,6 %
ОСКО ≤ 3,0 %
	

	
	
	
	СОHb
	от 0 % до 100 %
	∆ ≤ ± 0,6 %
ОСКО ≤ 3,0 %
	

	
	
	
	MetHb
	от 0 % до 100 %
	∆ ≤ ± 0,6 %
ОСКО ≤ 3,0 %
	

	
	
	
	HHb
	от 0 % до 100 %
	∆ ≤ ± 0,6 %
ОСКО ≤ 3,0 %
	

	
	
	
	сК+
	от 0,5 до 20 ммоль/л
	∆ ≤ ± 0,2 ммоль/л
ОСКО ≤ 1,0 %
	

	
	
	
	cNa+
	от 100 
до 200 ммоль/л
	∆ ≤ ± 4,5 ммоль/л
ОСКО ≤ 1,0 %
	

	
	
	
	cCa2+
	от 0,11 
до 5,00 ммоль/л
	∆ ≤ ± 0,08 ммоль/л
ОСКО ≤ 1,0 %
	

	
	
	
	cCl-
	от 40 
до 170 ммоль/л
	∆ ≤ ± 5,5 ммоль/л
ОСКО ≤ 1,0 %
	

	
	
	
	cGlu
	от 0,22 
до 41,6 ммоль/л
	∆ ≤ ± 2,0 ммоль/л
ОСКО ≤ 2,0 %
	

	
	
	
	cLac
	от 0,18 
до 30,0 ммоль/л
	∆ ≤ ± 1,0 ммоль/л
ОСКО ≤ 1,0 %
	

	9.27**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Анализаторы гематологические:
	
	
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	лейкоциты
	от 0 до 400 ·109/L
	ОСКО ≤ 2,5 %
	

	
	
	
	эритроциты
	от 0 до 15,0 ·1012/L
	ОСКО ≤ 2,0 %
	

	
	
	
	гемоглобин
	от 0 до 30 г/дл
	ОСКО ≤ 1,5 %
	

	
	
	
	гематокрит
	от 5,0 % до 70 %
	ОСКО ≤ 2,0 %
	

	
	
	
	тромбоциты
	от 5,0 
до 3500,0 ·109/L
	ОСКО ≤ 4,0 %
	

	
	
	
	средний объем 
тромбоцита
	от 9 до 11 fL
	ОСКО ≤ 5,0 %
	

	
	
	
	ширина распределения
эритроцитов

	от 15 % до 17,5 %
	ОСКО ≤ 5,0 %
	

	9.28**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Анализаторы скорости оседания эритроцитов:
	
	
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	скорость оседания эритроцитов
	от 2 до 120 мм/ч
	ОСКО ≤ 10 %
	

	9.29**
	1; 2

	26.51/ 99.009
	Анализаторы биохимические:
	
	
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	Мочевина
	от 0,38 
до 60,0 ммоль/л
	ОСКО ≤ 3,0 %
	

	
	
	
	Глюкоза
	от 0,02 
до 41,6 ммоль/л
	ОСКО ≤ 3,0 %
	

	
	
	
	Общий белок
	от 1 до 150,0 г/л
	ОСКО ≤ 3,0 %
	

	
	
	
	Лактат-дегидрогеназа
	от 4 до 1450 Е/л
	ОСКО ≤ 3,0 %
	

	
	
	
	Щелочная фосфатаза
	от 4 до 1300,0 Е/л
	ОСКО ≤ 3,0 %
	

	
	
	
	γ-Глутамилрансфераза
	от 1,68 до 1100 Е/л
	ОСКО ≤ 3,0 %
	

	
	
	
	Креатининкиназа
	от 0,01 до 2000 Е/л
	ОСКО ≤ 3,0 %
	

	
	
	
	Фосфор
	от 0,023
 до 22,9 ммоль/л
	ОСКО ≤ 3,0 %
	

	
	
	
	Билирубин общий
	от 1,36
до 513,0 мкмоль/л
	ОСКО ≤ 3,0 %
	

	
	
	
	Билирубин прямой
	от 0,01
до 390,0 мкмоль/л
	ОСКО ≤ 3,0 %
	

	
	
	
	Креатинин
	от 7,07 
до 2226 мкмоль/л
	ОСКО ≤ 3,0 %
	

	9.29**
	1; 2

	26.51/ 99.009
	Триглицериды
	от 0,01 
до 11,9 ммоль/л
	ОСКО ≤ 2,0 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	Холестерин
	от 0,03 
до 25 ммоль/л
	ОСКО ≤ 3,0 %
	

	
	
	
	Мочевая кислота
	от 1,785
до 1500,0 мкмоль/л
	ОСКО ≤ 3,0 %
	

	
	
	
	Хлориды
	от 0,454
до 190,0 ммоль/л
	ОСКО ≤ 3,0 %
	

	
	
	
	Кальций
	от 0,03 
до 7,5 ммоль/л
	ОСКО ≤ 2,0 %
	

	
	
	
	Альбумин
	от 0,1 до 72 ммоль/л
	ОСКО ≤ 3,0 %
	

	
	
	
	Магний
	от 0,07 
до 5,85 ммоль/л
	ОСКО ≤ 3,0 %
	

	
	
	
	Аланинаминотрансфераза
	от 4,7 до 500 Е/л
	ОСКО ≤ 3,0 %
	

	
	
	
	Аспартатаминотрансфе-раза
	от 4 до 500 Е/л
	ОСКО ≤ 3,0 %
	

	
	
	
	Железо
	от 0,04 
до 179 мкмоль/л
	ОСКО ≤ 3,0 %
	

	
	
	
	Холестерин ЛПВП
	от 0,02 
до 5,02 ммоль/л
	ОСКО ≤ 5,0 %
	

	
	
	
	Холестерин ЛПНП
	от 0,07 
до 6,84 ммоль/л
	ОСКО ≤ 5,0 %
	

	
	
	
	α-Амилаза
	от 1,1 до 2000,0 Е/л
	ОСКО ≤ 3,0 %
	

	
	
	
	Липаза
	от 5 до 250 Е/л
	ОСКО ≤ 5,0 %
	

	
	
	
	Калий
	от 2,0 
до 10,0 ммоль/л
	ОСКО ≤ 2,0 %
	

	
	
	
	Натрий
	от 80 
до 180 ммоль/л
	ОСКО ≤ 2,0 %
	

	9.30**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Анализаторы электролитов:
	
	
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	рН
	от 6,5 до 8,0 ед рН
	ОСКО ≤ 0,01 %
	

	
	
	
	Ca2+
	от 0,1 
до 5,0 ммоль/л
	ОСКО ≤ 2,0 %
	

	
	
	
	Na+
	от 30 
до 200 ммоль/л
	ОСКО ≤ 1,0 %
	

	
	
	
	K+
	от 0,5 
до 15,0 ммоль/л
	ОСКО ≤ 1,0 %
	

	
	
	
	Cl-
	от 30 
до 200 ммоль/л
	ОСКО ≤ 1,0 %
	

	
	
	
	Li+
	от 0,2 
до 3,0 ммоль/л
	ОСКО ≤ 3,0 %

	

	9.31**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Коагулометры автоматические:
	
	
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	Время свертывания
	от 1 до 999,9 с
	∆ = ± 2 с
	

	
	
	
	Время инкубирования

	от 1 до 999,9 с
	∆ = ± 2 с
	

	9.32**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Анализаторы гликированного гемоглобина:
	
	
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	гликированный гемоглобин
	от 4,0 % до 14,0 %
	ОСКО ≤ 3,0 %
	

	9.33**
	1; 2

	26.51/ 99.009
	Анализаторы автоматические иммунохеми-люминесцентные:
	
	
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	компоненты крови
	от 0,1 до 1200 нг/мл
	ОСКО ≤ 10,0 %

	

	
	
	
	трийодтиронин (Т3)
	от 0,06 до 10,0 нг/мл
	
	

	
	
	
	тироксин (Т4)
	от 1,0 до 300,0 нг/мл
	
	

	
	
	
	свободный трийодтиронин (FТ3)
	от 0,2 до 50,0 пг/мл
	
	

	
	
	
	свободный тироксин (FТ4)
	от 1,0 до 120,0 пг/мл
	
	

	
	
	
	тиреотропный гормон (ТSH)



	от 0,001
до 100,0 мкМЕ/мл
	
	

	9.33**
	1; 2

	26.51/ 99.009
	фолликулостимулирующий гормон (FSH)
	от 0,1 
до 400,0 мкМЕ/мл
	ОСКО ≤ 10,0 %

	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	лютеинизирующий гормон (LH)
	от 0,1 
до 250,0 мкМЕ/мл
	
	

	
	
	
	пролактин (PRL)
	от 5,0 
до 5000,0 мкМЕ/мл
	
	

	
	
	
	прогестерон (PRG)
	от 0,1 до 80,0 нг/мл
	
	

	
	
	
	эстрадиол (Estradiol)
	от 5,0 
до 6000,0 пг/мл
	
	

	
	
	
	тестостерон (Testosterone)
	от 0,09 до 17,0 нг/мл
	
	

	
	
	
	хорионический гонадо-тропин (HCG/β-HCG )
	от 0,03
до 5000,0 мкМЕ/мл
	
	

	
	
	
	инсулин (Insulin)
	от 0,3 
до 200,0 мкМЕ/мл
	
	

	
	
	
	С-пептид (C-Peptide)
	от 0,01 до 20,0 нг/мл
	
	

	9.34**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Анализаторы глюкозы и лактата:
	
	
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	глюкоза
	от 0,5 
до 50,0 ммоль/л
	ОСКО ≤ 3,0 %
	

	
	
	
	лактат
	от 0,5 до 40 ммоль/л
	ОСКО ≤ 3,0 %
	

	9.35**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Анализаторы гемостаза:
	
	
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	Протромбиновое время (PТ)
	от 5,0 до 180,0 с
	ОСКО ≤ 10,0 %
	

	
	
	
	Активированное частичное тромбопласти-новое время (APTT)
	от 8,0 до 180,0 с
	
	

	
	
	
	Фибриноген (Fbg)
	от 0,3 до 9,0 г/л
	
	

	
	
	
	Тромбиновое время (TT)
	от 5,0 до 180,0 с
	
	

	
	
	
	Активированное время свертываемости (АСТ+)




	от 107 до 633 с
	
	

	9.36**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Анализаторы мочи: рН
	от 4,5 до 9,0 ед.рН
	ОСКО ≤ 10 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	белок
	от 0 до 10,0 г/л
	ОСКО ≤ 5 %
	

	
	
	
	лейкоциты
	от 0 до 10000 мкл-1
	ОСКО ≤ 5 %
	

	
	
	
	эритроциты
	от 0 до 10000 мкл-1
	ОСКО ≤ 5 %
	

	
	
	
	глюкоза
	от 0 до 55 ммоль/л
	ОСКО ≤ 5 %
	

	
	
	
	
	от 50 до 2000 мг/дл
	ОСКО ≤ 5 %
	

	
	
	
	билирубин
	от 0 до 105мкмоль/л
	ОСКО ≤ 5 %
	

	
	
	
	
	от 0,5 до 2,0 мг/дл
	ОСКО ≤ 5 %
	

	
	
	
	удельный вес
	от 1,000 до 1,030
	ОСКО ≤ 10 %
	

	
	
	
	уробилиноген
	от 2,0 до 12,0 мг/дл
	ОСКО ≤ 10 %
	

	
	
	
	гемоглобин
	от 0,03 до 0,75 мг/дл
	ОСКО ≤ 10 %
	

	
	
	
	кетоны
	от 10 до 80 мг/дл
	ОСКО ≤ 10 %
	

	
	
	
	нитриты
	от 0,1 до 0,3 мг/дл
	ОСКО ≤ 10 %
	

	
	
	
	креатинин
	от 10 до 300 мг/дл
	ОСКО ≤ 10 %
	

	
	
	
	альбумин
	от 10 до 150 мг/л
	ОСКО ≤ 10 %
	

	
	
	
	эпителиальные клетки
	от 1 до 200 мкл-1
	ОСКО ≤ 10 %
	

	
	
	
	цилиндры
	от 1 до 30 мкл-1
	ОСКО ≤ 10 %
	

	
	
	
	бактерии
	от 5 до 10000 мкл-1
	ОСКО ≤ 10 %
	

	
	
	
	удельная электропроводимость мочи
	от 5,0 
до 38,5 мСм/см
	ОСКО ≤ 10 %
	

	9.37**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Анализаторы качества пива
	от 0 %
до 8 % м.д. спирта
	∆ = ± 0,06 % м. д. спирта;
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 0 %
до 10,5 % об. д. спирта
	∆ = ± 0,06 об. д. спирта
	

	
	
	
	
	от 0 % до 12 % м.д. действ. экстр.
	∆ = ± 0,06 м. д. дейс. экстр;
	

	
	
	
	
	от 8 % до 23 % экстрактивности нач. сусла
	∆ = ± 0,20 % экстрактивности нач. сусла
	

	9.38 **
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Анализаторы пищевых продуктов
	от 3,0 %
до 94 % м.д. белка
	∆ = ± (0,028·С +
0,102) % м.д. белка
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 2 %
до 80 % влажности
	∆ = ± 0,4 % влажности
	

	
	
	
	
	от 0,5 %
до 60 % м.д. жира

	∆ = ± 1,0 % м.д. жира
	

	9.39**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Анализаторы молока
	от 0 %
до 10,0 % м.д. жира
	∆= ± 0,1 % м.д. жира
ОСКО = 0,5 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 0 %
до 6,00 % м.д. белка
	∆= ± 0,14 % м.д. белка
ОСКО = 0,5 %
	

	
	
	
	
	от 1020 
до 1040 кг/м3
	∆= ± 0,5 кг/м3
ОСКО = 0,5 %
	

	
	
	
	
	от 10 °Т до 30 °Т
	∆= ± 1,6 °Т
	

	
	
	
	
	от 4,00 до 10,00 рН
	∆= ± 0,06 рН
	

	
	
	
	
	от 6,0 % до 12,0 % м.д. СОМО
	∆= ± 0,2 % СОМО

	

	
	
	
	
	от минус 0,400 °С
до минус 0,650 °С
	∆= ± 0,015 °С
ОСКО = 0,5 %
	

	
	
	
	
	(0 - 1,5·107) количество соматических клеток
	δ = ± 5 %
ОСКО = 2,2 %
	

	
	
	
	
	от 5 
до 200 
бактерий/мкл
	δ = ± 30 %
ОСКО = 10 %
	

	
	
	
	
	от 200 
до 20000 
бактерий/мкл
	δ = ± 20 %
ОСКО = 10 %
	

	
	
	
	
	концентрация мочевины 
от 10,0 
до 112,0 мг/дл
	∆= ± 5,0 мг/дл
ОСКО ≤ 3,0 %
СКО ≤ 1,5 мг/дл
	

	
	
	
	
	активность щелочной фосфотазы (степень пастеризации молочных продуктов)
	ОСКО ≤ 10,0 %



	

	10.1*
	1; 2
	26.51/ 99.010
	Измерители-преобразователи температуры и относительной влажности воздуха
	от 5 % до 98 %

	∆ = ± 1,5 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от минус 40 °С
до 85 °С

	∆ = ± 0,2 С
	

	
	
	
	
	от 0 до 5 мА
от 0 до 20 мА
от 4 до 20 мА
	 =  0,25 %
	

	10.2*
	1; 2
	26.51/ 99.010
	Комбинированные приборы и регистраторы температуры и относительной влажности воздуха

	от 5 % до 98 %
	∆ = ± 1,5 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от минус 70 С
до 85 С
	∆ = ± 0,2 С

	

	
	
	
	
	от 30 до 120 кПа абс.
	∆ = ± 0,2 кПа
	

	
	
	
	
	от минус 0,1 
до 6,0 МПа
	γ = ± 0,5 %

	

	10.3*
	2
	26.51/ 99.010
	Термометры стеклянные ртутные лабораторные и образцовые 2-го и 3-го разряда
	от минус 30 С
до 0 С
	∆ = ± 0,3 С

	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 0 С до 100 С
	∆ = ± 0,1 С
	

	
	
	
	
	от 100 С до 200 С
	∆ = ± 0,2 С
	

	
	
	
	
	от 200 С до 300 С
	∆ = ± 0,6 С
	

	10.4*
	2
	26.51/ 99.010
	Термометры жидкостные стеклянные рабочие в том числе электроконтактные
	от минус 80 °С 
до 0 °С
	∆ = ± 0,3 С
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 0 °С до 100 °С
	∆ = ± 0,2 С
	

	
	
	
	
	от 100 °С до 200 °С
	∆ = ± 0,3 С
	

	
	
	
	
	от 200 °С до 300 °С
	∆ = ± 0,5 С
	

	10.5*
	2
	26.51/ 99.010
	Гигрометры психрометрические
	от 0 °С до 40 °С
	∆ = ± 0,2 С
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	10.6*
	1; 2
	26.51/ 99.010
	Термометры для измерения температуры поверхности
	от минус 20 °С
до 300 °С
	∆ = ± 0,5 °С
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	10.7*
	1; 2
	26.51/ 99.010
	Термометры манометрические в т.ч. электроконтактные
	от минус 80 °С
до 600 °С
	∆ = ± 1 °С
γ = ± 0,4 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	10.8**
	1; 2
	26.51/ 99.010
	Термометры биметаллические
	от минус 80 °С
до 600 °С
	∆ = ± 0,5 °С
кл. т. 1,0
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	10.9**
	2
	26.51/ 99.010
	Термопреобразователи сопротивления
	от минус 80 °С
до 850 °С
	класс допуска АА
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	10.10*
	2
	26.51/ 99.010
	Термометры для точных измерении
	от 0 °С до 60 °С
	∆ = ± 0,05 С
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 55 °С до 155 °С
	∆ = ± 0,10 С
	

	
	
	
	
	от 140 °С до 300 °С
	∆ = ± 0,30 С
	

	10.11**
	2
	26.51/ 99.010
	Преобразователи термоэлектрические из неблагородных металлов
	от минус 80 °С
до 1200 °С
	класс допуска 1
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	10.12**
	1; 2
	26.51/ 99.010
	Калориметр сжигания с бомбой
	от 14850 Дж/К
до 15150 Дж/К
	 = ± 0,1 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	10.13*
	2
	26.51/ 99.010
	Термометры медицинские электронные
	от 32,0 С 
до 43,0 С
	∆ = ± 0,1 С

	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	10.14*
	1; 2
	26.51/ 99.010
	Измерители температуры многоканальные прецизионные
	от минус 80 С
до 400 С
	∆ = ± 0,05 С
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	10.15**
	2
	26.51/ 99.010
	Системы измерения температуры многоканальные 
с термоподвесками
	от минус 30 С 
до 70 С
	∆ = ± 2 С
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	10.16**
	1; 2
	26.51/ 99.010
	Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновые
	от 0 °С до 160 °С
диапазон разности температур
от 2 °С до 150 °С
	Et = ± (0,5 + 3∆Θmin/∆Θ)
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	10.17**
	1; 2
	26.51/ 99.010
	Криоскоп
	от минус 1,5 °С
до 0 °С
	∆ = ± 0,002 С
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	10.18**
	1; 2
	26.51/ 99.010
	Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом
	от минус 80 °С
до 1200 °С;
от 0 до 5 мА;
от 0 до 20 мА;
от 4 до 20 мА;
от 0 до 10 В;
от 2 до 10 В;
с цифровым протоколом передачи данных
	 = ± 0,2 %
∆ = ± 0,2 С,

	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	10.19**
	1; 2
	26.51/ 99.010
	Устройства термостатирующие измерительные, термостаты, криостаты
	от минус 80 °С
до 300 °С
	∆ = ± 0,02 С
нестабильность поддержания температуры ± 0,01 С,
неравномерность температуры 
± 0,01 С
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	10.20**
	1; 2
	26.51/ 99.010
	Анализаторы автоматические фракционного состава нефтепродуктов типа АФСА
	от минус 20 °С
до 360 °С
	∆ = ± 0,5 С

	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 5 до 100 см3
	∆ = ± 0,5 см3
	

	
	
	
	
	4,5 см3/мин
	∆ = ± 0,5 см3 /мин
	

	10.21**
	1; 2
	26.51/ 99.010
	Калибраторы 
температуры





	от минус 80 °С
до 1200 °С


	∆ = ± 0,1 С
нестабильность поддержания температуры ± 0,01С,
неравномерность температур ± 0,005 С
градиент
± 0,025 С/см
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	10.22**
	1; 2
	26.51/ 99.010
	Термостаты-инкубаторы
	от 30 °С до 100 С;
	∆ = ± 0,5 С
нестабильность поддержания температуры ± 0,2 С
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	10.23**
	1; 2
	26.51/ 99.010
	Измерители предельной температуры фильтруемости нефтепродуктов ИТФ
	от минус 70 °С
до 50 С
	∆ = ± 0,5 С
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	10.24**
	1; 2
	26.51/ 99.010
	Измеритель температуры текучести ИТТ
	от минус 60 °С
до 50 °С
	∆ = ± 1 °С
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	10.25**
	1; 2
	26.51/ 99.010
	Установки для поверки преобразователей термоэлектрических и термопреобразователей сопротивления
	0 °С
	∆ = ± 0,02 °С
градиент ± 0,006 С/см
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	100 °С
	∆ = ± 0,03 °С
градиент ± 0,006 С/см
	

	
	
	
	
	от 300 °С 
до 1200 °С
	нестабильность
± 0,1 °С/мин;
градиент ± 0,8 С/см,
скорость изменения температуры
0,25 С/мин
	

	10.26*
	1; 2
	26.51/ 99.010
	Термометр электронный цифровой
	от минус 80 °С
до 1200 °С
	∆ = ± 0,03 °С
 = ± 0,54 %
 = ± 0,14 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	10.27*
	1; 2
	26.51/ 99.010
	Термометры инфра-красные бесконтактные медицинские
	от 34,0 С до 42,2 С
	 = ± 0,2 С
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	10.28**
	1; 2
	26.51/ 99.010
	Логометры
магнитоэлектрические
	от минус 200 °С
до 650 °С
	кл. т. 1,0
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	10.29**
	1; 2
	26.51/ 99.010
	Мосты уравновешенные автоматические
	от минус 200 °С
до 650 °С
	кл т.0,25
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	10.30**
	1; 2
	26.51/ 99.010
	Милливольтметры пирометрические
	от минус 50 °С
до 1600 °С
	кл. т. 1,0
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	10.31**
	1; 2
	26.51/ 99.010
	Потенциометры автоматические
	от минус 50 °С
до 1600 °С
	кл. т. 0,25
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	10.32**
	1; 2
	26.51/ 99.010
	Измерители,
измерители-регуляторы, регистраторы, контроллеры с унифицированными аналоговыми и цифровыми входными и выходными сигналами
	входные и выходные сигналы:
от минус 20
 до 20 мА;
от минус 10 до 10 В;
от 0 до 4000 Ом;
от 0 до 20 кГц
	 = ± 0,05 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	10.33**
	1; 2
	26.51/ 99.010
	Устройство регистрирующее «Трасса»
	от минус 50 °С
 до 50 °С
	 = ± 0,1 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 0 до 40 МПа
	 = ± 0,3 %
	

	
	
	
	
	точка росы:
от минус 30 °С
до 30 С
	∆ = ± 0,3 °С
	

	10.34**
	1; 2
	26.51/ 99.010
	Теплосчетчики
	999999 ГДж
от 0,006 до 250 м3/ч
	кл. т. 1,0
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	11.1**
	1; 2
	26.51/ 99.011
	Рефрактометры



	от 1,3000
до 1,7000 n20д
	∆ = ± 1∙10-4 n20д

	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 0 % BRIX
до 95 % BRIX
	∆ = ± 0,2 % BRIX
	

	11.2**
	1; 2
	26.51/ 99.011
	Спектрофотометры ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной области и им подобные (анализаторы агрегации тромбоцитов, турбидиметрические гемокоагулометры и т.д.)

	от 190 до 1100 нм
	∆= ± 0,1 нм
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 0 % Т до 100 % Т
	∆ = ± 0,5 % Т
СКО = 0,2 %
	

	
	
	
	
	от 0 до 2 Б
	∆ = ± 0,010 Б
СКО = 0,001 Б
	

	
	
	
	
	от 5,0 до 600 с
	∆ = ± 0,2 с
	

	11.3**
	1; 2
	26.51/ 99.011
	Спектрометры атомно-абсорбционные, атомно-эмиссионные, оптико-эмиссионные
	от 130 до 900 нм
	∆ = ± 1 нм;
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 0 до 2 Б
	 = ± 1,5 %
ОСКО = 2,0 %
	

	11.4**
	1; 2
	26.51/ 99.011
	Анализаторы иммуноферментные
	405 нм; 450 нм; 490 нм; 570 нм; 620 нм; 630 нм
от 0 до 2,500 Б
	∆ = ± 0,010 Б
СКО = 0,005 Б
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	11.5**
	1; 2
	26.51/ 99.011
	Измерители дымности отработавших газов дизельных двигателей
	от 0 % до 100 % Т
	γ = ± 1 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 0 °С до 100 °С
	γ = ± 2,5 %
	

	
	
	
	
	от 0 до 6000 об/мин
	γ = ± 2,5 %
	

	11.6**
	1; 2
	26.51/ 99.011
	Анализаторы жидкости пламенно-фотометрические
	от 0 до 100 мг/л
	∆ = ± (0,02·С+0,3) мг/л

	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	11.7**
	1; 2
	26.51/ 99.011
	Колориметры фотоэлектрические
	от 1,0 % Т 
до 100,0 % Т
	∆ = ± 0,5 % Т
СКО = 0,15 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	13.1*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Элементы нормальные
	1,018 В
	кл. т.  0,005
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	13.2**
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Вольтметры постоянного тока
	от 1∙10-3 до 1000 В
	кл. т. 1,0
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	13.3*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Микронановольтметры постоянного тока
	от 10-9 до 10-3 В
	кл. т. 1,0
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	13.4**
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Вольтметры постоянного тока
	от 1∙10-4 до 1000 В
	кл. т. 0,2
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	13.5**
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Вольтметры постоянного тока
	от 1∙10-4 до 1000 В
	кл. т. 0,05
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	13.6**
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Вольтметры цифровые постоянного тока
	от 1∙10-3 до 1000 В
	δ = ± 0,005 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	13.7*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Измеритель нестабильности
	от 0,1 до 1000 В
	δ = ± 0,008 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	
	
	
	
	нестаб. от 0,01 %
до 10 %
	
	

	13.8*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Прибор для поверки вольтметров В1‑12, В1-13 аналогичные
	от 1∙10-7 до 1000 В
	δ = ± 0,005 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	
	
	
	
	от 1∙10-6 до 100 мА
	δ = ± 0,016 %
	

	13.9*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Делители напряжения постоянного тока
	от 10 до 1000 В
	кл. т. 0,005
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	13.10*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Вольтметры переменного тока
	от 1∙10-3 до 1000 В
от 40 до 20 000 Гц
	кл. т. 1,0
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	13.11*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Вольтметры переменного тока
	от 1∙10-3 до 1000 В
от 40 до 20 000 Гц
	кл. т. 0,1
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	13.12*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Вольтметры переменного тока цифровые
	от 1∙10-3 до 1000 В
от 2∙10-2 до 100 кГц
	 = ± 0,1 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	13.13**
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Установка для поверки и градуировки электроизмерительных приборов У300 и подобные
	U= от 0,15 до 1000 В
	кл. т. 1,0
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	
	
	
	
	I= от 0,1 до 50 А
	
	

	
	
	
	
	U~ от 0,5 до 1000 В
	
	

	
	
	
	
	(К.н.и < 2 %)
	
	

	
	
	
	
	I~ от 0,1 до 300 А
	
	

	13.14**
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Амперметры постоянного тока
	до 30 А
	кл. т. 1,0
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	13.15**
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Нановольтамперметры постоянного тока
	от 10-9 до 10-3 А
	 = ± 1,0 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	13.16*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Амперметры постоянного тока
	от 10-6 до 20 А
	кл. т. 0,1
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	13.17*
	1; 2

	26.51/ 99.013
	Приборы измерительные постоянного тока цифровые
	от 1∙10-7 до 10А

	 = ± 0,03 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	13.18*
	1; 2

	26.51/ 99.013
	Шунты многопредельные
	до 20 А
	кл. т. 0,2
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	13.19*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Ампервольтомметры цифровые
	U= до 1000 В
	δ = ± (0,05 % + 3 емр.)
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	
	
	
	
	U~ до 1000 В
F = (10 - 5∙105) Гц
	δ = ± (0,5 % + 10 емр.)
	

	
	
	
	
	I= до 20 А
	δ = ± (0,2 % + 2 емр.)
	

	
	
	
	
	I~ 20 А
F = (10 - 3 104) Гц
	δ = ± (0,2 % + 5 емр.)
	

	
	
	
	
	Cx 220пФ - 110 мкФ
	δ = ± (0,25 % + 3 емр.)
	

	
	
	
	
	R до 1100 МОм
	δ = ± (0,01 % + 2 емр.)
	

	
	
	
	
	F 0,1 Гц – 120 кГц
	± 0,25 %
	

	13.20*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Амперметры переменного тока
	от 1∙10-6 до 30 А
от 40 до 500 Гц
	кл. т. 1,0
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	13.21*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Амперметры переменного тока
	от 1∙10-4 до 10 А
от 40 до 20000 Гц
	кл. т. 0,1

	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	
	
	
	
	от 10 до 30 А
от 40 до 500 Гц
	кл. т. 0, 3
	

	13.22*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Клещи токоизмерительные
	U= от 10-7 до 1020 В
	Δ = ±(18 · 10-5 ⋅U+3 мкВ)
где U – измер. знач.
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	
	
	
	
	U~ 10-5до 1020 В
F (10 -500) Гц 
	Δ = ± (45 · 10-4 ⋅U +
20 мкВ),
где U - измер. знач.
	

	
	
	
	
	I= от 0,1 нА 
до 1000 А
	Δ = ± (45 · 10-5 ⋅I +
0,02 мкA),
где I – измер. знач.
	

	
	
	
	
	I~ от 0,002 А 
до 120 А
F= (40-450) Гц
	Δ = ± [0,015 +
0,005 (1,2  Iн/I-1)]
	

	
	
	
	
	I~ от 0,66 А до 3000 А (токовая катушка)
F= (40-450) Гц
	
	

	
	
	
	
	I~ от 0,1 нА 
до 1000 А
F = (40 - 400) Гц
	Δ = ± (0,375 · 10-2 ⋅I + 0,1 мкA),
где I - измер. знач.
	

	
	
	
	
	R от 0,001 Ом 
до 1100 МОм
	Δ = ± (36⋅10-5 ⋅R+
0,01 Ом),
где R - измер. знач.
	

	
	
	
	
	F от  0,1 Гц 
до 1 МГц
	Δ = ± (15⋅10-7 ⋅F),
где F- измер. знач.
	

	
	
	
	
	от 190 пФ 
до 110 мФ
	Δ = ±(С⋅0,5⋅10-2 +
0,01 нФ),
где С – измер. знач.
	

	13.23*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Ваттметры и варметры переменного тока однофазные и трехфазные, вольтампер-фазоуказатели
	до 10 А
от 40 до 20 000 Гц
	кл. т. 0,5
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	
	
	
	
	до 750 В
от 40 до 20 000 Гц
	
	

	13.24*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Ваттметры однофазные переменного тока
	до 10 А
от 40 до 20 000 Гц
	кл. т. 0,1
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	
	
	
	
	до 750 В
от 40 до 20 000 Гц
	
	

	13.25*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Фазометры
	от минус 90° до 90°
от 40 до 20000 Гц
	кл. т. 1,5
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	
	
	
	
	от 0 до 10 А
от 40 до 20000 Гц
	
	

	
	
	
	
	от 0 до 220 В
от 40 до 20000 Гц
	
	

	13.26*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Ваттметры однофазные постоянного тока
	от 0 до 10 А
	кл. т. 0,1
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	
	
	
	
	от 0 до 1000 В
	
	

	13.27*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Магазины сопротивления постоянного тока измерительные
	от 10-2 до 105 Ом
	кл. т. 0,01
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	13.28*
	1; 2
	26.51 /99.013
	Магазины сопротивления постоянного тока измерительные
	от 106 до 109 Ом
	кл. т. 0,02
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	13.29*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Мосты постоянного тока, потенциометры
	от 10-4 до 109 Ом
	кл. т. 0,01
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	
	
	
	
	от 10-6 до 10 В
	
	

	13.30*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Омметры
	от 10-3 до 1012 Ом
	 = ± 0,05 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	13.31*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Омметры цифровые
	от 10-3 до 1012 Ом
	 = ± 0,005 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	13.32*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Меры электрического сопротивления постоянного тока

	от 10-3 до 109 Ом
	3 разряд,
 = ± 0,01 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	13.33*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Мосты постоянного тока образцовые

	от 10-2 до 109 Ом
	3 разряд,
 = ± 0,01 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	13.34**
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Счетчики электрической энергии переменного тока однофазные, трехфазные промышленной частоты

	от 0 до 100 А
F = 50 Гц
	кл. т. 1,0
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	
	
	
	
	от 57,7 до 660 В
F = 50 Гц
	
	

	13.35**
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Счетчики электрической энергии статические однофазные и трехфазные промышленной частоты

	от 0 до 100 А
F = 50 Гц
	кл. т. 0,2
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	
	
	
	
	от 0 до 660 В
F = 50 Гц
	
	

	13.36**
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Счетчики электрической энергии электронные эталонные
	U от 30 до 600 В
	 = ± 0,05 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	
	
	
	
	I от 0,01 до 120 А
	 = ± 0,05 %
	

	
	
	
	
	φ от 0˚ до 360˚
	∆ = ± 0,05˚
	

	
	
	
	
	F от 45 до 65 Гц
	∆ = ± 0,01 Гц
	

	
	
	
	
	WА кВтч
	кл. т. 0,05
	

	
	
	
	
	WP кварч
	кл. т. 0,1
	

	13.37**
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Трансформаторы тока
	первичный ток
от 0,2 до 3000 А
F = 50 Гц
	кл. т. 0,2 S
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	
	
	
	
	вторичный ток:
1 А, 5 А; 
F = 50 Гц
	
	

	13.38**
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Трансформаторы напряжения
	напряжение первичной обмотки 
от 6/ кВ
до 110/кВ; 
F = 50 Гц
	кл. т.  0,2


	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	
	
	
	
	напряжение вторичной обмотки 100/В,
100 В; F = 50 Гц
	
	

	13.39*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Калибраторы П320, П327 и подобные
	от 10-5 до 103 В
	∆ = ± 10 мкВ
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	
	
	
	
	от 10-9 до 10-1 А
	∆ = ± 0,01 мкА
	

	
	
	
	
	от 0,1 мкВ до 10 В
	кл. т. 0,0002
	

	13.40*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Компаратор напряжений Р3003,Р3017 и подобные
	от 0 до 111,11110 В;

	кл. т. 0,0005
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	13.41*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Мера напряжения, источник опорного напряжения

	от 1,0 до 10 В
	 =  5 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	13.42*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Блок поверки
	от 1 до 10 В
	нелинейность установки напряжений
0,0002 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	13.43*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Приборы измерительные переменного тока цифровые
	I~ от 0,1 нА 
до 1000 А
F= (40 -400) Гц
	∆ = ± (0,375 · 10-2 ⋅I + 0,1 мкA),
где I - измеренное значение 
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	13.44*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Калибраторы постоянного тока программируемые,
П 321 и подобные
	от 110-9 до 10 А
	Δ =  (0,1Ik+1) нА
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	
	
	
	
	от 110-5 до 10 В
	Δ =  (30Uk +10) мкВ
	

	13.45**
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Установки для поверки и регулировки однофазных и трехфазных статических счетчиков электрической энергии
	от 0 до 100 А
	 = ± 0,05 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	
	
	
	
	от 0 до 300 В
	
	

	13.46**
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Установки для поверки и регулировки однофазных и трехфазных счетчиков электрической энергии индукционных
	от 0 до 100 А
	 = ± 0,3 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	
	
	
	
	от 0 до 300 В
	
	

	13.47**
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Установка для поверки приборов на переменном токе У-1134М
	от 0,5 до 50 А;
F = 50 Гц
	не нормируется
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	
	
	
	
	от 150 до 600 В;
F = 50 Гц
	
	

	13.48**
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Стенды для поверки и регулировки счетчиков однофазных, трехфазных и ЦУ6800 и подобные
	от 0,25 до 100 А
F = 50 Гц
	 = ± 0,25 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	
	
	
	
	Uн = 400 В
F = 50 Гц
	
	

	13.49*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Измерители тока короткого замыкания, параметра УЗО ЭК 0200, Щ41160, ПЗО и подобные
	от 0 до 2000 А;
	 = ± 10 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	
	
	
	
	от 0 до 999 мА
	 = ± (1 % + 1 е.м.р.)
	

	
	
	
	
	от 0 до 350 В;
	 = ± (1 % + 1 е.м.р.)
	

	
	
	
	
	от 1 мс до 10 с
	 = ± (1 % + 1 е.м.р.)
	

	13.50**
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Киловольтметры
	от 0,5 до 100 кВ
	кл. т. 0,5
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	13.51**
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Установки испытательные высоковольтные, пробойные
	от 0 до 100 кВ
	 = ± 0,5 %

	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	13.52**
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Установка У-400

	от 0,1 до 100 кВ
	 = ± 0,15 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	13.53*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Источники питания постоянного тока
	от 0,01 до 500 В
	 = ± 0,05 % 
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	
	
	
	
	от 0,01 до 30 А
	
	

	13.54*
	1; 2
	26.51/ 99.013

	Кабельные приборы 
ИРК-ПРО, ПКП, ИСЛ
	от 0 до 30000 МОм
	∆ = ± 1 кОм
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	
	
	
	
	от 1 до 2000 нФ
	∆ = ± 1 нФ
	

	
	
	
	
	от 0,1 до 1000 В
	∆ = ± 0,012 В
	

	13.55*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Калибратор-измеритель унифицированных сигналов ИКСУ‑2000 и подобные
	от 0 до 25 мА
	∆ = ± 0,003 мА
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	
	
	
	
	от минус 0,01
до 120 В
	∆ = ± 0,005мВ
	

	
	
	
	
	от 0 до 320 Ом
	∆ = ± 0,015 Ом
	

	13.56*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Приборы электроизмерительные многофункциональные ЕР 180 и подобные
	от 0 до 20 Ом
F= 50 Гц
	 = ± 1 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	
	
	
	
	до 450 В
F= 50 Гц
	
	

	
	
	
	
	~R от 0,01 до 200 Ом
F= 50 Гц
	
	

	13.57*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Комплекс измерительно-вычислительный для поверки термопреобразователей сопротивления
	от 0 до 2000 Ом
	∆ = ± 0,001 Ом
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	13.58*
	1; 2
	26.51/ 99.013
	Приборы контроля тока утечки
	от 0,1 до 300 мА
	 = ± 0,2 %

	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	15.1*
	1; 2
	26.51/ 99.015
	Частотомеры электронно-счетные
	от 1∙10-12 до 3,2 ГГц
	 = ± 1∙10-8
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	15.2*
	1; 2
	26.51/ 99.015
	Электрические и электронные секундомеры
	от 0,01 с
до 9 ч 59 мин 59,99 с
	∆ = ± (9,6∙10-6∙Тх +0,01) с
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	15.3*
	1; 2
	26.51/ 99.015
	Секундомеры-таймеры
	от 0,0001 с до 9999,99 с
	∆= ± (15∙10-6 Т + С) с
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	15.4*
	1; 2
	26.51/ 99.015
	Секундомеры механические
	от 0 до 60 мин
	∆= ± 0,1 с
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	15.5*
	1; 2
	26.51/ 99.015
	Частотомеры стрелочные показывающие
	от 20 до 20000 Гц
	кл. т. 0,1
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	15.6*
	1; 2
	26.51/ 99.015
	Генераторы измерительные низкочастотные
	от 1∙10-9 до 10 МГц
	 = ± 1∙10-7
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 0 до 142 В
	 = ± 0,6 %
	

	
	
	
	
	от 0 до 100 дБ
	∆ = ± 0,1 дБ
	

	
	
	
	
	от 0,03 % до 100 %
	∆ = ± 0,15 %
	

	15.7*
	1; 2
	26.51/ 99.015
	Генераторы сигналов специальной формы
	от 1∙10-9 до 10 МГц
	 = ± 5∙10-7
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 1∙10-3 до 20 В
	 = ± 1 %
	

	
	
	
	
	от 0,03 % до 100 %
	∆ = ± 0,15 %
	

	
	
	
	
	фазовый сдвиг
от 0° до 360°
	∆ = ± 0,08
	

	15.8*
	1; 2
	26.51/ 99.015
	Генераторы сигналов высокочастотные
	от 1∙10-2 
до 40000 МГц
	 = ± 1∙10-7
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	опорный уровень сигнала от 0,1 до 20 В
	∆ = ± 1 дБ


	

	
	
	
	
	диапазон ослабления
от 0 до 120 дБ;
	∆ = ± 0,1 дБ


	

	
	
	
	
	коэфф. ампл. модуляции
от 0 % до 90 %
	∆ = ± 1,5 %


	

	
	
	
	
	девиация частоты
от 0,5 до100 кГц
	 = ± 2 %
	

	
	
	
	
	коэфф. гармоник огибающей АМ- и ЧМ- сигнала
	∆ = ± 0,15 %
	

	15.9*
	1; 2
	26.51/ 99.015
	Делители частоты

	от 1∙10-5 до 10 МГц
	 = ± 2∙10-6
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	15.10*
	1; 2
	26.51/ 99.015
	Счетчики времени наработки, счетчики моточасов, таймеры
	от 0 
до 9999999 ч 59 мин
	 = ± 0,1 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	15.11*
	1; 2
	26.51/ 99.015
	Измеритель временных параметров реле
	от 1 ∙10-4 до 100 с
	 =  [0,005 + 0,004·(хк/х – 1)] %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	15.12*
	1; 2
	26.51/ 99.015
	Прибор поверки хода часов ППЧ-7М
	79200 Гц
	∆ = ± 0,6 Гц
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	15.13*
	1; 2
	26.51/ 99.015
	Счетчики импульсные
микропроцессорные
	от 0 до ± 9999999 ед
	 = ± 0,01 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	16.1*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Установки для поверки электронных вольтметров
	F 45 Гц, 400 Гц,
1000 Гц
U= от 1∙10-5 
до 300 В
U~ от ∙10-5 до 300 В
F: 45, 400, 1000 Гц
	 = ± 5 %

 = ± 0,2 %

 = ± 0,3 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	16.2*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Диодные компенсационные вольтметры
	от 20 до 1∙109 Гц
от 1∙10-2 до 100 В
	 = ± 0,2 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	16.3*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Электронные вольтметры переменного тока
	от 5 до 5∙107 Гц
от 1∙10-5 до 300 В
	 = ± 1 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	16.4*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Микровольтметры селективные
	от 2∙10-5 до 35 МГц
от 1∙10-6 до 1 В
	 = ± 4∙10-6
 = ± 6 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	16.5*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Генераторы импульсов
	от 1∙10-4 до 1∙108 Гц
от 1∙10-9 до 103 с
от 0,01 до 100 В
	 = ± 1∙10-7
∆= ± 10-6 Т
 = ± 1 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	16.6*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Осциллографы электронно-лучевые универсальные, цифровые запоминающие (полоса пропускания от 0 до 350 МГц)
	коэфф. отклонения
от 0,01 мВ/дел
до 20 В/дел
	 = ± 1 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	коэфф. развертки
от 1 нс/дел
до 1000 с/дел
	 = ± 0,01 %
	

	
	
	
	
	Параметры ПХ:
	не более:
	

	
	
	
	
	время нарастания
	1,2 нс
	

	
	
	
	
	выброс
	2 %
	

	
	
	
	
	время установления
	9 нс
	

	
	
	
	
	неравномерность
	2 %
	

	16.7*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Калибратор осциллографов импульсный
	от 3∙10-2 до 100 В
от 1∙10-7 до 10 с
	 = ± (2,5∙10-3 U+3 мкВ);
 = ± 10-4 Т
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	16.8*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Анализаторы спектра
	от 1∙10-5 до 300 МГц
динамический диапазон от 0 до 90 дБ
	 = ± 10-4 F

 = ± 2 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	16.9*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Измерители параметров линий передач
	от 2∙10-5 до 10 МГц
от 5∙10-5 до 1 мс
от 4,5 до 2,5 Нп
до 300 км
	 = ± 5∙10-7
 = ± 0,1 %
∆ = ± 0,05 Нп
 = ± 1 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	16.10*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Системный анализатор каналов
	от 5∙10-8 до 1 ГГц
до 100 В
(минус 130 – 0) дБ
	 = ± 5∙10-7
 = ± 0,2 %
 = ± (0,04+0,001 ∆) дБ
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	16.11**
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Электрокардиографы и подобные
	от 0,03 до 10 мВ
	 = ± 5 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 15 до 350 уд./мин
	∆ = ± 2 уд./мин
	

	
	
	
	
	от 0,1 до 1,0 с
	 = ± 5 %
	

	
	
	
	
	от 2,5 до 40 мм/мВ
	 = ± 5 %
	

	
	
	
	
	от 0,005 - 200,0 Гц
	 = ± 3 %
	

	
	
	
	
	от 5 до 100 мм/с
	 = ± 5 %
	

	16.12**
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Мониторы (системы мониторирования) медицинские для контроля физиологических параметров пациента
	от 0,01 до 10 мВ
	 = ± 5 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 15 до 350 уд/мин
	∆ = ± 2 уд./мин
	

	
	
	
	
	от 60 % до 100 %
	∆ = ± 2 %
	

	
	
	
	
	от 25 °С до 50 °С
	∆ = ± 0,2 °С
	

	
	
	
	
	от минус 30 
до 400 мм рт.ст.
	∆ = ± 2 мм рт.ст.
	

	
	
	
	
	от 0 % об.д. СО2
до 30 % об.д. СО2
	 = ± 0,4 %
	

	
	
	
	
	от 0 % об.д. О2
до 100 % об.д. О2
	 = ± 4 %
	

	
	
	
	
	от 0 до 150 вдох/мин
	∆ = ± 1 вдох/мин
	

	16.13**
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Экспресс-анализаторы частоты пульса, пульсоксиметры (оксиметры пульсовые)
	от 30 % до 100 %
от 30 до 300 уд/мин
	∆ = ± 1 %
 = ± 1 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	16.14**
	1; 2
	26.51/99.016
26.51/99.004

	Сфигмоманометры мембранные, измерители артериального давления и частоты пульса, измерители артериального и венозного давления в составе аппаратов и мониторов реанимационных, хирургических аппаратов искусственной вентиляции легких
	от 0 до 300 мм рт.ст.
от 30 до 240 уд/мин

	∆ = ± 3 мм рт.ст.
δ = ± 5%
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест




	17.1**
	1; 2
	26.51/ 99.017
	Радиометры измерения активности, удельной (объемной) активности радионуклидов
	по α: от 0,01 
до 103 Бк
	 = ± 15 %
	ул. Кижеватова, 10/1, г. Брест

	
	
	
	
	по β: от 0,1 
до 3·103 Бк
	 = ± 15 %
	

	
	
	
	
	скорость счета:
от 1 до 1·104 с-1
	δ =  15 %
	

	
	
	
	
	по γ: от 1,0 
до 1·106 Бк/л (Бк/кг)
	 = ± 10 %
	

	17.2**
	1; 2
	26.51/ 99.017
	Гамма-бета спектрометры

	энергетический диапазон гамма-излучения:
от 50 до 3000 кэВ
	Энергетическое разрешение до 15 %
	ул. Кижеватова, 10/1, г. Брест

	
	
	
	
	энергетический диапазон бета-излучения:
от 150 до 3550 кэВ
	Энергетическое разрешение до 15 %
	

	
	
	
	
	по γ: от 1,0 до 1·106 Бк/л (Бк/кг)
	 = ± 20 %
	

	
	
	
	
	по β: от 10 до 1·106 Бк/л (Бк/кг)
	 = ± 20 %
	

	19.1**
	1; 2
	26.51/ 99.019
	Средства диагностирования тормозных систем автомобилей
	диапазон измерений
тормозной силы
от 0 до 60 кН;
	

 = ± 2 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	диапазон измерений силы, создаваемой на органах управления
от 0 до 1000 Н;
	, γ = ± 2 %



	

	
	
	
	
	диапазон измерений взвешивающего устройства 
от 0 до 20000 кг;
	 = ± 2 %


	

	
	
	
	
	диапазон измерения давления сжатого воздуха: 
от 0 до 4 МПа;
	 = ± 1 %


	

	
	
	
	
	диаметр приводных роликов: 
от 50 до 1000 мм;
	 = ± 0,5 мм
	

	19.2*
	1; 2
	26.51/ 99.019
	Измерители эффективности тормозных систем
	диапазон установления замедления
от 0 до 9,81 м/с2
	 = ± 4 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	диапазон усиления нажатия 
от 98 до 980 Н
	 = ± 5 %
	

	19.3**
	1; 2
	26.51/ 99.019
	Стенды развала-схождения углов установки колес автомобиля
	схождение колес
от минус 25° до 25
	∆ = ± 1,5'
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	угол развала колес
от минус 15° до 15°
	∆ = ± 2'
	

	
	
	
	
	угол наклона
от минус 30° до 30°
	∆ = ± 4'
	

	
	
	
	
	угол поворота
от минус 60° до 60°
	∆ = ± 4'
	

	19.4**
	1; 2
	26.51/ 99.019
	Средства диагностики и комплексной проверки двигателей автомобилей (мотортестеры, стенды контрольно-испытательные Э-242, Э250 и др.)
	от 0 до 40 В
	∆ = ± 0,1 В
δ =  2 %
γ =  1,5 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от 0 до 100 Нм
	δ =  10 %
γ =  10 %
	

	
	
	
	
	от 0 до 12000 мин-1
	δ =  3 %
γ =  3 %
	

	
	
	
	
	от 0° до 90°
	δ =  0,5 %
 =  0,5°
	

	
	
	
	
	от 0 до 1000 А
	δ =  4 %
γ =  2,5 %
	

	
	
	
	
	от 1 до 100 кОм
	δ =  2 %
γ =  4 %
	

	
	
	
	
	от 0 до 50 МПа
	=  1 МПа
	

	
	
	
	
	от 0,5 до 15,0 мс
	=  0,2 мс
	

	19.5**
	1; 2
	26.51/ 99.019
	Приборы контроля и регулировки света фар автомобилей
	Угол наклона светового пучка:
от 0' до 207'
	∆ = ± 4'

	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	сила света:
от 0 до 150000 кд
	∆ = ± 15 %
	

	19.6**
	1; 2
	26.51/ 99.019
	Стенды балансировочные
	от 0 до 2000 г
от 1° до 90°
	 = ± (0,1Мгр+1) г
 = ± 0,7°
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	23.1**
	1; 2
	26.51/ 99.023
	Автоматизированная информационно-измерительная система выдачи нефтепродуктов
с топливораздаточными
колонками, с топливораздаточными колонками сжиженного газа
	от 2 л и более
	 = ± 0,25 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	23.2**
	1; 2
	26.51/ 99.023
	Системы измерительные управляющие ПОТОК
	от 2 л и более
	 = ± 0,05 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	23.3**
	1; 2
	26.51/ 99.023
	Автоматизированные информационно-измери-тельные системы учета и контроля электроэнергии
	
	 = ± 0,1 %
	ул. Спокойная, 1/6, г. Брест

	23.4**
	1; 2
	26.51/ 99.023
	Автоматизированная система повременного учета стоимости телефонных разговоров
	от 1 с и более
	∆ =  1 с
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	23.5**
	1; 2
	26.51/ 99.023
	Информационно-измерительные системы. Измерительные каналы информационно-измерительных систем
	Входные и выходные сигналы:
от минус 20
 до 20 мА
от минус 10 до 10 В
от 0 до 4000 Ом
от 0 до 20 кГц
	 = ± 0,1 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест

	
	
	
	
	от минус 30 С
до 850 С
	
	

	
	
	
	
	от минус 0,1
до 6 МПа
	
	

	23.6**
	1; 2
	26.51/ 99.023
	Измерительные системы узлов учета газа
	Диапазон измерений объемного расхода природного газа, приведенного к стандартным условиям, м3/ч
	 = ± 1,5 %
	пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест
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