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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение массовой концентрации тетрациклина гидрохлорида (ДИ: (0,05-1,50) мг/м3)
Отбор проб и определение массовой концентрации тетрациклина гидрохлорида
	МВИ.МН 6233-2020
	ул. Фабрициуса, д. 30, 220007, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория );
ул. Маяковского, д. 1, 220006, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория )
	

	1.2**
	
	
	Отбор проб и определение массовой концентрации рифампицина (ДИ: (0,01-0,2) мг/м3)
	МВИ.МН 6298-2020
	
	

	1.3**
	
	
	Методические указания на фотометрическое определение левомицетина в воздухе (Фактическое значение)
	МУ №2233-80
	
	

	1.4**
	
	
	Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций цефалоспариновых антибиотиков в воздухе рабочей зоны (Фактическое значение)
	МУ №3994-85
	
	

	1.5**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации формальдегида (ДИ: (0,25-3,125) мг/м3)
	МВИ.БР 322-2017
	
	

	1.6**
	
	
	Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентрации рибоксина в воздухе рабочей зоны (Фактическое значение)
	МУ № 6002-91
	
	

	1.7**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты (ДИ: (2,5-25) мг/м3)
	МВИ.БР 356-2019
	
	

	1.8**
	
	
	Отбор проб и определение массовой концентрации линкомицина гидрохлорида (ДИ: (0,25-4,5) мг/м3)
	МВИ.МН 6296-2020
	
	

	1.9**
	
	
	Методические указания по фотометрическому измерению концентрации гентамицина в воздухе рабочей зоны (Фактическое значение)
	МУ № 5951-91
	
	

	1.10**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации доксициклина гидрохлорида гемиэтанолата гемигидрата (доксициклина гиклата) (ДИ: (0,2-4,0) мг/м3)
	МВИ.МН 4598-2013
	
	

	1.11**
	
	
	Методические указания по измерению концентраций метациклина в воздухе рабочей зоны (Фактическое значение)
	МУ № 3987-91
	ул. Фабрициуса, д. 30, 220007, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория )
	

	1.12**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей (ДИ: (0,02-3,50) мг/м3)
	МВИ.МН 5866-2017 Метод Б
	ул. Фабрициуса, д. 30, 220007, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория );
ул. Маяковского, д. 1, 220006, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория )
	

	1.13**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации аэрозоля серной кислоты (ДИ: (0,1-5,0) мг/м3)
	МВИ.МН 5766-2017
	
	

	1.14**
	
	
	Отбор проб и определение массовой концентрации ампициллина (ДИ: (0,05-1,25) мг/м3)
	МВИ.МН 6305-2020
	
	

	1.15**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации анальгина (ДИ: (0,067-10) мг/м3)
	МВИ.МН 1543-2001
	
	

	1.16**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации фенола с диазотированным пара-нитроанилином (ДИ: (0,03-1,5) мг/м3)
	МВИ.БР 316-2017
	
	

	1.17**
	
	
	Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака (ДИ: (5,0-20,0) мг/м3)
	МВИ.МН 5750-2017
	
	

	1.18**
	
	
	Методические указания на фотометрическое определение соединений марганца в воздухе (Фактическое значение)
	МУ №1617-77
	ул. Фабрициуса, д. 30, 220007, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория )
	

	1.19**
	
	
	Отбор проб и определение массовой концентрации хлористого водорода (ДИ: (0,6-4,0) мг/м3)
	МВИ.МН 6038-2018
	ул. Фабрициуса, д. 30, 220007, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория );
ул. Маяковского, д. 1, 220006, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория )
	

	1.20**
	
	
	Методические указания на фотометрическое определение окиси этилена в воздухе (фактическое значение)
	МУ № 1682-77
	
	

	1.21**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации нистатина (ДИ: (0,033-5) мг/м3)
	МВИ.МН 1166-99
	
	

	1.22**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации холензима (ДИ: (0,84-25) мг/м3)
	МВИ.МН 1169-99
	
	

	1.23**
	
	
	Методика выполнения измерений концентрации ибупрофена в воздухе рабочей зоны спектрофотометрическим методом (ДИ: (0,33-30) мг/м3)
	МВИ.МН 1054
	
	

	1.24**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации аскорбиновой кислоты (ДИ: (0,033-20) мг/м3)
	МВИ.МН 6214-2019
	
	

	1.25**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации фуросемида (ДИ: (0,033-10) мг/м3)
	МВИ.МН 6063-2018
	
	

	1.26**
	
	
	Методика выполнения измерений концентрации парацетамола в воздухе рабочей зоны спектрофотометрическим методом (ДИ: (0,033-10) мг/м3)
	МВИ.МН 914-98
	
	

	1.27**
	
	
	Методические указания по определению содержания лекарственных средств группы первичных ароматических аминов в воздухе рабочей зоны производственных помещений
	МУ № 64-009-88
	
	

	1.28**
	
	100.10/08.052, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение массовой концентрации пыли (ДИ: (0,25-500,0) мг/м3)
	МВИ.МН 5842-2017
	
	

	1.29**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации эмоксипина (ДИ: (1,0-20,0) мг/м3)
	МВИ.МН 5394-2015
	
	

	1.30**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации ацикловира (ДИ: (0,10-2,00) мг/м3)
	МВИ.МН 5427-2015
	
	

	1.31**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации ПАСК натриевой соли (ДИ: (0,25-14,30) мг/м3)
	МВИ.МН 5395-2015
	
	

	1.32**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации цефтриаксона натриевой соли (ДИ: (0,017-5,0) мг/м3)
	МВИ.МН 3042-2008
	
	

	1.33**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации верапамила гидрохлорида (ДИ: (0,033-10,0) мг/м3)
	МВИ.МН 1173-99
	
	

	1.34**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации гепарина натрия (ДИ: (0,5-2,0) мг/м3)
	МВИ.МН 6136-2019
	
	

	1.35**
	
	
	Отбор проб и определение массовой концентрации метилэтилпиридинола сукцината (ДИ: (0,15-1,20) мг/м3)
	МВИ.МН 6236-2020
	
	

	1.36**
	
	
	Отбор проб и определение массовой концентрации панкреатина (ДИ: (0,5-5,0) мг/м3)
	МВИ.МН 6268-2020
	
	

	1.37**
	
	
	Отбор проб и определение массовой концентрации фенибута (ДИ: (0,50-10,00) мг/м3)
	АМИ.МН 0065-2022
	
	

	1.38**
	
	
	Отбор проб и определение массовой концентрации аллохола (ДИ: (0,05-0,3) мг/м3)
	АМИ.МН 0069-2022
	
	

	1.39**
	
	
	Отбор проб и определение массовой концентрации глибенкламида (ДИ: (0,005-0,100) мг/м3)
	АМИ.МН 0064-2022
	
	

	2.1**
	Сточные воды
	100.05/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012
	ул. Фабрициуса, д. 30, 220007, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория );
ул. Маяковского, д. 1, 220006, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория )
	

	2.2*
	
	100.05/08.169
	Водородный показатель (ДИ: (2-12) ед. рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	2.3*
	
	100.05/08.149
	Методика выполнения измерений химического потребления кислорода в сточных водах промышленных производств (ДИ: (5-500)мгО2/дм3)
	МВИ №133-94
	
	

	2.4*
	
	100.05/08.169
	Качество воды. Определение растворенного кислорода. Метод электрохимического датчика (ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм3)
	СТБ ISO 5814-2007
	ул. Фабрициуса, д. 30, 220007, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория )
	

	2.5*
	
	100.05/08.052
	Содержание сухого остатка (ДИ: (50-50000) мг/дм3)
	МВИ.МН 4218-2012
	ул. Фабрициуса, д. 30, 220007, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория );
ул. Маяковского, д. 1, 220006, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория )
	

	2.6*
	
	
	Содержание взвешенных веществ (ДИ: (св. 3,0) мг/дм3)
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	2.7*
	
	100.05/08.150
	Концентрация сульфатов (ДИ: (2,0-40,0) мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	2.8*
	
	100.05/08.149
	Концентрация хлоридов (ДИ: (10,0-250,0) мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	2.9*
	
	100.05/08.155
	Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флюорометрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" (ДИ: (0,025-2,0) мг/дм3)
	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
	ул. Фабрициуса, д. 30, 220007, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория )
	

	2.10*
	
	
	Концентрация нефтепродуктов (ДИ: (0,005-50) мг/дм3)
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	3.1**
	Рабочие места
	100.12/35.060, 100.12/35.065
	- относительная влажность воздуха, %
Параметры микроклимата:- температура воздуха, 0С;
	ГОСТ 12.1.005-88 пункт 1-3
	ул. Фабрициуса, д. 30, 220007, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория );
ул. Маяковского, д. 1, 220006, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория )
	

	3.2**
	
	100.12/35.067
	Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; -эквивалентный по энергии уровень звука, дБА (I);- максимальный уровень звука, дБА (I)
	ГОСТ 12.1.050-86
	
	

	3.3**
	
	100.12/35.063
	Освещенность, лк
освещенность
	ГОСТ 24940-2016;
СН 2.04.03-2020
	
	

	4.1**
	Территория населенных пунктов. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений
	100.11/35.067
	Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА;- максимальные уровни звука в дБА
	ГОСТ 23337-2014
	ул. Фабрициуса, д. 30, 220007, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория );
ул. Маяковского, д. 1, 220006, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория )
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