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[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Поверхностные воды
	100.03/08.149
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5) (ДИ - (0,5-6) мгO2/дм3)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003;
СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	ул. Базовая, 1, 225710, г. Пинск, Брестская область
	

	1.2*
	
	100.03/08.169
	Водородный показатель (рН) (ДИ - (2-12) рН)
	ГОСТ ISO 10523-2017
	
	

	1.3*
	
	100.03/08.149
	Кислород растворенный (ДИ - св.0,2 мгО2/дм3)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	1.4*
	
	100.03/08.156
	Концентрация азота аммонийного (аммоний-ионов) (ДИ - (0,003-1,0) мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	1.5*
	
	
	Концентрация азота нитратного (нитрат-ионов) (ДИ - св. 0,020 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	
	

	1.6*
	
	
	Концентрация азота нитритного (нитрит-ионов) (ДИ - (0,0025-0,25) мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	1.7*
	
	100.03/08.149
	Концентрация азота по Къельдалю (ДИ - (0,5-500) мг/дм3)
	МВИ.МН 4139-2011
	
	

	1.8*
	
	100.03/08.052
	Концентрация взвешенных веществ (ДИ - св. 3 мг/дм3)
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	1.9*
	
	100.03/08.156
	Концентрация железа общего (ДИ - св. 0,100 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	1.10*
	
	100.03/08.155
	Концентрация меди (ДИ - (0,0005-5) мг/дм3)
	ФР.1.31.2010.07014
	
	

	1.11*
	
	
	Концентрация нефтепродуктов (ДИ - (0,005-50) мг/дм3)
	ФР.1.31.2012.13169
	
	

	1.12*
	
	
	Концентрация никеля (ДИ- св.0,01 мг/дм3)
	ФР.1.31.2006.02572
	
	

	1.13*
	
	
	Концентрация поверхностно-активных веществ (СПАВ, анионных) (ДИ -(0,025-100,0) мг/дм3)
	ФР.1.31.2014.17189
	
	

	1.14*
	
	100.03/08.150
	Концентрация сульфат-ионов (ДИ - св.2,00 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	1.15*
	
	100.03/08.155
	Концентрация фенолов (ДИ - (0,0005-25) мг/дм3)
	ФР.1.31.2006.02371
	
	

	1.16*
	
	100.03/08.156
	Концентрация фосфора фосфатного, фосфора общего (ДИ - св. 0,005 мг/дм3)
	ГОСТ 18309-2014 п.8 (метод Г);
ГОСТ 18309-2014 п.6 (метод Б)
	
	

	1.17*
	
	100.03/08.149
	Концентрация хлорид-ионов (ДИ - св. 10,0 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	1.18*
	
	100.03/08.156
	Концентрация хрома (VI) (ДИ - св.0,001 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-33-2014
	
	

	1.19*
	
	
	Концентрация хрома общего (ДИ - св.0,005 мг/дм3)
	
	
	

	1.20*
	
	100.03/08.155
	Концентрация цинка (ДИ - (0,005-100) мг/дм3)
	ФР.1.31.2019.35829
	
	

	1.21**
	
	100.03/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-14-2023;
СТБ ISO 5667-3-2021;
СТБ ISO 5667-6-2021
	
	

	1.22*
	
	100.03/08.052
	Содержание сухого остатка (минерализация воды) (ДИ - (50-50000) мг/дм3)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	1.23**
	
	100.03/29.145
	Температура (ДИ-(0-40)° С)
	МВИ.МН 5350-2015
	
	

	1.24*
	
	100.03/08.155
	Химическое потребление кислорода (ДИ - (5,0-16000) мгO2/дм3)
	ФР.1.31.2012.12706
	
	

	2.1*
	Подземные воды
	100.04/08.169
	Водородный показатель (рН) (ДИ - (2-12) рН)
	ГОСТ ISO 10523-2017
	ул. Базовая, 1, 225710, г. Пинск, Брестская область
	

	2.2*
	
	100.04/08.156
	Концентрация азота аммонийного (аммоний-ионов) (ДИ - (0,003-1,0) мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	2.3*
	
	
	Концентрация азота нитратного (нитрат-ионов) (ДИ - св. 0,020 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	
	

	2.4*
	
	
	Концентрация азота нитритного (нитрит-ионов) (ДИ - (0,0025-0,25) мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	2.5*
	
	
	Концентрация железа общего (ДИ - св. 0,100 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	2.6*
	
	
	Концентрация марганца (ДИ - св. 0,01 мг/дм3)
	ГОСТ 4974-2014 п.6.5
	
	

	2.7*
	
	100.04/08.155
	Концентрация меди (ДИ - (0,0005-5) мг/дм3)
	ФР.1.31.2010.07014
	
	

	2.8*
	
	
	Концентрация нефтепродуктов (ДИ - (0,005-50) мг/дм3)
	ФР.1.31.2012.13169
	
	

	2.9*
	
	
	Концентрация никеля (ДИ- св.0,01 мг/дм3)
	ФР.1.31.2006.02572
	
	

	2.10*
	
	
	Концентрация поверхностно-активных веществ (СПАВ, анионных) (ДИ -(0,025-100,0) мг/дм3)
	ФР.1.31.2014.17189
	
	

	2.11*
	
	100.04/08.150
	Концентрация сульфат-ионов (ДИ - св.2,00 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	2.12*
	
	100.04/08.155
	Концентрация фенолов (ДИ - (0,0005-25) мг/дм3)
	ФР.1.31.2006.02371
	
	

	2.13*
	
	100.04/08.156
	Концентрация фосфора фосфатного, фосфора общего (ДИ - св. 0,005 мг/дм3)
	ГОСТ 18309-2014 п.8 (метод Г);
ГОСТ 18309-2014 п.6 (метод Б)
	
	

	2.14*
	
	100.04/08.149
	Концентрация хлорид-ионов (ДИ - св. 10,0 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	2.15*
	
	100.04/08.156
	Концентрация хрома общего (ДИ - св.0,005 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-33-2014
	
	

	2.16*
	
	100.04/08.155
	Концентрация цинка (ДИ - (0,005-100) мг/дм3)
	ФР.1.31.2019.35829
	
	

	2.17**
	
	100.04/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-11-2011;
СТБ ISO 5667-14-2023;
СТБ ISO 5667-3-2021
	
	

	2.18*
	
	100.04/08.052
	Содержание сухого остатка (минерализация воды) (ДИ - (50-50000) мг/дм3)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	2.19**
	
	100.04/29.145
	Температура (ДИ-(0-40)° С)
	МВИ.МН 5350-2015
	
	

	3.1*
	Сточные воды
	100.05/08.149
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5) (ДИ - (0,5-6) мгO2/дм3; ДИ - (3-6000) мгO2/дм3)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003;
СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003;
СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	ул. Базовая, 1, 225710, г. Пинск, Брестская область
	

	3.2*
	
	100.05/08.169
	Водородный показатель (рН) (ДИ - (2-12) рН)
	ГОСТ ISO 10523-2017
	
	

	3.3*
	
	100.05/08.149
	Кислород растворенный (ДИ - св.0,2 мгО2/дм3)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	3.4*
	
	100.05/08.156
	Концентрация азота аммонийного (аммоний-ионов) (ДИ - (0,003-1,0) мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	3.5*
	
	
	Концентрация азота нитратного (нитрат-ионов) (ДИ - св. 0,020 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	
	

	3.6*
	
	
	Концентрация азота нитритного (нитрит-ионов) (ДИ - (0,0025-0,25) мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	3.7*
	
	100.05/08.149
	Концентрация азота по Къельдалю (ДИ - (0,5-500) мг/дм3)
	МВИ.МН 4139-2011
	
	

	3.8*
	
	100.05/08.052
	Концентрация взвешенных веществ (ДИ - св. 3 мг/дм3)
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	3.9*
	
	100.05/08.156
	Концентрация железа общего (ДИ - св. 0,100 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	3.10*
	
	100.05/08.155
	Концентрация меди (ДИ - (0,0005-5) мг/дм3)
	ФР.1.31.2010.07014
	
	

	3.11*
	
	
	Концентрация нефтепродуктов (ДИ - (0,005-50) мг/дм3)
	ФР.1.31.2012.13169
	
	

	3.12*
	
	
	Концентрация никеля (ДИ- св.0,01 мг/дм3)
	ФР.1.31.2006.02572
	
	

	3.13*
	
	
	Концентрация поверхностно-активных веществ (СПАВ, анионных) (ДИ -(0,025-100,0) мг/дм3)
	ФР.1.31.2014.17189
	
	

	3.14*
	
	100.05/08.150
	Концентрация сульфат-ионов (ДИ - св.2,00 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	3.15*
	
	100.05/08.155
	Концентрация фенолов (ДИ - (0,0005-25) мг/дм3)
	ФР.1.31.2006.02371
	
	

	3.16*
	
	
	Концентрация формальдегида (ДИ - (0,02-0,5) мг/дм3)
	ФР.1.31.2012.12307
	
	

	3.17*
	
	100.05/08.156
	Концентрация фосфора фосфатного, фосфора общего (ДИ - св. 0,005 мг/дм3)
	ГОСТ 18309-2014 п.8 (метод Г);
ГОСТ 18309-2014 п.6 (метод Б)
	
	

	3.18*
	
	100.05/08.149
	Концентрация хлорид-ионов (ДИ - св. 10,0 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	3.19*
	
	100.05/08.156
	Концентрация хрома (VI) (ДИ - св.0,001 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-33-2014
	
	

	3.20*
	
	
	Концентрация хрома общего (ДИ - св.0,005 мг/дм3)
	
	
	

	3.21*
	
	100.05/08.155
	Концентрация цинка (ДИ - (0,005-100) мг/дм3)
	ФР.1.31.2019.35829
	
	

	3.22**
	
	100.05/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992;
СТБ ISO 5667-14-2023;
СТБ ISO 5667-3-2021
	
	

	3.23*
	
	100.05/08.052
	Содержание сухого остатка (минерализация воды) (ДИ - (50-50000) мг/дм3)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	3.24**
	
	100.05/29.145
	Температура (ДИ-(0-40)° С)
	МВИ.МН 5350-2015
	
	

	3.25*
	
	100.05/08.155
	Химическое потребление кислорода (ДИ - (5,0-16000) мгO2/дм3)
	ФР.1.31.2012.12706
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