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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Конденсаторы (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
	26.11/26.080
	Атмосферное пониженное давление
	ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.24, метод 209-1;
ГОСТ РВ 20.57.416-98 п. 5.24, метод 209-1
	ул. Максима Горького, 145, 210101, г. Витебск, Витебская область
	

	1.2*
	
	26.11/36.140
	Безотказность; срок службы
	ГОСТ 25359-82 п. 3;
ГОСТ В 20.57.404-81 п. 2;
ГОСТ РВ 20.57.414-97 п. 5;
СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.5;
СТБ IEC 60384-8-2009 п. 4.13;
СТБ IEC 60384-9-2009 п. 4.14;
СТБ МЭК 60384-10-2002 п. 4.15
	
	

	1.3*
	
	26.11/26.080
	Воздействие изменения температуры среды; быстрая смена температуры
	ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.20, метод 205-1;
ГОСТ РВ 20.57.416-98 п. 5.20, метод 205-1;
СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.16;
СТБ IEC 60384-8-2009 п. 4.7;
СТБ IEC 60384-9-2009 п. 4.8;
СТБ МЭК 60384-10-2002 п. 4.12
	
	

	1.4*
	
	26.11/29.061
	Габаритные, установочные и присоединительные размеры
	ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.41, метод 404-1;
ГОСТ РВ 20.57.416-98 п. 5.43, метод 404-1;
СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.4;
СТБ МЭК 60384-10-2002 п. 4.5
	
	

	1.5*
	
	26.11/36.057
	Долговечность
	ГОСТ 25359-82 п. 3;
ГОСТ В 20.57.404-81 п. 3;
ГОСТ РВ 20.57.414-97 п. 5;
СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.23;
СТБ IEC 60384-8-2009 п. 4.13;
СТБ IEC 60384-9-2009 п. 4.14;
СТБ МЭК 60384-10-2002 п. 4.15
	
	

	1.6*
	
	26.11/29.113
	Емкость
	ГОСТ 28885-90 п. 2.1, метод 501-1;
СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.7;
СТБ IEC 60384-8-2009 п. 4.2.1;
СТБ IEC 60384-9-2009 п. 4.3.1;
СТБ МЭК 60384-10-2002 п. 4.6.1
	
	

	1.7*
	
	26.11/26.095
	Испытание выводов на воздействие растягивающей силы
	ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.10, метод 109-1;
ГОСТ РВ 20.57.416-98 п. 5.10, метод 109-1;
СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.13
	
	

	1.8*
	
	
	Испытание выводов на изгиб
	ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.11, метод 110-2;
ГОСТ РВ 20.57.416-98 п. 5.11, метод 110-2;
СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.13
	
	

	1.9*
	
	
	Испытание на вибропрочность: кратковременное; длительное
	ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.4, методы 103-1.1, 103-1.3;
ГОСТ РВ 20.57.416-98 п. 5.4, методы 103-1.1, 103-1.3;
СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.17;
СТБ IEC 60384-8-2009 п. 4.8;
СТБ IEC 60384-9-2009 п. 4.9
	
	

	1.10*
	
	
	Испытание на сдвиг (адгезия)
	СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.34;
СТБ МЭК 60384-10-2002 п. 4.8
	
	

	1.11*
	
	26.11/36.057
	Испытание на сохраняемость
	ГОСТ 21493-76 п. 2;
ГОСТ В 20.57.404-81 п. 5;
ГОСТ РВ 20.57.414-97 п. 6
	
	

	1.12*
	
	26.11/29.040
	Масса
	ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.43, метод 406-1;
ГОСТ РВ 20.57.416-98 п. 5.45, метод 406-1
	
	

	1.13*
	
	26.11/26.080
	Повышенная влажность воздуха: без электрической нагрузки; под электрической нагрузкой.
	ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.22, метод 207-2; п. 2.23, метод 208-2;
ГОСТ РВ 20.57.416-98 п. 5.22, методы 207а-1, 207-2;
СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.22;
СТБ IEC 60384-8-2009 п. 4.12;
СТБ IEC 60384-9-2009 п. 4.13;
СТБ МЭК 60384-10-2002 п. 4.14
	
	

	1.14*
	
	
	Повышенная температура среды
	ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.16, метод 201-1.1; п. 2.17, метод 202-1;
ГОСТ РВ 20.57.416-98 п. 5.16, метод 201-1; п. 5.17 метод 202
	
	

	1.15*
	
	
	Пониженная температура среды
	ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.18, метод 203-1; п. 2.19, метод 204-1;
ГОСТ РВ 20.57.416-98 п. 5.18, метод 203; п. 5.19, метод 204
	
	

	1.16*
	
	
	Последовательность климатических испытаний
	СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.21;
СТБ IEC 60384-8-2009 п. 4.11;
СТБ IEC 60384-9-2009 п. 4.12;
СТБ МЭК 60384-10-2002 п. 4.13
	
	

	1.17*
	
	26.11/26.095
	Прочность контактных узлов
	ГОСТ 27778-88 п. 4.2.7;
ОСТ В 11 0030-84 п. 6.2.7
	
	

	1.18*
	
	
	Сила сцепления покрытия торцевой поверхности
	СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.35;
СТБ МЭК 60384-10-2002 п. 4.9
	
	

	1.19*
	
	26.11/22.000
	Сопротивление изоляции: между соединенными вместе выводами и корпусом; между выводами. Постоянная времени между выводами.
	ГОСТ 28885-90 п. 2.3, метод 503-1;
СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.5;
СТБ IEC 60384-8-2009 п. 4.2.3;
СТБ IEC 60384-9-2009 п. 4.3.2.3;
СТБ МЭК 60384-10-2002 п. 4.6.3
	
	

	1.20*
	
	26.11/29.136
	Способность к пайке
	ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.39, методы 402-1, 402-2;
ГОСТ РВ 20.57.416-98 п. 5.41, методы 402-1, 402-2;
СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.15;
СТБ IEC 60384-8-2009 п. 4.6;
СТБ IEC 60384-9-2009 п. 4.7;
СТБ МЭК 60384-10-2002 п. 4.11
	
	

	1.21*
	
	26.11/26.045
	Стойкость маркировки к воздействию очищающих растворителей (спирто-бензиновая смесь)
	ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.48, метод 411-4;
ГОСТ РВ 20.57.416-98 п. 5.46, метод 407-3
	
	

	1.22*
	
	26.11/29.113
	Тангенс угла потерь
	ГОСТ 28885-90 п. 2.2, метод 502-1;
СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.8;
СТБ IEC 60384-8-2009 п. 4.2.2;
СТБ IEC 60384-9-2009 п. 4.3.2;
СТБ МЭК 60384-10-2002 п. 4.6.2
	
	

	1.23*
	
	26.11/26.080
	Температурная характеристика емкости
	СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.24;
СТБ IEC 60384-9-2009 п. 4.4;
СТБ МЭК 60384-10-2002 п. 4.7.2
	
	

	1.24*
	
	
	Температурный коэффициент емкости
	ГОСТ 28885-90 п. 2.6.4, метод 506-3
	
	

	1.25*
	
	
	Температурный коэффициент емкости и изменение емкости после воздействия температурных циклов
	СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.24;
СТБ IEC 60384-8-2009 п. 4.3;
СТБ МЭК 60384-10-2002 п. 4.7.1
	
	

	1.26*
	
	
	Теплостойкость при пайке
	ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.40, методы 403-1, 403-2;
ГОСТ РВ 20.57.416-98 п. 5.42, методы 403-1, 403-2;
СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.14;
СТБ IEC 60384-8-2009 п. 4.5;
СТБ IEC 60384-9-2009 п. 4.6;
СТБ МЭК 60384-10-2002 п. 4.10
	
	

	1.27*
	
	26.11/26.095
	Ударная прочность
	ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.5, метод 104-1;
ГОСТ РВ 20.57.416-98 п. 5.5, метод 104-1;
СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.18;
СТБ IEC 60384-8-2009 п. 4.9;
СТБ IEC 60384-9-2009 п. 4.10
	
	

	1.28*
	
	26.11/29.113
	Электрическая прочность: между соединенными вместе выводами и корпусом; между выводами
	ГОСТ 28885-90 п. 2.5, метод 505-1;
СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.6;
СТБ IEC 60384-8-2009 п. 4.2.4;
СТБ IEC 60384-9-2009 п. 4.3.4;
СТБ МЭК 60384-10-2002 п. 4.6.4
	
	

	2.1*
	Упаковка
	17.21/26.080
	Воздействие атмосферного пониженного давления
	ГОСТ 23088-80 п. 2.12, метод 209-4;
ГОСТ РВ 20.57.416-98 п. 5.24.10, метод 209-4
	ул. Максима Горького, 145, 210101, г. Витебск, Витебская область
	

	2.2*
	
	17.21/29.061
	Габаритные размеры
	ГОСТ 23088-80 п. 2.8, метод 404-2;
ГОСТ РВ 20.57.416-98 п. 5.43.3, метод 404-2
	
	

	2.3*
	
	17.21/29.121
	Испытание на прочность
	ГОСТ 23088-80 п. 2.17, метод 408-1.4;
ГОСТ РВ 20.57.416-98 п. 5.47.9, метод 408-1.4
	
	

	2.4*
	
	17.21/11.116
	Разборчивость, четкость и содержание маркировки
	ГОСТ 30668-2000 п. 6
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