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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Поверхностная вода
	100.03/08.149
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	222310, с/с Тюрлевский, д. Бушевица, Молодечненский район, Минская область
	

	1.2*
	
	100.03/08.052
	Взвешенные вещества
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	1.3*
	
	100.03/08.169
	Водородный показатель (рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	1.4*
	
	100.03/08.156
	Концентрация азота нитратного
	СТБ 17.13.05-43-2015
	
	

	1.5*
	
	
	Концентрация азота нитритов
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	1.6*
	
	
	Концентрация аммонийного азота
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	
	

	1.7*
	
	
	Концентрация аммония
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	1.8*
	
	
	
	
	
	

	1.9*
	
	100.03/08.032
	Концентрация железа
	ФР.1.31.2009.05456
	
	

	1.10*
	
	100.03/08.156
	
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	1.11*
	
	100.03/08.032
	Концентрация ионов меди
	ФР.1.31.2009.05456
	
	

	1.12*
	
	
	Концентрация ионов никеля
	
	
	

	1.13*
	
	
	Концентрация ионов хрома
	
	
	

	1.14*
	
	
	Концентрация ионов цинка
	
	
	

	1.15*
	
	100.03/08.156
	концентрация сульфат-ионов
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	1.16*
	
	
	Концентрация фосфора
	ГОСТ 18309-2014 метод Б
	
	

	1.17*
	
	100.03/08.149
	Концентрация хлорид-ионов
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	1.18**
	
	100.03/42.000
	Отбор проб поверхностных вод
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	
	

	1.19*
	
	100.03/08.052
	Сухой остаток (минерализация)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	2.1*
	сточная вода
	100.05/08.149
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм3)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	222310, с/с Тюрлевский, д. Бушевица, Молодечненский район, Минская область
	

	2.2*
	
	100.05/08.052
	Взвешенные вещества
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	2.3*
	
	100.05/08.169
	Водородный показатель
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	2.4*
	
	100.05/08.156
	Концентрация азота
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	2.5*
	
	
	Концентрация азота аммонийного
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	
	

	2.6*
	
	
	Концентрация азота нитратного
	СТБ 17.13.05-43-2015
	
	

	2.7*
	
	
	Концентрация аммоний- иона
	ГОСТ 33045-2014 метод А
	
	

	2.8*
	
	100.05/08.032
	Концентрация железа
	ФР.1.31.2009.05456
	
	

	2.9*
	
	100.05/08.156
	Концентрация железа общего
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	2.10*
	
	100.05/08.032
	Концентрация ионов меди
	ФР.1.31.2009.05456
	
	

	2.11*
	
	
	Концентрация никеля
	
	
	

	2.12*
	
	100.05/08.156
	Концентрация нитритов
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	2.13*
	
	
	концентрация сульфат-ионов
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	2.14*
	
	100.05/08.052
	концентрация сухого остатка (минерализация)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	2.15*
	
	100.05/08.156
	Концентрация фосфора фосфатного
	ГОСТ 18309-2014 метод Б
	
	

	2.16*
	
	100.05/08.149
	Концентрация хлорид-ионов
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	2.17*
	
	100.05/08.032
	Концентрация хрома
	ФР.1.31.2009.05456
	
	

	2.18*
	
	
	Концентрация цинка
	
	
	

	2.19**
	
	100.05/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
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