|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 5.0022 |
| от 05.09.2005 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на 1 листе |
| редакция 02 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 26 сентября 2025 года

|  |
| --- |
| метрологической лабораторииновополоцкого общества с ограниченной ответственностью «МЕТРО-МАРК» |
|  |
| №п/п | Код вида измерений | Наименованиеизмеряемыхвеличин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширеннаянеопределенность U (k = 2, P = 95 %) | Обозначение документов,устанавливающих методы (методики)калибровки |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **ул. Парковая, 18, 211446, комн. 1, г. Новополоцк, Витебская область** |
| 7.1\*\*\* | 26.51/99.307 |  Объем жидкости |  Технологические нефте-продуктопроводы | до 5000 м3 | 0,3 % | МК 0003 - 2025 |
| 7.2\*\*\* | 26.51/99.307 | Объем жидкости | Резервуары железобетонные вертикальные цилиндрические (геометрический метод) | от 500 м3до 30000 м3 | 0,3 % | МК 0001 - 2009 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева