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	№ 
п/п 
	Код 
	Наименование измеряемых 
величин 
	Объекты 
калибровки 
	Диапазон 
	Расширенная 
неопределен-ность 
U (k = 2, 
P = 95 %) 
	Обозначение 
документов, 
устанавливающих 
методы (методики) калибровки 
	Место(а)
осуществления
деятельности



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4.1*
	26.51/99.004
	Давление
	Преобразователи давления, перепада давления измерительные (датчики) с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока
	Входной сигнал: 
от 0 до 60 МПа;  
Выходной сигнал: 
от 4 до 20 мА, 
от 0 до 20 мА, 
от 0 до 5 мА

	0,05 % 





	МК.ВТ.160-2015
	211441, г. Новополоцк, Витебская область

	
	
	
	
	Входной сигнал: 
от 0 до 2,5 кПа;  
Выходной сигнал: 
от 4 до 20 мА, 
от 0 до 20 мА, 
от 0 до 5 мА

	0,08 % 





	
	

	
	
	
	
	Входной сигнал: 
от 0 до 1 кПа;  
Выходной сигнал: 
от 4 до 20 мА, 
от 0 до 20 мА, 
от 0 до 5 мА

	0,20 %
	
	

	4.2*
	26.51/99.004
	Разрежение
	Преобразователи разрежения измерительные (датчики) с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока
	Входной сигнал: 
от минус 1,0 до 0 кПа; Выходной сигнал: 
от 4 до 20 мА, 
от 0 до 20 мА, 
от 0 до 5 мА 
	0,20 % 



	МК.ВТ.160-2015
	211441, г. Новополоцк, Витебская область

	
	
	
	
	Входной сигнал:
от минус 2,5 до 0 кПа; Выходной сигнал: 
от 4 до 20 мА, 
от 0 до 20 мА, 
от 0 до 5 мА 
	0,08 %
	
	

	
	
	
	
	Входной сигнал:
от минус 0,1 до 0 МПа; Выходной сигнал: 
от 4 до 20 мА, 
от 0 до 20 мА, 
от 0 до 5 мА 
	0,05 %
	
	

	6.1**
	26.51/99.006
	Виброускорение
	Системы контроля вибрации: каналы измерения виброускорения
	Диапазон измерений: 
от 0 до 196 м/с² 
в диапазоне частот 
от 20 до 4000 Гц

	2,2 %
	МРП МК 51 12.405-2015
	211441, г. Новополоцк, Витебская область

	6.2**
	26.51/99.006
	Виброскорость
	Системы контроля вибрации: каналы измерения виброскорости
	Диапазон измерений: 
от 0 до 20 мм/с 
в диапазоне частот 
от 20 до 1000 Гц
	2,2 %
	МРП МК 51 12.405-2015
	211441, г. Новополоцк, Витебская область

	6.3**
	26.51/99.006
	Виброперемещение
	Системы контроля вибрации: каналы измерения радиального виброперемещения
	Диапазон измерений: 
от 0 до 200 мкм 
в диапазоне частот 
от 30 до 500 Гц

	2,2 %
	МРП МК 51 12.405-2015
	211441, г. Новополоцк, Витебская область

	6.4**
	26.51/99.006
	Виброперемещение
	Системы контроля вибрации: каналы измерения осевого сдвига
	Диапазон измерений: 
от минус 1 до 1 мм
	0,017 мм
	МРП МК 51 12.405-2015
	211441, г. Новополоцк, Витебская область

	6.5**
	26.51/99.006
	Виброскорость
	Преобразователи измерительные виброскорости
	Диапазон измерений: 
от 0,4 до 690 мм/с 
в диапазоне частот 
от 5 до 50 Гц

	2,8 %

	МК 03-2015
	211441, г. Новополоцк, Витебская область

	
	
	
	
	Диапазон измерений: 
от 0,4 до 690 мм/с 
в диапазоне частот 
от 50 до 5000 Гц

	2,3 %
	
	

	6.6**
	26.51/99.006
	Виброскорость
	Пьезоэлектрические датчики вибрации
	Диапазон измерений: 
от 0 до 20 мм/с 
в диапазоне частот 
от 3 до 5 Гц, 
выход от 4 до 20 мА

	4,0 % 


	МК 04-2016
	211441, г. Новополоцк, Витебская область

	
	
	
	
	Диапазон измерений: 
от 0 до 20 мм/с 
в диапазоне частот 
от 5 до 50 Гц, 
выход от 4 до 20 мА

	2,8 %
	
	

	
	
	
	
	Диапазон измерений: 
от 0 до 20 мм/с 
в диапазоне частот 
от 50 до 1000 Гц, 
выход от 4 до 20 мА

	2,3 %
	
	

	6.7**
	26.51/99.006
	Виброускорение
	Преобразователи измерительные виброускорения
	Диапазон измерений: 
от 0,2 до 345 м/с² 
в диапазоне частот 
от 2 до 5 Гц
	3,4 % 



	МК 03-2015
	211441, г. Новополоцк, Витебская область

	
	
	
	
	Диапазон измерений: 
от 0,2 до 345 м/с² 
в диапазоне частот 
от 5 до 50 Гц
	2,3 %
	
	

	
	
	
	
	Диапазон измерений: 
от 0,2 до 345 м/с² 
в диапазоне частот 
от 50 до 5000 Гц
	1,7 %
	
	

	
	
	
	
	Диапазон измерений: 
от 0,2 до 345 м/с² 
в диапазоне частот 
от 5000 до 15000 Гц
	5,7 %
	
	





	Дата принятия решения по аккредитации: 16.10.2026.	                                                                                                                                                                                           

	Стр. 1 из 1






	Дата принятия решения по аккредитации: 16.10.2026.
	Стр. 1 из 2



wm.png
NsaRegistrylnfohttps://bsca.by/en/registry-calibrlab/get-file?id=4107620.10.2026 22:31:19, Ne 41076.4628422




