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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в т.ч. переносные электроприемники и переносные светильники, вспомогательное оборудование (трансформаторы, преобразователи частоты, кабели-удлинители, сварочные трансформаторы), силовые кабельные линии до 1 кВ
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Измерение сопротивления изоляции с применением мегаомметра Е6-24
	¹
	пр-кт  Пушкина, 50, комн. 1А, 220073, г. Минск
	¹ - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII  от 05.09.1995  Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019)
 


	2.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Измерение сопротивления заземляющих устройств с применением измерителя сопротивления заземления ИС-10. Удельное сопротивление грун-та (расчетное значение, свя-занное с диапазонами измере-ний сопротивления заземляю-щих устройств)
	¹
	пр-кт  Пушкина, 50, комн. 1А, 220073, г. Минск
	¹ - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII  от 05.09.1995  Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019)
 


	2.2**
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения с применением измерителя сопротивления петли фаза-нуль MZC-303E, измерителя сопротивления заземления ИС-10
	
	
	

	2.3**
	
	
	Проверка цепи «фаза- нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали с применением измерителя сопротивления петли фаза- нуль MZC-303E
	
	
	

	3.1**
	Устройства защитного отключения (УЗО-Д)
	27.90/22.000
	Измерение сопротивления изоляции с применением мегаомметра Е6-24
	¹
	пр-кт  Пушкина, 50, комн. 1А, 220073, г. Минск
	¹ - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII  от 05.09.1995  Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019)
 


	3.2**
	
	
	Измерение отключающего дифференциального тока с применением измерителя напряжения прикосновения и параметров УЗО MRP- 200
	
	
	

	3.3**
	
	
	Измерение времени отключения с применением измерителя напряжения прикосновения и параметров УЗО MRP- 200
	
	
	

	3.4**
	
	
	Измерение тока утечки защищаемой электроустановки с применением измерителя напряжения прикосновения и параметров УЗО MRP- 200
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