|  |  |
| --- | --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬРЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»  |
|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации№ BY/112 2.5159от 18.10.2019На бланке №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_На 2 листахРедакция 01 |
|  |
|  |
|  |
|  |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 18 октября 2019 года

Испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Белэнергоконструкция»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объектаиспытаний | Код | Характеристикаобъекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |
| объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Бетоны конструкционные тяжелые  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие (образцов кубов размером до 100\*100\*100 мм) | СТБ 1544-2005ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012  |
| 1.2 | 23.61/26.095 | Прочность бетона методами неразрушающего контроля:- метод ударного импульса | СТБ 2264-2012 ГОСТ 18105-2018ГОСТ 22690-2015  |
| 2.1 | Растворы строительные | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1307-2012ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5802-86 п. 6  |
| 3.1 | Грунты | 08.12/29.119 | Степень уплотнения песчаных грунтов, глубиной до 30 см(коэффициент уплотнения)- методом динамического зондирования | СТБ 943-2007СТБ 1161.1-2009,СТБ 1161.2-2009,СТБ 1161.5-2010,СТБ 1349-2009ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1377-2003СТБ 2176-2011 п. 6.3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1 | Песок для строительных работ | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8736-2014ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8735-88 п. 3 |
| 4.2 | 08.12/29.040 | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
| 4.3 | 08.12/29.040 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 5.1 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/29.040 | Насыпная плотность (размер фракции 5-20 мм) | ГОСТ 23735-2014ГОСТ 8267-93ТНПА и другая документация на продукцию  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17.1ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
| 5.2 | 08.12/29.040 | Влажность (размер фракции 5-40 мм) |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19ГОСТ 8735-88 п. 10 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А.Николаева