|  |  |
| --- | --- |
|  | **НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ****РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ****«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»** |
|  | Приложение №1к аттестату аккредитации№ [BY/112](https://accreditation.bsca.by/ru/curator/registry-testlab/view?id=3041) 2.5290от 04 июня 2021 годана бланке №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на 1 листередакция 01 |
|  |
|  |
|  |
|  |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**

от «04» июня 2021 года

|  |
| --- |
| испытательной [лаборатории](https://accreditation.bsca.by/ru/testlab/subject-lab/show/3670) Общества с ограниченной ответственностью «Янтарь» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Здания и сооружения. (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010, п.8.7 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010, п.8.7МВИ.ГМ.1811-2019 |
| 2.1 | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики:- скорость потока воздуха;- расход воздуха,- количество удаляемого воздуха | ТКП 629-2018ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | СТБ 2021-2009,приложение КМВИ.ГМ.1811-2019 |
| 2.2 | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | СТБ 2021-2009,приложение КМВИ.ГМ.1811-2019 |
| 2.3 | 100/13/23.000 | Кратность воздухообмена  | МВИ.ГМ.1811-2019 |

Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В.Бережных