|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.4637 |
| от 29.05.2015  |
| на бланке № \_\_\_\_на 2 листах |
| редакция 02 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от «23» сентября 2022 годалаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «СокАрт» |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименованиехарактеристики (показатель, параметры) | Обозначениедокумента,устанавливающего требования к объекту | Обозначениедокумента,устанавливающего метод исследований (испытаний) иизмерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **ул. Борисенко, 8Б-1, 246034, г. Гомель** |
| 1.1\*\*\* | Грузоподъемные краны и механизмы, в том числе мобильные подъемные рабочие платформы, съемные грузозахватные приспособления, тара, канаты стальные | 24.10/32.115 | Оптический контроль(визуальный метод, внешний осмотр и измерения):-сварные соединения;-основной металл | ГОСТ 5264-80ГОСТ 11534-75ГОСТ 16037-80ГОСТ 30242-97ГОСТ 34587-2019СТБ ЕН 12062-2004СТБ ISO 23277-2013СТБ ISO 6520-1-2009ТКП 45-1.03-103-2009Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 22.12.2018 г. № 66 (в редакции постановлений МЧС Республики Беларусь от 24.05.2021 г. № 40 и от 04.02.2022 г. № 14)  | СТБ 1133-98ГОСТ 23479-79СТБ ЕН 970-2003ГОСТ 3242-79 |
| 1.2\*\*\* | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами(капиллярная (цветная) дефектоскопия):-сварные соединения;-основной металл | СТБ 1172-99 |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Борисенко, 8Б, 246144, г. Гомель** |
| 1.1\*\*\* | Грузоподъемные краны и механизмы, в том числе мобильные подъемные рабочие платформы, съемные грузозахватные приспособления, тара, канаты стальные | 24.10/32.115 | Оптический контроль(визуальный метод, внешний осмотр и измерения):-сварные соединения;-основной металл | Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации мобильных подъемных рабочих платформ. Утв. Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 25.06.2004 № 78 (в редакции постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 31.05.2011 № 38)ТНПА и другая документация | СТБ 1133-98ГОСТ 23479-79СТБ ЕН 970-2003ГОСТ 3242-79 |
| 1.2\*\*\* | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами(капиллярная (цветная) дефектоскопия):-сварные соединения;-основной металл | СТБ 1172-99 |

Примечание:

\* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за пределами лаборатории;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В.Бережных