|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.0829 |
| от 09.02.1998 |
| на бланке № \_\_\_\_  на 2 листах |
| редакция 01 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от07 февраля 2025 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лаборатории электрофизических измерений  Открытого акционерного общества «Могилевлифт» | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Симонова, д. 55а, 212036, г. Могилев, Могилевская область** | | | | | |
| 1.1\*\*\* | Лифты с электрическим управлением, прочие лифты перед вводом в эксплуатацию, а также после их модернизации (реконструкции) | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта:  - визуальный осмотр электрооборудования лифта; - измерение сопротивления изоляции электрических сетей и электрооборудования лифта; - проверка наличия цепи заземления (зануления); - проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S) | ТР ТС 011/2011 Статья 6 пп.3.3; ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) | ГОСТ Р 53782-2010 Раздел 5, 5.4, Раздел 11 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель органа по аккредитации  Республики Беларусь –  директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |