|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №3 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.5176 |
| от 20.12.2024 |
| на бланке № \_\_\_\_ |
| на 2 листах |
| редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от** 05.09.2025
 **к области аккредитации от** 27.07.2025

|  |
| --- |
| Лаборатории Сертификационных и Независимых Технических ИспытанийОбщества с ограниченной ответственностью «СИНТИлаб» |

42.10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Платонова, д. 31Б |
| 42.7\* | Изделиясанитарные керамические (унитазы, умывальники биде, бачки, писсуары, пьедесталы) | 23.42/26.080 | Термическая стойкость глазури  | ГОСТ 15167-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13449-82 п.5 |
| 42.8\* | 23.42/26.080 | Термическая стойкость изделия | ГОСТ 13449-82 п.6, п.п. 1.6, 1.7 |
| 42.9\* | 23.42/29.121 | Механическая прочность изделий | ГОСТ 13449-82 п.3  |
| 42.10\* | 23.42/11.116 | Функциональная пригодность | ГОСТ 13449-82 п.7 |
| 43.3\* | Изделия санитарные на основе композиционных материалов (умывальники, ванны) | 22.23/29.061 | Размеры изделий | СТБ 1227-2000 ТНПА и другая документация | СТБ 1227-2000 п.8.2 |
| 43.4\* | 22.23/29.121 | Деформация  | ГОСТ 13449-82 п.1.2СТБ 1227-2000 п.8.3 |
| 43.5\* | 22.23/11.116 | Внешний вид видимых и функциональных поверхностей | СТБ 1227-2000 п.8.1 |
| 43.6\* | 22.23/26.080 | Термическая стойкость покрытия | СТБ 1227-2000 п.8.9 ГОСТ 18297-96 п.7.3 |
| 43.7\* | 22.23/26.045 | Химическая стойкость покрытия | СТБ 1227-2000 п.8.8 |
| 43.8\* | 22.23/29.121 | Механическая прочность изделий | ГОСТ 13449-82 п.3 СТБ 1227-2000 п.8.10 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 43.9\* | Изделия санитарные на основе композиционных материалов (умывальники, ванны) | 22.23/29.070 | Стойкость покрытия к истиранию | СТБ 1227-2000 ТНПА и другая документация | СТБ 1227-2000 п.8.6 |
| 43.10\* | 22.23/26.045 | Стойкость покрытия к воздействию красящих веществ | СТБ1227-2000 п.8.5 |
| 43.11\* | 22.23/26.095 | Ударная прочность покрытия изделия | СТБ 1227-2000 п.8.7 ГОСТ 18297-96 п.7.8 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева