
	Закрытое акционерное общество "Осиповичский завод транспортного машиностроения",
центральная заводская лаборатория
	BY/112 2.5034



	 ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ 
	BY/112 2.5034



[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1** ТР
	Контейнеры (включая емкости для перевозки жидкостей или газов), специально предназначенные и оборудованные для перевозки одним или несколькими видами транспорта. Емкости для сжатого или сжиженного газа из черных металлов
	24.10/32.030, 24.10/32.103
	Наличие внешних и внутренних дефектов (повреждений) в сварных соединениях
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011
	ул. Потоцкого, 10, 213765, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область (Центральная заводская лаборатория)
	ТР ТС 032/2013

	1.1**
	Сосуды, работающие под давлением
	24.10/32.115
	Оптический метод: -сварные соединения - основной металл
	ГОСТ 23479-79;
ГОСТ 3242-79;
СТБ 1133-98
	ул. Потоцкого, 10, 213765, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область (Центральная заводская лаборатория)
	

	1.2*
	
	24.10/32.123
	Радиационный (радиографический, Рентгентелевизионный) метод: сварные соединения
	ГОСТ 27947-88
	
	

	1.3**
	
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами(капиллярный метод):- сварные соединения - основной металл
	СТБ 1172-99;
СТБ ISO 23277-2013
	
	

	1.4**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод):- сварные соединения
	ГОСТ 14782-86
	
	

	2.1** ТР
	Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости, из черных металлов, для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью более 300 л, с облицовкой или теплоизоляцией, или без них, но без механического или теплотехнического оборудования
	24.10/32.030, 24.10/32.103
	Наличие внешних и внутренних дефектов (повреждений) в сварных соединениях
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011
	ул. Потоцкого, 10, 213765, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область (Центральная заводская лаборатория)
	ТР ТС 032/2013

	2.1**
	Котлы, металлоконструкции контейнеров-цистерн и грузовых вагонов
	24.10/32.115
	Оптический метод: -сварные соединения - основной металл
	ГОСТ 23479-79;
ГОСТ 3242-79;
СТБ 1133-98
	ул. Потоцкого, 10, 213765, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область (Центральная заводская лаборатория)
	

	2.2*
	
	24.10/32.123
	Радиационный (радиографический, Рентгентелевизионный) метод: сварные соединения
	ГОСТ 27947-88
	
	

	2.3**
	
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами(капиллярный метод):- сварные соединения - основной металл
	СТБ 1172-99;
СТБ ISO 23277-2013
	
	

	2.4**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод):- сварные соединения
	ГОСТ 14782-86
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