|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 3.0099 |
| от 14.09.1998 |
| на бланке № \_\_\_\_  на 1 листе |
| редакция 01 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от22 декабря 2023 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| метрологической лаборатории  Новополоцкого общества с ограниченной ответственностью "Метро-Марк" | | | | | |
| № п/п | Код  (наименование) вида работ:  1 – первичная  поверка;  2 – последующая  поверка | Средства измерений | | | |
| код  области  измерений | наименование  (тип средства  измерений) | Метрологические характеристики | |
| пределы  измерений | класс, разряд,  цена деления,  погрешность |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Парковая, 18, 211446, комн. 1, г. Новополоцк, Витебская область** | | | | | |
| 7.1  \*\*\* | 1; 2 | 26.51/99.007 | Резервуары стальные  горизонтальные  цилиндрические  (геометрический  метод) | Вместимость:  от 10 до 200 м3 | δ = ± 0,2 % |
| 7.2  \*\*\* | 1; 2 | 26.51/99.007 | Резервуары стальные  вертикальные  цилиндрические  (геометрический  метод) | Вместимость:  от 100 до 3000 м3  4000 м3  от 5000 до 50000 м3 | δ = ± 0,20 %  δ = ± 0,15 %  δ = ± 0,10 % |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных