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ОПИСАНИЕ 
области аккредитации

	№
п/п
	Виды поверки:
1 – первичная 
поверка;
2 – последующая поверка
	Средства измерений
	Место(а) осуществления деятельности

	
	
	код области деятельности
	наименование 
средства измерений
	наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений
	

	
	
	
	
	пределы, диапазоны, номинальные значения
	класс точности, разряд, погрешность
	



	[bookmark: _Hlk212822009]1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	1, 2
	26.51/99.001
	Меры длины концевые плоскопараллельные рабочие
	от 0,3 до 100,0 мм
	кл. т. 4
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	
	
	
	Меры длины концевые плоскопараллельные эталонные
	от 0,3 до 100,0 мм
	4 разряд
	

	
	
	
	
	от 0,5 до 100,0 мм
	3 разряд
	

	1.2*
	2
	26.51/99.001
	Наборы принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины (плоскопараллельные и радиусные боковики)
	размеры плоскопараллельных боковиков: 9; 10; 75 мм, радиусных R: 2; 5; 10; 15 мм

	∆ = ± 1 мкм
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.3*



	1, 2
	26.51/99.001
	Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в транспортных и стационарных емкостях


	от 0 до 5000 мм
	∆ = ± 1,0 мм




	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.4**
	1, 2
	26.51/99.001
	Метры деревянные брусковые, метры складные металлические
 
	от 0 до 1000 мм

	∆ = ± 1,0 мм 
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.5**
	1, 2
	26.51/99.001
	Линейки измерительные
металлические

	от 0 до 1000 мм
	∆ = ± 0,1 мм

	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.6*
	1, 2
	26.51/99.001
	Рулетки измерительные 
металлические
	от 0 
до 50000 мм
	кл. т. 2 
∆ = ± [0,40 + 0,20·(L – 1)] мм
	ул.Берковича,10, 
 г. Пинск

	1.7*
	1, 2
	26.51/99.001
	Щупы


Клин для измерения зазоров
	от 0,02 до 1,00 мм


от 0,5 до 15,0 мм
	кл. т. 1 
∆ =  ± 3 мкм

∆ = ± 0,1 мм
	ул.Берковича,10, 225710, г. Пинск

	1.8*
	2
	26.51/99.001
	Линейки поверочные типа ШД, ШП, ШПХ
	от 400 до 3000 мм
	кл. т. 1
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	
	
	
	Линейки поверочные ЛД, ЛТ, ЛЧ
	от 50 до 500 мм
	кл. т. 0; 1
	

	1.9**
	1, 2
	26.51/99.001
	Штангенциркули

Штангенглубиномеры

Штангенрейсмасы
	от 0 до 2000 мм

от 0 до 1000 мм

от 0 до 2000 мм
	∆ = ± 0,02 мм

∆ = ± 0,03 мм

∆ = ± 0,03 мм
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.10**
	1, 2
	26.51/99.001
	Стенкомеры индикаторные
	от 0 до 50 мм
	∆ = ± 0,01 мм
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.11**
	1, 2
	26.51/99.001
	Толщиномеры индикаторные
	от 0 до 50 мм
	∆ = ± 0,01 мм
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.12**
	1, 2
	26.51/99.001
	Нутромеры микрометрические
	от 50 до 1250 мм
	∆ = ± 4,0 мкм
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.13**
	1, 2
	26.51/99.001
	Нутромеры индикаторные
	от 6 до 160 мм
	∆ = ± 8 мкм
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.14**
	1, 2
	26.51/99.001
	Микрометры
Меры установочные
	от 0 до 600 мм
от 25 до 575 мм
	∆ = ± 2,0 мкм
∆ = ± 1,0 мкм
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.15**
	1, 2
	26.51/99.001
	Микрометры рычажные
	от 0 до 2000 мм
	∆ = ± 3 мкм
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.16*
	1, 2
	26.51/99.001
	Калибры гладкие для цилиндрических валов и отверстий

	до 500 мм
	квалитет 6
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.17**
	1, 2
	26.51/99.001
	Индикатор часового типа
	от 0 до 50 мм
	∆ = ± 8 мкм
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.18*
	1, 2
	26.51/99.001
	Угольники поверочные
	высота до 630 мм
	кл. т. 1
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.19*
	1, 2
	26.51/99.001
	Индикаторы рычажно-зубчатые
	от 0 до 0,8 мм
	∆ = ± 7 мкм
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.20*
	1, 2
	26.51/99.001
	Головки измерительные рычажно-зубчатые
	от минус 0,1 
до 0,1 мм
	∆ = ± 0,4 мкм
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.21*
	2
	26.51/99.001
	Оптиметры
	от 0 до 500 мм
	∆ = ± 0,2 мкм
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.22*
	2
	26.51/99.001
	Прибор ППИ-4
	от 0 до 10 мм
	∆ = ± 3 мкм
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.23**
	2
	26.51/99.001
	Измеритель деформации клейковины
	от 0 до 150,7 
усл. единиц
	∆ = ± 0,5 усл. единиц
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.24**
	1, 2
	26.51/99.001
	Угломеры
	от 0° до 360°
	∆ = ± 2´
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.25*
	2
	26.51/99.001
	Прибор контактный типа КПУ-3
	от 10° до 100°
	∆ = ± 3"
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.26*
	2
	26.51/99.001
	Меры плоского угла призматические 2, 3 типов рабочие
	от 10° до 100°
	∆ = ± 30"
кл. т. 2
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.27*
	1, 2
	26.51/99.001
	Нивелиры
	от 1 до 120 м
	∆ = ± 10"
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.28*
	1, 2
	26.51/99.001
	Стойки и штативы для измерительных головок
	от 0 до 630 мм
	∆ = ±  0,6 
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.29**
	2
	26.51/99.001
	Прибор Журавлева
	V = 27 см3
	∆ = ± 0,5 см3
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.30**
	2
	26.51/99.001
	Машины для измерения длины текстильного полотна
	от 0 до 250 м
	 = ± 0,25 % 
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.31*
	1, 2
	26.51/99.001
	Рейка нивелирная
	от 0 до 5000 мм
	∆ = ± 0,5 мм
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.32**
	1, 2
	26.51/99.001
	Плиты поверочные и разметочные
	от 250 до 2500 мм
	∆ = ± 8 мкм
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.33**
	2
	26.51/99.001
	Скобы с отсчетным устройством  
	от 0 до 1000 мм
	∆ = ± 1 мкм
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.34*
	2
	26.51/99.001
	Линзы пробные очковые
	от минус 20 
до минус 0,25 дптр;
от 0,25 до 20 дптр;
	∆ = ± 0,06 дптр
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.35*
	2
	26.51/99.001
	Линейки скиаскопические
	от минус 19 
до 19 дптр
	∆ = ± 0,12 дптр
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.36*
	2
	26.51/99.001
	Периметры
	от 0° до 90°
	∆ = ± 3°; 
∆ = ± 2,5°
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.37*
	1, 2
	26.51/99.001
	Лупа измерительная
	от 0 до 20 мм 
	∆ = ± 0,02 мм
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.38*
	1, 2
	26.51/99.001
	Уровни строительные УС
	от 200 до 3000 мм
	∆ = ± 5 мм
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.39*
	1,2
	26.51/99.001
	Рейки дорожные универсальные
	от 0 до 3000 мм; 
от 0 ‰ до 100 ‰

	отклонение от 
плоскостности не более 0,2 мм;
∆ =  0,5 ‰

	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.40**
	1, 2
	26.51/99.001
	Ростомеры 
	от 0 до 2200 мм
	∆ = ± 4,0 мм
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.41**
	1, 2
	26.51/99.001
	Вилка лесная измерительная
	от 0 до 1000 мм
	∆ = ± 2,5 мм
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.42**
	1, 2
	26.51/99.001
	Тонометры внутриглазного давления
	от 7 до 23 мм рт. ст.

свыше 23 
до 50 мм рт. ст. 
	∆ =  2 мм рт.ст

∆ =  5 мм рт.ст
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	1.43*
	1; 2
	26.51/99.001
	Авторефрактокератометры

	от минус 25 
до плюс 25 дптр
	 =  0,25 дптр 

	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	
	
	
	
	от 5,0 до 13 мм
	 =  0,02 мм 
 
	

	
	
	
	
	от 0° до 180°
	Δ = ± 5°
	

	2.1**
	1,2
	26.51/99.002
	Весы настольные циферблатные
	от 0,02 до 10 кг

	кл. т. средний
∆ = ± 1,5 е,  
где е - цена деления

	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	2.2**
	1,2
	26.51/99.002
	Весы настольные гирные
	от 0,2 до 20 кг

	кл. т. средний
∆ = ± 1,5 е, 
где е - цена деления

	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	2.3**
	1,2
	26.51/99.002
	Весы настольные электронные
	от 0,02 до 35 кг

	кл. т. средний
∆ = ± 0,5 е, 
где е - цена деления
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	2.4**
	2
	26.51/99.002
	Весы для проб картофеля
	5 кг

	∆ = ± 1 дел
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	2.5**
	1,2
	26.51/99.002
	Весы специального назначения:
весы маслопробные;
квадрант весовой и номерной
	масса пробы
от 5 до 10 г
от 5 до 1000 г
	
∆ = ± 5 мг
∆ = ± 1 дел
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	2.6**
	2
	26.51/99.002
	Весы торсионные
	от 0,5 до 1000 мг
	∆ = ± 1 мг
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	2.7**
	1,2
	26.51/99.002
	Гири общего назначения
	от 10 г до 10 кг
	кл. т. М2
∆ = ± 6,0 мг
кл.т. М3 
∆ = ± 20 мг
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	2.8*
	1,2
	26.51/99.002
	Гири эталонные
	от 1·10-5 до 20 кг


от 1·10-6 до 1 кг

20 кг
	кл. т. М1 
∆ = ± 0,25 мг
кл. т. F2
∆ = ± 0,06  мг
кл. т. F2 
∆ = ± 300 мг
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	2.9*
	1,2
	26.51/99.002
	Гири общего назначения
	20 кг, 500 кг


от 1·10-2 до 1000 г

от 0,001 до 1 кг
	кл.т. М1
∆ = ± 1 г,
∆ = ± 25 г
кл. т. М1
∆ = ± 0,25 мг
кл. т. F1
∆ = ± 0,1 мг

	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	2.10**
	2
	26.51/99.002
	Весы лабораторные
	от 0,02 до 20 кг

	∆ = ± 0,5 е, 
где е – цена деления 
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	2.11**
	2
	26.51/99.002
	Весы лабораторные эталонные
	от 0,02 до 20 кг
	∆ = ± 0,02 мг
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	2.12**
	2
	26.51/99.002
	Весы лабораторные эталонные
	от 0,02 до 1 кг
	1 разряд, 
2 разряд
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	2.13**
	1,2
	26.51/99.002
	Весы и весовые дозаторы автоматические дискретного действия
	от 5 до 5000 кг

	∆ = ± 0,5 е, 
где е – цена деления
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	2.14**
	1,2
	26.51/99.002
	Весы платформенные передвижные и врезные
	от 2,5 до 1000 кг
	∆ = ± 0,5 е, 
где е – цена деления
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	2.15**
	1,2
	26.51/99.002
	Весы автомобильные стационарные и передвижные
	от 200 до 60000 кг

	∆ = ± 0,5 е, 
где е – цена деления
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	2.16**
	1,2
	26.51/99.002
	Весы монорельсовые 
	от 50 до 1000 кг

	∆ = ± 0,5 е, 
где е – цена деления
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	2.17**
	1,2
	26.51/99.002
	Весы специального назначения:
весы счетные коромысловые
	от 0,025 до 500 кг

	∆ = ± 0,5 е, 
где е – цена деления
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	2.18**
	1,2
	26.51/99.002
	Весы элеваторные (бункерные)
	от 250 до 5000 кг

	∆ = ± 0,5 е,
где е – цена деления
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	2.19**
	1,2
	26.51/99.002
	Весы электронные платформенные
	до 5000 кг

	∆ = ± 0,5 е, 
где е – цена деления
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	2.20**
	1,2
	26.51/99.002
	Весы электронные медицинские
	до 150 кг

	∆ = ± 0,5 е, 
где е – цена деления
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	3.1**
	2
	26.51/99.003
	Приборы для измерения твердости металлов по методу Бринелля

	от 8 до 450 НВ
	∆ = ± 3 НВ
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	3.2**
	2
	26.51/99.003
	Приборы для измерения твердости металлов по методу Виккерса

	от 8 до 2000 НV
	∆ = ± 3 НV
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	3.3**
	2
	26.51/99.003
	Приборы для измерения твердости металлов по методу Роквелла
	шкала С
от 20 до 67 HRC;
шкала А 
от 70 до 93 HRA; 
шкала В 
от 25 до 100 HRB
	∆ = ± 1 HRC

∆ = ± 1,2 HRA

∆ = ± 2 HRB
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	3.4**
	1,2
	26.51/99.003
	Машины испытательные
	до 1000 кН
	 = ± 1 % 
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	3.5**
	1,2
	26.51/99.003
	Прессы гидравлические
	до 2000 кН
	 = ± 1 % 
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	3.6*
	1,2
	26.51/99.003
	Ключи динамометрические
	от 1 до 800 Н/м
	 = ± 2,5 % 
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	3.7*
	2
	26.51/99.003
	Динамометры общего назначения

	от 0,01 до 500 кН
	 = ± 2 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	4.1**
	2
	26.51/99.004

	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, дифманометры, манометры кислородные, приборы контроля (в том числе показывающие, самопишущие, сигнализирующие)

	от минус 0,1 
до 60 МПа
	кл. т. 0,6 
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	4.2*
	2
	26.51/99.004

	Манометры, вакуумметры, деформационные эталонные
	от минус 0,1 
до 0 МПа
от 0 до 6 МПа
от 0 до 60 МПа
	кл. т. 0,25 

кл. т. 0,15 
кл. т. 0,25 
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	4.3*
	2
	26.51/99.004
	Манометры, мановакуумметры
Грузопоршневые

	от минус 0,095 
до 6 МПа
	кл. т. от 0,05
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	4.4**
	2
	26.51/99.004

	Тягомеры, напоромеры, тягонапоро-
меры: мембранные, жидкостные

	от минус 40 
до 40 кПа
	кл. т. 1,0
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	4.5**
	2
	26.51/99.004
	Манометры с унифицированным    токовым выходным сигналом

	от 0 до 60 МПа
от 0 до 20 мА
	кл. т. 1,5
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	4.6*
	2
	26.51/99.004
	Микроманометры с наклонной 
трубкой

	от 0 до 2,5 кПа
	кл. т. 1,5
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	4.7**
	2
	26.51/99.004

	Преобразователи давления, разности давлений с унифицированными аналоговыми и цифровыми выходными сигналами
	от минус 0,1
до 0 МПа
от 0 до 6 МПа
от 0 до 60 МПа
выходной сигнал:
от 0 до 20 мА

	δ= ± 0,25 %

δ = ± 0,15 %
δ = ± 0,25 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	4.8*
	1,2
	26.51/99.004
	Сфигмоманометры мембранные, измерители артериального давления


	от 0 до 300 мм рт. ст.
	∆ = ± 3 мм рт. ст.
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	4.9*
	1,2
	26.51/99.004
	Барометры мембранные метеорологические.
Приборы комбинированные с 
функцией измерения атмосферного давления


	

от 30 до 120 кПа 
	∆ = ± 0,2 кПа
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	6.1**
	1,2
	26.51/99.006
	Спидометры 
	от 20 до 220 км/ч
	погрешность:
до 60 км/ч: 
∆ =  ± 4 км/ч, 
свыше 60 км/ч: 
∆ =+ [4+ (5+n)] км/ч,
(n = 0, 1, 2, 3)
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	6.2*
	1,2
	26.51/99.006
	Установки для поверки спидометров
	от 20 до 220 км/ч
	 = ± 1,0 % 
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	6.3**
	1,2
	26.51/99.006
	Спидометры автомобильные электронные
	от 0 до 60 км/ч
от 0 до 5000 м
	∆ = + 8 км/ч
 =  ± 5 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	6.4**
	1,2
	26.51/99.006
	Тахографы электронные
	от 20 
до 180 км/ч
до 999999,9 км
до 24 ч
	Δ = ± 3 км/ч

δ = ± 1 %
Δ = ± 5 с/сутки
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	6.5**
	1,2
	26.51/99.006
	Тахографы цифровые
	от 0 до 220 км/ч;
до 9999999,9 км;
до 24 ч
	Δ = ± 1 км/ч
δ = ± 1 %
Δ = ± 2 с/сутки
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	6.6**
	2
	26.51/99.006
	Таксометры автомобильные электронные
	от 0 до 99999 ед.сч.
1000 м; 3000 м; 
5000 м;
360 с; 1800 с; 
5000 с
	δ = ± 0,5 %;
δ = ± 1 %

	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	7.1*
	2
	26.51/99.107
	Расходомеры жидкости и газа переменного перепада давления с диаметром условного прохода от 100 
до 300 мм для диафрагм
а) сужающее устройство -диафрагма
б) дифманометры-расходомеры
	Диапазон номинальных перепадов давления 
от 4 до 250 кПа
	 = ± 0,04 %
кл. т. 0,1
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	7.2**
	1,2
	26.51/99.107
	Счетчики воды крыльчатые
	Ду от 15 до 50 мм
от 0 до 99999 м3
	 = ± 2 % 
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	7.3**
	1,2
	26.51/99.107
	Счетчики воды турбинные
	Ду 80 мм
от 0 до 99999 м3
	 = ± 2 % 
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	7.4**
	2
	26.51/99.107
	Теплосчётчики одноканальные и многоканальные, составные, имеющие в составе электромагнитные преобразователи расхода:
электромагнитные,ультразвуковые
	от 0,01 до 300 м3/ч
	кл. т. 1 и менее точные
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	7.5**
	2
	26.51/99.107
	Теплосчетчики на базе крыльчатых расходомеров
	от 0,01 до 300 м3/ч
	кл. т. 3
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	7.6*
	2
	26.51/99.207
	Мерники эталонные Ι разряда
	Вместимость
2 л; 5 л; 10 л; 20 л; 
50 л; 100 л
	 = ± 0,02 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	7.7*
	2
	26.51/99.207
	Мерники эталонные ΙΙ разряда
	Вместимость 
2 л; 5 л; 10 л; 20 л; 
50 л; 100 л; 200 л
	 = ± 0,05 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	7.8**
	2
	26.51/99.207
	Мерники технические
	от 5 до 5000 л
	кл. т. 1
 = ± 0,2 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	7.9**
	2
	26.51/99.207
	Мерники технические
	от 5 до 10000 л
	кл. т. 2
 = ± 0,5 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	7.10*
	2
	26.51/99.207
	Мерник металлический 2-го разряда для сжиженных газов
	10 дм3
	 = ± 0,1 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	7.11**
	1,2
	26.51/99.207
	Колонки топливораздаточные
	от 25 до 250 л/мин
	 = ± 0,25 % 
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	7.12**
	2
	26.51/99.207
	Колонки топливораздаточные для сжиженных газов
	от 25 
до 250 дм3/мин
	 = ± 1 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	7.13**
	2
	26.51/99.207

	Колонки маслораздаточные
	от 4 до 8 л/мин
	 = ± 0,5 %
 = ± 1 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	7.14**
	2
	26.51/99.207
	Резервуары горизонтальные цилиндрические. Определение вместимости объёмным методом при помощи эталонных мерников.
	от 3 до 10 м3
	 = ± 0,5 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	7.15**
	2
	26.51/99.207
	Резервуары горизонтальные цилиндрические. Определение вместимости объёмным методом при помощи счетчика жидкости и геометрическим методом.
	от 3 до 200 м3
	 = ± 0,2 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	7.16**
	2
	26.51/99.207
	Резервуары вертикальные цилиндрические. Определение вместимости 
геометрическим и объёмным методом 

	от 100 до 400 м3
	 = ± 0,2 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	7.17**
	2
	26.51/99.207
	Автоцистерны калиброванные
	от 0 до 15000 л
	 = ± 0,4 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	7.18**
	2
	26.51/99.207
	Аппараты спиртоизмеряющие контрольные
	от 35 до 200 дал/ч
	 = ± 0,5 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	7.19*
	2
	26.51/99.207
	Дозаторы пипеточные
	от 10 до 50000 мкл
	 ≥ 0,6 %
СКО ≥ 0,2 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	9.2*
	2
	26.51/99.009
	рН-метры (комплект с электродной системой)
	от 0 до 14 рН 
	Δ = ± 0,03 рН
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	
	
	
	
	от минус 4000 
до 4000 мВ
	Δ = ± 1,0 мВ
	

	
	
	
	
	от минус 20 °С
до 150 °С
	Δ = ± 0,4 °С
	

	9.3**
	1,2
	26.51/99.009
	Преобразователи промышленных и лабораторных иономеров, рН- метров, анализаторов жидкости 
(вторичные приборы без электродных систем)

	от минус 20 рХ 
до 20 рХ
	∆ = ± 0,01 рХ
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	
	
	
	
	от минус 20 рН 
до 20 рН
	∆ = ± 0,01 рН
	

	
	
	
	
	от минус 4000 
до 4000 мВ
	Δ = ± 0,2 мВ
	

	
	
	
	
	от минус 20 °С 
до 150 °С
	Δ = ± 0,3 °С
	

	9.4**
	1,2
	26.51/99.009
	Иономеры лабораторные (комплект с электродной системой), анализаторы жидкости
	от 0 рХ до 7 рХ
	∆ = ± 0,03 рХ
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	
	
	
	
	от 0 до 14 рН
	∆ = ± 0,04 рН
	

	
	
	
	
	от минус 4000 
до 4000 мВ
	Δ = ± 0,5 мВ
	

	
	
	
	
	от минус 20 °С 
до 150 °С
	Δ = ± 0,3 °С
	

	9.5**
	1,2
	26.51/99.009
	Хроматографы газовые 
аналитические
	Предел детектирования согласно ТНПА (зависит от вида детектора)
от 0 % до 100 %
	ОСКО выходного сигнала (высота пика, площадь пика, время удерживания)
от 0,1 % 
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	9.6**
	1,2
	26.51/99.009
	Полярограф универсальный
	от 0,00000005 
до 0,001 моль/л
	 =  ± 10 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	9.7**
	1,2
	26.51/99.009
	Анализатор ртути
	от 0,0015 
до 0,0150 мкг/см3
	 =  ± 20 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	9.8**
	2
	26.51/99.009
	Сигнализаторы взрывоопасных концентраций
	от 0 до 50 % НКПР
	∆ = ± 5 % НКПР
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	9.9**
	1,2
	26.51/99.009
	Анализатор жидкости «Флюорат»
	от 0,01 до 25 мг/дм3
	∆ = ± (0,004 + 0,10·С) мг/дм3, где С – концентрация КВ 
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	9.10**
	1,2
	26.51/99.009
	Спектрометры, спектрофотометры атомно-абсорбционные, атомно-эмиссионные, оптико-эмиссионные
	Оптическая плотность пробы 
от 0 до 2,5 Б; 
спектральный диапазон от 120 до 1100 нм
	ОСКО ≥ 2 % 
и более; характеристическая концентрация и предел обнаружения в соответствии с описанием типа СИ в ГРСИ и СО РБ
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	9.11**
	2
	26.51/99.009
	Фотометры пламенные

	от 0,05 
до 200 мг/дм3
	 = ± 15,0 %
ОСКО ≥ 1,0 % 
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	9.12**
	1,2
	26.51/99.009
	Анализаторы молока, анализаторы 
молока вискозиметрические,
счетчики соматических клеток
	от 0,1 до 99,9 с

	δ = ± 5 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	
	
	
	
	массовая доля жира 
от 0 % до 10 %

	Δ = ± 0,05 %

	

	
	
	
	
	массовая доля белка от 0 % до 6 %
	Δ = ± 0,1 %
	

	
	
	
	
	от 1020 до 1040 кг/м3

	∆ = ± 0,3 кг/м3
	

	
	
	
	
	от 10 °Т до 30 °Т
	∆ = ± 1,6 °Т
	

	
	
	
	
	от 4,00 до 10,00 рН
	∆ = ± 0,05 рН
	

	
	
	
	
	от минус 0,400 °С
до минус 0,650 °С

	∆ = ± 0,015 °С

	

	
	
	
	
	от 0 до 107 клеток/см3
	δ = ± 10 %
ОСКО ≥ 10 % 
	

	
	
	
	
	от 5 до 20000 бактерий/мкл
	δ = ± 20 %
ОСКО ≥ 10 %

	

	9.13**
	2
	26.51/99.009
	Анализаторы рентгенофлуоресцентные энергодисперсионные серы в нефти и нефтепродуктах 

	от 0,00030 % 
до 5,00 %
	∆ = ± (0,04 ∙ Х + 0,00017) %
ОСКО 0,5 % и более
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	9.14**
	2
	26.51/99.009
	Плотномеры
	от 0,6 до 2,0 г/см3
	∆ = ± 0,0001 г/см3
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск


	9.15**






	2








	26.51/99.009







	Анализаторы сельскохозяйственных и пищевых продуктов серии INFRATEC





	массовая доля 
компонентов в мясных и молочных продуктах: жир
от 0,5 % до 60,0 %; 
белок
от 8,0 % до 26 %;
влажность
от 10 % до 80 %   

	




∆ = ± 1,0 %



	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	9.16**
	2
	26.51/99.009
	Системы дистилляционные автоматические, титраторы, блоки автоматического титрования
	от 0 % до 100 %   
основного вещества

	 = ± 1,0 %
ОСКО ≥ 1 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	
	
	
	
	от 0 до 14 pH
	Δ = ± 0,05 рН
	

	
	
	
	
	от минус 2050 
до 2050 мВ

	Δ = ± 0,2 мВ
	

	9.17**
	2
	26.51/99.009
	Хроматографы жидкостные
	Предел детектирования в соответствии с ТНПА 

	ОСКО ≥ 0,5 % 

	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	9.18*
	1, 2
	26.51/99.009
	Вискозиметр для определения условной вязкости лакокрасочных материалов ВЗ-246

	от 12 до 300 с
	± 3 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	9.19*
	1,2
	26.51/99.009
	Приборы для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе
	от 0 ‰ до 3,0 ‰,
от 0 до 1350 мг/м3
	 =  10 %
 =  10 %
∆ = ± 50 мг/м3
∆ = ± 0,1 ‰

	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	9.20**
	1;2
	26.51/99.009
	Кондуктометры, солемеры, анализаторы кондуктометрические, концентратомеры кондуктометрические, измерители кондуктометрические для микробиологических исследований жидких сред 
	от 0 до 100 См/м
	δ = ± 1,0 %
∆ = ± (0,003 + 0,015χ)
где χ - измеренное значение УЭП, мкСм/см
γ = ± 1,0 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	
	
	
	
	от 0 до 150 г/л
	δ = ± 1,0 %
	

	
	
	
	
	от минус 20 ºС 
до плюс 150 ºС
	 =  0,3 °С
γ = ± 0,5 %
	

	9.21**
	2
	26.51/99.009
	Анализаторы состава и свойств
биологических жидкостей
	от 0 % до 100 %, в единицах измеряемой величины
	Δ от 0 % до 50 %, 
в ед. измеряемой величины
ОСКО ≥ 0,1 % ,
СКО ≥ 0,01 
в ед. измеряемой величины
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	9.22*
	1, 2
	26.51/99.009
26.51/99.010
	Приборы измерительные температуры и влажности, термогигрометры
	от минус 40 С 
до 120 С
от 0 % до 100 %
	∆ = ± 0,1 С 

∆ = ± 2,0 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	9.23**
	1; 2
	26.51/99.009
	Влагомеры зерна, измерители влажности зерна, анализаторы влажности зерна
	от 2 % до 45 %.

	Δ = ± 1,0 %.
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	9.24**
	1; 2
	26.51/99.009
	Газоанализаторы, приборы для определения концентрации компонентов газовых сред
	от 0 % до 100 %

	Δ = ± 0,2 %.
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	10.1*
	1,2
	26.51/99.010
	Термометры сопротивления 
	от минус 50 °С 
до 600 °С
	класс  
АА, А, В, С
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	10.2**
	2
	26.51/99.010
	Логометры
	от минус 200 °С
до 650 °С
	кл. т. 1,0
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	10.3**
	2
	26.51/99.010
	Мосты уравновешенные
	от минус 200 °С
до 650 °С
	кл. т. 0,5 
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	10.4**
	2
	26.51/99.010
	Милливольтметры  пирометрические

	от минус 50 °С 
до 1600 °С
	кл. т. 1,0; 1,5
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	10.5**
	2
	26.51/99.010
	Потенциометры автоматические
	от минус 50 °С
до 1600 °С
	кл. т. 0,5
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	10.6**
	2
	26.51/99.010
	Измерители, измерители-регуляторы, регистраторы технологических процессов

	от минус 200 °С
до 2500 °С;
от 0 до 20 мА
	γ = ± 0,25 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	10.7*
	1,2
	26.51/99.010
	Комплекты термопреобразователей сопротивления 

	от минус 50 °С 
до 200 °С
	класс А, В
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	10.8*
	2
	26.51/99.010
	Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом
	от минус 50 °С
до 600 °С
от 0 до 20 мА
	γ = ± 0,2 %

	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	10.9*
	2
	26.51/99.010
	Термометры электронные
	от минус 80 °С
до 650 °С
	∆ = ± 0,05 ºС
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	10.10*
	2
	26.51/99.010
	Термометры жидкостные в т.ч. 
ртутные
	от 0 °С до 100 °С
	∆ = ± 0,2 С

	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	10.11*
	2
	26.51/99.010
	Термометры жидкостные стеклянные рабочие, в том числе электроконтактные
	от минус 80 °С 
до 0 °С;
от 0 °С до 100 °С;
от 100 °С до 200°С;
от 200 °С до 300 °С
	∆ = ± 0,3 С
 
∆ = ± 0,2 С
∆ = ± 0,3 С
∆ = ± 0,5 С
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	10.12*
	2
	26.51/99.010
	Термометры манометрические в т.ч. электроконтактные 

	от минус 50 °С
до 300 °С
	кл. т. 1,0
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	10.13*
	2
	26.51/99.010
	Термометры лабораторные
	от минус 30 ºС 
до 70 °С
	ц. д. 0,5 °С
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	10.14*
	2
	26.51/99.010
	Термометры ртутные
	от минус 30 ºС 
до 20 °С
	ц. д. 0,5 °С
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	10.15*
	2
	26.51/99.010
	Гигрометры психрометрические
	от 0 °С до 40 °С
	∆ = ± 0,2 °С
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	10.16*
	1,2
	26.51/99.010
	Термометры биметаллические
	от минус 60 °С
до 600 °С
	∆ = ± 0,5 °С
кл. т. 1,0
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	10.17**
	2
	26.51/99.010
	Устройства для качественного анализа антибактериальных веществ в молоке в составе: 
термостат-инкубатор

	от 30 °С до 70 °С
	∆ = ± 0,5 °С
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	11.1*
	1,2
	26.51/99.011
	Спектрофотометры ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной области и им подобные (анализаторы агрегации тромбоцитов, турбидиметрические гемокоагулометры и т.д.)
	от 175 до 1100 нм
	∆ = ± 0,5 нм
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	
	
	
	
	от 0,1 % Т 
до 100 % Т
	∆ = ± 0,5 % Т
	

	
	
	
	
	от 0 до 2,5 Б
	∆ = ± 0,015 Б
	

	
	
	
	
	от 1,0 до 999,9 с
	∆ = ± 0,2 с
	

	11.2**
	1,2
	26.51/99.011
	Лабораторные рефрактометры
	от 1,2 до 1,7 nD
	∆ = ± 1·10-4 nD
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	
	
	
	
	от 0,0 % Brix 
до 95,0 % Brix;
	Δ = ± 0,2 % Brix
	

	11.3**
	1,2
	26.51/99.011
	Колориметры фотоэлектрические 
	от 200 до 800 нм
от 1 % до 100 % Т
	∆ = ± 0,5 нм
∆ = ± 0,5 % Т 
СКО ≥ 0,15 %
	ул.Берковича,10, 225710, г. Пинск

	13.1**
	1,2
	26.51/99.013
	Вольтметры постоянного тока
	от 1·10-4 до 1000 В
	кл. т. 1,0 
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	13.2**
	1,2
	26.51/99.013
	Вольтметры постоянного тока
	от 1·10-4 до 1000 В
	кл. т. 0,1 
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	13.3**
	1,2
	26.51/99.013
	Вольтметры цифровые, постоянного тока
	от 1·10-7 до 1000 В
	∆ = ± 0,01 % 

	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	13.4**
	1,2
	26.51/99.013
	Вольтметры переменного тока
	от 1·10-5 до 1000 В, 
от 20 до 1·105 Гц
	кл. т. 0,1 
кл. т. 1,0 
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	13.5**
	1,2
	26.51/99.013
	Вольтметры цифровые
	от 1·10-5до 1000 В, 
от 20 до 5·107 Гц
	∆ = ± 0,1% 

	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	13.6**
	1,2
	26.51/99.013
	Потенциометр постоянного тока
	от 1·10-6  до 2,1 В

	кл. т. 0,02 
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	13.7**
	1,2
	26.51/99.013
	Амперметры постоянного тока
	от 1·10-9 до 30A

	кл. т. 1,0 
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	13.8*
	1,2
	26.51/99.013
	Амперметры переменного тока
	от 1·10-9 до 30 A

	кл. т. 0,1 
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	13.9*
	1.2
	26.51/99.013
	Амперметры постоянного тока
	от 1·10-9 до 30 А

	кл. т. 0,1 
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	13.10**
	1,2
	26.51/99.013
	Амперметры переменного тока
	от 1·10-5 до 30 А
	кл. т. 1,0 
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	13.11**
	1,2
	26.51/99.013
	Вольтметры постоянного тока
	от 1·10-6  до 1000 В
	кл. т. 0,1 
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	13.12*
	1,2
	26.51/99.013
	Магазины сопротивления постоянного тока измерительные

	  от 1·10-3 до 1·105 Ом
	кл. т. 0,02 
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	13.13**
	1,2
	26.51/99.013
	Омметры
	от 1·10-3 
  до 1·1012 Ом
	∆ = ± 0,1% 

	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	13.14*
	1,2
	26.51/99.013
	Мосты постоянного тока
	от 1·10-4  
до 1·106 Ом
	кл. т. 0,1 и менее точные
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	13.15**
	1,2
	26.51/99.013
	Клещи токоизмерительные
	от 0 до 1500 А
	кл. т. 0,5 
от (0,05 · 10-3 I + 0,03 мкА)
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	13.16*
	1,2
	26.51/99.013
	Приборы кабельные переносные

	от 1·10-1 до 1·109  Ом 
от 0,001 до 5 мкФ

	∆ = ± 0,5 % 
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	13.17**
	1,2
	26.51/99.013
	Установка для поверки и градуировки электроизмерительных приборов 
У 300
	~U до 1000 В
− U до 1000 В, 
− I до 50А 
~ I до 300 А
	кгн < 2 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	13.18*
	2
	26.51/99.013
	Источники питания
	от 0 до 100 В
от 0 до 10 А
	δ  = ± 0,2 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	13.19*
	2
	26.51/99.013
	Установка для поверки 
термопреобразователей 
сопротивления АРМ ПТС

	от 10 до 3000 Ом
	δ = ± 0,01 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	13.20**
	1,2
	26.51/99.013
	Мультиметры
	− U от 0 до 1000 В;
− I от 0 до 30 А; 
~U от 0 до 1000 В; 
от 10 до 5·105 Гц;
~I от 0 до 30 А; 
от 10 до 103 Гц;
R от 0 до 1 ГОм;
C от 1·10-9 
до 1·10-4 Ф;
f  от 1 до 106 Гц
	δ  = ± 0,025 %
δ = ± 0,05 %

δ = ± 0,1 %
δ = ± 0,2 %

δ = ± 0,04 %
δ = ± 0,5 %

δ = ± 0,005 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	15.1**
	1,2
	26.51/99.015
	Частотомеры
	от 0,1 до 5·107 Гц
	δ =  ± 1·10-7
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	15.2*
	1,2
	26.51/99.015
	Секундомеры электронные 
	9 ч 59 мин 59,99 с
	∆ = ± (0,5 − 1) с/сут
∆ = ± (9,6 · 10-6 Тх + 0,01) с
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	15.3*
	2
	26.51/99.015
	Установки для поверки таксометров Бел-ТАКС/УПТ

	1000 м; 3000 м; 5000 м;
360 с; 1800 с: 5000 с
	∆ = ± 0,002 км
δ = ± 0,1 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	16.1*
	1,2
	26.51/99.016
	Осциллографы  электронно-лучевые универсальные
	полоса пропускания:
от 0 до 100 МГц 
диапазон амплитуд: от 1·10-4  до 300 В
	δ = ± 2 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	16.2*
	1,2
	26.51/99.016
	Измерители неоднородностей линий
	частота калибрационных меток от 0,1 
до 10 МГц расстояние до неоднородности 
от 0 до 300 км
	δ = ± 0,1 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	16.3*
	1,2
	26.51/99.016
	Генераторы низкочастотные
	от 20 
до 200000 Гц
от 1·10-3 до 100 В
Кга 
от 0,003 % до 30 %
	δ = ± 5·10-6 %

δ = ± 2 %

δ = ± 0,1 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	16.4**
	1,2
	26.51/99.016
	Вольтметры аналоговые постоянного тока

	от 1·10-6 до 1000 В
	γ = ± 0,03 %
δ = ± 0,03 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	16.5**
	1,2
	26.51/99.016
	Вольтметры аналоговые переменного тока

	от 1·10-5 до 1000 В
от 20 до 5 ·107 Гц
	δ = ± 0,1 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	16.6**
	1,2
	26.51/99.016
	Вольтметры цифровые универсальные
	от 1·10-5 до 1000 В
от 0 до 50 МГц
	δ = ± 0,01 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	16.7**
	1,2
	26.51/99.016
	Пульсоксиметры
	от 50 % до 100 %;
от 15 до 350 уд./мин
	∆ = ± 2 %;
∆ = ± 1 уд./мин
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	16.8**
	2
	26.51/99.016
	Электрокардиографы 
	от 0,03 до 10 мВ;
от 15 до 350 уд./мин;
  от 0,02 до 10,0 с
  от 2,5 до 40 мм/мВ
от 5 до 50 мм/с
	 = ± 7 %;
∆ = ± 2 уд./мин;
 = ± 5 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	16.9**
	2
	26.51/99.016
	Мониторы пациента носимые и стационарные
	от 0,03 до 10 мВ;
от 15 до 350 уд./мин;
от 70 % до 100 %;
от минус 1°С 
до 50 °С;
от минус 50 
до 300 мм рт.ст.;
СО2 от 0 % 
до 30 % об.д. 
О2 от 0 % 
до 100 % об.д. 
от 0 до 200 вд/мин
от 2,5 до 40 мм/мВ
от 5 до 50 мм/с
	 = ± 5 %;
∆ = ± 1 уд./мин;
∆ = ± 2 %;
∆ = ± 0,1 °С;

∆ = ± 1 мм рт.ст.;

 = ± 0,2 %;

  = ± 1 %;

∆ = ± 1 вд./мин;
 = ± 5 %;
 = ± 5 %;
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	17.1**
	2
	26.51/99.017
	Радиометры для измерения удельной (объемной) активности гамма-излучающих нуклидов
	до 1·106 Бк/кг (Бк/л)
	δ = ± 12 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	19.1**
	1,2



	26.51/99.019
	Стенды для балансировки автомобильных колес
	от 0 до 2000 г
	∆ = ± 3 г
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	19.2*
	1,2
	26.51/99.019
	Мотортестеры
	от 0 до 40 В
от 0 до 500 А
от 0 до 6000 об/мин
	∆ = ± 0,1 В
∆ = ± 0,5 А
δ = ± 1,5 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	19.3**
	2

	26.51/99.019
	Прибор контроля света фар
	от 0 до 173 угл. мин
	Δ = ± 15 угл. мин
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	19.4**
	2

	26.51/99.019
	Стенд для контроля, измерения и регулировки углов установки колес 
автомобилей
	углы развала ±8°; 
угол схождения ± 5°
	Δ = ± 3ʹ
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	23.1**
	1,2
	26.51/99.02326.51/99.015

	Автоматизированные системы повременного учета стоимости телефонных разговоров
	от 0 до 24 ч
	∆ = ± 1 с
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	23.2**
	1,2
	26.51/99.02326.51/99.015

	Аппаратура коммутации и повременного учета телефонных соединений АКПУС «Бусел-АПП»
	от 8 до 3600 с
	∆ = ±5с
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	23.3**
	2
	26.51/99.02326.51/99.015

	Счетчики электронные, электронно-механические для учета готовой продукции
	от 0 
до 999999999999 ед.сч.
	δ = ± 0,01 %
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	23.4**
	2
	26.51/99.02326.51/99.207

	Автоматизированная информационно-измерительная система управления технологическим процессом отпуска нефтепродуктов «БЕРЛИО»
	от 25 до 250 л/мин
	δ = ± 0,25 % 
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск

	23.5**
	2
	26.51/99.02326.51/99.207

	Автоматизированная информационно-измерительная система управления технологическим процессом отпуска нефтепродуктов «Белнефтепродукт АЗС-сервис»
	от 25 до 250 л/мин
	δ = ± 0,25 % 
	ул.Берковича,10, 
г. Пинск
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